{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Instrucciones","Matriz","Temas","M. Legislacion","M. Capitulo","Créditos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":275,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Instrucciones","index":0,"n_rows":31,"n_cols":2,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,1,30,4],[7,1,9,4],[27,1,27,4],[28,1,28,4],[29,1,29,4],[12,1,12,4]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"La matriz fue desarrollada por estudiantes del Programa de Licenciatura de la escuela de Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental de Instituto Tecnológico de Costa Rica para egresados, estudiantes y público en general, con el objetivo de simplificar la búsqueda de requisitos legales en temas de ambiente, salud y seguridad laboral para Costa Rica."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Dé click sobre el área de interés"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Además se incluye referencia a buenas prácticas nacionales e internacionales del tema filtrado"]
[null,"Toda la legislación indicada se puede buscar en la página del Sistema Costarricense de Información Jurídica http://www.pgrweb.go.cr/scij/"]

{"sheet":"Matriz","index":1,"n_rows":1093,"n_cols":8,"rows_kept":1093,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Tema","Legislación","Alcance","Capítulo","Artículo (s)","Descripción ","Buenas Prácticas"]
["Agua_Potable","Reglamento_para_la_Calidad_de_Agua_Potable_No._38924_2015"," Establecer los límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el  agua potable, a fin de garantizar su inocuidad y la salud de la población. ","NA -1",1,"Objetivo del Reglamento ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Reglamento_para_la_Calidad_de_Agua_Potable_No._38924_2015"," Establecer los límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el  agua potable, a fin de garantizar su inocuidad y la salud de la población. ","NA -2","2 al 3","Ámbito de aplicación ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Reglamento_para_la_Calidad_de_Agua_Potable_No._38924_2015"," Establecer los límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el  agua potable, a fin de garantizar su inocuidad y la salud de la población. ","NA -3",4,"Definiciones y Acrónimos ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Reglamento_para_la_Calidad_de_Agua_Potable_No._38924_2015"," Establecer los límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el  agua potable, a fin de garantizar su inocuidad y la salud de la población. ","NA -4",5,"Símbolos y Abreviaturas ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Reglamento_para_la_Calidad_de_Agua_Potable_No._38924_2015"," Establecer los límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el  agua potable, a fin de garantizar su inocuidad y la salud de la población. ","NA -5","6 al 7","Responsabilidades del Ministerio de Salud y Permisos de Funcionamiento \n","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Reglamento_para_la_Calidad_de_Agua_Potable_No._38924_2015"," Establecer los límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el  agua potable, a fin de garantizar su inocuidad y la salud de la población. ","NA -6",8,"Niveles de Control de Calidad del Agua y Parámetros de Análisis Obligatorio","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Reglamento_para_la_Calidad_de_Agua_Potable_No._38924_2015"," Establecer los límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el  agua potable, a fin de garantizar su inocuidad y la salud de la población. ","NA -7",9,"Establecimiento de la línea base de calidad","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Reglamento_para_la_Calidad_de_Agua_Potable_No._38924_2015"," Establecer los límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el  agua potable, a fin de garantizar su inocuidad y la salud de la población. ","NA -8",10,"Requisitos que deben cumplir los laboratorios que realicen los análisis físico, químicos y microbiológicos, los métodos de referencia para el análisis que se deben utilizar. Indica a su vez quienes deben tomar las muestras y establece como requisito la acreditación de los métodos de ensayo, según el  artículo 34 de la Ley Nº 8279.","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Reglamento_para_la_Calidad_de_Agua_Potable_No._38924_2015"," Establecer los límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el  agua potable, a fin de garantizar su inocuidad y la salud de la población. ","NA -9",11,"Establece la obligatoriedad de confeccionar reportes de la calidad del Agua_Potable por los entes operadores de un sistema de suministro de agua ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Reglamento_para_la_Calidad_de_Agua_Potable_No._38924_2015"," Establecer los límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el  agua potable, a fin de garantizar su inocuidad y la salud de la población. ","NA -10",12,"Establece la responsabilidad de la Dirección del Área Rectora de Salud de brindar un informe de cumplimiento o incumplimiento de la normativa a los operadores del sistema de suministro de agua. ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Reglamento_para_la_Calidad_de_Agua_Potable_No._38924_2015"," Establecer los límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el  agua potable, a fin de garantizar su inocuidad y la salud de la población. ","NA -11",13,"Establece la obligatoriedad de los entes operadores de contar y tener implementado, actualizado y disponible, un Programa de Control de Calidad del Agua, el cual debe contener el área de influencia del sistema de suministro de agua y la toma de muestras. ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Reglamento_para_la_Calidad_de_Agua_Potable_No._38924_2015"," Establecer los límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el  agua potable, a fin de garantizar su inocuidad y la salud de la población. ","NA -12",14,"Establece que el Ministerio de Salud aplicará el Programa de Vigilancia utilizando las Guías de Inspección del Sistema Estandarizado de Regulación de la Salud (SERSA) que se indica en el anexo 5 de este  decreto, además de girar las órdenes sanitarias pertinentes para la corrección de factores de riesgo detectados. ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Reglamento_para_la_Calidad_de_Agua_Potable_No._38924_2015"," Establecer los límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el  agua potable, a fin de garantizar su inocuidad y la salud de la población. ","NA -13",15,"Indica los aspectos que debe seguir el ente operador en caso de emergencia calificada por las autoridades sanitarias ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Reglamento_para_la_Calidad_de_Agua_Potable_No._38924_2015"," Establecer los límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el  agua potable, a fin de garantizar su inocuidad y la salud de la población. ","NA -14",16,"Establece que la Dirección de Área Rectora de Salud deberá realizar muestreos aleatorios de entes operadores ubicados en el área geográfica de su jurisdicción, como parte de un control cruzado. el ente operador deberá depositar en la cuenta del Fideicomiso el monto del valor de las tarifas establecidas para pagar el muestreo el cual sustituirá el reporte de la calidad del agua del período correspondiente.","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Reglamento_para_la_Calidad_de_Agua_Potable_No._38924_2015"," Establecer los límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el  agua potable, a fin de garantizar su inocuidad y la salud de la población. ","NA -15",17,"Indica que la desinfección se debe aplicar en todos los sistemas de suministro de agua, para mantener un nivel de cloro residual libre que garantice la calidad del agua.","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Reglamento_para_la_Calidad_de_Agua_Potable_No._38924_2015"," Establecer los límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el  agua potable, a fin de garantizar su inocuidad y la salud de la población. ","NA -16",18,"Toda agua superficial utilizada para suministro de Agua_Potable, debe recibir el tratamiento previo que la haga cumplir con los VMA establecidos en el presente reglamento, de igual manera se debe garantizar la eficiencia de la desinfección. ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Reglamento_para_la_Calidad_de_Agua_Potable_No._38924_2015"," Establecer los límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el  agua potable, a fin de garantizar su inocuidad y la salud de la población. ","NA -17",19,"El Ministerio de Salud publicará vía decreto, los valores máximos admisibles para cualquier contaminante que no esté contemplado en el Anexo 1 del presente reglamento, basado en un análisis de riesgo y criterios técnicos y apoyado en las normas internacionales o extranjeras aplicables. ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","I (Sección I)-A","1 al 5","• Aguas de dominio  público                                                                                        \n• Aguas de dominio privado","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","I (Sección I)-B",6,"Requisitos para apertura de pozos ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","I (Sección I)-C","7 al 9","Regulaciones para el alumbramiento de aguas subterráneas","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","I, Sección II: De los aprovechamientos comunes de las aguas públicas","10 al 16","• Libre uso de playas, mar litoral, ríos navegables, ensenadas, radas, bahías y abras \n• Requisitos para extraer aguas apartadas artificialmente de sus cauces naturales que discurren por canales, acequias o acueductos descubiertos\n• Restricciones de uso de agua en canales, acequias o acueductos de aguas públicas al descubierto\n• Permiso para pesca en cauces públicos\n• Requisitos para la pesca en los canales, acequias o acueductos para la conducción de las aguas públicas\n• Restricción de pesca en las aguas de dominio privado y en las concedidas para el establecimiento de viveros o criaderos de peces","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","II, Sección I: \nDe los aprovechamientos especiales de aguas públicas","17 al 29","• Requisitos para el aprovechamiento de aguas públicas \n• Concesión  de derecho para el aprovechamiento de aguas publicas\n• Expropiaciones para el aprovechamiento de aguas públicas \n• Caducidad y extinción de concesiones","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","II, Sección II: \nCañerías para poblaciones","31 al 33","Derecho de uso de las aguas potables para el servicio de  cañería en cualquier parte del territorio nacional donde se encuentren ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","II, sección III: \nAbastecimiento de poblaciones, servicios domésticos, abrevaderos, lecherías y baños","34 al 41","• Caudal mínimo de agua por habitante  \n• Caudal mínimo de Agua_Potable por habitante \n• Enajenación forzosa de aguas de propiedad particular para el abastecimiento de una población\n• Criterios para la definición de aguas de origen domestico \n• Concesión para el aprovechamiento de agua para abrevaderos, lecherías y baños\n• Administrador de las aguas de las cañerías para el abastecimiento de poblaciones","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","II, sección IV: Abastecimiento de ferrocarriles y demás medios de transporte","42 al 45","• Autorización para el aprovechamiento de aguas para empresas de ferrocarriles y otras de transportes \n• Derecho y requisitos de  empresas de ferrocarriles a tomar aguas  de terrenos de regadío\n• Criterios para la expropiación forzosa de aguas de dominio  particular para empresas de ferrocarriles. ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","II, sección V:\nAbastecimiento para el desarrollo de fuerzas hidráulicas e hidroeléctricas para servicios públicos y particulares",46,"• Leyes que rigen las concesiones para el aprovechamiento de aguas públicas para el desarrollo de fuerzas hidráulicas e hidroeléctricas para servicios públicos y particulares","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","II, sección VI: Aprovechamiento de aguas públicas para riego","47 al 55","• Derecho de los dueños de predios lindantes con cauces públicos de caudal no continúo, aguas pluviales y manantiales discontinuos de uso de las aguas para regadío privado  \n• Derecho de los dueños de predios lindantes con cauces públicos de caudal no continúo a construir, sin necesidad de autorización, malecones de tierra y piedra suelta o presas.\n• Permiso para la construcción de presas permanentes a fin de aprovechar en el riego las aguas pluviales o los manantiales discontinuos \n• Derecho de ribereños al uso de bombas en ríos navegables para extraer aguas para riego de propiedades limítrofes \n• Restricciones para el otorgamiento de nuevas concesiones para el aprovechamiento de  las aguas. \n• Derecho de regantes o industriales que tienen  concesión de alumbramientos a reclamar u oponerse a nuevos alumbramientos superiores ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","II, sección VII: Abastecimiento para beneficios de café, trapiches, molinos y otras fábricas","56 al 57","• Concesión especial para el  uso de aguas públicas \n• Deber de usuarios o concesionarios de la calidad del agua devuelta a su cauce primitivo","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","II, sección VIII:  aprovechamiento para canales de navegación\n","58 al 62","• Tiempo máximo de duración de la concesión \n• Periodo para revisión de las tarifas de concesión \n• Obligación de los concesionarios de conservar en buen estado las obras y servicio de explotación ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","II, sección IX: Estanques para viveros","63 al 68","• Prohibición de construcción de estanques para criaderos de peces en terrenos de propiedad nacional\n• Requisitos para concesión de estanques para viveros ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n"," III: De las playas, zonas marítimas y otras de propiedad nacional De las zonas de propiedad particular y accesiones -1",69,"Definiciones","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n"," III: De las playas, zonas marítimas y otras de propiedad nacional De las zonas de propiedad particular y accesiones -2",70,"• Ente encargado de regular y otorgar concesiones para el aprovechamiento de las aguas y depósitos de playas, zonas marítimas y otras de propiedad nacional\n• Periodos de pago de concesiones de explotación \n• Ente encargado de la vigilancia y control de las explotaciones \n• Multa por explotación sin licencia ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n"," III: De las playas, zonas marítimas y otras de propiedad nacional De las zonas de propiedad particular y accesiones -3","71 al 88","• Establecimiento de terrenos de dominio público y de propiedades privadas \n• Pertenencia al estado de objetos de valor superior a 50 colones que el mar arroje.\n• Requisitos para determinar el dueño de animales, maderas, frutos, muebles y otros productos de la industria arrebatados por corrientes de aguas públicas.","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n"," IV: De las obras de defensa y desecación de terrenos\n","89 al 93","• Requisitos para  la colocación de defensas contra agua en los márgenes de la misma\n• Requisitos para la desecación de terrenos","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","V, sección I: De las servidumbres naturales","94 al 98","• Requisitos para evitar que las aguas de predios superiores arrastren sobrantes o sustancias nocivas ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","V, sección II: De las servidumbres legales -1","99 al 103","• Disposiciones para solicitar el la  licencia de las aguas públicas en las que se requiere la construcción de obras para el aprovechamiento en terrenos de vecinos que no dan permiso ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","V, sección II: De las servidumbres legales -2","104 al 122","• Requisitos especiales para servidumbre de acueducto ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","V, sección II: De las servidumbres legales -3","123 al 125","• Reglas especiales para la servidumbre de estribo, de presa y de parada o partidor","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","V, sección II: De las servidumbres legales -4","126 al 130","• Reglas especiales para la servidumbre de abrevadero y de saca de agua","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","VI: Sociedades de usuarios -1",131,"• Requisitos para formar sociedades de usuarios para el aprovechamiento colectivo de las aguas públicas","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","VI: Sociedades de usuarios -2",132,"Beneficios y limitaciones de las sociedades de usuarios","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","VI: Sociedades de usuarios -3",133,"• Escritura pública para formar sociedades de usuarios","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","VI: Sociedades de usuarios -4","134 al 135","• Requisitos para el funcionamiento de las sociedades de usuarios ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","VII: Modificaciones de los aprovechamientos y reglamentación de corrientes -1",137,"• Casos en los que el Ministerio del Ambiente y Energía tiene facultad para modificar los derechos al uso de las aguas públicas","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","VII: Modificaciones de los aprovechamientos y reglamentación de corrientes -2",138,"• Notificación a concesionarios de derecho de uso de aguas  ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","VII: Modificaciones de los aprovechamientos y reglamentación de corrientes -3",139,"• Autorización de proyectos para el mejor y racional aprovechamiento de agua ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","VII: Modificaciones de los aprovechamientos y reglamentación de corrientes -4","140 al 142","Principios en caso de escasez de agua","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","VIII: Reservas nacionales de energía hidráulica","142 al 144","• Declaración del Poder Ejecutivo para constituir reservas hidráulicas para generación de energía","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","XI: Medidas referentes a la conservación de árboles para evitar la disminución de las aguas","145 al 159","• Disposiciones legales referentes a la conservación de los árboles, especialmente los de las orillas de los ríos y los que se encuentren en los nacimientos de aguas.","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","X: Penas y sanciones -A","160 al  174","• Penas e impuestos  por los delitos y faltas expresamente previstos en los Códigos Penal y de Policía, en relación con la materia de que trata la ley ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","X: Penas y sanciones -B","175 al 185","• Administración de concesiones\n• Requisitos para solicitud de concesiones \n• Revocación de concesiones ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","XI: De las diferencias y conflictos que se suscitan entre particulares con motivo del aprovechamiento de aguas-A","186 al 193","• Procedimiento para atender las diferencias y conflictos entre particulares con motivo del aprovechamiento de aguas","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","XI: De las diferencias y conflictos que se suscitan entre particulares con motivo del aprovechamiento de aguas-B","194 al 198","• Requisitos para los inspectores Cantonales de Aguas","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","XIII: De la competencia de los Tribunales Comunes en materia de aguas","199 al 212","Procedimiento y competencia de los tribunales en caso de demanda","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_de_Aguas_No._276_1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.\n","XIV: Disposiciones Generales","213 al 216","Disposiciones generales de la ley","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_General_del_Agua_Potable_No._1634_1953","Regulaciones para el diseño, construcción,\noperación y mantenimiento de los sistemas de  agua potable.","NA -1","1 al 7","• Declaración de dominio público de tierras que el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Salubridad Pública, consideren indispensables para construir o para situar cualquier parte o partes de los sistemas de abastecimiento de aguas  potables\n• Obligaciones del Ministerio de Salubridad Pública \n• Obligaciones del Ministerio de Obras Públicas \n• Obligaciones de la municipalidad ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_General_del_Agua_Potable_No._1634_1953","Regulaciones para el diseño, construcción,\noperación y mantenimiento de los sistemas de  agua potable.","NA -2",9,"Obligación de propietarios de abastecer de Agua_Potable a sus inquilinos","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_General_del_Agua_Potable_No._1634_1953","Regulaciones para el diseño, construcción,\noperación y mantenimiento de los sistemas de  agua potable.","NA -3","10 al 12","• Fijación y uso de dineros por tarifas de prestación de cañería  ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_General_del_Agua_Potable_No._1634_1953","Regulaciones para el diseño, construcción,\noperación y mantenimiento de los sistemas de  agua potable.","NA -4",13,"Multa por atraso de pago de los servicios de Agua_Potable","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_General_del_Agua_Potable_No._1634_1953","Regulaciones para el diseño, construcción,\noperación y mantenimiento de los sistemas de  agua potable.","NA -5","14 al 15","Multas por uso indebido, desperdicio o perturbación del sistema de abastecimiento de Agua_Potable","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_General_del_Agua_Potable_No._1634_1953","Regulaciones para el diseño, construcción,\noperación y mantenimiento de los sistemas de  agua potable.","NA -6",16,"Prohibición de instalaciones, edificaciones, o labores en las zonas cercanas a fuentes de abastecimiento, plantas purificadoras, o cualquiera otra parte que perjudique el sistema  de abastecimiento de Agua_Potable","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Ley_General_del_Agua_Potable_No._1634_1953","Regulaciones para el diseño, construcción,\noperación y mantenimiento de los sistemas de  agua potable.","NA -7",17,"Cobro de excedente de cuota básica por servicio de Agua_Potable","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Principios_que_Rigen_la_Política_Nacional_en_Materia_de_Gestión_de_Recursos_Hídricos_No_30480_2002","Lineamientos generales de política para orientar el accionar de las entidades públicas en el manejo integrado de los recursos hídricos","NA -1",1,"Principios que rigen la política nacional en materia de gestión de los recursos hídricos y que deben ser incorporados, según corresponda, en los planes de trabajo de las instituciones públicas relevantes","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw","."]
["Agua_Potable","Normas_para_el_Diseño_de_Proyectos_de_Abastecimiento_de_Agua_Potable_en_Costa_Rica_No_2001_248_2001","Define los criterios que se deben considerar para diseñar un sistema de abastecimiento de  agua potable. ","I. Periodo de diseño, población y dotaciones-A","1.1.","Periodos de diseño para que un sistema de acueductos funcione correctamente","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Normas_para_el_Diseño_de_Proyectos_de_Abastecimiento_de_Agua_Potable_en_Costa_Rica_No_2001_248_2001","Define los criterios que se deben considerar para diseñar un sistema de abastecimiento de  agua potable. ","I. Periodo de diseño, población y dotaciones-B","1.2.","Recomendaciones para periodos de diseño del acueducto","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Normas_para_el_Diseño_de_Proyectos_de_Abastecimiento_de_Agua_Potable_en_Costa_Rica_No_2001_248_2001","Define los criterios que se deben considerar para diseñar un sistema de abastecimiento de  agua potable. ","I. Periodo de diseño, población y dotaciones-C","1.3.","Población futura para el periodo de diseño","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Normas_para_el_Diseño_de_Proyectos_de_Abastecimiento_de_Agua_Potable_en_Costa_Rica_No_2001_248_2001","Define los criterios que se deben considerar para diseñar un sistema de abastecimiento de  agua potable. ","I. Periodo de diseño, población y dotaciones-D","1.4.","Dotaciones brutas para el diseño (patrones de consumo y demanda)","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Normas_para_el_Diseño_de_Proyectos_de_Abastecimiento_de_Agua_Potable_en_Costa_Rica_No_2001_248_2001","Define los criterios que se deben considerar para diseñar un sistema de abastecimiento de  agua potable. ","II. Caudales, capacidad del sistema, tuberías y tanques de almacenamiento-A","2.1","Caudales de diseño","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Normas_para_el_Diseño_de_Proyectos_de_Abastecimiento_de_Agua_Potable_en_Costa_Rica_No_2001_248_2001","Define los criterios que se deben considerar para diseñar un sistema de abastecimiento de  agua potable. ","II. Caudales, capacidad del sistema, tuberías y tanques de almacenamiento-B","2.2.","Capacidad de las diferentes partes del sistema","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Normas_para_el_Diseño_de_Proyectos_de_Abastecimiento_de_Agua_Potable_en_Costa_Rica_No_2001_248_2001","Define los criterios que se deben considerar para diseñar un sistema de abastecimiento de  agua potable. ","II. Caudales, capacidad del sistema, tuberías y tanques de almacenamiento-C","2.3","• Presiones en las líneas de conducción \n• Presiones en la red de distribución \n• Presiones de aceptación o de prueba \n• Ubicación de las tuberías \n• Características de las tuberías \n• Diámetros mínimos de las tuberías\n• Velocidades permisibles del agua\n• Colocación de válvulas en la red de distribución \n• Colocación de hidrates en la red de distribución \n• Requisitos de las previstas domiciliarias\n• Colocación de medidores de caudal   ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Normas_para_el_Diseño_de_Proyectos_de_Abastecimiento_de_Agua_Potable_en_Costa_Rica_No_2001_248_2001","Define los criterios que se deben considerar para diseñar un sistema de abastecimiento de  agua potable. ","II. Caudales, capacidad del sistema, tuberías y tanques de almacenamiento-D","2.4","• Capacidad de los tanques de almacenamiento \no Volúmenes de regulación de consumo \no Volúmenes de reserva para incendio\no Volúmenes de reserva para interrupciones \no Volumen total de almacenamiento \n","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -1",1,"• Aplicabilidad del reglamento\n• Bitácora por el funcionario responsable.","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -2",2,"Definiciones.","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -3",3,"Responsabilidad del AYA en la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de acueductos y alcantarillados y el manejo integrado de las cuencas hidrográficas ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -4",4,"• Cumplimiento obligatorio de reglamento para todos los sistemas de acueductos \n• Definición de Administradores como responsables de garantizar cumplimiento de las normas técnicas\n• Designación del Ministerio de Salud o del AYA como verificadores del cumplimiento de las normas y procedimientos ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -5","5 al 6","Fijación de tarifas por la ARESEP para garantizar dotación de recursos","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -6",7,"Designación del AYA como ente responsable de aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar las aguas para dotar a las poblaciones del recurso","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -7",8,"Designación de entes que pueden administrar y prestar servicios públicos derivados de los sistemas de Acueductos y Alcantarillados (AYA, Municipalidades, Empresa de Servicios Públicos de Heredia y  Organizaciones comunales)","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -8",9,"Justificación técnica para el uso de aguas superficiales o subterráneas","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -9",10,"Registro de caudales en el Registro Nacional de Aguas","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -10",11,"Designación del MINAE como responsable de emitir las políticas y directrices ambientales para el manejo integral del recurso hídrico","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -11",12,"Concesión para el uso de aguas diferente a las destinadas al servicio de las poblaciones ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -12",13,"Declaración de interés público del uso del agua para las poblaciones ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -13",14,"Definición de Agua_Potable ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -14",15,"Prohibición de contaminación de los abastos de agua, así como dañar, obstruir parcial o totalmente, los sistemas de abastecimiento de Agua_Potable ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -15","16 al 18","Proceso para las solicitudes de concesiones ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -16","19 al 21","Registro Nacional de dotaciones de agua por el  Dpto. de Aguas del MINAE ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -17","22 al 26","Procedimiento para la asignación del recurso hídrico ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -18",27,"Registro de la asignación de las aguas utilizadas o vertidas el sistema, ante el Departamento de Aguas de MINAE","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -19",28,"• Estudios requeridos para la concesión, permiso o asignación de aguas\n• Razones de prohibición de desfogue de galerías de aguas subterráneas \n• Distancias mínimas para explotación de acuíferos costeros","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -20",29,"Autorización requerida para la construcción de pozos privados y la utilización de sistemas privados de abastecimiento de agua para el uso y consumo humano","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -21",30,"Designación del Ministerio de Salud como responsable de emitir las políticas específicas relativas a la calidad y cantidad de los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -22",31,"Personas que pueden ser nombradas como Policía o Inspectores de Salud y Ambientales y de Recursos Naturales","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -23","32 y 33","Identificación de los sistemas destinados a Agua_Potable de las poblaciones","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -24",34,"Inscripción de las servidumbres en el Registro Nacional ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -25",35,"Instalación de cintas celestes en tuberías enterradas ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -26",36,"Siembra de especies arbóreas autóctonas en las zonas protectoras de las tomas","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -27",37,"Prohibición de bañarse, lavar ropas, abrevar ganados en las presas, tanques o tomas de agua destinada a los abastecimientos.","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -28",38,"Cumplimiento de la ley de uso y manejo del suelo, a efectos de evitar las erosiones y sedimentaciones en los sitios de captación de las aguas.","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","I. Disposiciones generales -29",39,"Requisitos para el Ingreso de encargados del acueducto a las fincas ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-1",40,"Definición, clasificación y división de obras de captación ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-2",41,"Definición y tipos de tomas ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-3","42 y 43","Frecuencia y tipo y procedimiento para el mantenimiento de tomas ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-4","44 y 45","Frecuencia, tipo y procedimiento para las captaciones de manantiales  ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-5",46,"Definición y clasificación de pozos ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-6","47 y 48","Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de pozos  ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-7",49,"Definición de Obras de pre-tratamiento.","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-8","50 y 51","Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de desarenadores ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-9",52,"Definición y tipos de obras de conducción ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-10","53 y 54","Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de obras de conducción ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-11",55,"• Procesos de tratamiento para potabilización del agua \n• Frecuencias para la ejecución de las actividades de mantenimiento","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-12",56,"Definición de sistemas de entrada y mezcladores.","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-13","57 y 58","Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de sistemas de entrada y mezcladores","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-14",59,"Definición de floculadores ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-15","60 y 61","Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de floculadores","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-16",62,"Definición de sedimentadores ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-17","63 y 64","Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de sedimentadores","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-18",65,"Definición de filtros ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-19","66 al 69","Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de filtros","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-20",70,"Definición de dosificadores ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-21","71 al 74","Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de dosificadores ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-22",75,"• Definición de sistemas de desinfección\n• Ventajas del uso del cloro como método de desinfección ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-23","76 y 77","Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de los equipos productores de hipoclorito de sodio en sitio ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-24","78 y 79","Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de los sistemas de gases oxidantes  ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-25","80 y 81","Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de los sistemas para cloro gas ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-26",82,"Definición y división de tanques de distribución y de almacenamiento ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-27","83 y 84","Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de los tanques de almacenamiento y distribución  ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-28",85,"Definición de redes de distribución","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-29","86 y 87","Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de las redes de distribución ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-30",88,"Mantenimiento preventivo de edificios.","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-31",89,"Frecuencia y tipo de mantenimiento de edificios","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-32",90,"Procedimientos para el mantenimiento de redes de distribución ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-33",91,"Suministro de bitácoras para cada actividad.","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Reglamento_de_Normas_Técnicas_y_Procedimientos_para_el_Mantenimiento_Preventivo_de_los_Sistemas_de_Abastecimiento_de_Agua_No.175_2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","II. De las normas técnicas y procedimientos para el mantenimiento\npreventivo de los sistemas de acueductos-34",92,"Fecha desde la cual rige la norma","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -1",1,"Objetivo de la ley ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -2",2,"Funciones del AyA","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -3","3 al 4","Procedimiento para la aprobación de las tarifas y tasas para la prestación de servicios públicos ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -4",5,"Atribuciones y prerrogativas del AyA","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -5",6,"Junta directiva que rige el AyA","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -6",7,"Nombramiento directores","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -7",8,"Período de los directores, su remoción y nombramiento ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -8","9 al 10","Sesiones de junta directiva","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -9",11,"Funciones de la junta directiva","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -10",12,"Atribuciones del gerente","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -11",13,"Atribuciones del auditor","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -12",14,"Nombramiento del auditor ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -13",15,"Dependencia del auditor ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -14",16,"Determinación de funciones de la junta directiva","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -15",17,"Reabajas especiales de tarifas","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -16",18,"Patrimonio nacional de propiedades e instalaciones de organismos del estado ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -17",19,"Cálculo de las tasas de venta de Agua_Potable y disposiciones de aguas\nresiduales ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -18",20,"Autorizacion de contratos con municipalidades","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -19",21,"Autorización del AyA para construcción, ampliación o modificación de sistemas de abastecimiento de Agua_Potable y disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -20",22,"Obligación del AyA de gastos que demanden la conservación, ampliación y seguridad de los bosques que sirvan para mantener las fuentes de aguas","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -21",23,"Revisión de planos para la construcción o reconstrucción parcial o total de una casa o edificio por el Departamento de Ingeniería Municipalidades y AyA","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -22",24,"Fiscalización económica-financiera del AyA por la Contraloría General de la República ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -23",25,"Personería jurídica propia del AyA","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -24",26,"Multas por incumplimiento de la ley ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -25",27,"Creación del Área Metropolitana como distrito especial","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -26",28,"Derogación de los artículos 276, 277 y 280 de la ley No. 809 ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Constitutiva__Instituto_Costarricense_de_Acueductos_y_Alcantarillados_No._2726_1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","NA -27",29,"Fecha desde la cual rige la norma","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973","Define que le corresponde al Ministerio de Salud dictar las medidas generales y particulares para la planificación y coordinación de las actividades públicas y privadas relativas a la salud. Esta entidad dicta los principios de la sanidad de las aguas con relación a su calidad. Se definen medidas de seguridad para el uso de sustancias peligrosas, así como actividades que contaminen el agua, aire y suelo.","TITULO III. De los deberes de las personas para la conservación y acondicionamiento del ambiente y de las restricciones a que quedan sujetas sus actividades en beneficio de su preservación-A",262,"Promoción y mantenimiento de las condiciones del medio ambiente natural y de los ambientes artificiales","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973","Define que le corresponde al Ministerio de Salud dictar las medidas generales y particulares para la planificación y coordinación de las actividades públicas y privadas relativas a la salud. Esta entidad dicta los principios de la sanidad de las aguas con relación a su calidad. Se definen medidas de seguridad para el uso de sustancias peligrosas, así como actividades que contaminen el agua, aire y suelo.","TITULO III. De los deberes de las personas para la conservación y acondicionamiento del ambiente y de las restricciones a que quedan sujetas sus actividades en beneficio de su preservación-B",263,"• Prohibición de operaciones que deterioren en medio ambiente, especialmente agua, aire y suelo\n","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973","Define que le corresponde al Ministerio de Salud dictar las medidas generales y particulares para la planificación y coordinación de las actividades públicas y privadas relativas a la salud. Esta entidad dicta los principios de la sanidad de las aguas con relación a su calidad. Se definen medidas de seguridad para el uso de sustancias peligrosas, así como actividades que contaminen el agua, aire y suelo.","Título III. Capítulo I. Del agua para el uso y consumo humano y de los deberes y restricciones\na que quedan sujetas las personas en la materia-1",264,"Prioridad del agua para consumo humano","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973","Define que le corresponde al Ministerio de Salud dictar las medidas generales y particulares para la planificación y coordinación de las actividades públicas y privadas relativas a la salud. Esta entidad dicta los principios de la sanidad de las aguas con relación a su calidad. Se definen medidas de seguridad para el uso de sustancias peligrosas, así como actividades que contaminen el agua, aire y suelo.","Título III. Capítulo I. Del agua para el uso y consumo humano y de los deberes y restricciones\na que quedan sujetas las personas en la materia-2",265,"Definición de Agua_Potable","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973","Define que le corresponde al Ministerio de Salud dictar las medidas generales y particulares para la planificación y coordinación de las actividades públicas y privadas relativas a la salud. Esta entidad dicta los principios de la sanidad de las aguas con relación a su calidad. Se definen medidas de seguridad para el uso de sustancias peligrosas, así como actividades que contaminen el agua, aire y suelo.","Título III. Capítulo I. Del agua para el uso y consumo humano y de los deberes y restricciones\na que quedan sujetas las personas en la materia-3",266,"Requisitos de estructura y abastecimiento que deben llenar los abastecimientos de agua del país","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973","Define que le corresponde al Ministerio de Salud dictar las medidas generales y particulares para la planificación y coordinación de las actividades públicas y privadas relativas a la salud. Esta entidad dicta los principios de la sanidad de las aguas con relación a su calidad. Se definen medidas de seguridad para el uso de sustancias peligrosas, así como actividades que contaminen el agua, aire y suelo.","Título III. Capítulo I. Del agua para el uso y consumo humano y de los deberes y restricciones\na que quedan sujetas las personas en la materia-4",267,"Deber de los abastecimientos de agua de suministrara Agua_Potable de forma continua y en presión necesaria","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973","Define que le corresponde al Ministerio de Salud dictar las medidas generales y particulares para la planificación y coordinación de las actividades públicas y privadas relativas a la salud. Esta entidad dicta los principios de la sanidad de las aguas con relación a su calidad. Se definen medidas de seguridad para el uso de sustancias peligrosas, así como actividades que contaminen el agua, aire y suelo.","Título III. Capítulo I. Del agua para el uso y consumo humano y de los deberes y restricciones\na que quedan sujetas las personas en la materia-5","268 al 269","Control por el Ministerio de los abastecimientos de Agua_Potable","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973","Define que le corresponde al Ministerio de Salud dictar las medidas generales y particulares para la planificación y coordinación de las actividades públicas y privadas relativas a la salud. Esta entidad dicta los principios de la sanidad de las aguas con relación a su calidad. Se definen medidas de seguridad para el uso de sustancias peligrosas, así como actividades que contaminen el agua, aire y suelo.","Título III. Capítulo I. Del agua para el uso y consumo humano y de los deberes y restricciones\na que quedan sujetas las personas en la materia-6",270,"Autorización del ministerio para la construcción de pozos privados en regiones donde hay acueducto público","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973","Define que le corresponde al Ministerio de Salud dictar las medidas generales y particulares para la planificación y coordinación de las actividades públicas y privadas relativas a la salud. Esta entidad dicta los principios de la sanidad de las aguas con relación a su calidad. Se definen medidas de seguridad para el uso de sustancias peligrosas, así como actividades que contaminen el agua, aire y suelo.","Título III. Capítulo I. Del agua para el uso y consumo humano y de los deberes y restricciones\na que quedan sujetas las personas en la materia-7",271,"Usos de sistemas de abastecimiento de Agua_Potable en regiones del país donde no hay abastos públicos","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973","Define que le corresponde al Ministerio de Salud dictar las medidas generales y particulares para la planificación y coordinación de las actividades públicas y privadas relativas a la salud. Esta entidad dicta los principios de la sanidad de las aguas con relación a su calidad. Se definen medidas de seguridad para el uso de sustancias peligrosas, así como actividades que contaminen el agua, aire y suelo.","Título III. Capítulo I. Del agua para el uso y consumo humano y de los deberes y restricciones\na que quedan sujetas las personas en la materia-8",272,"Permiso que deben pedir empresas particulares para abastecer de agua en lugares donde no hay abastecimientos públicos","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973","Define que le corresponde al Ministerio de Salud dictar las medidas generales y particulares para la planificación y coordinación de las actividades públicas y privadas relativas a la salud. Esta entidad dicta los principios de la sanidad de las aguas con relación a su calidad. Se definen medidas de seguridad para el uso de sustancias peligrosas, así como actividades que contaminen el agua, aire y suelo.","Título III. Capítulo I. Del agua para el uso y consumo humano y de los deberes y restricciones\na que quedan sujetas las personas en la materia-9",273,"Prohibición de contaminar abastos de agua, dañar, obstruir parcial o totalmente, los sistemas de abastecimiento de Agua_Potable destinada a la población","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973","Define que le corresponde al Ministerio de Salud dictar las medidas generales y particulares para la planificación y coordinación de las actividades públicas y privadas relativas a la salud. Esta entidad dicta los principios de la sanidad de las aguas con relación a su calidad. Se definen medidas de seguridad para el uso de sustancias peligrosas, así como actividades que contaminen el agua, aire y suelo.","Título III. Capítulo I. Del agua para el uso y consumo humano y de los deberes y restricciones\na que quedan sujetas las personas en la materia-10",274,"Deber de las personas naturales o jurídicas de utilizar agua que reúna las calidades exigidas por el Ministerio para el tipo específico de actividades que desarrollan","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973","Define que le corresponde al Ministerio de Salud dictar las medidas generales y particulares para la planificación y coordinación de las actividades públicas y privadas relativas a la salud. Esta entidad dicta los principios de la sanidad de las aguas con relación a su calidad. Se definen medidas de seguridad para el uso de sustancias peligrosas, así como actividades que contaminen el agua, aire y suelo.","Título III. Capítulo I. Del agua para el uso y consumo humano y de los deberes y restricciones\na que quedan sujetas las personas en la materia-11",275,"Prohibición a toda persona natural o jurídica de contaminar las aguas superficiales, subterráneas y marítimas territoriales","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973","Define que le corresponde al Ministerio de Salud dictar las medidas generales y particulares para la planificación y coordinación de las actividades públicas y privadas relativas a la salud. Esta entidad dicta los principios de la sanidad de las aguas con relación a su calidad. Se definen medidas de seguridad para el uso de sustancias peligrosas, así como actividades que contaminen el agua, aire y suelo.","Título III. Capítulo I. Del agua para el uso y consumo humano y de los deberes y restricciones\na que quedan sujetas las personas en la materia-12",276,"Permiso del Ministerio para hacer drenajes o proceder a la descarga de residuos\no desechos sólidos o líquidos u otros que puedan contaminar el agua superficial, subterránea, o marítima","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973","Define que le corresponde al Ministerio de Salud dictar las medidas generales y particulares para la planificación y coordinación de las actividades públicas y privadas relativas a la salud. Esta entidad dicta los principios de la sanidad de las aguas con relación a su calidad. Se definen medidas de seguridad para el uso de sustancias peligrosas, así como actividades que contaminen el agua, aire y suelo.","Título III. Capítulo I. Del agua para el uso y consumo humano y de los deberes y restricciones\na que quedan sujetas las personas en la materia-13",277,"Prohibición de contaminación o deterioro sanitario de las cuencas hidrográficas que sirvan a los establecimientos de agua para el consumo y uso humano","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973","Define que le corresponde al Ministerio de Salud dictar las medidas generales y particulares para la planificación y coordinación de las actividades públicas y privadas relativas a la salud. Esta entidad dicta los principios de la sanidad de las aguas con relación a su calidad. Se definen medidas de seguridad para el uso de sustancias peligrosas, así como actividades que contaminen el agua, aire y suelo.","Título III. Capítulo V. De los deberes y restricciones a que quedan sujetas las actividades industriales",300,"Deber de los interesados de demostrar que cuenta con los sistemas sanitarios adecuados para la eliminación de emanaciones, a fin de no causar o contribuir a la contaminación del suelo y del agua destinada al uso y consumo humanos, ni del aire ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973","Define que le corresponde al Ministerio de Salud dictar las medidas generales y particulares para la planificación y coordinación de las actividades públicas y privadas relativas a la salud. Esta entidad dicta los principios de la sanidad de las aguas con relación a su calidad. Se definen medidas de seguridad para el uso de sustancias peligrosas, así como actividades que contaminen el agua, aire y suelo.","Título III. Capítulo VI. De los deberes y  restricciones relativos a las urbanizaciones y salubridad de la vivienda-1",309,"Todo proyecto de urbanización debe disponer de sistemas de suministro de Agua_Potable","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973","Define que le corresponde al Ministerio de Salud dictar las medidas generales y particulares para la planificación y coordinación de las actividades públicas y privadas relativas a la salud. Esta entidad dicta los principios de la sanidad de las aguas con relación a su calidad. Se definen medidas de seguridad para el uso de sustancias peligrosas, así como actividades que contaminen el agua, aire y suelo.","Título III. Capítulo VI. De los deberes y  restricciones relativos a las urbanizaciones y salubridad de la vivienda-2",313,"Requisitos sanitarios de viviendas (iluminación adecuada, ventilación adecuada, Agua_Potable)","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Orgánica_del_Ambiente_No._7554_1995","Procura dotar a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","Capítulo XII. Agua-1",50,"Dominio público del agua","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Orgánica_del_Ambiente_No._7554_1995","Procura dotar a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","Capítulo XII. Agua-2",51,"Criterios para conservación y uso del agua","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Orgánica_del_Ambiente_No._7554_1995","Procura dotar a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","Capítulo XII. Agua-3",52,"Aplicación de criterios para conservación y uso del agua","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Orgánica_del_Ambiente_No._7554_1995","Procura dotar a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","Capítulo XV. Contaminación-1",60,"Prevención de la contaminación (incluye establecimiento de agua para consumo humano, control de la contaminación atmosférica, sónica, sustancias químicas y radioactivas)","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Orgánica_del_Ambiente_No._7554_1995","Procura dotar a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","Capítulo XV. Contaminación-2",64," Prevención de la contaminación del agua","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Ley_Orgánica_del_Ambiente_No._7554_1995","Procura dotar a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","Capítulo XV. Contaminación-3",67,"Contaminación o deterioro de cuencas hidrográficas","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Canon_por_Concepto_de_Aprovechamiento_de_Aguas_No.32868_2005","Regula el aprovechamiento y administración del agua, que permita la disponibilidad hídrica para el abastecimiento confiable en el consumo humano y el desarrollo socio económico del país y además la generación de recursos económicos para financiar a largo plazo una gestión sostenible del recurso hídrico en Costa Rica.","Capitulo I. Canon por concepto de aprovechamiento de aguas",1,"Establece que el canon por aprovechamiento del agua debe utilizarse como instrumento económico para el desarrollo socio económico del país. ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Canon_por_Concepto_de_Aprovechamiento_de_Aguas_No.32868_2005","Regula el aprovechamiento y administración del agua, que permita la disponibilidad hídrica para el abastecimiento confiable en el consumo humano y el desarrollo socio económico del país y además la generación de recursos económicos para financiar a largo plazo una gestión sostenible del recurso hídrico en Costa Rica.","Capítulo II.De los aprovechamientos del agua",2,"Categorías para el aprovechamiento del agua","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Canon_por_Concepto_de_Aprovechamiento_de_Aguas_No.32868_2005","Regula el aprovechamiento y administración del agua, que permita la disponibilidad hídrica para el abastecimiento confiable en el consumo humano y el desarrollo socio económico del país y además la generación de recursos económicos para financiar a largo plazo una gestión sostenible del recurso hídrico en Costa Rica.","Capítulo III. Del canon e implementación","3 al 11","Pago por el uso de las aguas","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Canon_por_Concepto_de_Aprovechamiento_de_Aguas_No.32868_2005","Regula el aprovechamiento y administración del agua, que permita la disponibilidad hídrica para el abastecimiento confiable en el consumo humano y el desarrollo socio económico del país y además la generación de recursos económicos para financiar a largo plazo una gestión sostenible del recurso hídrico en Costa Rica.","Capítulo IV. Del control y política de inversión","12 al 15","Uso de los ingresos","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Canon_por_Concepto_de_Aprovechamiento_de_Aguas_No.32868_2005","Regula el aprovechamiento y administración del agua, que permita la disponibilidad hídrica para el abastecimiento confiable en el consumo humano y el desarrollo socio económico del país y además la generación de recursos económicos para financiar a largo plazo una gestión sostenible del recurso hídrico en Costa Rica.","Capítulo V. Del reconocimiento","16 al 19","Reconocimiento del pago del canon","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Canon_por_Concepto_de_Aprovechamiento_de_Aguas_No.32868_2005","Regula el aprovechamiento y administración del agua, que permita la disponibilidad hídrica para el abastecimiento confiable en el consumo humano y el desarrollo socio económico del país y además la generación de recursos económicos para financiar a largo plazo una gestión sostenible del recurso hídrico en Costa Rica.","Capítulo VI. De la gestión de cobro","20 al 22","Cobro del canon","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Canon_por_Concepto_de_Aprovechamiento_de_Aguas_No.32868_2005","Regula el aprovechamiento y administración del agua, que permita la disponibilidad hídrica para el abastecimiento confiable en el consumo humano y el desarrollo socio económico del país y además la generación de recursos económicos para financiar a largo plazo una gestión sostenible del recurso hídrico en Costa Rica.","Capítulo VII. De los incentivos","23 al 27","Incentivo a empresas que realicen un Plan de Uso Eficiente del Recurso Hídrico ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
["Agua_Potable","Canon_por_Concepto_de_Aprovechamiento_de_Aguas_No.32868_2005","Regula el aprovechamiento y administración del agua, que permita la disponibilidad hídrica para el abastecimiento confiable en el consumo humano y el desarrollo socio económico del país y además la generación de recursos económicos para financiar a largo plazo una gestión sostenible del recurso hídrico en Costa Rica.","Capítulo VIII. Disposiciones generales","23 al 27","Disposiciones generales","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org","."]
[]
["Aguas_Residuales","Reglamento_de_Vertido_y_Reuso_de_Aguas_Residuales_No_33601_2007","Protección de la salud pública y del ambiente, a través de una gestión ambientalmente adecuada de las aguas residuales.","Disposiciones Generales","4 al 5","Obligación de tratamiento de aguas residuales.\nObligación de confeccionar reportes operacionales","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf","."]
["Aguas_Residuales","Reglamento_de_Vertido_y_Reuso_de_Aguas_Residuales_No_33601_2007","Protección de la salud pública y del ambiente, a través de una gestión ambientalmente adecuada de las aguas residuales.","Parámetros de análisis obligatorio para vertidos de aguas residuales","14 al 16","Parámetros universales de análisis obligatorio.                                                                  Parámetros complementarios de análisis obligatorio en aguas residuales de tipo especial (metales y plaguicidas seran definidos por el Ministerio de Salud con base en insumos y procesos del ente generador).","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf","."]
["Aguas_Residuales","Reglamento_de_Vertido_y_Reuso_de_Aguas_Residuales_No_33601_2007","Protección de la salud pública y del ambiente, a través de una gestión ambientalmente adecuada de las aguas residuales.","Límites para el vertido de aguas residuales en alcantarillados sanitarios.","18 al 23","Límites para el vertido de aguas residuales en alcantarillados sanitarios.  \nLímites para el vertido de aguas residuales en alcantarillados sanitarios, parámetros complementarios de análisis obligatorio.          Límites para el vertido de aguas residuales a un cuerpo receptor.                                     \nLímites para el vertido de aguas residuales a un cuerpo receptor, parámetros complementarios de anáisis obligatorio.                Límite de coliformes fecales para vertido de aguas residuales en cuerpo receptores.               \nLímites adicionales para vertido de aguas residuales especiales.","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf","."]
["Aguas_Residuales","Reglamento_de_Vertido_y_Reuso_de_Aguas_Residuales_No_33601_2007","Protección de la salud pública y del ambiente, a través de una gestión ambientalmente adecuada de las aguas residuales.","Reuso de aguas residuales","28 al 32","Clasificación de los tipos de reuso.                            \nParámetros de análisis obligatorio para el reuso de aguas residuales ordinarias.                    \nLímites máximos para el reuso de aguas residuales ordinarias.                                            Parámetros de análisis obligatorios para el reuso de aguas residuales especiales.                 \nLímites máximos para el reuso de aguas residuales especiales.","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf","."]
["Aguas_Residuales","Reglamento_de_Vertido_y_Reuso_de_Aguas_Residuales_No_33601_2007","Protección de la salud pública y del ambiente, a través de una gestión ambientalmente adecuada de las aguas residuales.","Muestreo y análisis","34 al 41","Frecuencia mínimas de muestreo y análisis de aguas residuales de tipo ordinario.                \nFrecuencias mínimas de muestreo y análisis de aguas residuales de tipo especial.                                                                        Frecuencias mínimas de muestreo y análisis para el reuso de aguas residuales.             \nMétodos de referencia para análisis de aguas residuales.                                                    Muestreo por el ente generador.                               \nBitácora de manejo de aguas residuales.","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf","."]
["Aguas_Residuales","Reglamento_de_Vertido_y_Reuso_de_Aguas_Residuales_No_33601_2007","Protección de la salud pública y del ambiente, a través de una gestión ambientalmente adecuada de las aguas residuales.","Reportes Operacionales","42, 43, 46, 49, 50, 54, 58                            ","Contenido de los reportes operacionales.                                  Procedimiento para la elaboración de reportes operacionales.                                                   Elaboración y firma de los reportes operacionales.                                                           Frecuencias mínimas para la presentación de reportes operacionales.                                         \nLaboratorios autorizados para el análisis de aguas residuales.                                                  Reportes de Laboratorio (información).                  \nReporte de cambios en el proceso productivo y en las unidades de tratamiento.                                                                                     Vigilancia Estatal (muestreos y análisis a ente generador para control cruzado).","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf","."]
["Aguas_Residuales","Reglamento_de_Vertido_y_Reuso_de_Aguas_Residuales_No_33601_2007","Protección de la salud pública y del ambiente, a través de una gestión ambientalmente adecuada de las aguas residuales.","Prohibiciones","61 al 66","Dilucion de aguas.                                                                                           Uso incorrecto de alcantarillados.                                       Vertido de lodos residuales.                                                Vertido de materias peligrosas.                                \nVertido de aguas residuales de industrias de plaguicidas.                                                        Vertido de aguas residuales contaminadas con sustancias radioactivas.","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf","."]
["Aguas_Residuales","Reglamento_de_Vertido_y_Reuso_de_Aguas_Residuales_No_33601_2007","Protección de la salud pública y del ambiente, a través de una gestión ambientalmente adecuada de las aguas residuales.","Sanciones","67 al 72","Incumplimientos que ameritan sanciones por parte del Ministerio de Salud.                            \nAcciones del Ministerio de Salud en caso de incumplimientos.","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf","."]
["Aguas_Residuales","Reglamento_de_Vertido_y_Reuso_de_Aguas_Residuales_No_33601_2007","Protección de la salud pública y del ambiente, a través de una gestión ambientalmente adecuada de las aguas residuales.","Anexo 2 .","68 al 72","Procedimiento para la elaboración del reporte operacional (presentación, contenido, entre otros).","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf","."]
["Aguas_Residuales","Ley_de_Conservación_de_la_Vida_Silvestre_No._7317_2008","Establecimento de regulaciones sobre la protección de la vida sivestre.","Disposiciones generales finales.",128,"Prohíbese arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos, permanentes o no permanentes, lagos, marismas y embalses naturales o artificales, esteros, turberas, pantános, humedales, aguas dulces, salobres o saladas, en sus cauces o en sus respectivas áreas de conservación","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf","."]
["Aguas_Residuales","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973__","Protección de la salud pública.","III. Obligaciones y restricciones para la evacuación sanitaria de excretas y aguas servidas y negras.",285,"Las excretas, las aguas negras, las servidas y las pluviales, deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad.","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf","."]
["Aguas_Residuales","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973__","Protección de la salud pública.","III. Obligaciones y restricciones para la evacuación sanitaria de excretas y aguas servidas y negras.",287,"Toda persona natural o jurídica propietaria de viviendas o de establecimientos o edificios en que las personas desarrollen sus actividades, responderá de que tales bienes dispongan de un sistema de disposición de excretas y de aguas negras y servidas aprobado por el Ministerio y los usuarios de las viviendas, establecimientos o edificios estarán obligados a mantener dicho sistema en buenas condiciones de funcionamiento ","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf","."]
["Aguas_Residuales","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973__","Protección de la salud pública.","III. Obligaciones y restricciones para la evacuación sanitaria de excretas y aguas servidas y negras.",292,"Queda prohibido en todo caso la descarga de las aguas negras, de las aguas servidas y de residuos industriales al alcantarillado pluvial.","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf","."]
["Aguas_Residuales","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973__","Protección de la salud pública.","VI. De los deberes y restricciones relativos a las urbanizaciones y salubridad de la vivienda",313,"Toda vivienda individual, familiar o multifamiliar, deberá cumplir con sistemas adecuados de eliminación de excretas, de aguas negras, servidas y pluviales aprobados por la autoridad de salud.","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf","."]
["Aguas_Residuales","Ley_Orgánica_del_Ambiente_No._7554_1995_","Dotar de instrumentos para un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","XV. Contaminación",60,"El Estado, las minicipalidadesy demás instituciones públicas, darán prioridad, entre otros, al establecimiento y operación de servicios adecuados como […] La disposición sanitaria de excretas, aguas servidas y aguas pluviales. ","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf","."]
["Aguas_Residuales","Ley_Orgánica_del_Ambiente_No._7554_1995_","Dotar de instrumentos para un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","XV. Contaminación",65,"Las aguas residuales de cualquier origen deberán recibir tratamiento antes de ser descargadas en ríos, lagos, mares y demás cuerpos de agua; además deberán alcanzar la calidad establecida para el cuerpo receptor, según su uso actual y potencial y para su utilización futura en otras actividades.","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf","."]
["Aguas_Residuales","Ley_Orgánica_del_Ambiente_No._7554_1995_","Dotar de instrumentos para un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","XV. Contaminación",66,"… la responsabilidad del tratamiento de los vertidos corresponderá a quien produzca la contaminación. La autoridad competente determinará ña tecnología adecuada y establecerá los plazos necesarios para aplicarla","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf","."]
["Aguas_Residuales","Reglamento_de_Aprobación_y_Operación_de_Sistemas_de_Tratamiento_de_Aguas_Residuales_No._31545_2003","Cumplimiento con la legislación nacional.                                                       Proceso de construcción de planta de tratamiento de aguas residuales.","Disposiciones Generales",4,"Requisitos para construir y operar un sistema de tratamiento de aguas residuales.","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf","."]
["Aguas_Residuales","Reglamento_de_Aprobación_y_Operación_de_Sistemas_de_Tratamiento_de_Aguas_Residuales_No._31545_2003","Cumplimiento con la legislación nacional.                                                       Proceso de construcción de planta de tratamiento de aguas residuales.","Permiso de ubicación de sistemas de tratamiento de aguas residuales.","7 al 24","Disposiciones generales para la construcción y ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales.","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf","."]
["Aguas_Residuales","Reglamento_de_Aprobación_y_Operación_de_Sistemas_de_Tratamiento_de_Aguas_Residuales_No._31545_2003","Cumplimiento con la legislación nacional.                                                       Proceso de construcción de planta de tratamiento de aguas residuales.","Aprobación de Proyectos de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales","32, 36, 39","Comunicación al Ministerio de Salud, de remodelación o ampliación del sistema de tratamiento de aguas residuales.                        Código de colores y rotulación de tuberías en sistemas de tratamiento de aguas residuales.                                                                   Dispositivo de seguridad para la conducción del biogas (en caso de tratamiento dotado de losa superior) a sitio ventilado, evitando concentraicón de gases.","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf","."]
["Aguas_Residuales","Reglamento_del_Canon_Ambiental_por_Vertidos_No.34431_2008","Regulación por uso del recurso hídrico, para verter sustancias contaminantes.","II. De la naturaleza del Canon por Vertidos","7 al 8","La base para el cobro del canon (DQO, DBO, SST).                                                               EL monto del canon (kilogramo de carga contaminante neta vertida).","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf","."]
["Aguas_Residuales","Reglamento_para_el_Manejo_de_Lodos_Procedentes_de_Tanques_Sépticos_No._21297_2008","Regulación por uso del recurso hídrico, para verter sustancias contaminantes.","Del ente competente","15 al 19","Permiso de vertidos.                                         \nVigencia del permiso de vertidos.                              \nSolicitud del permiso de vertidos.                                  Exoneración de la solicitud del permiso de vertidos.                                                                            ","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf","."]
["Aguas_Residuales","Reglamento_para_el_Manejo_de_Lodos_Procedentes_de_Tanques_Sépticos_No._21297_2008","Establecer los requisitos generales para el manejo de lodos procedentes de tanques sépticos.","Disposiciones Generales","I.1","Los lodos procedentes de tanques sépticos, deberán ser manejados adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del agua, suelo y aire. ","Cumplimiento con la legislación nacional.      ","."]
["Aguas_Residuales","Reglamento_para_el_Manejo_de_Lodos_Procedentes_de_Tanques_Sépticos_No._21297_2008","Establecer los requisitos generales para el manejo de lodos procedentes de tanques sépticos.","Disposiciones Generales","I.3","Toda persona o empresa propietaria de establecimientos o actividades que se dedique a la limpieza y transporte de lodos provenientes de tanques sépticos, deberá contar con el permiso sanitario de funcionamiento y cumplir con los requisitos que señala el Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento del Ministerio de Salud y el presente Reglamento.","Cumplimiento con la legislación nacional.      ","."]
["Aguas_Residuales","Reglamento_para_el_Manejo_de_Lodos_Procedentes_de_Tanques_Sépticos_No._21297_2008","Establecer los requisitos generales para el manejo de lodos procedentes de tanques sépticos.","Deberes de la Empresa","II.1","Brindar a sus operadores un entrenamiento y capacitación apropiada, sobre: manejo de lodos; peligros y riesgos contra la salud; medidas preventivas; uso de equipo de protección, medidas de primeros auxilios.","Cumplimiento con la legislación nacional.      ","."]
["Aguas_Residuales","Reglamento_para_el_Manejo_de_Lodos_Procedentes_de_Tanques_Sépticos_No._21297_2008","Establecer los requisitos generales para el manejo de lodos procedentes de tanques sépticos.","Deberes de la Empresa","II.3 \nII.4","Dotar al personal operativo del siguiente equipo de protección personal: a- Ropa de trabajo limpia, a razón de una mudada por jornada y por trabajador.\nb- Botas de hule, a razón de un par por trabajador.\nc- Guantes de material impermeable y resistente, a razón de un par por trabajador.\nd- Protector para la cabeza.Deberá lavar y desinfectar la ropa de trabajo por cuenta propia, utilizando equipo automático de lavado. ","Cumplimiento con la legislación nacional.      ","."]
["Aguas_Residuales","Reglamento_para_el_Manejo_de_Lodos_Procedentes_de_Tanques_Sépticos_No._21297_2008","Establecer los requisitos generales para el manejo de lodos procedentes de tanques sépticos.","Deberes y restricciones a que quedan sujetas las bases de operación.","III.2                                \nIII.3","El plantel deberá contar con todas las facilidades físico-sanitarias reglamentarias (servicio sanitarios, lavatorios, bodegas y otros), de conformidad con el \"Reglamento\nsobre Higiene Industrial\".Las duchas para el baño diario de los operadores, serán de doble vía y contarán con recipientes para el manejo de ropa sucia y facilidades para guardar la ropa de uso diario. ","Cumplimiento con la legislación nacional.      ","."]
["Aguas_Residuales","Reglamento_para_el_Manejo_de_Lodos_Procedentes_de_Tanques_Sépticos_No._21297_2008","Establecer los requisitos generales para el manejo de lodos procedentes de tanques sépticos.","Deberes y restricciones a que quedan sujetas las bases de operación.","III.6","Mantener un botiquín de primeros auxilios conforme a lo estipulado por el Consejo de Salud Ocupacional, con los medicamentos adecuados y personal apto para su utilización. ","Cumplimiento con la legislación nacional.      ","."]
["Aguas_Residuales","Reglamento_para_el_Manejo_de_Lodos_Procedentes_de_Tanques_Sépticos_No._21297_2008","Establecer los requisitos generales para el manejo de lodos procedentes de tanques sépticos.","Deberes y restricciones a que quedan sujetas los camiones recolectores y\naccesorios complementarios. ","IV.1","Los camiones recolectores deben estar autorizados por el Ministerio de Salud a través de las Áreas Rectoras y portar la leyenda “Transporte Exclusivo de Aguas Residuales y Lodos”. Para la disposición final de las aguas transportadas debe contarse con la autorización de la empresa\nencargada del sistema de tratamiento, y ésta a la vez debe tener el permiso sanitario de funcionamiento vigente. El vehículo debe tener los horarios y rutas aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. \n","Cumplimiento con la legislación nacional.      ","."]
["Aguas_Residuales","Reglamento_para_el_Manejo_de_Lodos_Procedentes_de_Tanques_Sépticos_No._21297_2008","Establecer los requisitos generales para el manejo de lodos procedentes de tanques sépticos.","Deberes y restricciones de los operarios. ","V.1                                         \nV.2                                                     \nV.3                                                \nV.5                                               \nV.6                                        \nV.7                                  \nV.8","Deberá utilizar ropa exclusiva para el trabajo, incluye ropa limpia, guantes, botas y protector para la cabeza.                                                                                                       Después de cada jornada de trabajo en la base de operaciones, deberá bañarse, cambiarse la ropa de trabajo por ropa de uso diario; tendrá el cuidado de no mezclar la ropa contaminada con la ropa limpia.   Colocará la ropa de trabajo contaminada en recipientes especiales para que la empresa efectúe el lavado de la misma; la ropa personal la colocará en lugar limpios, libres de contaminación.\nLos equipos o utensilios de protección personal no los llevará a su domicilio.\nSe someterá a un control médico semestralmente.\n","Cumplimiento con la legislación nacional.      ","."]
["Aguas_Residuales","Reglamento_para_el_Manejo_de_Lodos_Procedentes_de_Tanques_Sépticos_No._21297_2008","Establecer los requisitos generales para el manejo de lodos procedentes de tanques sépticos.","Deberes y restricciones en caso de derrames. ","VI.1                               \nVI.2                                \nVI.3                      ","Los derrames accidentales, deberán lavarse inmediatamente utilizando suficiente agua clorada u otro desinfectante apropiado, tomando todas las precauciones.               \nDeberá transportarse siempre y en buen estado, suficiente hipoclorito de calcio (HTH) u otro bactericida autorizado por el Ministerio de Salud, para aplicarse en caso de derrames. El agua usada en el lavado y desinfección de áreas contaminadas, debe ser desechada o dispuesta de conformidad con las normas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud, nunca se descargarán a sistemas de evacuación de aguas\npluviales, acequias o ríos. ","Cumplimiento con la legislación nacional.      ","."]
[]
["Aire","Reglamento_sobre_Inmisión_de_Contaminantes_Atmosféricos_No.30221_2002","Establecer los valores máximos de inmisión del aire (calidad del aire), que deben regir para preservar y mantener la salud.","I. Disposiciones generales","2 al 12","Este Reglamento tiene por objeto establecer los valores máximos de inmisión del aire (calidad del aire), que deben regir para preservar y mantener la salud humana, animal o vegetal, los bienes materiales del hombre o de la comunidad y su bienestar, así como disponer las medidas correctivas cuando se sobrepasen los valores máximos de inmisión o se produzcan contingencias ambientales.","Cumplimiento con la legislación nacional.      ","."]
["Aire","Reglamento_sobre_Inmisión_de_Contaminantes_Atmosféricos_No.30221_2002","Establecer los valores máximos de inmisión del aire (calidad del aire), que deben regir para preservar y mantener la salud.","II. De las normas de inmisión","5 al 8","- Valores de referencia de calidad del aire\n- Representatividad de las estaciones de muestreo\n- Muestreos Perimetrales\n- Criterios de Representatividad de datos: analizadores automáticos/ Captadores manuales","Cumplimiento con la legislación nacional.      ","."]
["Aire","Reglamento_sobre_Inmisión_de_Contaminantes_Atmosféricos_No.30221_2002","Establecer los valores máximos de inmisión del aire (calidad del aire), que deben regir para preservar y mantener la salud.","III. Disposiciones finales","9 y 10","- Medidas de mitigación\n- Recomendaciones a la población","Cumplimiento con la legislación nacional.      ","."]
["Aire","Protocolo_de_Kyoto_de_la_Convención_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Climático_No._8219_2002","Promoción del desarrollo sostenible para la reducción de emisión de GEIs","N/A","2 al 7","Es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), y los otros tres son gases industriales fluorados: hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6)","Guía de la normativa estatal sobre\nemisiones a la atmósfera. España\nLey 34/2007 y Real Decreto 100/2011 \nwww.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/guia_de_la_normativa_estatal_sobre_emisiones_tcm7-181312.pdf","."]
["Aire","Reglamento_sobre_Emisión_de_Contaminantes_Atmosféricos_Provenientes_de_Calderas_y_Hornos_de_Tipo_Indirecto_No._36551_2011","Acciones para regular emisiones de contaminantes industriales ","I. Disposiciones generales",1,"Este reglamento establece los valores máximos de emisión a que deben ajustarse los establecimientos cuyos procesos o actividades incluyan la operación de calderas y hornos de tipo indirecto \n","Guía de la normativa estatal sobre\nemisiones a la atmósfera. España\nLey 34/2007 y Real Decreto 100/2011 \nwww.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/guia_de_la_normativa_estatal_sobre_emisiones_tcm7-181312.pdf","."]
["Aire","Reglamento_sobre_Emisión_de_Contaminantes_Atmosféricos_Provenientes_de_Calderas_y_Hornos_de_Tipo_Indirecto_No._36551_2011","Acciones para regular emisiones de contaminantes industriales ","I. Disposiciones generales","4 al 6","- Requisitos legales de aplicació por el consejo técnico de  emisiones e inmisiones","Guía de la normativa estatal sobre\nemisiones a la atmósfera. España\nLey 34/2007 y Real Decreto 100/2011 \nwww.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/guia_de_la_normativa_estatal_sobre_emisiones_tcm7-181312.pdf","."]
["Aire","Reglamento_sobre_Emisión_de_Contaminantes_Atmosféricos_Provenientes_de_Calderas_y_Hornos_de_Tipo_Indirecto_No._36551_2011","Acciones para regular emisiones de contaminantes industriales ","II. Valores máximos de emisión","7 al 8","-Valores máximos de emisión\n-Análisis de la calidad de los combustibles.","Guía de la normativa estatal sobre\nemisiones a la atmósfera. España\nLey 34/2007 y Real Decreto 100/2011 \nwww.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/guia_de_la_normativa_estatal_sobre_emisiones_tcm7-181312.pdf","."]
["Aire","Reglamento_sobre_Emisión_de_Contaminantes_Atmosféricos_Provenientes_de_Calderas_y_Hornos_de_Tipo_Indirecto_No._36551_2011","Acciones para regular emisiones de contaminantes industriales ","III. Sistemas de control y monitoreo, métodos de análisis y de muestreo y periodos de medición","9 al 12","- Sistemas de control y monitoreo\n- Métodos de análisis y muestreo\n- Condiciones para los muestreos\n","Guía de la normativa estatal sobre\nemisiones a la atmósfera. España\nLey 34/2007 y Real Decreto 100/2011 \nwww.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/guia_de_la_normativa_estatal_sobre_emisiones_tcm7-181312.pdf","."]
["Aire","Reglamento_sobre_Emisión_de_Contaminantes_Atmosféricos_Provenientes_de_Calderas_y_Hornos_de_Tipo_Indirecto_No._36551_2011","Acciones para regular emisiones de contaminantes industriales ","IV. Reportes operacionales","15 al 21, 23","- Reportes operacionales y de laboratorio\n","Guía de la normativa estatal sobre\nemisiones a la atmósfera. España\nLey 34/2007 y Real Decreto 100/2011 \nwww.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/guia_de_la_normativa_estatal_sobre_emisiones_tcm7-181312.pdf","."]
["Aire","Reglamento_sobre_Emisión_de_Contaminantes_Atmosféricos_Provenientes_de_Calderas_y_Hornos_de_Tipo_Indirecto_No._36551_2011","Acciones para regular emisiones de contaminantes industriales ","V. Sanciones",26,"- Sanciones","Guía de la normativa estatal sobre\nemisiones a la atmósfera. España\nLey 34/2007 y Real Decreto 100/2011 \nwww.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/guia_de_la_normativa_estatal_sobre_emisiones_tcm7-181312.pdf","."]
["Aire","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973","Garantizar la salud de la población.","Título III, Cap I al III\nContaminación del agua, suelo, aguas servidas, actividades industriales","248, 263, 285, 291, 294, 296, 300","-De los deberes de las personas para la conservación y acondicionamiento del ambiente y de las restricciones a que quedan sujetas sus actividades en beneficio de su preservación.","REAL DECRETO 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. (BOE de 30 de octubre).\nwww.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-20933","."]
["Aire","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973","Garantizar la salud de la población.","IV. De los deberes y restricciones a que quedan sujetas las personas para evitar la\ncontaminación del ambiente","293 al 297","- Contaminación atmosférica","REAL DECRETO 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. (BOE de 30 de octubre).\nwww.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-20933","."]
["Aire","Ley_General_de_Salud_No._5395_1973","Garantizar la salud de la población.","V. De los deberes y restricciones a que quedan sujetas las actividades industriales","301 y 369","- Condiciones De insalubridad por emisiones o por ruido","REAL DECRETO 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. (BOE de 30 de octubre).\nwww.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-20933","."]
["Aire","Ley_Orgánica_del_Ambiente__No._7554_1995_","Aire","XI. Aire",49,"Utilización. El aire es patrimonio común y debe utilizarse sin lesionar el interés general de los habitantes de la Nación. Para tal fin,\na) La calidad del aire, en todo el territorio nacional, debe satisfacer, por lo menos, los niveles permisibles de contaminación fijados por las normas correspondientes.\nb) Las emisiones directas o indirectas, visibles o invisibles, de contaminantes atmosféricos, parti-cularmente los gases de efecto invernadero y los que afecten la capa de ozono, deben reducirse y controlarse, de manera que se asegure la buena calidad del aire.","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
["Aire","Ley_Orgánica_del_Ambiente__No._7554_1995_","Aire","XV. Contaminación","62 y 63","- Contaminación atmosférica","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
["Aire","Reglamento_para_Quemas_Agrícolas_Controladas_No.35368_2009","Regulación de trámites para las quemas controladas","Cap I",22,"Si como consecuencia de la quema controlada se genera un riesgo inminente y notorio para la salud y seguridad de la población inmediata o al ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en forma coordinada o  separadamente, podrán  suspender temporal o definitivamente la quema, levantando el acta que justifique los motivos por los cuales se ordenó la suspensión.","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
["Aire","Reglamento_para_Quemas_Agrícolas_Controladas_No.35368_2009","Regulación de trámites para las quemas controladas","Cap II","4 al 12","Permisos y requisitos","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
["Aire","Reglamento_para_Quemas_Agrícolas_Controladas_No.35368_2009","Regulación de trámites para las quemas controladas","Cap III",13,"Condiciones para realizar una quema controlada","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
["Aire","Reglamento_para_Quemas_Agrícolas_Controladas_No.35368_2009","Regulación de trámites para las quemas controladas","Cap III",14,"Limpieza de frentes, de calle y de caminos","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
["Aire","Reglamento_para_Quemas_Agrícolas_Controladas_No.35368_2009","Regulación de trámites para las quemas controladas","Cap III",15,"Prohibiciones","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
["Aire","Reglamento_para_Quemas_Agrícolas_Controladas_No.35368_2009","Regulación de trámites para las quemas controladas","Cap IV","16 y 17","Responsabilidades y sanciones","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
["Aire","Reglamento_para_Quemas_Agrícolas_Controladas_No.35368_2009","Regulación de trámites para las quemas controladas","Cap V","18 y 19","Seguimiento y control de permisos","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
["Aire","Reglamento_para_Quemas_Agrícolas_Controladas_No.35368_2009","Regulación de trámites para las quemas controladas","Cap VI","20 al 23","Situaciones de emergencia","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
["Aire","Reglamento_para_Quemas_Agrícolas_Controladas_No.35368_2009","Regulación de trámites para las quemas controladas","Cap VII",24,"Comité Interinstitucional Permanente","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
["Aire","Reglamento_sobre_Límites_de_Emisiones_al_Aire_para_Hornos_de_Fundición_de_Vidrio_No._38237_2014","Protección de la salud de la población que se desarrolla cerca de insdustrias fundidoras de vidrio, así como reducir los posibles efectos negativos al medio ambiente","Cap III, V","9, 11","Este reglamento establece los procedimientos administrativos y límites de emisión que deben cumplir los hornos de fundición de vidrio con que cuente la industria vidriera.","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
["Aire","Reglamento_sobre_Límites_de_Emisiones_al_Aire_para_Hornos_de_Fundición_de_Vidrio_No._38237_2014","Protección de la salud de la población que se desarrolla cerca de insdustrias fundidoras de vidrio, así como reducir los posibles efectos negativos al medio ambiente","Cap III, V",4,"Requisitos generales","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
["Aire","Reglamento_sobre_Límites_de_Emisiones_al_Aire_para_Hornos_de_Fundición_de_Vidrio_No._38237_2014","Protección de la salud de la población que se desarrolla cerca de insdustrias fundidoras de vidrio, así como reducir los posibles efectos negativos al medio ambiente","Cap II","5 al 8","Manejo, recolección, almacenamiento y procesamiento de combustibles alternos","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
["Aire","Reglamento_sobre_Límites_de_Emisiones_al_Aire_para_Hornos_de_Fundición_de_Vidrio_No._38237_2014","Protección de la salud de la población que se desarrolla cerca de insdustrias fundidoras de vidrio, así como reducir los posibles efectos negativos al medio ambiente","Cap III",9,"Muestreos, análisis y reportes de emisiones atmosféricas","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
["Aire","Reglamento_sobre_Límites_de_Emisiones_al_Aire_para_Hornos_de_Fundición_de_Vidrio_No._38237_2014","Protección de la salud de la población que se desarrolla cerca de insdustrias fundidoras de vidrio, así como reducir los posibles efectos negativos al medio ambiente","Cap IV",10,"Parámetros y límites en carga antes de alimentar los hornos","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
["Aire","Reglamento_sobre_Límites_de_Emisiones_al_Aire_para_Hornos_de_Fundición_de_Vidrio_No._38237_2014","Protección de la salud de la población que se desarrolla cerca de insdustrias fundidoras de vidrio, así como reducir los posibles efectos negativos al medio ambiente","Cap V",11,"Parámetros y límites de emisiones atmosféricas","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
["Aire","Reglamento_sobre_Límites_de_Emisiones_al_Aire_para_Hornos_de_Fundición_de_Vidrio_No._38237_2014","Protección de la salud de la población que se desarrolla cerca de insdustrias fundidoras de vidrio, así como reducir los posibles efectos negativos al medio ambiente","Cap VI",12,"Programa de contingencia","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
["Aire","Reglamento_sobre_Límites_de_Emisiones_al_Aire_para_Hornos_de_Fundición_de_Vidrio_No._38237_2014","Protección de la salud de la población que se desarrolla cerca de insdustrias fundidoras de vidrio, así como reducir los posibles efectos negativos al medio ambiente","Cap VI",13,"Obligaciones  de  los  generadores,  transportistas  e  industria  vidriera receptora  de  los  combustibles  alternos","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
["Aire","Reglamento_sobre_Límites_de_Emisiones_al_Aire_para_Hornos_de_Fundición_de_Vidrio_No._38237_2014","Protección de la salud de la población que se desarrolla cerca de insdustrias fundidoras de vidrio, así como reducir los posibles efectos negativos al medio ambiente","Cap VI",14,"Protocolo de pruebas de quemado","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
["Aire","Reglamento_sobre_Límites_de_Emisiones_al_Aire_para_Hornos_de_Fundición_de_Vidrio_No._38237_2014","Protección de la salud de la población que se desarrolla cerca de insdustrias fundidoras de vidrio, así como reducir los posibles efectos negativos al medio ambiente","Cap VI",15,"Autorizaciones","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
["Aire","Reglamento_sobre_Límites_de_Emisiones_al_Aire_para_Hornos_de_Fundición_de_Vidrio_No._38237_2014","Protección de la salud de la población que se desarrolla cerca de insdustrias fundidoras de vidrio, así como reducir los posibles efectos negativos al medio ambiente","Cap VI",16,"Otros requisitos","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
["Aire","Reglamento_sobre_Límites_de_Emisiones_al_Aire_para_Hornos_de_Fundición_de_Vidrio_No._38237_2014","Protección de la salud de la población que se desarrolla cerca de insdustrias fundidoras de vidrio, así como reducir los posibles efectos negativos al medio ambiente","Cap VII","17 al 19","Sanciones","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
["Aire","Reglamento_para_el_Control_de_las_Emisiones_Contaminantes_Producidas_por_los_Vehículos_con_Motor_de_Combustión_Interna_N°_39724_2016","El establecimiento de los niveles de emisiones permitidas para todo vehículo automotor que circule en las vías públicas y que utilicen como combustible gasolina, diésel, GLP, alcohol o mezclas de éstos. ","Cap. II, III, IV, V","5, 6, 7, 8,18","Establecer los lineamientos para el control de ingreso y circulación de los vehículos equipados con motor de combustión interna para su autopropulsión, con base en sus emisiones contaminantes.","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf","."]
[]
["Contaminación_Visual","Reglamento_para_la_Prevención_de_la_Contaminación_Visual_No._35860_2010","Aplicar a las actividades, obras o proyectos que se encuentren en su fase de diseño, en caso de que no exista un plan regulador cantonal con la variable ambiental aprobada.","No Aplica",6,"Colocación de vallas y publicidad en derecho de vía  Se debe aplicar el Decreto Ejecutivo Nº 29253-Mopt del 20 de diciembre de 2001, Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior","Ley Ciudad Limpia, LEY Nº 14.223 de 2006, Sao Paulo, Brasil. \nwww.laciudadviva.org/blogs/?p=21025\n","."]
["Contaminación_Visual","Reglamento_de_los_Derechos_de_Vía_y_Publicidad_Exterior_No._29253_2001","Velar por el uso adecuado de los\nderechos de vía de la red vial nacional y así mismo se asigna a las\nmunicipalidades función similar en lo concerniente a la red vial\ncantonal,","II: Del departamento de inspección vial y demoliciones",7,"Actuación de Inspección Vial y Demoliciones de la Dirección de Ingeniería de la División de Obras Públicas  Para la ejecución del presente Reglamento el Ministeriode Obras Públicas y Transportes actuará por medio del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones de la Dirección de Ingeniería de la\nDivisión de Obras Públicas, dependencia que tendrá las siguientes atribuciones y funciones                                              d) Será el encargado de la administración de los derechos\nde vía y otras áreas públicas, denominadas remanentes,\nmediante convenios de cooperación con las personas\npúblicas y privadas que ostenten la titularidad del inmueble colindante o, en su defecto, su objetivo será preservar la propiedad pública y contribuir al ornato y la belleza escénica","Reglamento para la Instalación de Anuncios, Rótulos Letreros o Avisos en el Cantón De Belén www.belen.go.cr/images/PDF/reglamentos/regla16.pdf","."]
["Contaminación_Visual","Reglamento_de_los_Derechos_de_Vía_y_Publicidad_Exterior_No._29253_2001","Velar por el uso adecuado de los\nderechos de vía de la red vial nacional y así mismo se asigna a las\nmunicipalidades función similar en lo concerniente a la red vial\ncantonal,","III: De las autorizaciones, registro, solicitudes de licencias y vigencia ",10,"Instalación, construcción, relocalización, traslados y exhibición de anuncios, rótulos o avisos, por parte de personas públicas o privadas  Autorización: Para la instalación, construcción,\nrelocalización, traslados y exhibición de anuncios, rótulos o avisos, por parte de personas públicas o privadas, en una faja de terreno de doscientos (200) metros de ancho, adyacentes a ambos lados de la línea de centro de las carreteras y caminos o en aquellos lugares que de alguna forma tengan incidencia sobre la seguridad, la visibilidad,la perspectiva panorámica, el ornato o el medio ambiente, se requerirá autorización del MOPT.","Reglamento para la Instalación de Anuncios, Rótulos Letreros o Avisos en el Cantón De Belén www.belen.go.cr/images/PDF/reglamentos/regla16.pdf","."]
["Contaminación_Visual","Reglamento_de_los_Derechos_de_Vía_y_Publicidad_Exterior_No._29253_2001","Velar por el uso adecuado de los\nderechos de vía de la red vial nacional y así mismo se asigna a las\nmunicipalidades función similar en lo concerniente a la red vial\ncantonal,","III: De las autorizaciones, registro, solicitudes de licencias y vigencia ",17,"Deberán suscribir y mantener vigente una Póliza de Responsabilidad Civil Públicas)\nPóliza de Responsabilidad Civil: Las personas físicas\no jurídicas que ejerzan las actividades a las que se refiere el presente reglamento, deberán suscribir y mantener vigente una Póliza de Responsabilidad Civil, por la suma inicial de diez millones de colones para el ejercicio de la actividad industrial y comercial de que se trata,la cual deberá obtenerse en el Instituto Nacional de Seguros, por un plazo de vigencia no menor a un año, esta deberá renovarse anualmente, momento en el cual se incrementará en proporción al monto o porcentaje de devaluación decretado por el Banco Central de Costa Rica.\nLa renovación de la póliza deberá presentarse anualmente ante el Departamento de Inspección Vial de la Dirección General de Policía de Tránsito, en los quince días hábiles siguientes a su emisión. Caso contrario se tendrá como incumplimiento a las disposiciones del presente reglamento.","Reglamento para la Instalación de Anuncios, Rótulos Letreros o Avisos en el Cantón De Belén www.belen.go.cr/images/PDF/reglamentos/regla16.pdf","."]
["Contaminación_Visual","Reglamento_de_los_Derechos_de_Vía_y_Publicidad_Exterior_No._29253_2001","Velar por el uso adecuado de los\nderechos de vía de la red vial nacional y así mismo se asigna a las\nmunicipalidades función similar en lo concerniente a la red vial\ncantonal,","IV: De los diseños estructurales y su instalación",23,"En el derecho de vía de las carreteras y caminos públicos se permitirán únicamente vallas, rótulos o anuncios, que planifique, localice, exhiba, construya e instale el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y que sean ejecutados por entes particulares, con la autorización de dicho Ministerio  Excepciones a la prohibición de levantamiento de\nestructuras en el derecho de vía: En el derecho de vía de las\ncarreteras y caminos públicos se permitirán únicamente vallas,\nrótulos o anuncios, que planifique, localice, exhiba, construya e\ninstale el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y que sean ejecutados por entes particulares, con la autorización de dicho Ministerio, y que formen parte de los estudios o convenios nacionales e internacionales, para la divulgación o información de programas de seguridad, prevención de riesgos, ornato o embellecimiento, así como también para la señalización de infraestructuras existentes que provean servicios, aledaños a donde circule el peatón, el conductor del vehículo, el pasajero o el visitante del lugar o zona","Reglamento para la Instalación de Anuncios, Rótulos Letreros o Avisos en el Cantón De Belén www.belen.go.cr/images/PDF/reglamentos/regla16.pdf","."]
["Contaminación_Visual","Reglamento_de_los_Derechos_de_Vía_y_Publicidad_Exterior_No._29253_2001","Velar por el uso adecuado de los\nderechos de vía de la red vial nacional y así mismo se asigna a las\nmunicipalidades función similar en lo concerniente a la red vial\ncantonal,","IX: De los rótulos de funcionamiento",46," Rótulos prohibidos: Queda totalmente prohibida la instalación de los siguientes rótulos Se deben eliminar los rótulos abandonados o en un estado de deterioro evidente desde un punto de vista estético, o que representen un peligro para los transeúntes.  ","Reglamento para la Instalación de Anuncios, Rótulos Letreros o Avisos en el Cantón De Belén www.belen.go.cr/images/PDF/reglamentos/regla16.pdf","."]
["Contaminación_Visual","Reglamento_de_los_Derechos_de_Vía_y_Publicidad_Exterior_No._29253_2001","Velar por el uso adecuado de los\nderechos de vía de la red vial nacional y así mismo se asigna a las\nmunicipalidades función similar en lo concerniente a la red vial\ncantonal,","X: Prohibiciones",52,"Queda absolutamente prohibido colocar anuncios publicitarios en las siguientes condiciones:  \na) Rótulos y anuncios en secciones que por la topografía del terreno, y de acuerdo con el criterio técnico de la Dirección General de Ingeniería de Transito puedan afectar la seguridad vial, la visibilidad, la perspectiva panorámica, el ornato o el medio ambiente. ","Reglamento para la Instalación de Anuncios, Rótulos Letreros o Avisos en el Cantón De Belén www.belen.go.cr/images/PDF/reglamentos/regla16.pdf","."]
["Contaminación_Visual","Reglamento_de_los_Derechos_de_Vía_y_Publicidad_Exterior_No._29253_2001","Velar por el uso adecuado de los\nderechos de vía de la red vial nacional y así mismo se asigna a las\nmunicipalidades función similar en lo concerniente a la red vial\ncantonal,","X: Prohibiciones",54,"Prohibición para pintar anuncios o rótulos con colores asociados con las señales de tránsito: Queda prohibido construir o pintar rótulos, anuncios o cualquier obra que por la combinación de sus colores, diseños, dimensiones o símbolos, pudieren confundirse con las señales de tránsito","Reglamento para la Instalación de Anuncios, Rótulos Letreros o Avisos en el Cantón De Belén www.belen.go.cr/images/PDF/reglamentos/regla16.pdf","."]
[]
["Energía","Ley_Regulación_del_Uso_Racional_de_la_Energía_No._7447_1994","Requisitos, procedimiento, y metodologia de establecimiento de un programa obligatorio para el uso racional de la enegería en empresas que con consumos anuales mayores a  240.000 kilovatios-hora de electricidad, 360.000 litros de derivados de petróleo","Capítulo II: Uso racional de la energía en empresas privadas de alto consumo","4\n6 al 9\n24","Requisitos para el establecimiento del programa; documentación de las acciones enegéticas para el programa de uso racional de energía(a) Una auditoría energética\nb) Un estudio técnico-financiero); Requisitos de la documentacion  requerida por la ley; Procedimiento de definicion de las medidas de bajo costo que deberá cumplir la empresa","Revisar: \n - National Renewable Energy Action Plan for the United Kingdom, 2009/28/EC\n - Ley 697 de 2001, Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), República de Colombia","."]
["Energía","Ley_Regulación_del_Uso_Racional_de_la_Energía_No._7447_1994","Requisitos, procedimiento, y metodologia de establecimiento de un programa obligatorio para el uso racional de la enegería en empresas que con consumos anuales mayores a  240.000 kilovatios-hora de electricidad, 360.000 litros de derivados de petróleo","Capítulo III: Industrias productoras y ensambladoras de equipo, maquinaria y vehículos",42351,"Obtencion de incentivos económicos, requisitos legales  para equipos consumidores de energía.","Revisar: \n - National Renewable Energy Action Plan for the United Kingdom, 2009/28/EC\n - Ley 697 de 2001, Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), República de Colombia","."]
["Energía","Ley_Regulación_del_Uso_Racional_de_la_Energía_No._7447_1994","Requisitos, procedimiento, y metodologia de establecimiento de un programa obligatorio para el uso racional de la enegería en empresas que con consumos anuales mayores a  240.000 kilovatios-hora de electricidad, 360.000 litros de derivados de petróleo","Capítulo IV: Importación de maquinaria, equipo y vehículos",15,"Requisitos para la importación de maquinaria equipo y vehículos consumidores de energía.","Revisar: \n - National Renewable Energy Action Plan for the United Kingdom, 2009/28/EC\n - Ley 697 de 2001, Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), República de Colombia","."]
["Energía","Ley_Regulación_del_Uso_Racional_de_la_Energía_No._7447_1994","Requisitos, procedimiento, y metodologia de establecimiento de un programa obligatorio para el uso racional de la enegería en empresas que con consumos anuales mayores a  240.000 kilovatios-hora de electricidad, 360.000 litros de derivados de petróleo","Capítulo V Avisos de consumo y campañas de información",16,"Requisitos re rotulación: rlacas y avisos de consumo en  equipos, maquinaria o vehículos","Revisar: \n - National Renewable Energy Action Plan for the United Kingdom, 2009/28/EC\n - Ley 697 de 2001, Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), República de Colombia","."]
["Energía","Ley_Regulación_del_Uso_Racional_de_la_Energía_No._7447_1994","Requisitos, procedimiento, y metodologia de establecimiento de un programa obligatorio para el uso racional de la enegería en empresas que con consumos anuales mayores a  240.000 kilovatios-hora de electricidad, 360.000 litros de derivados de petróleo","Capítulo VII: Disposiciones institucionales ","24\n26 - 27","Permisos para instalaciones eléctricas; Requisitos  para el manejo de gases de desecho  de instalaciones de cualquier tipo que usen maquinaria o equipos.Limites permisibles de emisión de gases ","Revisar: \n - National Renewable Energy Action Plan for the United Kingdom, 2009/28/EC\n - Ley 697 de 2001, Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), República de Colombia","."]
["Energía","Ley_Orgánica_del_Ambiente__No._7554_1995","Dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","Capítulo XIV: Recursos energéticos ",57,"Requisitos para el aprovechamiento de los recursos energéticos","Revisar: \n - National Renewable Energy Action Plan for the United Kingdom, 2009/28/EC\n - Ley 697 de 2001, Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), República de Colombia","."]
["Energía","Ley_de_Monopolio_a_Favor_del_Estado_para_la_Importación_Refinación_y_Distribución_al_Mayoreo_de_Petroleo_Crudo_sus_Combustibles_Derivados_Asfaltos_y_Naftas_No._7356_1993","Importación, Refinación y Distribución al Mayoreo de Petroleo Crudo, sus Combustibles Derivados, Asfaltos y Naftas","Capitulo I",1,"Requisitos  para acceso al petroleo","Revisar: \n - National Renewable Energy Action Plan for the United Kingdom, 2009/28/EC\n - Ley 697 de 2001, Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), República de Colombia","."]
["Energía","Ley_de_la_Autoridad_Reguladora_de_los_Servicios_Públicos_No._7593_1996__","Regulación de los servicio","Capítulo IV: Régimen de prestadores de servicios públicos ",16,"Requisitos para la explotación de un servicio público","Revisar: \n - National Renewable Energy Action Plan for the United Kingdom, 2009/28/EC\n - Ley 697 de 2001, Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), República de Colombia","."]
["Energía","Ley_Básica_de_Energía_Atómica_para_Usos_Pacíficos\nNo._4383_1969","Regular la posesión y el uso de todas las sustancias radioactivas naturales o artificiales, y de equipos e instalaciones nucleares. Procurar la participación de la empresa privada en el desarrollo y aplicaciones de la  energíaatómica con fines pacíficos, siempre que esa participación no resulte incompatible con la\nseguridad de la nación y la salud de sus habitantes. ","Capítulo III\nRegulación y Licenciamiento ","3\n21\n27","Requisitoslegales y licencias  para las areas de   investigación, entrenamiento, industria, medicina, agricultura y otros. Requisitos de profesionales a cargo. Otrogamiento de licencias","Revisar: \n - National Renewable Energy Action Plan for the United Kingdom, 2009/28/EC\n - Ley 697 de 2001, Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), República de Colombia","."]
["Energía","Ley_Básica_de_Energía_Atómica_para_Usos_Pacíficos\nNo._4383_1969","Regular la posesión y el uso de todas las sustancias radioactivas naturales o artificiales, y de equipos e instalaciones nucleares. Procurar la participación de la empresa privada en el desarrollo y aplicaciones de la  energíaatómica con fines pacíficos, siempre que esa participación no resulte incompatible con la\nseguridad de la nación y la salud de sus habitantes. ","Capítulo IV\nDe la Responsabilidad ","30\n32","Descripcion de la responsabilidad  por la reparación de los daños y perjuicios, responsabliades empresariales","Revisar: \n - National Renewable Energy Action Plan for the United Kingdom, 2009/28/EC\n - Ley 697 de 2001, Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), República de Colombia","."]
["Energía","Reglamento_de_Requisitos_Condiciones_y_Controles\npara_la_Utilización_de_Combustibles_Alternos\nen_los_Hornos_Cementeros\nNo._31837_2004","Especificacion de requisitos para documentos o permisos necesarios","N/A",1,"Requisitos para la solicitud de  autorización al Ministerio de Salud para el uso de combustibles alternos. Requisitos de la documentación para la solicitud de autorización  del ministerio de salud","Revisar: \n - National Renewable Energy Action Plan for the United Kingdom, 2009/28/EC\n - Ley 697 de 2001, Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), República de Colombia","."]
["Energía","Reglamento_de_Requisitos_Condiciones_y_Controles\npara_la_Utilización_de_Combustibles_Alternos\nen_los_Hornos_Cementeros\nNo._31837_2004","Especificacion de requisitos para documentos o permisos necesarios","N/A","9 - 10 y 12","Requisitos  de legales de funcionamiento: descripción de las acciones, medidas, obras, equipos, instrumentos o materiales con que cuenta la industria para controlar contingencias ambientales debidas a emisiones descontroladas,purgas, derrames, explosiones, incendios que se puedan presentar en todas las operaciones querealiza la industria como resultado del manejo de los residuos y los respectivos simulacros. Requisitos para la protección del medio ambiente: Valores de emisiones.","Revisar: \n - National Renewable Energy Action Plan for the United Kingdom, 2009/28/EC\n - Ley 697 de 2001, Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), República de Colombia","."]
[]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap. I. Disposiciones Generales","1 al 3 ","Conceptos generales y abreviaciones referentes a los Estudios de Impacto Ambiental.                                                                     Documentos como Guías y Códigos que se pueden utilizar para elaborar el EIA.","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap. II. Evaluación Ambiental Inicial de Actividades, Obras, o Proyectos","4 al 29 menos el 15 y 23  ","Categorización, clasificación y calificación de actividades, obras y proyectos, esto según el impacto ambiental que puedan generar.                                                                              Documentos y támites que se deben presentar ante SETENA según calificación inicial de las actividades, obras y proyectos.                                                                         ","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap. III. Los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA)","31-34, 36 y 37 (se elimina 41).","Elaboración de los EsIA.                                                               Responsabilidades del equipo consultor.                                                                                                       ","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap. III. Los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA)","35,38,39, 40, 41 y 42.","Revisión de los EsIA por parte de SETENA.","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap. III. Los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA)","45, 46, 46 bis.","Otorgamiento de la viabilidad (licencia) ambiental.","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap. IV. Control y seguimiento ambiental  de actividades, obras o proyectos-A",47,"Informes ambientales para el SETENA.                         ","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap. IV. Control y seguimiento ambiental  de actividades, obras o proyectos-B","48 y 49","Inspecciones ambientales de cumplimiento y auditorías ambientales por parte de SETENA.","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap. IV. Control y seguimiento ambiental  de actividades, obras o proyectos",50,"Calificación de la calidad ambiental de actividades, obras y proyectos por parte de SETENA.","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap. V. Denuncias ambientales","51,52 y 53.","Presentación y trámites de las denuncias ambientales ante SETENA.","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap. VI. Mecanismos para ser escuchados por la SETENA","55, 58 y 59","Mecanismos para ser escuchados.                                         Participantes y costo de audiencia pública.","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap. VII. Evaluación ambiental estratégica.","62-65, 67, 69 y 70","Integración de elementos de evaluación ambiental en la elaboración de planes, programas y políticas en organizaciones publicas y privadas. ","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap.VIII Registro de consultores ambientales-A",72,"Trámite de inscripción en el registro de consultores ambientales y de empresas consultoras","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap.VIII Registro de consultores ambientales-B",74,"Vigencia y renovación de la inscripción.","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap. IX Del responsable ambiental-A","79 y 80.","Gestión y funciones del responsable ambiental.","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap. IX Del responsable ambiental-B",84,"Formato para el Informe Ambiental","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap. IX Del responsable ambiental-C",85,"Bitácora Ambiental","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap. X Garantías de cumplimiento y funcionamiento-A","87, 89","Montos de garantías de cumplimiento y medidas por incumplimiento en el rendimiento de la garantía ambiental.","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap. X Garantías de cumplimiento y funcionamiento-B","90,91 y 92","Vigencia, devolución y ejecución de la garantía ambiental.","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap. XI Sanciones-1",93,"Inicio de actividades sin otorgamiento de viabilidad","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap. XI Sanciones-2",96,"Procedimiento para determinar daño ambiental","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap. XI Sanciones-3",97,"Levantamiento de las sanciones ","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap. XI Sanciones-4",99,"Suspensión de la inscripcíón","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap. XI Sanciones-5","101,102 y 103","Sanciones a los responsables ambientales","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_de_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No._31849__2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Cap. XII Costos del proceso de EIA",112,"Costos del proceso de EIA","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_para_la_Elaboración_Revisión_y_Oficialización_de_las_Guías_Ambientales_de_Buenas_Prácticas_Productivas_y_Desempeño_Ecoeficiente._No._34522_2008","Pasos a seguir para elaborar la guía ambiental. Se considera como base el caso crítico y la actividad más grande.","Reglamento-1",6,"Procedimientos de elaboración.                                                     Anexo 1 del reglamento.","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_para_la_Elaboración_Revisión_y_Oficialización_de_las_Guías_Ambientales_de_Buenas_Prácticas_Productivas_y_Desempeño_Ecoeficiente._No._34522_2008","Pasos a seguir para elaborar la guía ambiental. Se considera como base el caso crítico y la actividad más grande.","Reglamento-2",7,"Presentación de las propuestas de Guía Ambiental","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_para_la_Elaboración_Revisión_y_Oficialización_de_las_Guías_Ambientales_de_Buenas_Prácticas_Productivas_y_Desempeño_Ecoeficiente._No._34522_2008","Pasos a seguir para elaborar la guía ambiental. Se considera como base el caso crítico y la actividad más grande.","Reglamento-3",9,"Rechazo de la guía","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_para_la_Elaboración_Revisión_y_Oficialización_de_las_Guías_Ambientales_de_Buenas_Prácticas_Productivas_y_Desempeño_Ecoeficiente._No._34522_2008","Pasos a seguir para elaborar la guía ambiental. Se considera como base el caso crítico y la actividad más grande.","Reglamento-4",12,"Mecanismos de oficialización","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_para_la_Elaboración_Revisión_y_Oficialización_de_las_Guías_Ambientales_de_Buenas_Prácticas_Productivas_y_Desempeño_Ecoeficiente._No._34522_2008","Pasos a seguir para elaborar la guía ambiental. Se considera como base el caso crítico y la actividad más grande.","Reglamento-5",13,"Publicaciones","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_para_la_Elaboración_Revisión_y_Oficialización_de_las_Guías_Ambientales_de_Buenas_Prácticas_Productivas_y_Desempeño_Ecoeficiente._No._34522_2008","Pasos a seguir para elaborar la guía ambiental. Se considera como base el caso crítico y la actividad más grande.","Reglamento-6",14,"Observaciones/correcciones","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_para_la_Elaboración_Revisión_y_Oficialización_de_las_Guías_Ambientales_de_Buenas_Prácticas_Productivas_y_Desempeño_Ecoeficiente._No._34522_2008","Pasos a seguir para elaborar la guía ambiental. Se considera como base el caso crítico y la actividad más grande.","Reglamento-7",17,"Guías ambientales sectorial","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Reglamento_para_la_Elaboración_Revisión_y_Oficialización_de_las_Guías_Ambientales_de_Buenas_Prácticas_Productivas_y_Desempeño_Ecoeficiente._No._34522_2008","Pasos a seguir para elaborar la guía ambiental. Se considera como base el caso crítico y la actividad más grande.","Reglamento-8",18,"Guías ambientales subsectoriales","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
["Evaluación_Impacto_Ambiental","Guía_General_para_la_Elaboración_de_Instrumentos_No._32966_2006","Es una orientación básica de referencia para el equipo consultor responsable de la elaboración del instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que se desee confeccionar. ","NA","NA","La guía completa","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf","."]
[]
["Igualdad_de_Oportunidades","Ley_de_Igualdad_de_Oportunidades_para_las_Personas_con_Discapacidad_No._7600_1996","Aplica para toda la población con discapacidad y su derecho  a tener accesibilidad a todos los servicios básicos, de salud, trabajo, información y medios de transporte  en igual de oportunidades como el resto de la población.\nNo obstante en Costa Rica, la Ley no se aplica en muchos aspectos y aún existe mucha discriminación hacia las personas con discapacidad. \nDesde que se creó la ley en 1996, se han logrado muchos avances. No obstante, la igualdad que establece; no se aplica en su totalidad en el transporte público,  acceso a la enseñanza o servicios básicos.","Capítulo I\nAcceso a la educación\nCapítulo II\nAcceso al trabajo\nCapítulo III\nAcceso a los servicios de salud\nCapítulo IV\nAcceso al espacio físico\nCapítulo V\nAcceso a los medios de transporte\nCapítulo VI\nAcceso a la información y a la comunicación\nCapitulo VII Acceso a la cultura, el deporte y las actívidades recreativas","1 al 84","Igualdad de oportunidades: Principio que reconoce la importancia de las diversas necesidades del individuo, las cuales deben constituir la base de la planificación de la sociedad con el fin de asegurar el empleo de los recursos para garantizar que las personas disfruten de iguales oportunidades de acceso y participación en idénticas circunstancias.","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos.","."]
["Igualdad_de_Oportunidades","Ley_del_Patronato_Nacional_de_Ciegos_No._2171_1977","Temas relacionados de protección para la población no vidente.","NA","1 al 33","Organismo cuya finalidad será la de brindar protección a todas las personas ciegas, por los medios y en la forma que esta ley señala y coordinar la acción de todos aquellos organismos o asociaciones que tengan relación con los problemas de las personas no videntes.","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos.","."]
["Igualdad_de_Oportunidades","Ley_de_Creación_del_Consejo_Nacional_de_Rehabilitación_y_Educación_Especial_No._5347_1973","Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, encargado de orientar la política general en materia de rehabilitación y Educación Especial, en coordinación con los Ministerios de Salubridad Pública, Educación Pública, Trabajo y Seguridad Social, así como la planificación, promoción, organización, creación y supervisión de programas y servicios de rehabilitación y educación especial para personas física o mentalmente disminuidas, en todos los sectores del país.","Capítulo I De la Creación            Capitulo II De los fines Capitulo III De la organización      Capítulo IV Del Régimen Financiero Capítulo V Disposiciones Generales","1 a 11","Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, encargado de orientar la política general en materia de rehabilitación y Educación Especial.","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos.","."]
["Igualdad_de_Oportunidades","Ley_del_Impuesto_sobre_la_Renta_No._7092_1988","El artículo 8 de esta norma establece un incentivo fiscal para la contratación de personas con discapacidad en el sector privado).","Capítulo IV","8b","Son deducibles de la renta bruta:\nAdemás, podrá deducirse una cantidad igual adicional a la que se pague por los conceptos mencionados en los párrafos anteriores de este artículo a las personas con discapacidad a quienes se les dificulte tener un puesto competitivo, de acuerdo con los\nrequisitos, las condiciones y normas que se fijan en esta ley. Asimismo, los costos por las adecuaciones a los puestos de trabajo y en las adaptaciones al entorno en el sitio de labores incurridas por el empleador. ","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos.","."]
["Igualdad_de_Oportunidades","Convenio_OIT_159_de_Readaptación_Profesional_y_Empleo_a_Personas_Invalidas_No.7219_1991","Medidas a nivel nacional para el desarrollo de servicios de readaptación profesional y empleo para personas inválidas.\nArtículo 6: Todo Miembro, mediante la legislación nacional y por otros métodos conformes con las condiciones y práctica nacionales, deberá adoptar las medidas necesarias para aplicar los artículos 2, 3, 4, y 5 del Convenio.","Convenio","Convenio","Convenio No. 159 sobre Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su sexagésima novena reunión, celebrada en Ginebra, en 1983,","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos.","."]
["Igualdad_de_Oportunidades","Tratados_Internacionales_Convención_Interamericana_contra_la_Discriminación_de_Discapacitados_No._7948_1999","Aprobación de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad","Tratado Internacional","Tratado Internacional","Para cumplir lo dispuesto en los incisos 3 y 4 del artículo VI de la presente Convención, le corresponderá al Consejo Nacional de Rehabilitación y de Educación Especial, creado por la Ley N°. 5347, de 3 de setiembre de 1973, elaborar el informe de Costa Rica.","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos.","."]
["Igualdad_de_Oportunidades","Ley_para_Asegurar_en_los_Espectáculos_Públicos_Espacios_Exclusivos_para_Personas_con_Discapacidad_No._8306_2002","Organización de espectáculos públicos","Capítulo I Disposiciones Generales         Capítulo II Características del espacio físico    Capítulo III De la señalización y sistemas de comunicación           Capítulo IV Disposiciones finales","1 al 14","Toda persona física o jurídica, pública o privada, que organice un espectáculo o una actividad pública, deberá reservar un espacio del cinco por ciento (5%) del aforo en los sitios donde se realice la actividad, para que sea ocupado exclusivamente por personas con discapacidad.","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos.","."]
["Igualdad_de_Oportunidades","Convención_sobre_los_Derechos_de_las_Personas_con_Discapacidad_y_su_Protocolo_No._866_2008","El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.","Tratado Internacional","Tratado Internacional","\"Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad\"  Naciones Unidas, 2007.","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos.","."]
["Igualdad_de_Oportunidades","Declaración_del_29_de_Mayo_como_Día_Nacional_de_la_Persona_con_Discapacidad_No._8671_2008","Autorízase a las instituciones públicas para que celebren actos conmemorativos relacionados con el Día Nacional de la Persona con Discapacidad","NA","1 al 22","Declárase el día 29 de mayo de cada año el Día Nacional de la Persona con Discapacidad","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos.","."]
["Igualdad_de_Oportunidades","Reglamento_para_el_Etiquetado_de_Medicamentos_Dispensados_bajo_Receta_Médica_para_Personas_Ciegas_o_con_Discapacidad_Visual_Parcial_o_Total_en_Rstablecimientos_Farmacéuticos_tanto_Públicos_como_Privados_No._8860_2011","El presente Reglamento tiene como ámbito de aplicación los establecimientos a donde operan las farmacias de la Caja Costarricense de Seguro Social y establecimientos farmacéuticos privados del territorio nacional.","Capítulo I De las Disposiciones Generales           Capítulo II Del Recurso Humano             Capítulo III De los materiales y equipos Capítulo IV De la documentación, registro, gestión\ny manejo de la información         Capítulo V Disposiciones Transitorias","1 al 9","Este reglamento tiene como objetivo brindar el servicio a personas con discapacidad visual (parcial o total) esto significa personas cuya agudeza visual no puede ser corregida por métodos: láser, quirúrgicos, médicos, con lentes convencionales o no la posibilidad de identificar los medicamentos dispensados bajo receta con la información de su dosificación e instrucciones necesarias por medio de una etiqueta u hoja de papel (adherida a una bolsa conteniendo individualmente cada uno de los medicamentos dispensados por el regente farmacéutico de cada farmacia) por medio de los siguientes métodos:\n1) En escritura Braille.\n2) Cambio en el tamaño, tipo y estilo de la letra. Ampliación de la letra estándar que puede ser de 14 y hasta 32, tipo Verdana!important, estilo Negrita y diferenciando mayúsculas de minúsculas.\n3) Otros métodos que sean estandarizados, (aceptado, revisado y aprobado por el organismo nacional responsable: Patronato Nacional de Ciegos PANACI). Y además el procedimiento y la lista de todos los materiales necesarios para la correcta utilización de cada nuevo método, serán realizados y aprobado por el Patronato Nacional de Ciegos y el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica.","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos.","."]
["Igualdad_de_Oportunidades","Ley_de_Inclusión_y_Protección_Laboral_de_las_Personas_con_Discapacidad_en_el_Sector_Público_No_8862_2010","En las ofertas de empleo público de los Poderes del Estado se reservará cuando menos un porcentaje de un cinco por ciento (5%) de las vacantes, en cada uno de los Poderes, para que sean cubiertas por personas con discapacidad siempre que exista oferta de empleo y se superen las pruebas selectivas y de idoneidad, según lo determine el régimen de personal de cada uno de esos Poderes.","Artículo único","Artículo único","En las ofertas de empleo público de los Poderes del Estado se reservará cuando menos un porcentaje de un cinco por ciento (5%) de las vacantes, en cada uno de los Poderes, para que sean cubiertas por personas con discapacidad siempre que exista oferta de empleo y se superen las pruebas selectivas y de idoneidad, según lo determine el régimen de personal de cada uno de esos Poderes.","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos.","."]
["Igualdad_de_Oportunidades","Reglamento_a_la_Ley_7600_de_Igualdad_de_Oportunidades_para_las_Personas_con_Discapacidad_No.26831_1998","Establece normas y procedimientos de obligatoria observancia para todas las instituciones públicas, privadas y gobiernos locales, quienes serán responsables de garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos y deberes en igualdad de oportunidades. Las disposiciones que el mismo contiene se basan en los principios de equiparación de oportunidades, accesibilidad, participación y de no discriminación expresados en la Ley.\n","Del título I al III ","1 al 185","El Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en ámbitos como: salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación, deportes, cultura y todos los demás ámbitos establecidos.","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos.","."]
["Igualdad_de_Oportunidades","Creación_del_Consejo_Nacional_de_Personas_con_Discapacidad_N°9303_18547","Consejo Nacional de Personas con Discapacidad,\nen adelante Conapdis, como rector en discapacidad, el cual funcionará como un\nórgano de desconcentración máxima y personalidad jurídica instrumental, adscrito\nal Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.","Capítulo I Creación Capítulo II Fines y Funciones          Capítulo III Organización               Capítulo IV Régimen Financiero          Capítulo V Reformas y derogatorias de otras leyes                  Capítulo VI Disposiciones transitorias","1 al 14","Busca fiscalizar el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población con discapacidad, por parte de las entidades públicas y privadas.\nRegir la producción, ejecución y fiscalización de la política nacional en discapacidad, en coordinación con las demás instituciones públicas y organizaciones de personas con discapacidad, en todos los sectores de la sociedad.","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos.","."]
[]
["Paisaje_y_Cultura","Plan_GAM_2013_2030_Actualización_del_Plan_Regional_de_la_Gran_Área_Metropolitana_No._38334_2014","Preservación del Paisaje. Con el fin de lograr la preservación del paisaje natural y cultural rural y urbano los Planes Reguladores.","Capítulo 2","55 y 64","CAPÍTULO II\n Del contenido de la planificación\nArtículo 55.—Del contenido normativo de los Planes Reguladores. \nArtículo 64.—Preservación del Paisaje. ","Planes reguladores de urbanización específicos para diferentes cantones en Costa Rica.  En el centro de información SINALEVI se pueden accesar dichos documentos de acuerdo al cantón de interés. ","."]
["Paisaje_y_Cultura","Ley_sobre_Patrimonio_Nacional_Arqueológico_No._6703_1981","Proteger y conservar el patrimonio nacional arqueológico. ","N/A","Del 1 al 30","Acatamientos y  Sanciones ","Planes reguladores de urbanización específicos para diferentes cantones en Costa Rica.  En el centro de información SINALEVI se pueden accesar dichos documentos de acuerdo al cantón de interés. ","."]
["Paisaje_y_Cultura","Ley_de_Patrimonio_Histórico_Arquitectónico_de_Costa_Rica_No._7555_2007","Conservación, protección y la preservación del patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica.","Cap. II. Declaración de bienes inmuebles de interés histórico-arquitectónico.-A","art. 6","Los bienes inmuebles que integran el patrimonio histórico-arquitectónico, serán clasificados en la declaratoria que haga el Ministerio para incorporarlos","Planes reguladores de urbanización específicos para diferentes cantones en Costa Rica.  En el centro de información SINALEVI se pueden accesar dichos documentos de acuerdo al cantón de interés. ","."]
["Paisaje_y_Cultura","Ley_de_Patrimonio_Histórico_Arquitectónico_de_Costa_Rica_No._7555_2007","Conservación, protección y la preservación del patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica.","Cap. II. Declaración de bienes inmuebles de interés histórico-arquitectónico-B","art. 9","Obligaciones y derechos de los propietarios de bienes inmuebles declarados.","Planes reguladores de urbanización específicos para diferentes cantones en Costa Rica.  En el centro de información SINALEVI se pueden accesar dichos documentos de acuerdo al cantón de interés. ","."]
["Paisaje_y_Cultura","Ley_de_Patrimonio_Histórico_Arquitectónico_de_Costa_Rica_No._7555_2007","Conservación, protección y la preservación del patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica.","Cap. IV. Ejecución, infracciones y sanciones.","art. 21","Será sancionado con multa de diez a veinte veces el salario base","Planes reguladores de urbanización específicos para diferentes cantones en Costa Rica.  En el centro de información SINALEVI se pueden accesar dichos documentos de acuerdo al cantón de interés. ","."]
[]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_General_para_Autorizaciones_y_Permisos_Sanitarios_de_Funcionamiento_Otorgados_por_el_Ministerio_de_Salud_No._39472_2016","Regular y controlar el otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento de toda actividad o establecimiento agrícola, industrial, comercial o de servicios; y de aquellas actividades que por  disposición de la ley,  requieren de estos permisos sanitarios para operar en el territorio nacional, así como establecer los requisitos para el trámite de los mismos. ","Clasificación de la empresa según el riesgo .Capitulo II: Disposiciones Generales.","3 al 7","Propósito, criterios, clasificiación del riesgo según tipo de establecimiento","Planes reguladores de urbanización específicos para diferentes cantones en Costa Rica.  En el centro de información SINALEVI se pueden accesar dichos documentos de acuerdo al cantón de interés. ","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_General_para_Autorizaciones_y_Permisos_Sanitarios_de_Funcionamiento_Otorgados_por_el_Ministerio_de_Salud_No._39472_2016","Regular y controlar el otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento de toda actividad o establecimiento agrícola, industrial, comercial o de servicios; y de aquellas actividades que por  disposición de la ley,  requieren de estos permisos sanitarios para operar en el territorio nacional, así como establecer los requisitos para el trámite de los mismos. ","Clasificación de la empresa según el riesgo .Capítulo III: Otorgamiento de los permisos sanitarios de funcionamiento","8 al 18","Sección II: Del requerimiento de los Planes según la clasificación por riesgo","Planes reguladores de urbanización específicos para diferentes cantones en Costa Rica.  En el centro de información SINALEVI se pueden accesar dichos documentos de acuerdo al cantón de interés. ","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_General_para_Autorizaciones_y_Permisos_Sanitarios_de_Funcionamiento_Otorgados_por_el_Ministerio_de_Salud_No._39472_2016","El presente reglamento tiene como objeto establecer los requisitos y trámites que deben cumplir los establecimientos que desarrollan\nactividades industriales, comerciales y de servicios, contemplados en el anexo No.1 del presente\nreglamento, a fin obtener el Permiso Sanitario de Funcionamiento por parte del Ministerio de\nSalud. Asimismo, se establecen los requisitos de aquellas actividades temporales que por\ndisposición de la Ley N º 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley General de Salud”, requieran de\nuna autorización sanitaria para operar en el territorio nacional. ","CAPÍTULO II\nCondiciones Previas y Requisitos para el Trámite del Permiso Sanitario de Funcionamiento. \nCAPÍTULO III\nDisposiciones específicas. \nCAPÍTULO IV\nDe los permisos provisionales\nCAPÍTULO VI\nde la modificación o reposición por pérdida del Permiso Sanitario\nde Funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud\nSección II\nDel procedimiento para solicitar la modificación de un Permiso\nSanitario de Funcionamiento otorgado por el Ministerio","9,13, 16 al 18, 21, 32, 36 al 38","Determina los ajustes aplicables a partir del 2016 para el otorgamiento por primera vez y las renovaciones de permisos sanitarios de funcionamiento. ","Planes reguladores de urbanización específicos para diferentes cantones en Costa Rica.  En el centro de información SINALEVI se pueden accesar dichos documentos de acuerdo al cantón de interés. ","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_a_la_Ley_de_Uso_Manejo_y_Conservación_de_Suelos_No._29375__2001","Proteger, conservar y mejorar los suelos, evitar la erosión y degradación por diversas causas naturales o artificiales, se declara de interés y utilidad pública, la acción estatal o privada, para el manejo integrado y sostenible de los suelos en armonía con los demás recursos y riquezas naturales en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3º de la ley 7779 del 30 de abril de 1998.\n","Uso de Suelos ","5; 41","Objetivos del presente Reglamento en consonancia con las disposiciones establecidas en la Ley Nº 7779. (Refiere  la manera bajo la cual las empresas deberían proyectar el desarrollo de la misma, mediante el uso de políticas del buen uso del suelo, así como planes de la promoción de agroegología, inventarios ambientales, así como un aprovechamiento balanceado  entre la capacidad de uso del suelo y el potencial productivo.)","Planes reguladores de urbanización específicos para diferentes cantones en Costa Rica.  En el centro de información SINALEVI se pueden accesar dichos documentos de acuerdo al cantón de interés. ","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_a_la_Ley_de_Uso_Manejo_y_Conservación_de_Suelos_No._29375__2002","Proteger, conservar y mejorar los suelos, evitar la erosión y degradación por diversas causas naturales o artificiales, se declara de interés y utilidad pública, la acción estatal o privada, para el manejo integrado y sostenible de los suelos en armonía con los demás recursos y riquezas naturales en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3º de la ley 7779 del 30 de abril de 1998.\n","Uso de Suelos ","64-70","Sobre la contaminación de suelos y aguas por uso de sustancias químicas o biológicas, además de los parámetros de medición de la contaminación, así como el accionar en el caso de que estos no existan.","Planes reguladores de urbanización específicos para diferentes cantones en Costa Rica.  En el centro de información SINALEVI se pueden accesar dichos documentos de acuerdo al cantón de interés. ","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_para_el_Trámite_de_Revisión_de_los_Planos_para_la_Construcción_No._36550_2011","El presente reglamento establece el procedimiento para optar por un trámite electrónico simplificado de revisión de los planos de construcción. ","Visado de planos del proyecto, cuando medie alguna construcción nueva, modificación o ampliación.","3 al 25","Con el sistema simplificado, los plazos y gastos de tramitación se reducen considerablemente, y el proceso previo de revisión en planos se traduce en una fiscalización de la obra durante su construcción. ","Planes reguladores de urbanización específicos para diferentes cantones en Costa Rica.  En el centro de información SINALEVI se pueden accesar dichos documentos de acuerdo al cantón de interés. ","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Adición_y_Modificación_al_Reglamento_General_sobre_los_Procedimientos_e_Evaluación_de_Impacto_Ambiental_EIA_No.37803_2013","Evaluar la viabilidad ambiental de un proyecto","Viabilidad (Licencia) Ambiental, cuando corresponda según el Reglamento de la SETENA. \nVer formularios D1 ó D2","NA","Se realiza la evaluación de acuerdo a las condiciones para el establecimiento de la empresa.","Planes reguladores de urbanización específicos para diferentes cantones en Costa Rica.  En el centro de información SINALEVI se pueden accesar dichos documentos de acuerdo al cantón de interés. ","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_de_Calderas__No._29626_2001","Regulación del uso, instlalción, inspección y manejo de calderas en la industria costarricense.","Permiso de ubicación y funcionamiento para calderas otorgado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuando la actividad o establecimiento utilice calderas.  CAPÍTULO III","3 al 16","Se establecen todos los requisitos legales que debe presentar la empresa ante la institución encargada de aprobar la instalación y funcionamiento de la caldera, así como los mecanismos en los cuales se desaprobará la instalación de las mismas. Además, de fichas técnicas, cartas de certificación de fabricación.","Planes reguladores de urbanización específicos para diferentes cantones en Costa Rica.  En el centro de información SINALEVI se pueden accesar dichos documentos de acuerdo al cantón de interés. ","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_General_para_Autorizaciones_y_Permisos_Sanitarios_de_Funcionamiento_Otorgados_por_el_Ministerio_de_Salud_No._39472_2016_","Regular y controlar el otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento de toda actividad o establecimiento agrícola, industrial, comercial o de servicios; y de aquellas actividades que por  disposición de la ley,  requieren de estos permisos sanitarios para operar en el territorio nacional, así como establecer los requisitos para el trámite de los mismos. ","Planes de Gestión Ambiental. Capítulo III: De los planes de salud ocupacional, de atención\nde emergencias y manejo de desechos","18 al 21","Elaboración, diseño, plazos, revisión e inspección\nde implementación de los Planes ","En Colombia se tramita por medio de municipalidad correspondiente al domicilio de la empresa y se deben presentar los siguientes documentos:\nFormulario de Solicitud de Certificado de Informaciones Previas. \nCertificado Municipal de Zonificación.\nPermiso de Edificación.\nRecepción Definitiva de Obra.\nDeclaración Interior de Gas\nDeclaración Eléctrica Interior\nAutorización Sanitaria para elaborar, almacenar, distribuir o vender alimentos o aditivos alimentarios.\nInforme Sanitario\n\nNorma INTE : Plan de emergencias. ","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_General_para_Autorizaciones_y_Permisos_Sanitarios_de_Funcionamiento_Otorgados_por_el_Ministerio_de_Salud_No._39472_2016_","Regular y controlar el otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento de toda actividad o establecimiento agrícola, industrial, comercial o de servicios; y de aquellas actividades que por  disposición de la ley,  requieren de estos permisos sanitarios para operar en el territorio nacional, así como establecer los requisitos para el trámite de los mismos. ","Capítulo III\nDe  los Planes de Atención de Emergencias\nDe  los Planes de Atención de Emergencias","18 al 21","Elaboración, diseño, plazos, revisión  e inspección de implementación de los Planes","En Colombia se tramita por medio de municipalidad correspondiente al domicilio de la empresa y se deben presentar los siguientes documentos:\nFormulario de Solicitud de Certificado de Informaciones Previas. \nCertificado Municipal de Zonificación.\nPermiso de Edificación.\nRecepción Definitiva de Obra.\nDeclaración Interior de Gas\nDeclaración Eléctrica Interior\nAutorización Sanitaria para elaborar, almacenar, distribuir o vender alimentos o aditivos alimentarios.\nInforme Sanitario\n\nNorma INTE : Plan de emergencias. ","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_General_para_Autorizaciones_y_Permisos_Sanitarios_de_Funcionamiento_Otorgados_por_el_Ministerio_de_Salud_No._39472_2016_","Regular y controlar el otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento de toda actividad o establecimiento agrícola, industrial, comercial o de servicios; y de aquellas actividades que por  disposición de la ley,  requieren de estos permisos sanitarios para operar en el territorio nacional, así como establecer los requisitos para el trámite de los mismos. ","Capítulo IV\nDe la renovación del  permiso sanitario de funcionamiento y los permisos provisionales.","22 al 31","Requisitos para tramitar solicitudes de renovación del  permiso sanitario de funcionamiento","En Colombia se tramita por medio de municipalidad correspondiente al domicilio de la empresa y se deben presentar los siguientes documentos:\nFormulario de Solicitud de Certificado de Informaciones Previas. \nCertificado Municipal de Zonificación.\nPermiso de Edificación.\nRecepción Definitiva de Obra.\nDeclaración Interior de Gas\nDeclaración Eléctrica Interior\nAutorización Sanitaria para elaborar, almacenar, distribuir o vender alimentos o aditivos alimentarios.\nInforme Sanitario\n\nNorma INTE : Plan de emergencias. ","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Ley_Orgánica_del_Ambiente_No._7554_1995","La presente ley procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","Capítulo I: Disposiciones Generales","1 al 5","Disposiciones generales: Principios de la Ley","A nivel internacional se cuenta con La Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO) es una instancia técnica creada en Julio del 2008 por los Ministros de Agricultura, con el fin de contribuir al desarrollo de la actividad orgánica en los países de las Américas y facilitar el comercio de sus productos.\nLa CIAO está conformada por las autoridades competentes del control de la agricultura orgánica en los países, quienes son las instancias responsables de la regulación y el control de la actividad y de garantizar la condición orgánica de los productos. Entre sus funciones están el registrar a los productores, procesadores, comercializadores, fabricantes de insumos, inspectores, agencias certificadoras, de auditar a los mismos, llevar las estadísticas de la actividad y, proponer las modificaciones a las normas de producción orgánica, entre otros.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Ley_Orgánica_del_Ambiente_No._7554_1995","La presente ley procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","Capítulo III: Educación e Investigación Ambiental\n","12 al 16","Actividades que deberán incluir con el objeto de adoptar una cultura ambiental para alcanzar el desarrollo sostenible.","A nivel internacional se cuenta con La Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO) es una instancia técnica creada en Julio del 2008 por los Ministros de Agricultura, con el fin de contribuir al desarrollo de la actividad orgánica en los países de las Américas y facilitar el comercio de sus productos.\nLa CIAO está conformada por las autoridades competentes del control de la agricultura orgánica en los países, quienes son las instancias responsables de la regulación y el control de la actividad y de garantizar la condición orgánica de los productos. Entre sus funciones están el registrar a los productores, procesadores, comercializadores, fabricantes de insumos, inspectores, agencias certificadoras, de auditar a los mismos, llevar las estadísticas de la actividad y, proponer las modificaciones a las normas de producción orgánica, entre otros.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Ley_Orgánica_del_Ambiente_No._7554_1995","La presente ley procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","Capítulo IV: Impacto Ambiental","17 al 24","Aprobación y costo de las evaluaciones\nResoluciones y cumplimiento\nGarantía de cumplimiento","A nivel internacional se cuenta con La Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO) es una instancia técnica creada en Julio del 2008 por los Ministros de Agricultura, con el fin de contribuir al desarrollo de la actividad orgánica en los países de las Américas y facilitar el comercio de sus productos.\nLa CIAO está conformada por las autoridades competentes del control de la agricultura orgánica en los países, quienes son las instancias responsables de la regulación y el control de la actividad y de garantizar la condición orgánica de los productos. Entre sus funciones están el registrar a los productores, procesadores, comercializadores, fabricantes de insumos, inspectores, agencias certificadoras, de auditar a los mismos, llevar las estadísticas de la actividad y, proponer las modificaciones a las normas de producción orgánica, entre otros.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Ley_Orgánica_del_Ambiente_No._7554_1995","La presente ley procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","Capítulo VII: Áreas silvestres protegidas","32 al 38","Clasificación de las áreas silvestres protegidas.\n","A nivel internacional se cuenta con La Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO) es una instancia técnica creada en Julio del 2008 por los Ministros de Agricultura, con el fin de contribuir al desarrollo de la actividad orgánica en los países de las Américas y facilitar el comercio de sus productos.\nLa CIAO está conformada por las autoridades competentes del control de la agricultura orgánica en los países, quienes son las instancias responsables de la regulación y el control de la actividad y de garantizar la condición orgánica de los productos. Entre sus funciones están el registrar a los productores, procesadores, comercializadores, fabricantes de insumos, inspectores, agencias certificadoras, de auditar a los mismos, llevar las estadísticas de la actividad y, proponer las modificaciones a las normas de producción orgánica, entre otros.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Ley_Orgánica_del_Ambiente_No._7554_1995","La presente ley procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","Capítulo VIII: Recursos marinos, costeros y humedales","39 al 45","Definición y delimitación de zonas protegidas","A nivel internacional se cuenta con La Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO) es una instancia técnica creada en Julio del 2008 por los Ministros de Agricultura, con el fin de contribuir al desarrollo de la actividad orgánica en los países de las Américas y facilitar el comercio de sus productos.\nLa CIAO está conformada por las autoridades competentes del control de la agricultura orgánica en los países, quienes son las instancias responsables de la regulación y el control de la actividad y de garantizar la condición orgánica de los productos. Entre sus funciones están el registrar a los productores, procesadores, comercializadores, fabricantes de insumos, inspectores, agencias certificadoras, de auditar a los mismos, llevar las estadísticas de la actividad y, proponer las modificaciones a las normas de producción orgánica, entre otros.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Ley_Orgánica_del_Ambiente_No._7554_1995","La presente ley procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","Capítulo X: Recurso forestal","1900-02-17","Deber del estado conservar, proteger y administrar el recurso forestal","A nivel internacional se cuenta con La Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO) es una instancia técnica creada en Julio del 2008 por los Ministros de Agricultura, con el fin de contribuir al desarrollo de la actividad orgánica en los países de las Américas y facilitar el comercio de sus productos.\nLa CIAO está conformada por las autoridades competentes del control de la agricultura orgánica en los países, quienes son las instancias responsables de la regulación y el control de la actividad y de garantizar la condición orgánica de los productos. Entre sus funciones están el registrar a los productores, procesadores, comercializadores, fabricantes de insumos, inspectores, agencias certificadoras, de auditar a los mismos, llevar las estadísticas de la actividad y, proponer las modificaciones a las normas de producción orgánica, entre otros.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Ley_Orgánica_del_Ambiente_No._7554_1995","La presente ley procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","Capítulo XI: Aire\n",49,"Utilización del aire","A nivel internacional se cuenta con La Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO) es una instancia técnica creada en Julio del 2008 por los Ministros de Agricultura, con el fin de contribuir al desarrollo de la actividad orgánica en los países de las Américas y facilitar el comercio de sus productos.\nLa CIAO está conformada por las autoridades competentes del control de la agricultura orgánica en los países, quienes son las instancias responsables de la regulación y el control de la actividad y de garantizar la condición orgánica de los productos. Entre sus funciones están el registrar a los productores, procesadores, comercializadores, fabricantes de insumos, inspectores, agencias certificadoras, de auditar a los mismos, llevar las estadísticas de la actividad y, proponer las modificaciones a las normas de producción orgánica, entre otros.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Ley_Orgánica_del_Ambiente_No._7554_1995","La presente ley procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","Capítulo XII: Agua\n","50 al 52","Dominio público del agua\nCriterios para la conservación y uso sostenible del agua ","A nivel internacional se cuenta con La Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO) es una instancia técnica creada en Julio del 2008 por los Ministros de Agricultura, con el fin de contribuir al desarrollo de la actividad orgánica en los países de las Américas y facilitar el comercio de sus productos.\nLa CIAO está conformada por las autoridades competentes del control de la agricultura orgánica en los países, quienes son las instancias responsables de la regulación y el control de la actividad y de garantizar la condición orgánica de los productos. Entre sus funciones están el registrar a los productores, procesadores, comercializadores, fabricantes de insumos, inspectores, agencias certificadoras, de auditar a los mismos, llevar las estadísticas de la actividad y, proponer las modificaciones a las normas de producción orgánica, entre otros.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Ley_Orgánica_del_Ambiente_No._7554_1995","La presente ley procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","Capítulo XIII: Suelo\n",53,"Criterios para proteger y aprovechar el suelo. \nRestauración de suelos","A nivel internacional se cuenta con La Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO) es una instancia técnica creada en Julio del 2008 por los Ministros de Agricultura, con el fin de contribuir al desarrollo de la actividad orgánica en los países de las Américas y facilitar el comercio de sus productos.\nLa CIAO está conformada por las autoridades competentes del control de la agricultura orgánica en los países, quienes son las instancias responsables de la regulación y el control de la actividad y de garantizar la condición orgánica de los productos. Entre sus funciones están el registrar a los productores, procesadores, comercializadores, fabricantes de insumos, inspectores, agencias certificadoras, de auditar a los mismos, llevar las estadísticas de la actividad y, proponer las modificaciones a las normas de producción orgánica, entre otros.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Ley_General_del_Servicio_Nacional_de_Salud_Animal_No._8495_2006","Regula la protección de la salud animal, la salud pública veterinaria y el funcionamiento del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa)","Ganadería y pesca\nCapítulo I: Disposiciones generales\n","1 al 7","Interpretación de esta Ley.\nCompetencias de Senasa.","A nivel latinoamericano, Brasil es el único país que tiene una ley específica sobre bioseguridad que regula todas las categorías de los OGM. Paraguay cuenta con un decreto específico para regular los OGM de origen vegetal y leyes relacionadas a ambiente y agricultura que también atienden la temática. Uruguay cuentan con un artículo específico sobre bioseguridad en su Ley de Protección Ambiental y un decreto que crea una estructura institucional en materia de Bioseguridad para vegetales y sus partes genéticamente modificados.  Argentina cuenta con Resoluciones específicas para los OGM de uso agropecuario.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Ley_General_del_Servicio_Nacional_de_Salud_Animal_No._8495_2006","Regula la protección de la salud animal, la salud pública veterinaria y el funcionamiento del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa)","Ganadería y pesca\nTitulo III: Protección de la salud animal, control veterinario de las zoonosis\ne inocuidad de los alimentos de origen animal\n","37 al 91","Potestades especiales\nPlagas y enfermedades\nLaboratorios\nIntercambio comercial y tránsito de animales, productos y subproductos de origen animal.\nControl veterinario en establecimientos\nSeguridad y trazabilidad/rastreabilidad\nVigilancia, control veterinario y erradicación de las zoonosis\nProducción pecuaria orgánica\nInfracciones y sanciones\nAplicación de medidas sanitarias","A nivel latinoamericano, Brasil es el único país que tiene una ley específica sobre bioseguridad que regula todas las categorías de los OGM. Paraguay cuenta con un decreto específico para regular los OGM de origen vegetal y leyes relacionadas a ambiente y agricultura que también atienden la temática. Uruguay cuentan con un artículo específico sobre bioseguridad en su Ley de Protección Ambiental y un decreto que crea una estructura institucional en materia de Bioseguridad para vegetales y sus partes genéticamente modificados.  Argentina cuenta con Resoluciones específicas para los OGM de uso agropecuario.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","__Reglamento_General_para_Autorizaciones_y_Permisos_Sanitarios_de_Funcionamiento_Otorgados_por_el_Ministerio_de_Salud_No._39472_2016","Este permiso es equivalente a una certificación de la habilitación para operar y se concede a todos los establecimientos donde se brinden servicios o  se generen productos que puedan afectar positiva o negativamente  la salud de las personas. También que incluyan o no la utilización de fármacos, productos químicos o dispositivos biomédicos, con propiedades medicas o la  ejecución de procedimientos invasivos,  sean públicos, privados o mixtos.","Capítulo I: Disposiciones Generales",2,"Definiciones y abreviaturas.\n","A nivel latinoamericano, Brasil es el único país que tiene una ley específica sobre bioseguridad que regula todas las categorías de los OGM. Paraguay cuenta con un decreto específico para regular los OGM de origen vegetal y leyes relacionadas a ambiente y agricultura que también atienden la temática. Uruguay cuentan con un artículo específico sobre bioseguridad en su Ley de Protección Ambiental y un decreto que crea una estructura institucional en materia de Bioseguridad para vegetales y sus partes genéticamente modificados.  Argentina cuenta con Resoluciones específicas para los OGM de uso agropecuario.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","__Reglamento_General_para_Autorizaciones_y_Permisos_Sanitarios_de_Funcionamiento_Otorgados_por_el_Ministerio_de_Salud_No._39472_2016","Este permiso es equivalente a una certificación de la habilitación para operar y se concede a todos los establecimientos donde se brinden servicios o  se generen productos que puedan afectar positiva o negativamente  la salud de las personas. También que incluyan o no la utilización de fármacos, productos químicos o dispositivos biomédicos, con propiedades medicas o la  ejecución de procedimientos invasivos,  sean públicos, privados o mixtos.","Capítulo I: Disposiciones Generales","4 al 7","Criterios de clasificación para determinar la clasificación de riesgo de las actividades agrícolas, industriales, comerciales o de servicios, clasificación y tabla de clasificación ","A nivel latinoamericano, Brasil es el único país que tiene una ley específica sobre bioseguridad que regula todas las categorías de los OGM. Paraguay cuenta con un decreto específico para regular los OGM de origen vegetal y leyes relacionadas a ambiente y agricultura que también atienden la temática. Uruguay cuentan con un artículo específico sobre bioseguridad en su Ley de Protección Ambiental y un decreto que crea una estructura institucional en materia de Bioseguridad para vegetales y sus partes genéticamente modificados.  Argentina cuenta con Resoluciones específicas para los OGM de uso agropecuario.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","__Reglamento_General_para_Autorizaciones_y_Permisos_Sanitarios_de_Funcionamiento_Otorgados_por_el_Ministerio_de_Salud_No._39472_2016","Este permiso es equivalente a una certificación de la habilitación para operar y se concede a todos los establecimientos donde se brinden servicios o  se generen productos que puedan afectar positiva o negativamente  la salud de las personas. También que incluyan o no la utilización de fármacos, productos químicos o dispositivos biomédicos, con propiedades medicas o la  ejecución de procedimientos invasivos,  sean públicos, privados o mixtos.","Capítulo II: De los requisitos y condiciones previas","8 al 17","Condiciones previas\nRequisitos para solicitar el Permiso\nRequisitos para la solicitud del trámite, plazos de resolución, vigencia de permiso, ","A nivel latinoamericano, Brasil es el único país que tiene una ley específica sobre bioseguridad que regula todas las categorías de los OGM. Paraguay cuenta con un decreto específico para regular los OGM de origen vegetal y leyes relacionadas a ambiente y agricultura que también atienden la temática. Uruguay cuentan con un artículo específico sobre bioseguridad en su Ley de Protección Ambiental y un decreto que crea una estructura institucional en materia de Bioseguridad para vegetales y sus partes genéticamente modificados.  Argentina cuenta con Resoluciones específicas para los OGM de uso agropecuario.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","__Reglamento_General_para_Autorizaciones_y_Permisos_Sanitarios_de_Funcionamiento_Otorgados_por_el_Ministerio_de_Salud_No._39472_2016","Este permiso es equivalente a una certificación de la habilitación para operar y se concede a todos los establecimientos donde se brinden servicios o  se generen productos que puedan afectar positiva o negativamente  la salud de las personas. También que incluyan o no la utilización de fármacos, productos químicos o dispositivos biomédicos, con propiedades medicas o la  ejecución de procedimientos invasivos,  sean públicos, privados o mixtos.","Capítulo III\nDe  los Planes de Atención de Emergencias\nDe  los Planes de Atención de Emergencias","18 al 21","Elaboración, diseño, plazos, revisión  e inspección de implementación de los Planes","A nivel latinoamericano, Brasil es el único país que tiene una ley específica sobre bioseguridad que regula todas las categorías de los OGM. Paraguay cuenta con un decreto específico para regular los OGM de origen vegetal y leyes relacionadas a ambiente y agricultura que también atienden la temática. Uruguay cuentan con un artículo específico sobre bioseguridad en su Ley de Protección Ambiental y un decreto que crea una estructura institucional en materia de Bioseguridad para vegetales y sus partes genéticamente modificados.  Argentina cuenta con Resoluciones específicas para los OGM de uso agropecuario.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","__Reglamento_General_para_Autorizaciones_y_Permisos_Sanitarios_de_Funcionamiento_Otorgados_por_el_Ministerio_de_Salud_No._39472_2016","Este permiso es equivalente a una certificación de la habilitación para operar y se concede a todos los establecimientos donde se brinden servicios o  se generen productos que puedan afectar positiva o negativamente  la salud de las personas. También que incluyan o no la utilización de fármacos, productos químicos o dispositivos biomédicos, con propiedades medicas o la  ejecución de procedimientos invasivos,  sean públicos, privados o mixtos.","Capítulo IX: Disposiciones Específicas para Establecimientos de Salud y Afines","51 al ","Requerimientos para establecimientos de salud donde se realicen  investigaciones.\nContralorías de Servicios de Salud\n","A nivel latinoamericano, Brasil es el único país que tiene una ley específica sobre bioseguridad que regula todas las categorías de los OGM. Paraguay cuenta con un decreto específico para regular los OGM de origen vegetal y leyes relacionadas a ambiente y agricultura que también atienden la temática. Uruguay cuentan con un artículo específico sobre bioseguridad en su Ley de Protección Ambiental y un decreto que crea una estructura institucional en materia de Bioseguridad para vegetales y sus partes genéticamente modificados.  Argentina cuenta con Resoluciones específicas para los OGM de uso agropecuario.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Normas_para_la_Habilitación_de_Establecimientos_Odontológicos_Tipo_A_B1_B2_No._29939_2001\n","Especificar las condiciones y requisitos mínimos para Recurso Humano, Planta Física y Equipo que deben cumplir los establecimientos de salud que prestan servicios de odontología.","3. Clasificación y designación\n",3,"Especificaciones para establecimientos que brindan atención a las personas\nEspecificaciones para centro radiológico\nEspecificaciones para laboratorios dentales\nEspecificaciones para depósito dental\nEquipo transportable\nUnidades móviles","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Normas_para_la_Habilitación_de_Establecimientos_Odontológicos_Tipo_A_B1_B2_No._29939_2001\n","Especificar las condiciones y requisitos mínimos para Recurso Humano, Planta Física y Equipo que deben cumplir los establecimientos de salud que prestan servicios de odontología.","4. Especificaciones para establecimientos\n","4 al 4.3","Requisitos que los establecimientos deben cumplir\n4.1 Recurso humano\n4.2 Planta física\n4.3 Equipo","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Normas_para_la_Habilitación_de_Establecimientos_Odontológicos_Tipo_A_B1_B2_No._29939_2001\n","Especificar las condiciones y requisitos mínimos para Recurso Humano, Planta Física y Equipo que deben cumplir los establecimientos de salud que prestan servicios de odontología.","5. Especificaciones para Centros Radiológicos odontológicos","5 al 5.3","Requisitos que los establecimientos deben cumplir\n5.1 Recurso humano\n5.2 Planta física: salidas, pasillos, ventilación\n5.3 Equipo: extintores","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Normas_para_la_Habilitación_de_Establecimientos_Odontológicos_Tipo_A_B1_B2_No._29939_2001\n","Especificar las condiciones y requisitos mínimos para Recurso Humano, Planta Física y Equipo que deben cumplir los establecimientos de salud que prestan servicios de odontología.","6. Especificaciones para Laboratorios dentales","6 al 6.2","Requisitos que los establecimientos deben cumplir\n6.1 Recurso Humano\n6.2 Planta física\n","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Normas_para_la_Habilitación_de_Establecimientos_Odontológicos_Tipo_A_B1_B2_No._29939_2001\n","Especificar las condiciones y requisitos mínimos para Recurso Humano, Planta Física y Equipo que deben cumplir los establecimientos de salud que prestan servicios de odontología.","7. Especificaciones para los Depósitos dentales","7 al 7.1 ","Requisitos que los establecimientos deben cumplir\n7.1 Recurso Humano\n7.2 Planta física\n7.3 Requisitos","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Normas_para_la_Habilitación_de_Establecimientos_Odontológicos_Tipo_A_B1_B2_No._29939_2001\n","Condiciones y requisitos mínimos, que deben cumplir los Establecimientos de Consulta Externa General con o sin procedimientos quirúrgicos menores, y de Especialidades Médicas existentes en el país, con el objetivo de garantizar un servicio de calidad. Estas especificaciones deben ser cumplidas para obtener la habilitación de parte del Ministerio de Salud lo cual faculta al funcionamiento de estos establecimientos.","4. Especificaciones ","4.2.2 Planta Física","Ilumincación, ventilación, condiciones de la planta","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Normas_para_la_Habilitación_de_Establecimientos_Odontológicos_Tipo_A_B1_B2_No._29939_2001\n","Condiciones y requisitos mínimos, que deben cumplir los Establecimientos de Consulta Externa General con o sin procedimientos quirúrgicos menores, y de Especialidades Médicas existentes en el país, con el objetivo de garantizar un servicio de calidad. Estas especificaciones deben ser cumplidas para obtener la habilitación de parte del Ministerio de Salud lo cual faculta al funcionamiento de estos establecimientos.","4. Especificaciones ","4.3 Seguridad e Higiene Laboral","Requisitos que los establecimientos deben cumplir en: \n\nSeñalización de seguridad \nPlan de emergencias, equipos de control de incendio. \nManual de protocolos de seguridad para la prevención de enfermedades infectocontagiosa\n","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Manual_de_Normas_para_la_Habilitación_de_Establecimientos_que_brindan_Atención_en_Terapia_Física_No.32328_2005","Especificar las condiciones y requisitos que deben cumplir los establecimientos que brindan atención en Terapia Física, para garantizar un servicio de calidad. ","4. Especificaciones Modalidad clínica","4.1 Planta Física","Requerimientos en infraestructura","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Manual_de_Normas_para_la_Habilitación_de_Establecimientos_que_brindan_Atención_en_Terapia_Física_No.32328_2005","Especificar las condiciones y requisitos que deben cumplir los establecimientos que brindan atención en Terapia Física, para garantizar un servicio de calidad. ","4. Especificaciones Modalidad clínica","4.3 Seguridad e higiene laboral","Requisitos que los establecimientos deben cumplir en: \n\nAsesoría de un profesional en seguridad e higiene laboral\nSeñalización de seguridad \nPlan de emergencias\n\n","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Manual_de_Normas_para_la_Habilitación_de_Establecimientos_que_brindan_Atención_en_Terapia_Física_No.32328_2005","Especificar las condiciones y requisitos que deben cumplir los establecimientos que brindan atención en Terapia Física, para garantizar un servicio de calidad. ","6. Especificaciones Modalidad Hospitalaria","6.1 Planta Física","Requerimientos en infraestructura","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Manual_de_Normas_para_la_Habilitación_de_Establecimientos_que_brindan_Atención_en_Terapia_Física_No.32328_2005","Especificar las condiciones y requisitos que deben cumplir los establecimientos que brindan atención en Terapia Física, para garantizar un servicio de calidad. ","6. Especificaciones Modalidad Hospitalaria","6.3 Seguridad e higiene laboral","Requisitos que los establecimientos deben cumplir en: \n\nAsesoría de un profesional en seguridad e higiene laboral\nSeñalización de seguridad \nPlan de emergencias, equipos de control de incendio. \n\n","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Manual_de_Normas_para_la_Habilitación_de_Establecimientos_que_brindan_Atención_en_Terapia_Física_No.32328_2005","Especificar las condiciones que deben cumplir los establecimientos de atención a personas consumidoras de alcohol y otras drogas, para garantizar que el servicio ofrecido cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, equidad, igualdad y accesibilidad, para ser habilitados por el Ministerio de Salud.\n","4. Especificaciones generales Establecimiento programa de desintoxicación","Sección 4","Requisitos que los establecimientos deben cumplir en: \n4.1. Dirección, Administración o Coordinación de Programa: Recurso humano, Recurso material y\nDocumentación\n4.2 Estructura y Mobiliario: Planta física, documentación,. \n4.3 Seguridad e Higiene: Recurso humano, planta física, recurso material  y documentación\n4.4 Trabajo social: planta física, recurso material  y documentación\n4.5 Psicología: Recurso humano, Recurso material, planta física y Documentación\n4.6 Medicina: Recurso humano, Recurso material, planta física\n4.7 Enfermería: planta física, recurso material  y documentación\n4.8 Nutrición: Recurso humano, Recurso material, planta física\n4.9 Prevención y Atención de la Violencia: Documentación\n4.11 Lavandería y ropería: Recurso humano, Recurso material, planta física y Documentación\n","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Manual_de_Normas_para_la_Habilitación_de_Establecimientos_que_brindan_Atención_en_Terapia_Física_No.32328_2005","Especificar las condiciones y requisitos que deben cumplir los establecimientos que brindan Atención en Cuidados Paliativos, modalidad ambulatoria y domiciliar, a la persona enferma y su familia, para garantizar que el servicio ofrecido cumpla con estos aspectos de calidad, seguridad, equidad, igualdad y accesibilidad, para ser Habilitados por el Ministerio de Salud","4. Especificaciones Generales","Sección 4","Requisitos que los establecimientos deben cumplir en: \n4.1. Dirección, Administración o Coordinación de Programa: Recurso humano, Recurso material y\nDocumentación\n4.2 Planta física\n4.3 Seguridad e Higiene: Recurso material  y documentación\n4.4. Atención Ambulatoria: Recurso humano, material, planta física y documentación\n4.5  Atención Domiciliar: Recurso humano  y documentación","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_para_la_Atención_Extrahospitalaria_de_Pacientes_en_Costa_Rica._No._32616_2005","Reglamentar la prestación de servicios de atención extra-hospitalaria estableciendo un mecanismo de orden y respeto a la atención de las víctimas y a la vida de los pacientes, otorgando las normas para organizar profesionalmente los servicios, su condición, orden jerárquico, supervisión y ejecución de la atención de las víctimas en el ámbito extra-hospitalario.","Capítulo I: De las disposiciones generales","1 al 6 ","Tipo de ambulancias: Tipo A: \"Avanzadas\"; Tipo B: \"Intermedias\"; Tipo C: \"Básicas\". \nDiposiciiones generales de las unidades","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_para_la_Atención_Extrahospitalaria_de_Pacientes_en_Costa_Rica._No._32616_2005","Reglamentar la prestación de servicios de atención extra-hospitalaria estableciendo un mecanismo de orden y respeto a la atención de las víctimas y a la vida de los pacientes, otorgando las normas para organizar profesionalmente los servicios, su condición, orden jerárquico, supervisión y ejecución de la atención de las víctimas en el ámbito extra-hospitalario.","Capítulo II: De la rotulación, capacitación y número mínimo de personal que tripula las ambulancias\n\n","7 al 20","Sobre la rotulaciòn, formaciòn del conductor, acompañante y requisitos de equipamiento. ","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_para_la_Atención_Extrahospitalaria_de_Pacientes_en_Costa_Rica._No._32616_2005","Reglamentar la prestación de servicios de atención extra-hospitalaria estableciendo un mecanismo de orden y respeto a la atención de las víctimas y a la vida de los pacientes, otorgando las normas para organizar profesionalmente los servicios, su condición, orden jerárquico, supervisión y ejecución de la atención de las víctimas en el ámbito extra-hospitalario.","Capítulo III: Del personal extrahospitalario","21 al 25","Competencias del personal extrahospitalario\nProhibiciones \nActualizaciones de formaciòn APA y AEM","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_para_la_Atención_Extrahospitalaria_de_Pacientes_en_Costa_Rica._No._32616_2005","Reglamentar la prestación de servicios de atención extra-hospitalaria estableciendo un mecanismo de orden y respeto a la atención de las víctimas y a la vida de los pacientes, otorgando las normas para organizar profesionalmente los servicios, su condición, orden jerárquico, supervisión y ejecución de la atención de las víctimas en el ámbito extra-hospitalario.","Capítulo IV: Del orden jerárquico para la atención de emergencias extra hospitalarias","26 al 36","Sobre la jerarquia en la atenciòn de emergencias\nApoyo de \"Soporte Básico\", A. P. A, y A. E. M.","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_para_la_Atención_Extrahospitalaria_de_Pacientes_en_Costa_Rica._No._32616_2005","Reglamentar la prestación de servicios de atención extra-hospitalaria estableciendo un mecanismo de orden y respeto a la atención de las víctimas y a la vida de los pacientes, otorgando las normas para organizar profesionalmente los servicios, su condición, orden jerárquico, supervisión y ejecución de la atención de las víctimas en el ámbito extra-hospitalario.","Capítulo V: Del equipo indispensable que debe portar\ntodo vehículo que sea utilizado como ambulancia o unidad de rescate","37 al 53","Recursos y equipos necesarios.\nInspecciones del vehìculo por parte del Ministerio de Salud","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Norma_para_la_Habilitación_de_Servicios_de_Atención_Extra_Hospitalaria_de_Soporte_Avanzado_Bases_y_Ambulancias_No._30827_2002","Especificar las condiciones y requisitos que deben cumplir los Servicios de Atención en Extra hospitalaria, para garantizar que el servicio ofrecido cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, equidad, igualdad y accesibilidad, para ser habilitados por el Ministerio de Salud.","4. Especificaciones\n","4 al 4.1.5 ","4.1 Ambulancias o unidades móviles de soporte avanzado: tipo A\n4.1.1 Recurso humano\n4.1.2 Planta física.\n4.1.3 Recurso material\n4.1.4 Documentación\n4.1.5 Gestión\n","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Manual_de_Normas_para_la_Habilitación_de_Farmacias\nNo._31969_2004","Respecta a establecimientos de salud y afines, este permiso es equivalente a una certificación de la habilitación y se concede a todos los establecimientos donde se brinden servicios que puedan afectar positiva o negativamente la salud de las personas, que incluyan o no la prescripción o utilización de fármacos, productos químicos o dispositivos biomédicos, con propiedades medicamentosas o la realización de procedimientos invasivos, sean públicos, privados o mixtos.","4. Especificaciones\n","4 al 4.1.5 ","Especificaciones: Recurso humano debe estar a cargo de un regente farmacéutico (debidamente incorporado al colegio profesional).\nRequisitos equipo que se debe contar.\nDocumentación necesaria.\nSeguridad e Higiene.\nNormas para el manejo de los equipos.\n","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Norma_para_la_Habilitación_de_Laboratorios_de_Microbiología_y_Química_Clínica\nNo._30700__2002","Esta norma tiene como objetivo especificar las condiciones y requisitos que deben cumplir los Laboratorios de Microbiología y Química Clínica, estas especificaciones deben ser cumplidas para obtener la habilitación de parte del Ministerio de Salud lo cual faculta al funcionamiento de estos establecimientos.El ámbito de aplicación de esta normativa es nacional y aplica para todos los Laboratorios de Microbiología y Química Clínica, ya sean públicos, privados o mixtos","4. Especificaciones\n","4 al 4.1.5 ","Clasificación:Química clínica, hematología, inmunohematología, parasitología, inmunología.\nDocumentación necesaria.\nRequisitos físicos de las instalaciones.\nFormulario de habilitación de establecimientos de salud y afines.\nConstancia del Colegio de Microbiólogos y químicos Clínicos de Costa Rica, de que el establecimiento tiene permiso de operar.\nConstancia del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica de que la persona responsable técnica del establecimiento es miembro activo.\nFotocopia de cédula de identidad, ambos lados, de la persona responsable técnica del establecimiento.","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","_Reglamento_para_el_Manejo_de_Lodos_Procedentes_de_Tanques_Sépticos_No._21297_2008_","Indica las características generales y requisitos de los lodos procedentes de tanques sépticos y su manipulación con el fin de evitar la contaminación del agua, suelo y aire.","Titulo I-III: Disposiciones generales, Deberes de la Empresa y Deberes y restricciones a que quedan sujetas las bases de operación.\n","I-III","Requerimientos de las personas que van a realizar los trabajos de limpieza de tanques sépticos.\nContenido de las capacitaciones necesarias que debe contar el personal.\nEquipo de protección personal requerido para llevar a cabo limpieza de tanques séptícos\n","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","_Reglamento_para_el_Manejo_de_Lodos_Procedentes_de_Tanques_Sépticos_No._21297_2008_","Indica las características generales y requisitos de los lodos procedentes de tanques sépticos y su manipulación con el fin de evitar la contaminación del agua, suelo y aire.","VI. Deberes y restricciones en caso de derrames.","VI","Medidas que se deben tomar en caso de derrames, transporte y desinfección de áreas contaminadas dentro del marco de las normas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud.","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_de_Aprobación_y_Operación_de_Sistemas_de_Tratamiento_de_Aguas_Residuales_No._31545_2003_","Protección de la salud pública y del ambiente, mediante una gestión racional y ambientalmente adecuada de las aguas residuales.","Capítulo I-VI","1 al 47","Requisitos iniciales:\na) Permiso de ubicación.\nb) Permiso de construcción.\nIndica los retiros mínimos a linderos propiedad.\nLimitaciones de vertido de líquidos.\nLos planos deben entregarse al Ministerio de Salud con el fin de obtener una aprobación.\nSe debe adjuntar el manual de operación y mantenimiento.\nSenalización de las tuberías.","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_de_Vertido_y_Reuso_de_Aguas_Residuales_No_33601_2007_","El presente reglamento es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional en relación con el manejo de las aguas residuales, que independientemente de su origen sean vertidas o reusadas.","Capítulo I-III Parámetros de análisis obligatorio para\nvertidos de aguas residuales","1 al 27","Reportes Operacionales\nParámetros universales de análisis obligatorio en aguas residuales de tipo ordinario y especial.\nParámetros complementarios para análisis de aguas residuales de tipo especial.\nAnálisis y reporte de parámetros adicionales.\nLímites para el vertido de aguas residuales en alcantarillados sanitarios.\nLímites para el vertido de aguas residuales a un cuerpo receptor. Parámetros complementarios de análisis obligatorio.","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_de_Vertido_y_Reuso_de_Aguas_Residuales_No_33601_2007_","El presente reglamento es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional en relación con el manejo de las aguas residuales, que independientemente de su origen sean vertidas o reusadas.","Capítulo IV Reuso de aguas residuales","28 al 41","Condiciones en que se permite el reuso \nClasificación de los tipos de reuso\nParámetros de análisis obligatorio para el reuso de aguas residuales ordinarias.\nLímites máximos para el reuso de aguas residuales ordinarias.\nParámetros de análisis obligatorio para el reuso de aguas residuales especiales\nFrecuencias mínimas de muestreo y análisis de aguas residuales de tipo especial","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_de_Vertido_y_Reuso_de_Aguas_Residuales_No_33601_2007_","El presente reglamento es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional en relación con el manejo de las aguas residuales, que independientemente de su origen sean vertidas o reusadas.","Capítulo VI Reportes Operacionales","42 al 60","Contenido de los reportes operacionales\nProcedimiento para la Elaboración del Reporte Operacional\nElaboración y firma de los reportes operacionales\nFrecuencias mínimas para la presentación de reportes operacionales\nMetodología de la medición del caudal\nLaboratorios autorizados para el análisis de aguas residuales\nInclusión del Reporte de Laboratorio de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos\nEmisión del certificado de la calidad del agua.","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_de_Vertido_y_Reuso_de_Aguas_Residuales_No_33601_2007_","El presente reglamento es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional en relación con el manejo de las aguas residuales, que independientemente de su origen sean vertidas o reusadas.","Capítulo VII Del Permiso Sanitario de Funcionamiento y prohibiciones.","61 al 70","Del Permiso Sanitario de Funcionamiento por primera vez.\nDe la renovación del Permiso Sanitario de Funcionamiento\nDel uso incorrecto de alcantarillados.\nDel vertido de lodos residuales\nDel vertido de materias peligrosas, industrias plaguicidas, radioactivas.\nPor incumplimiento a la presentación del reporte operacional por parte del ente generador. \nRegulación de emisarios submarinos","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_para_el_Registro_de_Productos_Peligrosos_No._28113_1999_____"," El Reglamento tiene por objeto regular el registro de productos peligrosos, según criterios consignados en el anexo 1 (Guía para la Clasificación de Productos Peligrosos), u otros productos declarados como tales por el Ministerio, mediante decreto o resolución administrativa","Productos de la refinación del petróleo y combustibles. Capítulo I","02 al 14 ","Se describe la manera en la cual se inscribe un producto químico, registra, la importación de materias primas y la denegación de los registros ","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_para_el_Registro_de_Productos_Peligrosos_No._28113_1999_____"," El Reglamento tiene por objeto regular el registro de productos peligrosos, según criterios consignados en el anexo 1 (Guía para la Clasificación de Productos Peligrosos), u otros productos declarados como tales por el Ministerio, mediante decreto o resolución administrativa","Fabricación de sustancias y productos químicos. Anexo 1","NA","Se realiza la clasificación  de las sustancias químicas en 9 categorías :  Explosivos, Gases, Líquidos inflmables o combustibles, Sólidos,  Oxidantes o comburentes y peróxidos orgánicos,  Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas, Sustancias radioactivas, Corrosivos y Miscelaneos.","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_para_el_Registro_de_Productos_Peligrosos_No._28113_1999_____"," El Reglamento tiene por objeto regular el registro de productos peligrosos, según criterios consignados en el anexo 1 (Guía para la Clasificación de Productos Peligrosos), u otros productos declarados como tales por el Ministerio, mediante decreto o resolución administrativa","Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario. Anexo 3","NA","Información mínima que debe contener una hoja de seguridad o MSDS","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_para_la_Gestión_Integral_de_los_Residuos_Electrónicos_No.35933_2010","Reducir la contaminación al ambiente y afectaciones a la salud.  Promover el establecimiento de unidades de cumplimiento como instrumentos de la gestión de residuos electrónicos.Minimizar la cantidad de residuos electrónicos generados","Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. Capítulo II",9,"Elaboración del sistema de Gestión de Residuos, Conformación de unidades de cumplimiento","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_para_la_Gestión_Integral_de_los_Residuos_Electrónicos_No.35933_2010","Reducir la contaminación al ambiente y afectaciones a la salud.  Promover el establecimiento de unidades de cumplimiento como instrumentos de la gestión de residuos electrónicos.Minimizar la cantidad de residuos electrónicos generados","Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. Capítulo III","10 al 24","Obligaciones del productor y consumidor, prohibiciones y sanciones","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_sobre_la_Protección_de_Radiaciones_Ionizantes_No.24037_1995"," Su alcance comprende a todas las personas naturales y jurídicas, que realicen actividades o que estén relacionadas con las radiaciones ionizantes,así como sus bienes y el medio ambiente ","Capítulo IV","9 al 31","Clasificación de las instalaciones y las autorizaciones para el funcionamiento dependiendo de la clasificación de las instalaciones.  Solicitud de permisos de funcionamiento ","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_sobre_la_Protección_de_Radiaciones_Ionizantes_No.24037_1995"," Su alcance comprende a todas las personas naturales y jurídicas, que realicen actividades o que estén relacionadas con las radiaciones ionizantes,así como sus bienes y el medio ambiente ","Capítulo IV","9 al 31","Clasificación de las instalaciones y las autorizaciones para el funcionamiento dependiendo de la clasificación de las instalaciones.  Solicitud de permisos de funcionamiento ","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_sobre_el_Manejo_de_Residuos_Sólidos_Ordinarios_No._38272_2014"," Reglamento tiene como objetivo la protección de la salud pública y del ambiente, por medio de la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios.","Capítulo IV","18 al 22","Recuperación de residuos sólidos \nordinarios valorizables","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Ley_Orgánica_del_Ambiente_No._7554_1995","La presente ley procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","Capítulo IV. Impacto Ambiental","17 al  24","Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en la presente legislación. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Reglamento_al_Título_II_de_la_Ley_Orgánica_del_Colegio\nde_Ingenieros_Químicos_y_Profesionales_Afines_y_Ley\nOrgánica_del_Colegio_de_Químicos_de_Costa_Rica_No.8412_2004\n","El presente reglamento establece los procedimientos para la aplicación y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley Nº 8412 del 22 de abril de 2004, relativo a la Normativa del Colegio de Químicos de Costa Rica.","Regencia Química","17 al  24","Requisitos para gestionar la incorporación al Colegio como Miembro Activo o Asociado:Certificado original de graduación extendido por la institución de educación superior correspondiente, copia certificada y documento original del título universitario, copia certificada del expediente universitario donde consten al menos las asignaturas aprobadas, convalidadas o reconocidas, programa de estudios de las materias cursadas, debidamente firmados y sellados por la institución correspondiente,certificado del registro de delincuencia, sin más de un mes y recibo de cancelación de la cuota de incorporación. \nTipo de regencias.\nUso de bitácoras con el fin de comunicar los hallazgos de las visitas.\nTodo establecimiento estará obligado a contar con servicios de Regencia que deberán ser concordantes con las actividades del  establecimiento referido y estar inscrito en el Colegio de Químicos de Costa Rica\nPara inscribir o renovar la Regencia, el Profesional presentará su Contrato de Servicios Profesionales ante el Colegio firmado por él y el representante legal del establecimiento, junto con una copia del Permiso Sanitario de Funcionamiento del Establecimiento o del Certificado Veterinario de Operación según corresponda.\n","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños.","."]
["Permisos_de_Funcionamiento","Ley_General_de_Salud__No._5395_1973","El alcance de la presente legislación consiste el velar por la salud de la población. El ente responsable de esto es el Ministerio de Salud quien define la politica nacional de salud, la formación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas que le competen conforme a la ley. También tendrá potestados para dictar relgamento autonómosos en estas materias.","Capítulo VI. De los deberes y restricciones relativos a las urbanizaciones",309,"Requisitos necesarios para la urbanización de terrenos que necesitan las personas naturales o jurídicas. La aprobación del proyecto de urbanización depende de su ubicación y de los sistemas sanitarios disponibles para los fluidos de Agua_Potable y aguas residuales.","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños.","."]
[]
["Residuos_Sólidos","Ley_para_la_Gestión_Integral_de_Residuos_No._8839_2010_","Esta Ley es de observancia obligatoria para todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, generadoras de residuos de toda clase, salvo aquellos que se regulan por legislación especial","Disposiciones Generales","1 al 6","Esta Ley tiene por objeto regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos, mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación.","Plan Integral de manejo de residuos sólidos 2014 del Organismo Superior de Energía y Minas de Perú (OSINERGMIN) www.academia.edu/11330454/PLAN_INTEGRAL_DE_MANEJO_DE_RESIDUOS_S%C3%93LIDOS_EN_OSINERGMIN\nGestión integral de los residuos sólidos urbanos: políticas municipales que promueven la sustentabilidad del Centro de Implementación de Políticas Públicas\npara la Equidad y el Crecimiento, Buenos Aires, Argentina      cippec.org/lideresmunicipales/2014/09/13/publicacion-1/\nGuía para el adecuado manejo\nde los residuos sólidos y peligrosos de la Alcaldía de Envigado, Colombia         www.envigado.gov.co/Secretarias/SecretariadeMedioAmbienteyDesarrolloRural/documentos/publicaciones/Guia_residuos.pdf","."]
["Residuos_Sólidos","Ley_para_la_Gestión_Integral_de_Residuos_No._8839_2010_","Esta Ley es de observancia obligatoria para todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, generadoras de residuos de toda clase, salvo aquellos que se regulan por legislación especial","Competencias Institucionales","7 al 9","* Competencias institucionales","Plan Integral de manejo de residuos sólidos 2014 del Organismo Superior de Energía y Minas de Perú (OSINERGMIN) www.academia.edu/11330454/PLAN_INTEGRAL_DE_MANEJO_DE_RESIDUOS_S%C3%93LIDOS_EN_OSINERGMIN\nGestión integral de los residuos sólidos urbanos: políticas municipales que promueven la sustentabilidad del Centro de Implementación de Políticas Públicas\npara la Equidad y el Crecimiento, Buenos Aires, Argentina      cippec.org/lideresmunicipales/2014/09/13/publicacion-1/\nGuía para el adecuado manejo\nde los residuos sólidos y peligrosos de la Alcaldía de Envigado, Colombia         www.envigado.gov.co/Secretarias/SecretariadeMedioAmbienteyDesarrolloRural/documentos/publicaciones/Guia_residuos.pdf","."]
["Residuos_Sólidos","Ley_para_la_Gestión_Integral_de_Residuos_No._8839_2010_","Esta Ley es de observancia obligatoria para todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, generadoras de residuos de toda clase, salvo aquellos que se regulan por legislación especial","Instrumentos de Planificación","10 al 16","* Política Nacional de Residuos           \n* Planes municipales de residuos                       \n* Programas de residuos por parte de los generadores","Plan Integral de manejo de residuos sólidos 2014 del Organismo Superior de Energía y Minas de Perú (OSINERGMIN) www.academia.edu/11330454/PLAN_INTEGRAL_DE_MANEJO_DE_RESIDUOS_S%C3%93LIDOS_EN_OSINERGMIN\nGestión integral de los residuos sólidos urbanos: políticas municipales que promueven la sustentabilidad del Centro de Implementación de Políticas Públicas\npara la Equidad y el Crecimiento, Buenos Aires, Argentina      cippec.org/lideresmunicipales/2014/09/13/publicacion-1/\nGuía para el adecuado manejo\nde los residuos sólidos y peligrosos de la Alcaldía de Envigado, Colombia         www.envigado.gov.co/Secretarias/SecretariadeMedioAmbienteyDesarrolloRural/documentos/publicaciones/Guia_residuos.pdf","."]
["Residuos_Sólidos","Ley_para_la_Gestión_Integral_de_Residuos_No._8839_2010_","Esta Ley es de observancia obligatoria para todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, generadoras de residuos de toda clase, salvo aquellos que se regulan por legislación especial","Información y educación","17 al 19","* Promoción para la gestión integral de residuos","Plan Integral de manejo de residuos sólidos 2014 del Organismo Superior de Energía y Minas de Perú (OSINERGMIN) www.academia.edu/11330454/PLAN_INTEGRAL_DE_MANEJO_DE_RESIDUOS_S%C3%93LIDOS_EN_OSINERGMIN\nGestión integral de los residuos sólidos urbanos: políticas municipales que promueven la sustentabilidad del Centro de Implementación de Políticas Públicas\npara la Equidad y el Crecimiento, Buenos Aires, Argentina      cippec.org/lideresmunicipales/2014/09/13/publicacion-1/\nGuía para el adecuado manejo\nde los residuos sólidos y peligrosos de la Alcaldía de Envigado, Colombia         www.envigado.gov.co/Secretarias/SecretariadeMedioAmbienteyDesarrolloRural/documentos/publicaciones/Guia_residuos.pdf","."]
["Residuos_Sólidos","Ley_para_la_Gestión_Integral_de_Residuos_No._8839_2010_","Esta Ley es de observancia obligatoria para todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, generadoras de residuos de toda clase, salvo aquellos que se regulan por legislación especial","Promoción para la gestión integral de residuos","20 al 23","* Promoción para la gestión integral de residuos","Plan Integral de manejo de residuos sólidos 2014 del Organismo Superior de Energía y Minas de Perú (OSINERGMIN) www.academia.edu/11330454/PLAN_INTEGRAL_DE_MANEJO_DE_RESIDUOS_S%C3%93LIDOS_EN_OSINERGMIN\nGestión integral de los residuos sólidos urbanos: políticas municipales que promueven la sustentabilidad del Centro de Implementación de Políticas Públicas\npara la Equidad y el Crecimiento, Buenos Aires, Argentina      cippec.org/lideresmunicipales/2014/09/13/publicacion-1/\nGuía para el adecuado manejo\nde los residuos sólidos y peligrosos de la Alcaldía de Envigado, Colombia         www.envigado.gov.co/Secretarias/SecretariadeMedioAmbienteyDesarrolloRural/documentos/publicaciones/Guia_residuos.pdf","."]
["Residuos_Sólidos","Ley_para_la_Gestión_Integral_de_Residuos_No._8839_2010_","Esta Ley es de observancia obligatoria para todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, generadoras de residuos de toda clase, salvo aquellos que se regulan por legislación especial"," Fondo para la gestión integral de residuos","24 al 26","* Fondo para la gestión integral de residuos","Plan Integral de manejo de residuos sólidos 2014 del Organismo Superior de Energía y Minas de Perú (OSINERGMIN) www.academia.edu/11330454/PLAN_INTEGRAL_DE_MANEJO_DE_RESIDUOS_S%C3%93LIDOS_EN_OSINERGMIN\nGestión integral de los residuos sólidos urbanos: políticas municipales que promueven la sustentabilidad del Centro de Implementación de Políticas Públicas\npara la Equidad y el Crecimiento, Buenos Aires, Argentina      cippec.org/lideresmunicipales/2014/09/13/publicacion-1/\nGuía para el adecuado manejo\nde los residuos sólidos y peligrosos de la Alcaldía de Envigado, Colombia         www.envigado.gov.co/Secretarias/SecretariadeMedioAmbienteyDesarrolloRural/documentos/publicaciones/Guia_residuos.pdf","."]
["Residuos_Sólidos","Ley_para_la_Gestión_Integral_de_Residuos_No._8839_2010_","Esta Ley es de observancia obligatoria para todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, generadoras de residuos de toda clase, salvo aquellos que se regulan por legislación especial","Obligaciones del Estado","27 al 30","* Presupuestos         \n* Compras del Estado                                      \n* Autorización","Plan Integral de manejo de residuos sólidos 2014 del Organismo Superior de Energía y Minas de Perú (OSINERGMIN) www.academia.edu/11330454/PLAN_INTEGRAL_DE_MANEJO_DE_RESIDUOS_S%C3%93LIDOS_EN_OSINERGMIN\nGestión integral de los residuos sólidos urbanos: políticas municipales que promueven la sustentabilidad del Centro de Implementación de Políticas Públicas\npara la Equidad y el Crecimiento, Buenos Aires, Argentina      cippec.org/lideresmunicipales/2014/09/13/publicacion-1/\nGuía para el adecuado manejo\nde los residuos sólidos y peligrosos de la Alcaldía de Envigado, Colombia         www.envigado.gov.co/Secretarias/SecretariadeMedioAmbienteyDesarrolloRural/documentos/publicaciones/Guia_residuos.pdf","."]
["Residuos_Sólidos","Ley_para_la_Gestión_Integral_de_Residuos_No._8839_2010_","Esta Ley es de observancia obligatoria para todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, generadoras de residuos de toda clase, salvo aquellos que se regulan por legislación especial","Gestión de residuos","31 al 32","* Licencias y permisos","Plan Integral de manejo de residuos sólidos 2014 del Organismo Superior de Energía y Minas de Perú (OSINERGMIN) www.academia.edu/11330454/PLAN_INTEGRAL_DE_MANEJO_DE_RESIDUOS_S%C3%93LIDOS_EN_OSINERGMIN\nGestión integral de los residuos sólidos urbanos: políticas municipales que promueven la sustentabilidad del Centro de Implementación de Políticas Públicas\npara la Equidad y el Crecimiento, Buenos Aires, Argentina      cippec.org/lideresmunicipales/2014/09/13/publicacion-1/\nGuía para el adecuado manejo\nde los residuos sólidos y peligrosos de la Alcaldía de Envigado, Colombia         www.envigado.gov.co/Secretarias/SecretariadeMedioAmbienteyDesarrolloRural/documentos/publicaciones/Guia_residuos.pdf","."]
["Residuos_Sólidos","Ley_para_la_Gestión_Integral_de_Residuos_No._8839_2010_","Esta Ley es de observancia obligatoria para todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, generadoras de residuos de toda clase, salvo aquellos que se regulan por legislación especial","Movimientos transfronterizos de residuos","33 al 37","* Exportación, importación y tránsito de residuos\n* Prohibición para la importación y el movimiento transfronterizo                              \n* Excenciones para la importación de residuos","Plan Integral de manejo de residuos sólidos 2014 del Organismo Superior de Energía y Minas de Perú (OSINERGMIN) www.academia.edu/11330454/PLAN_INTEGRAL_DE_MANEJO_DE_RESIDUOS_S%C3%93LIDOS_EN_OSINERGMIN\nGestión integral de los residuos sólidos urbanos: políticas municipales que promueven la sustentabilidad del Centro de Implementación de Políticas Públicas\npara la Equidad y el Crecimiento, Buenos Aires, Argentina      cippec.org/lideresmunicipales/2014/09/13/publicacion-1/\nGuía para el adecuado manejo\nde los residuos sólidos y peligrosos de la Alcaldía de Envigado, Colombia         www.envigado.gov.co/Secretarias/SecretariadeMedioAmbienteyDesarrolloRural/documentos/publicaciones/Guia_residuos.pdf","."]
["Residuos_Sólidos","Ley_para_la_Gestión_Integral_de_Residuos_No._8839_2010_","Esta Ley es de observancia obligatoria para todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, generadoras de residuos de toda clase, salvo aquellos que se regulan por legislación especial","Generación de residuos","38 al 42","* Obligaciones de los generadores                 \n* Generadores de residuos ordinarios            \n* Propiedad de los residuos","Plan Integral de manejo de residuos sólidos 2014 del Organismo Superior de Energía y Minas de Perú (OSINERGMIN) www.academia.edu/11330454/PLAN_INTEGRAL_DE_MANEJO_DE_RESIDUOS_S%C3%93LIDOS_EN_OSINERGMIN\nGestión integral de los residuos sólidos urbanos: políticas municipales que promueven la sustentabilidad del Centro de Implementación de Políticas Públicas\npara la Equidad y el Crecimiento, Buenos Aires, Argentina      cippec.org/lideresmunicipales/2014/09/13/publicacion-1/\nGuía para el adecuado manejo\nde los residuos sólidos y peligrosos de la Alcaldía de Envigado, Colombia         www.envigado.gov.co/Secretarias/SecretariadeMedioAmbienteyDesarrolloRural/documentos/publicaciones/Guia_residuos.pdf","."]
["Residuos_Sólidos","Ley_para_la_Gestión_Integral_de_Residuos_No._8839_2010_","Esta Ley es de observancia obligatoria para todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, generadoras de residuos de toda clase, salvo aquellos que se regulan por legislación especial","Infracciones administrativas y sanciones","47 al 54","* Infracciones gravísimas, graves, leves y sus sanciones","Plan Integral de manejo de residuos sólidos 2014 del Organismo Superior de Energía y Minas de Perú (OSINERGMIN) www.academia.edu/11330454/PLAN_INTEGRAL_DE_MANEJO_DE_RESIDUOS_S%C3%93LIDOS_EN_OSINERGMIN\nGestión integral de los residuos sólidos urbanos: políticas municipales que promueven la sustentabilidad del Centro de Implementación de Políticas Públicas\npara la Equidad y el Crecimiento, Buenos Aires, Argentina      cippec.org/lideresmunicipales/2014/09/13/publicacion-1/\nGuía para el adecuado manejo\nde los residuos sólidos y peligrosos de la Alcaldía de Envigado, Colombia         www.envigado.gov.co/Secretarias/SecretariadeMedioAmbienteyDesarrolloRural/documentos/publicaciones/Guia_residuos.pdf","."]
["Residuos_Sólidos","Ley_para_la_Gestión_Integral_de_Residuos_No._8839_2010_","Esta Ley es de observancia obligatoria para todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, generadoras de residuos de toda clase, salvo aquellos que se regulan por legislación especial","Responsabilidad por daños ambientales",57,"* Responsabilidad por daños y perjuicios ambientales","Plan Integral de manejo de residuos sólidos 2014 del Organismo Superior de Energía y Minas de Perú (OSINERGMIN) www.academia.edu/11330454/PLAN_INTEGRAL_DE_MANEJO_DE_RESIDUOS_S%C3%93LIDOS_EN_OSINERGMIN\nGestión integral de los residuos sólidos urbanos: políticas municipales que promueven la sustentabilidad del Centro de Implementación de Políticas Públicas\npara la Equidad y el Crecimiento, Buenos Aires, Argentina      cippec.org/lideresmunicipales/2014/09/13/publicacion-1/\nGuía para el adecuado manejo\nde los residuos sólidos y peligrosos de la Alcaldía de Envigado, Colombia         www.envigado.gov.co/Secretarias/SecretariadeMedioAmbienteyDesarrolloRural/documentos/publicaciones/Guia_residuos.pdf","."]
["Residuos_Sólidos","Reglamento_General_a_la_Ley_para_la_Gestión_Integral_de_Residuos_No._37567_2013_","El presente reglamento tiene como objetivo regular la gestión de los residuos a nivel nacional, reglamentando para ello en forma general la ley No. 8839 \"Ley para la Gestión Integral de Residuos\", a fin de asegurar el trabajo articulado en la gestión integral de residuos para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la población.","1 al 13","1 al 66","* Asegurar el trabajo articulado en la gestión integral de residuos para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la población.","Plan Integral de manejo de residuos sólidos 2014 del Organismo Superior de Energía y Minas de Perú (OSINERGMIN) www.academia.edu/11330454/PLAN_INTEGRAL_DE_MANEJO_DE_RESIDUOS_S%C3%93LIDOS_EN_OSINERGMIN\nGestión integral de los residuos sólidos urbanos: políticas municipales que promueven la sustentabilidad del Centro de Implementación de Políticas Públicas\npara la Equidad y el Crecimiento, Buenos Aires, Argentina      cippec.org/lideresmunicipales/2014/09/13/publicacion-1/\nGuía para el adecuado manejo\nde los residuos sólidos y peligrosos de la Alcaldía de Envigado, Colombia         www.envigado.gov.co/Secretarias/SecretariadeMedioAmbienteyDesarrolloRural/documentos/publicaciones/Guia_residuos.pdf","."]
["Residuos_Sólidos","Reglamento_sobre_el_Manejo_de_Residuos_Sólidos_Ordinarios_No._38272_2014","La aplicación del presente reglamento es de nivel nacional y regula los aspectos relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, cualquiera que sea la actividad o el lugar de generación, se regirán por lo dispuesto en el presente reglamento. Esto incluye principalmente el almacenamiento, recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, transporte y transferencia, valorización, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios.","Disposiciones Generales","1 al 6","* Objetivo \n* Definiciones \n* Principio de jerarquización \n* Registro de Gestores","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n","."]
["Residuos_Sólidos","Reglamento_sobre_el_Manejo_de_Residuos_Sólidos_Ordinarios_No._38272_2014","La aplicación del presente reglamento es de nivel nacional y regula los aspectos relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, cualquiera que sea la actividad o el lugar de generación, se regirán por lo dispuesto en el presente reglamento. Esto incluye principalmente el almacenamiento, recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, transporte y transferencia, valorización, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios.","Responsabilidades municipales","7 al 9","* Responsabilidades de las Municipalidades \n* Plan Municipal para la Gestión Integralde Residuos Sólidos ","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n","."]
["Residuos_Sólidos","Reglamento_sobre_el_Manejo_de_Residuos_Sólidos_Ordinarios_No._38272_2014","La aplicación del presente reglamento es de nivel nacional y regula los aspectos relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, cualquiera que sea la actividad o el lugar de generación, se regirán por lo dispuesto en el presente reglamento. Esto incluye principalmente el almacenamiento, recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, transporte y transferencia, valorización, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios.","De las obligaciones de los usuarios y del almacenamiento de residuos sólidos ordinarios\n","10 al 17","* Obligaciones de los usuarios del servicio de recolección de residuos sólidos","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n","."]
["Residuos_Sólidos","Reglamento_sobre_el_Manejo_de_Residuos_Sólidos_Ordinarios_No._38272_2014","La aplicación del presente reglamento es de nivel nacional y regula los aspectos relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, cualquiera que sea la actividad o el lugar de generación, se regirán por lo dispuesto en el presente reglamento. Esto incluye principalmente el almacenamiento, recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, transporte y transferencia, valorización, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios.","De la recuperación de residuos sólidos \nordinarios valorizables\n","18 al 22","* Propósitos de la recuperación de residuos sólidos ordinarios valorizables\n","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n","."]
["Residuos_Sólidos","Reglamento_sobre_el_Manejo_de_Residuos_Sólidos_Ordinarios_No._38272_2014","La aplicación del presente reglamento es de nivel nacional y regula los aspectos relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, cualquiera que sea la actividad o el lugar de generación, se regirán por lo dispuesto en el presente reglamento. Esto incluye principalmente el almacenamiento, recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, transporte y transferencia, valorización, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios.","De la recolección de los residuos sólidos ordinarios\n","23 al  28","* Responsabilidades del gestor que recolecta los residuos","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n","."]
["Residuos_Sólidos","Reglamento_sobre_el_Manejo_de_Residuos_Sólidos_Ordinarios_No._38272_2014","La aplicación del presente reglamento es de nivel nacional y regula los aspectos relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, cualquiera que sea la actividad o el lugar de generación, se regirán por lo dispuesto en el presente reglamento. Esto incluye principalmente el almacenamiento, recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, transporte y transferencia, valorización, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios.","Del transporte de residuos sólidos ordinarios","29 al 32","* Características básicas de los vehículos que transportan residuos sólidos","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n","."]
["Residuos_Sólidos","Reglamento_sobre_el_Manejo_de_Residuos_Sólidos_Ordinarios_No._38272_2014","La aplicación del presente reglamento es de nivel nacional y regula los aspectos relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, cualquiera que sea la actividad o el lugar de generación, se regirán por lo dispuesto en el presente reglamento. Esto incluye principalmente el almacenamiento, recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, transporte y transferencia, valorización, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios.","De la valorización de los residuos sólidos ordinarios\n","33 al 34","* Condiciones de las empresas que se dediquen a la valorización de residuos","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n","."]
["Residuos_Sólidos","Reglamento_sobre_el_Manejo_de_Residuos_Sólidos_Ordinarios_No._38272_2014","La aplicación del presente reglamento es de nivel nacional y regula los aspectos relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, cualquiera que sea la actividad o el lugar de generación, se regirán por lo dispuesto en el presente reglamento. Esto incluye principalmente el almacenamiento, recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, transporte y transferencia, valorización, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios.","De la disposición final de los residuos \nsólidos ordinarios\n","35 al 37","* La disposición de los residuos sólidos se hace en un Relleno Sanitario","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n","."]
["Residuos_Sólidos","Reglamento_sobre_el_Manejo_de_Residuos_Sólidos_Ordinarios_No._38272_2014","La aplicación del presente reglamento es de nivel nacional y regula los aspectos relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, cualquiera que sea la actividad o el lugar de generación, se regirán por lo dispuesto en el presente reglamento. Esto incluye principalmente el almacenamiento, recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, transporte y transferencia, valorización, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios.","De las estaciones de transferencia","47 al 60","* Características de las estaciones de transferencia","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n","."]
["Residuos_Sólidos","Reglamento_sobre_el_Manejo_de_Residuos_Sólidos_Ordinarios_No._38272_2014","La aplicación del presente reglamento es de nivel nacional y regula los aspectos relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, cualquiera que sea la actividad o el lugar de generación, se regirán por lo dispuesto en el presente reglamento. Esto incluye principalmente el almacenamiento, recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, transporte y transferencia, valorización, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios.","Prohibiciones","61 al 67","* Normas generales respecto a lo que no se debe hacer","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n","."]
["Residuos_Sólidos","Reglamento_sobre_el_Manejo_de_Residuos_Sólidos_Ordinarios_No._38272_2014","La aplicación del presente reglamento es de nivel nacional y regula los aspectos relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, cualquiera que sea la actividad o el lugar de generación, se regirán por lo dispuesto en el presente reglamento. Esto incluye principalmente el almacenamiento, recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, transporte y transferencia, valorización, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios.","Sanciones","68 al 69","*Otras legislaciones que refieren a sanciones","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n","."]
["Residuos_Sólidos","Aprobación_y_Declaratoria_de_Interés_Público_y_Nacional_del_Plan_de_Residuos_Sólidos_Costa_Rica_PRESOL_No._34647_2008","Orientar las acciones gubernamentales y privadas durante los próximos 15 años mediante una estrategia consensuada y adecuada a las condiciones de Costa Rica, permitiendo implementar paulatinamente una adecuada gestión integral de los residuos sólidos en el país","Introducción","1.1 al 1.5","* Alcances y Enfoque Metodológico \n* Objetivo del Estudio \n* Contenido del Informe de Avance N°1 \n* Objetivo del PRESOL \n* Principios del PRESOL","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n","."]
["Residuos_Sólidos","Aprobación_y_Declaratoria_de_Interés_Público_y_Nacional_del_Plan_de_Residuos_Sólidos_Costa_Rica_PRESOL_No._34647_2008","Orientar las acciones gubernamentales y privadas durante los próximos 15 años mediante una estrategia consensuada y adecuada a las condiciones de Costa Rica, permitiendo implementar paulatinamente una adecuada gestión integral de los residuos sólidos en el país","Aspectos Técnicos del Manejo de los Residuos Sólidos","2.1 al 2.2","* Aspectos Técnicos del Manejo de Los Residuos Domiciliarios y Similares                   \n* Aspectos Técnicos del Manejo de Residuos Industriales no peligrosos","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n","."]
["Residuos_Sólidos","Aprobación_y_Declaratoria_de_Interés_Público_y_Nacional_del_Plan_de_Residuos_Sólidos_Costa_Rica_PRESOL_No._34647_2008","Orientar las acciones gubernamentales y privadas durante los próximos 15 años mediante una estrategia consensuada y adecuada a las condiciones de Costa Rica, permitiendo implementar paulatinamente una adecuada gestión integral de los residuos sólidos en el país","Marco Legal-Administrativo","3.1 al 3.3 ","* Legislación General sobre Residuos Sólidos","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n","."]
["Residuos_Sólidos","Aprobación_y_Declaratoria_de_Interés_Público_y_Nacional_del_Plan_de_Residuos_Sólidos_Costa_Rica_PRESOL_No._34647_2008","Orientar las acciones gubernamentales y privadas durante los próximos 15 años mediante una estrategia consensuada y adecuada a las condiciones de Costa Rica, permitiendo implementar paulatinamente una adecuada gestión integral de los residuos sólidos en el país","Institucionalidad, Organización y Responsabilidad",4,"* Entes Responsables de la Gestión de Residuos Sólidos","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n","."]
["Residuos_Sólidos","Aprobación_y_Declaratoria_de_Interés_Público_y_Nacional_del_Plan_de_Residuos_Sólidos_Costa_Rica_PRESOL_No._34647_2008","Orientar las acciones gubernamentales y privadas durante los próximos 15 años mediante una estrategia consensuada y adecuada a las condiciones de Costa Rica, permitiendo implementar paulatinamente una adecuada gestión integral de los residuos sólidos en el país","Educación y Sensibilización",5,"* Análisis del Plan Nacional de Manejo de Desechos de Costa Rica                                   \n* Situación Actual de la Educación y Sensibilización","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n","."]
["Residuos_Sólidos","Aprobación_y_Declaratoria_de_Interés_Público_y_Nacional_del_Plan_de_Residuos_Sólidos_Costa_Rica_PRESOL_No._34647_2008","Orientar las acciones gubernamentales y privadas durante los próximos 15 años mediante una estrategia consensuada y adecuada a las condiciones de Costa Rica, permitiendo implementar paulatinamente una adecuada gestión integral de los residuos sólidos en el país","Costos, Tarifas y Financiamiento","6","*Instituciones involucradas en Aspectos Financieros del Manejo de Residuos Sólidos\n*Costos del Manejo de Residuos Sólidos\n*Cálculo y Determinación de Tarifas \n*Cobranza y Morosidad de Pago","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n","."]
["Residuos_Sólidos","Ley_Orgánica_del_Ambiente___No._7554_1995_","Para desarrollar y aplicar los principios generales de esta ley, el sistema contará con los organismos institucionales y gubernamentales; también con las competencias que otras leyes asignen a las demás instituciones del Estado.","CAPÍTULO V PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE EN ASENTAMIENTOS HUMANOS\nCAPÍTULO XV CONTAMINACIÓN","27\n60 \n68","* Obligación de separar, recolectar, reutilizar y disponer finalmente los residuos.\n* Competencias de las municipalidades en recolección, acarreo y disposición de residuos.\n*Obligación de las personas de utilizar esos servicios y contribuir a su financiamiento.\n*Competencias de Ministerio de Salud para autorizar sistemas de recolección, transporte, acumulación, recuperación, aprovechamiento y disposición final de residuos.\n*Obligación de generadores de desechos que por su cantidad o por sus características no pueden usar servicio ordinario, para contar con sistemas de separación, recolección y disposición final.","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n","."]
["Residuos_Sólidos","Código_Municipal_No_7794_1998","La jurisdicción territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, cuya\ncabecera es la sede del gobierno municipal.\nEl gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales\nestarán a cargo del gobierno municipal.\nLa municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e invertir\nfondos públicos con otras municipalidades e instituciones de la\nAdministración Pública para el cumplimiento de fines locales, regionales o\nnacionales, o para la construcción de obras públicas de beneficio común,\nde conformidad con los convenios que al efecto suscriba. ","Capítulo II: Los ingresos municipales",75,"Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios\nque cobre por los servicios municipales, así como proponer los proyectos\nde tributos municipales a la Asamblea Legislativa. ","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n","."]
["Residuos_Sólidos","Reglamento_sobre_el_Manejo_de_Basuras_No.19049__1989","Que en beneficio y protección y protección de la salud pública, se hace necesario\nestablecer una serie de regulaciones relacionadas con los desechos sólidos\nprovenientes de las actividades corrientes, personales, familiares, de la comunidad y\notras a fin de evitar o disminuir en lo posible la contaminación del aire, del suelo o\ndelas aguas.","Todos","Todos","Establece las medidas para el  recolección, transporte y disposición sanitaria de basuras.\n- Divide el manejo de basuras en servicio ordinario y especial.\n- Prohíbe la quema de basura pero permite la incineración.\n- Regula la recuperación de residuos y el reciclaje.\n- Establece obligaciones para los usuarios de los servicios.","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n","."]
["Residuos_Sólidos","Reglamento_sobre_Rellenos_Sanitarios_No.38928_2014","No indica","Variable","Variable","Clasifica a los rellenos sanitarios en manuales y mecanizados.\n- Establece las características que deben tener las propiedades donde se construyan rellenos sanitarios.\n- Establece los permisos que debe tener un relleno sanitario.\n- Indica que mientras no exista en el país plantas de tratamiento o rellenos de seguridad para residuos peligrosos, éstos se entierran en los rellenos sanitarios en celdas separadas.","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n","."]
["Residuos_Sólidos","Metodología_para_Estudios_de_Generación_y_Composición_de_Residuos_Sólidos_Ordinarios_No._37745_2013","Esta metodología sirve de referencia para que las municipalidades del país ejecuten estudios que permitan conocer la cantidad y composición de los residuos sólidos ordinarios generados, con el fin de permitir una planificación y un monitoreo de la implementación de la gestión integral de los residuos sólidos a nivel local","No indica","Todos","Promover la clasificación, cuantificación y caracterización de los residuos, a fin de construir y mantener actualizado un inventario nacional que permita una adecuada planificación para su gestión integral","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n","."]
[]
["Residuos_Peligrosos","Reglamento_para_el_Manejo_de_los_Desechos_Peligrosos_Industriales_No._27001_1998","Definir las pautas para el manejo de Desechos peligrosos industriales","1. Definiciones \n3. Generadores de desechos peligrosos\n4. Acumulación\n5. Incompatibilidad entre desechos peligrosos\n6. Almacenamiento\n7. Limitaciones cuantitativas y condiciones de almacenaje de los embalajes/envases\n8. Transporte\n9. Tratamiento de los desechos peligrosos\n10.Disposición final de los desechos peligrosos\n11. Instalaciones de tratamiento y disposición de desechos peligrosos\n12. Bodegas de almacenamiento fuera de las instalaciones generadoras","1 \n2 \n3\n4.1 a 4.3 \n5.1 a 5.4\n6.1 a 6.5\n7\n8.1 a 8.7\n9.1 a 9.6\n10\n11.1 a 11.5 \n12.1 a 12.3 \n13.1 a 13.7\n14.1 a 14.6\n15\n","Definiciones LD 50 y CL 50\n- Definiciones y obligaciones de los generadores\n- Definición, requisitos, recipientes, rotulación, ubicación, equipos de seguridad, identificación del sitio y EPP para el empleado\n- Identificación del grupo reactivo al que pertenece el desecho peligroso\n- Consideraciones para el almacenamiento\n- Cantidades máximas permitidas por envase para contener el desecho, consideraciones generales para el almacenaje según tipo de desecho, embalaje/envase, descontaminación, condiciones de bodega de almacenaje, precauciones contra incendio\n- Regulación y clasificación para el transporte, requisitos mínimos para el transporte, penas.\n- Definición, métodos permitidos de tratamiento de desechos peligrosos, regulaciones para la instalación de tratamiento de desechos peligrosos\n- Definición, métodos para disposición final de desechos y exportación\n- Requisitos para la instalación de tratamiento de desechos peligrosos, responsabilidad del tratador de desechos, prohibiciones, seguridad requerida para la instalación, duración mínima para realizar las inspecciones\n- Requisitos para las bodegas fuera de la instalaciones generadoras, responsabilidad del almacenador","Convención conjunta de Viena sobre seguridad del combustible gastado y seguridad de la gestión de los desechos radiactivos, hecha el 5-9-1997. http://www.minetur.gob.es/energia/nuclear/Residuos/GestionResiduos/Convencion/Paginas/convencionconjunta.aspx\n\nNorma: DS 148/03 MINSAL Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos - TRANSPORTE -\nhttp://www.sinia.cl/1292/articles-45956_DS148.pdf","."]
["Residuos_Peligrosos","Reglamento_General_para_la_Clasificación_y_Manejo_de_Residuos_Peligrosos_No._37788_2013","Reforma Reglamento sobre las características y listado de los desechos peligrosos industriales (Decreto 27000) y Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales (Decreto 27001)\nEl decreto posee un Anexo 1. Lista de Residuos Peligrosos\n\nSe excluyen del ámbito del presente reglamento los residuos radioactivos, los desechos de medicamentos y sus materias primas, así como los desechos infecto-contagiosos, que serán regulados según decretos o reglamentos específicos","\nCapítulo I Generalidades\nCapítulo II Obligaciones generales\nCapítulo III Responsabilidades de los administrados\n\n\n\nCapítulo IV De las autoridades\nCapítulo V Prohibiciones, sanciones y control","1\n1 al 5\n6                                     \n7 al 11\n\n\n\n12 al 13\n14 al 16","Objeto, ámbito de aplicación, definiciones, principios, clasificación e identificación de los residuos peligrosos\n- Etapas claves del manejo de residuos peligrosos y evaluación de riesgo\n- Obligaciones y responsabilidades del generador (requisitos, acumulación, almacenamiento, responsabilidad y obligaciones del fabricante o importador) \n-Obligaciones del transportista, gestor de residuos peligrosos, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.\n- Competencias del Ministerio de Salud, Obligaciones del MINAE\n- Prohibiciones, sanciones, control y verificación.","Convención conjunta de Viena sobre seguridad del combustible gastado y seguridad de la gestión de los desechos radiactivos, hecha el 5-9-1997. http://www.minetur.gob.es/energia/nuclear/Residuos/GestionResiduos/Convencion/Paginas/convencionconjunta.aspx\n\nNorma: DS 148/03 MINSAL Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos - TRANSPORTE -\nhttp://www.sinia.cl/1292/articles-45956_DS148.pdf","."]
["Residuos_Peligrosos","Reglamento_sobre_las_Características_y_Listado_de_los_Desechos_Peligrosos_Industriales_No._27000_1998","Establecer las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad en el ambiente","NA","3 (3.1 a 3.7)\n4","- Características que permiten clasificar un desecho industrial como peligroso\n- Características de los desechos peligrosos","Convención conjunta de Viena sobre seguridad del combustible gastado y seguridad de la gestión de los desechos radiactivos, hecha el 5-9-1997. http://www.minetur.gob.es/energia/nuclear/Residuos/GestionResiduos/Convencion/Paginas/convencionconjunta.aspx\n\nNorma: DS 148/03 MINSAL Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos - TRANSPORTE -\nhttp://www.sinia.cl/1292/articles-45956_DS148.pdf","."]
["Residuos_Peligrosos","Ley_para_la_Gestión_Integral_de_Residuos_No._8839_2010","Esta Ley tiene por objeto regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos,\nmediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas,\neducativas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación.\n\nAunque la norma considera todo tipo de residuos, acá se hace énfasis solo a lo relativo a residuos peligrosos, para complementar se puede ver apartado de residuos ordinarios","Título I Disposiciones Generales\nCapítulo I Disposiciones Generales\nTítulo III Gestión de Residuos\nCapítulo IV: Residuos Peligrosos\nCapítulo V: Sitios contaminados\nTítulo IV Disposiciones finales\nCapítulo I Infracciones administrativas y sanciones\nCapítulo II Delitos\nCapítulo III Responsabilidad por daños ambientales\nCapítulo IV Modificaciones y Derogaciones","1 al 6\n\n43 al 44\n45 al 46\n\n47 al 54\n55 al 56\n57","Residuos peligrosos, generador, gestor, gestión integral de residuos, entre otros.\n- Responsabilidad y obligaciones\n- Prevención de la contaminación y remediación\n- Infracciones y su sanciones (gravísimas, graves, leves), principios de legalidad y debido proceso, actuación indebida de funcionarios públicos, inspecciones, cancelación de licencias y permisos\n- Tráfico ilícito y disposición ilegal\n- Responsabilidad por daños y perjuicios","Norma: DS 148/03 MINSAL Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos - ELIMINACION - Y REUSO Y RECICLAJE -\nhttp://www.sinia.cl/1292/articles-45956_DS148.pdf\n\nGestión de Residuos Peligrosos en Chile\nhttp://www2.udec.cl/udt/documentos/jcc.pdf\n\nNorma: Res. 359/05 MINSAL Aprueba Documento de Declaración de Residuos Peligrosos\nhttp://www.sinia.cl/1292/articles-45963_Res359_05.pdf\n\nNorma: Res. 499/06 MINSAL Aprueba Documento Electrónico de Declaración de Residuos Peligrosos\nhttp://www.sinia.cl/1292/articles-45964_Res499_06.pdf","."]
["Residuos_Peligrosos","Reglamento_sobre_la_Gestión_de_los_Desechos_Infectocontagiosos\nque_se_Generan_en_Establecimientos\nque_Presten_Atención_a_la_Salud_y_Afines_No._30965__2002","Establece los requisitos para la separación, envasado,\nalmacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos infectocontagiosos\nque se generen en establecimientos públicos y privados que presten atención a la salud, tales como clínicas y hospitales, consultorios médicos y odontológicos, así como laboratorios clínicos, laboratorios de producción de agentes biológicos, de enseñanza y de investigación, tanto humanos como veterinarios, así como en cualquier establecimiento en que se realicen procedimientos invasivos y es de observancia obligatoria","Capítulo I\nDisposiciones Generales\nCapítulo II \nClasificación de los desechos infecto-contagiosos\nCapítulo III\nClasificación de los establecimientos generadores\nde desechos infecto-contagiosos\nCapítulo IV\nFases de manejo de desechos infecto-contagiosos que deberán cumplir los establecimientos referidos en el cuadro 1\nCapítulo V\nDisposiciones finales","1 al 2\n\n3\n\n4 y 5\n\n\n6 al 25\n\n\n\n26 al 29","Establece el alcance y definiciones\n- Establece consideraciones para la clasificación por tipo desecho infectocontagioso\n- Establece Cuadro 1. Clasificación por nivel según establecimientos públicos y privados generadores de desechos infecto-contagiosos. Además de asignación de responsable para manejo de desechos y que cumpla con las disposiciones del reglamento\n- Define Cuadro 2. Características e identificación de los envases\nsegún tipo de desecho y Cuadro 3. con especificaciones para las bolsas. Se define además características de los recipientes de residuos peligrosos y etiquetado, y disposición final de bombillos, fluorescentes, grapas y bandas de metal y plástico.\n- Define características de carritos manuales con tapa para recolección y depósito en el área de almacenamiento, restricción de medios de transporte interno, regulación de rutas y horarios, además del EPP a utilizar y condiciones de salud requeridas\n- Consideraciones y características de almacenamiento según tipo de establecimiento, consideraciones del envase, período de almacenamiento temporal según tipo de establecimiento\n- Regulación de transporte según normativa nacional y requisitos a cumplir\n- Disposición a tratar desechos por métodos físicos y químicos, métodos deben ser autorizados y cumplir con ciertos criterios, establecimientos que traten desechos deben cumplir con un plan de contingencia\n- Disposición final de desechos infectocontagiosos, excepción para disponer desechos sin tratamiento en celdas especiales, vigilancia del cumplimiento","NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/087ecolssa.html","."]
["Residuos_Peligrosos","Reglamento_sobre_Rellenos_Sanitarios_No.38928_2014","Indica que mientras no exista en el país plantas de tratamiento o rellenos de seguridad para residuos peligrosos, éstos se entierran en los rellenos sanitarios en celdas separadas.","Capítulo I Disposiciones generales\nCapítulo II \n","1 y 7","Definiciones y simbologías                                                                                                                                                                                                                - Celdas de seguridad","NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/087ecolssa.html","."]
["Residuos_Peligrosos","Reglamento_de_Requisitos_Condiciones_y_Controles\npara_la_Utilización_de_Combustibles_Alternos\nen_los_Hornos_Cementeros\nNo._31837_2004","El objetivo del presente Reglamento es establecer los requisitos, condiciones y\ncontroles para la utilización de combustibles alternos en hornos cementeros.","NA","4 al 10\n13","Información general de la industria, Manejo de residuos (combustibles alternos), recolección, almacenamiento, reciclaje de residuos (combustibles alternos) , plan de contingencia, muestreos, análisis y reportes\n- Obligaciones del generador, transportista y destinatario de los residuos peligrosos (combustibles alternos).","NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/087ecolssa.html","."]
["Residuos_Peligrosos","Manifiesto_de_Entrega_Transporte_y_Recepción_de_Residuos_Peligrosos_Combustibles_Alternos_en_Hornos_Cementeros_2008","Establecer un formulario, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º, inciso b) de la Ley Nº 8220, publicada en El Alcance Nº 22 a La Gaceta Nº 49 del 11 de marzo del 2002 \"Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos\"","NA","NA","Formulario con datos de la empresa generadora, descripción del desecho, instrucciones especiales e información para manejo seguro, certificación del generador, datos de empresa transportadora, datos de manifiesto para transporte","NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/087ecolssa.html","."]
["Residuos_Peligrosos","Adhesión_de_la_República_de_Costa_Rica_al_Convenio_de_Basilea_sobre_el_Control_de_los_Movimientos_Transfronterizos_de_los_Desechos_Peligrosos_y_su_Eliminación_No._23927_1994","La adhesión de la República de Costa Rica al Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación.","NA","1 y 2","Adhesión Costa Rica al Convenio de Basilea y fecha en la que rige este convenio.","NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/087ecolssa.html","."]
["Residuos_Peligrosos","Convenio_de_Basilea_sobre_Control_Fronterizo_de_Desechos_Peligrosos_y_su_Eliminación._No._7438_1994","Indica condiciones para control fronterizo y regulaciones al respecto.\n\nSe refiere anexo I con categoría de desechos que hay que controlar, además de anexo II con categoría de desechos que requieren una consideración especial. Anexo III Lista de características peligrosas- Anexo IV Operaciones de eliminación. Anexo V Información que hay que proporcionar con la notificación previa. Anexo VI Arbitraje. Anexo VIII Lista A y anexo IX Lista B.  El anexo VII aun no ha sido aprobado por Costa Rica.\n\n","NA","1 al 28","Alcance, consideraciones para los tipos de desecho, desechos que se excluyen, definiciones del convenio, definiciones nacionales de desechos peligrosos, obligaciones generales, Designación de las autoridades competentes y del punto de contacto, movimientos fronterizos entre las partes, Movimiento transfronterizo de una Parte a través de Estados que no sean Partes, obligación de reimportar, tráfico ilícito, cooperación internacional, Acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales, consultas sobre la responsabilidad, transmisión de información, aspectos financieros, conferencia entre las partes, secretaría, enmiendas al convenio, adopción y enmienda de anexos, verificación, solución de controversias, firma, Ratificación, aceptación, confirmación formal o aprobación, adhesión, derecho al voto, entrada en vigor, reservas y declaraciones, denuncia, depositario, textos auténticos.","NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/087ecolssa.html","."]
["Residuos_Peligrosos","Reglamento_sobre_el_Procedimiento_para_Llevar_a_Cabo_la_Prueba_de_Extracción_para_Determinar_Constituyentes_que_Hacen_un_Residuo_Peligroso_por_su_Toxicidad_al_Ambiente_No._27002","Establecer el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar constituyentes que hacen un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente y será aplicable a todos aquellos residuos considerados peligrosos según Reglamento sobre las  características y el listado de los desechos peligrosos industriales.","NA","1 al 10","Disposiciones generales, sobre el metódo analítico, Sobre muestreo, preservación y manejo de muestras, Sobre los aparatos y materiales, reactivos, evaluaciones preliminares, procedimiento para determinar los constituyentes no volátiles, determinar la cantidad del reactivo de extracción necesario, procedimiento para determinar los constituyentes volátiles, sobre los requisitos de control.","Determinación de toxicidad de un residuo peligroso.","."]
["Residuos_Peligrosos","Reglamento_General_a_la_Ley_para_la_Gestión_Integral_de_Residuos_No._37567_2013"," Tiene como objetivo regular la gestión de los residuos a nivel nacional, reglamentando para ello en forma general la ley No. 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos”, a fin de asegurar el trabajo articulado en la gestión integral de residuos para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad\nambiental, la salud y el bienestar de la población. ","Capítulo I.\nDisposiciones Generales\nCapítulo IV\nInstrumentos de Planificación para la gestión integral de Residuos.\nCapítulo XI.\nMovimiento transfronterizos de residuos.\n","2\n\n22, 24\n\n54 - 59 \n","Definiciones\nContenido de los planes municipales, contenido del programa por parte de los generadores.\nAutoridad nacional designada para movimientos transfronterizos, requisitos para la exportación de residuos peligrosos, notificación al país receptor, solicitud de transito de residuos por países, autorización de país receptor, documentos de seguimiento. anexo II Formato para la gestión integral de residuos por parte de los generadores, anexo III Registro de gestores, anexo IV Documentos de notificación y movimiento para el control del movimiento transfronterizo de residuos peligrosos e instrucciones para completar esos documentos.","Registro de generadores de desechos peligrosos, así como los permisos para el tratamiento o exportación de dichos desechos.","."]
["Residuos_Peligrosos","Reglamento_General_para_Autorizaciones_y_Permisos_Sanitarios_de_Funcionamiento_Otorgados_por_el_Ministerio_de_Salud_No._39472_2016","Tiene como objeto regular y controlar el otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento de toda actividad o establecimiento agrícola, industrial, comercial o de servicios; y de aquellas actividades que por  disposición de la ley,  requieren de estos permisos sanitarios para operar en el territorio nacional, así como establecer los requisitos para el Plan de manejo de desechos.","Capítulo III\nDe los Planes de atención de emergencias, Manejo de desechos y el Programa de Salud Ocupacional.\n\n",19,"Elaboración y diseño de los Planes\nAnexo No. 2 Tabla de Clasificación de riesgos, Anexo No. 5 Requerimientos de Planes, anexo No. 7 Solicitud de Permiso Sanitario de Funcionamiento","Otorga los lineamientos básico para la obtención del permiso de funcionamiento y la inclusión de los desechos peligrosos dentro del Plan de Manejo de Desechos.","."]
["Residuos_Peligrosos","Reglamento_de_Centros_de_Recuperación_de_Residuos_Valorizables\nNº_35906_2010","Establece los requisitos y condiciones físico sanitarias que deben cumplir los centros de recuperación de residuos valorizables para su funcionamiento, en armonía con la salud y el ambiente en el territorio nacional.","Capítulo I.\nDisposiciones Generales","2, 5, 8","Definiciones, cumplimiento con el Plan de Manejo de Desechos para establecimientos con residuos peligrosos, condiciones físico-sanitarias de las instalaciones","Lineamientos básicos en el almacenamiento de desechos.","."]
[]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 1.  Cap. I Objeto y ámbito de amplicación\nCap II. Organización y competencias de la direccion de los servicios de seguridad privada\nCap III. Autorización, renovación o denegación de solicitudes de servicios de seguridad","1-4.","Regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten de manera individual o colectiva servicios provados tanto a personas como a sus bienen e inmueble.                                                                           Estarán sujeta a esta ley: Las empresas de seguridad privada, cuerpos de vigilancia, investigadores privados y los servicios particulares de seguridad patrimonial.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 1.  Cap. I Objeto y ámbito de amplicación\nCap II. Organización y competencias de la direccion de los servicios de seguridad privada\nCap III. Autorización, renovación o denegación de solicitudes de servicios de seguridad","5-7.","Establece que el organo encargada de llevar el registro de la personas fisicas y juridicas que se dedican a presentar los servicios descritos en el art 2, de esta ley es el Ministerio de Seguridad Pública. ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 1.  Cap. I Objeto y ámbito de amplicación\nCap II. Organización y competencias de la direccion de los servicios de seguridad privada\nCap III. Autorización, renovación o denegación de solicitudes de servicios de seguridad","5-7.","Establece que solo podrá suminstrarse los servicio de seguridad privada previo a utorización de Ministerio de Seguridad Pública. Prohibe la existencia de grupos particulares armados de cualquier índole","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 1.  Cap. I Objeto y ámbito de amplicación\nCap II. Organización y competencias de la direccion de los servicios de seguridad privada\nCap III. Autorización, renovación o denegación de solicitudes de servicios de seguridad","5-7.","Establece los registro que se deben llevar los Ministro de Seguridad Público","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 1.  Cap. I Objeto y ámbito de amplicación\nCap II. Organización y competencias de la direccion de los servicios de seguridad privada\nCap III. Autorización, renovación o denegación de solicitudes de servicios de seguridad",8,"Inclusión de cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales y con la proteccion contra riesgos laborales","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 1.  Cap. I Objeto y ámbito de amplicación\nCap II. Organización y competencias de la direccion de los servicios de seguridad privada\nCap III. Autorización, renovación o denegación de solicitudes de servicios de seguridad",11,"Duración de la autorizacion es de 5 años, con renovacion por periodos iguales","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 1.  Cap. I Objeto y ámbito de amplicación\nCap II. Organización y competencias de la direccion de los servicios de seguridad privada\nCap III. Autorización, renovación o denegación de solicitudes de servicios de seguridad","13 INCISO A,D,G","Requisitos para la solicitud ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 1.  Cap. I Objeto y ámbito de amplicación\nCap II. Organización y competencias de la direccion de los servicios de seguridad privada\nCap III. Autorización, renovación o denegación de solicitudes de servicios de seguridad","14 INCISO A,C,D,E","Requisitos del personal de Seguridad","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 1.  Cap. I Objeto y ámbito de amplicación\nCap II. Organización y competencias de la direccion de los servicios de seguridad privada\nCap III. Autorización, renovación o denegación de solicitudes de servicios de seguridad",16,"Deberes y obligaciones de los agentes de seguridad, incluyendo la portacion de armas, auxilio a la fuerza de policia, uniformes, credenciales. ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 1.  Cap. I Objeto y ámbito de amplicación\nCap II. Organización y competencias de la direccion de los servicios de seguridad privada\nCap III. Autorización, renovación o denegación de solicitudes de servicios de seguridad",17,"Obligaciones de las empresas autorizadas (registros, notificacion de plazos sobre actos ilegales o delictivos, otorgar uniformes al personal…)","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 1.  Cap. I Objeto y ámbito de amplicación\nCap II. Organización y competencias de la direccion de los servicios de seguridad privada\nCap III. Autorización, renovación o denegación de solicitudes de servicios de seguridad",18,"Detalles del trámite para la renovación","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 1.  Cap. I Objeto y ámbito de amplicación\nCap II. Organización y competencias de la direccion de los servicios de seguridad privada\nCap III. Autorización, renovación o denegación de solicitudes de servicios de seguridad",19,"Límite de crecimiento del número de agentes ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 1.  Cap. I Objeto y ámbito de amplicación\nCap II. Organización y competencias de la direccion de los servicios de seguridad privada\nCap III. Autorización, renovación o denegación de solicitudes de servicios de seguridad",21,"Inspección de instalaciones u oficinas por parte del Ministerios de Seguridad","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 2. \nCapítulos I-VIII",23,"Clasificación de servicios","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 2. \nCapítulos I-VIII",25,"Conformación de personal autorizado para brindar seguridad física","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 2. \nCapítulos I-VIII",30,"Conformación de personal autorizado para brindar seguridad electrónica","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 2. \nCapítulos I-VIII",34,"Regulación de uniformes de la seguridad privada","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 2. \nCapítulos I-VIII",36,"Requisitos para la autorización para ejercer investigaciones privada","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 2. \nCapítulos I-VIII",38,"Conformacion del personal autorizado para la custodia y transporte de valores y los requisitos a cumplir para realizar dicha labor","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 2. \nCapítulos I-VIII","39                                               40                                             41","Requisitos a cumplir, prohibiciones para la seguridad de eventos masivos y capacidad operativo para la atencion de eventos masivos.  ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 2. \nCapítulos I-VIII",42,"Requisitos a cumplir por las personas físicas o jurídicas que presten el servicio de detección de drogas o\nexplosivos mediante la utilización de perros","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 2. \nCapítulos I-VIII","43                                          44","Prohibición y Requisitos que debe cumplir toda persona física o jurídica que tenga su propio servicio de seguridad para proteger sus bienes muebles y los bienes inmuebles contenidos en ellos, así como para transportar sus valores. ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 3\nCapítulos I y II",45,"Probiciones para las personas fisicas, juridicas y agentes","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 3\nCapítulos I y II","46                             47","Procedimiento para la imposición de sanciones y medida de suspensión ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 3\nCapítulos I y II","49                                     50                                          51","Sanciones de suspensión por incumplimiento en lo establecido por la ley","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Regulación_de_los_Servicios_de_Seguridad_Privados_No._8395_2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","TITULO 3\nCapítulos I y II","52                                                  53","Sanciones penales por brindar servicios sin autorizacion","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 1. \nCap I. Objeto y ámbito de aplicación\nCap IV. Del Trámite de autirización\nCap V. De los cursos de Seguridad Privada\nCap VI. Deberes y Obligaciones",3,"Ambito de aplicación: Estarán sujetos a la aplicación de este Reglamento, los mencionados en el artiulo 3. ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 1. \nCap I. Objeto y ámbito de aplicación\nCap IV. Del Trámite de autirización\nCap V. De los cursos de Seguridad Privada\nCap VI. Deberes y Obligaciones",4,"Seguridad de representaciones diplomaticas. Las representaciones diplomáticas o misiones internacionales que cuenten con su propio personal de seguridad debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, deberán comunicarlo a partir de la vigencia del presente Decreto a la Dirección remitiendo el listado de dicho personal con sus nombres y calidades. Cualquier cambio que se produzca, deben informarlo a la Dirección. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados, convenciones internacionales o acuerdos entre gobiernos.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 1. \nCap I. Objeto y ámbito de aplicación\nCap IV. Del Trámite de autirización\nCap V. De los cursos de Seguridad Privada\nCap VI. Deberes y Obligaciones",23,"Solicitud de autorización. Las personas físicas o jurídicas que soliciten autorización para prestar servicios de seguridad privada en las modalidades de seguridad física, custodia y transporte de valores, seguridad en eventos masivos, seguridad canina, seguridad electrónica, seguridad patrimonial e investigaciones privadas, así como las escuelas autorizadas para impartir los diversos cursos de seguridad privada, deben presentar solicitud escrita ante la Dirección, cumpliendo los  requisitos establecidos en el presente artículo.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 1. \nCap I. Objeto y ámbito de aplicación\nCap IV. Del Trámite de autirización\nCap V. De los cursos de Seguridad Privada\nCap VI. Deberes y Obligaciones",26,"Trámite de solicitud","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 1. \nCap I. Objeto y ámbito de aplicación\nCap IV. Del Trámite de autirización\nCap V. De los cursos de Seguridad Privada\nCap VI. Deberes y Obligaciones",27,"Plazo de la autorizacion y renovación eventual ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 1. \nCap I. Objeto y ámbito de aplicación\nCap IV. Del Trámite de autirización\nCap V. De los cursos de Seguridad Privada\nCap VI. Deberes y Obligaciones",28,"Modificación, inclusión o exclusión","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 1. \nCap I. Objeto y ámbito de aplicación\nCap IV. Del Trámite de autirización\nCap V. De los cursos de Seguridad Privada\nCap VI. Deberes y Obligaciones",29,"Limite de crecimiento en numero de agentes","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 1. \nCap I. Objeto y ámbito de aplicación\nCap IV. Del Trámite de autirización\nCap V. De los cursos de Seguridad Privada\nCap VI. Deberes y Obligaciones",31,"Requisitos de inscripcion de los agentes de seguridad","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 1. \nCap I. Objeto y ámbito de aplicación\nCap IV. Del Trámite de autirización\nCap V. De los cursos de Seguridad Privada\nCap VI. Deberes y Obligaciones",32,"Otorgamiento de credencial. la Dirección procederá a inscribirlo como agente de seguridad privada; y le otorgará una credencial que lo identifique como tal. Dicha credencial será personalísima e intransferible; tendrá vigencia por dos años, y deberá ser portada en todo momento mientras el agente se desempeñe como tal.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 1. \nCap I. Objeto y ámbito de aplicación\nCap IV. Del Trámite de autirización\nCap V. De los cursos de Seguridad Privada\nCap VI. Deberes y Obligaciones",35,"Requisitos de los dictamenes ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 1. \nCap I. Objeto y ámbito de aplicación\nCap IV. Del Trámite de autirización\nCap V. De los cursos de Seguridad Privada\nCap VI. Deberes y Obligaciones",38,"Plazo para una nueva prueba psicologica ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 1. \nCap I. Objeto y ámbito de aplicación\nCap IV. Del Trámite de autirización\nCap V. De los cursos de Seguridad Privada\nCap VI. Deberes y Obligaciones",39,"Requisitos para la autorización. Toda entidad que pretenda impartir los cursos señalados en la Ley y en el presente Reglamento, deberá estar debidamente registrada ante la Dirección, en la modalidad de adiestramiento.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 1. \nCap I. Objeto y ámbito de aplicación\nCap IV. Del Trámite de autirización\nCap V. De los cursos de Seguridad Privada\nCap VI. Deberes y Obligaciones",45,"Plazo de autorizacion para ipartir cursos ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 1. \nCap I. Objeto y ámbito de aplicación\nCap IV. Del Trámite de autirización\nCap V. De los cursos de Seguridad Privada\nCap VI. Deberes y Obligaciones",51,"Obligaciones de los agentes de seguridad","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 1. \nCap I. Objeto y ámbito de aplicación\nCap IV. Del Trámite de autirización\nCap V. De los cursos de Seguridad Privada\nCap VI. Deberes y Obligaciones",52,"Deberes, obligaciones y atribuciones de las empresas autorizadas.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 1. \nCap I. Objeto y ámbito de aplicación\nCap IV. Del Trámite de autirización\nCap V. De los cursos de Seguridad Privada\nCap VI. Deberes y Obligaciones",53,"Requisitos de los vehículos de los servicios de seguridad privados.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 2. \nCapitulos I al IX",55,"Clasificiación de servicios","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 2. \nCapitulos I al IX",56,"Conformación. Conformación. Estarán autorizados para brindar seguridad física: Las empresas de seguridad privada, sean personas físicas o jurídicas y vigilantes independientes.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 2. \nCapitulos I al IX",61,"Vigilantes independientes","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 2. \nCapitulos I al IX","65                                       66                                         67                                         68","Conforación, autorización, reporte, unifome y credenciales","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 2. \nCapitulos I al IX","69                                                             70                                 71","Autorizacion, demostracion de la idoneidad y obligaciones","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 2. \nCapitulos I al IX","73                                            74                                                          75                                                                                                                                                                                                                                                                  76","Modalidades de la prestación del serivicio, requisitos de los vehiculos de la seguridad y custodia de valores y registro de los vehiculos","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 2. \nCapitulos I al IX","77 - 80","Prohibición, Capacidad y plan operativa","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 2. \nCapitulos I al IX","81 - 87","Prueba, certificado, resultados de prueba","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Reglamento_a_la_Ley_de_Servicios_de_Seguridad_Privados._No._33128_2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","TITULO 2. \nCapitulos I al IX","90 91","Objeto y prohibicion ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap I. Disponsiciones Generales",3,"Definiciones: Arma, Ministerio, Dirección, Departamento, Explosivos, Explosivos bajos, Explosivos altos, Productos pirotécnicos, pólvora, pólvora menuda lucería, permiso de salud, registro, pirotécnica, entre otros. ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap I. Disponsiciones Generales",5,"Inventario: los órganos estatales, las instituciones autónomas y semiautónomas, las empresas públicas, municipalidades, y empresas de seguridad privadas deben informar, semestralmente, sobre la cantidad, tipo, y número de serie, nombre de la persona asignada, y el estado de las armas.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap I. Disponsiciones Generales",7,"Personas inhibidad para portar armas: Reos, menore de 18 años, personas con impedimento físico o mental, quienes hayan sido acusados de delito con armas, etc. ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap I. Disponsiciones Generales",8,"Importación y comercialización de cuchillos y herramientas: Hace excepciones a navajas, cuchillos de mesa, machetes u otras herramientas propias de la labranza, entre otros. ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap II. Direccion General de Armamento",12,"Competencia: El Departamento es el encargado de otorgar los permisos  de venta, importación, exportación, permisos de venta, fabricación. Además, deberá levantar y mantener actualizados los registros de las armas permitidas. El departamento tendrá potestad para comprobar, inspeccionar, controlar y fiscalizar la fabricación, la compra, la venta, la importación el desalmacenaje, traslado y el decomiso de armas municiones, explosivos y afines. ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap II. Direccion General de Armamento","14 y 15","Suministro y Custodia: El Arsenal Nacional suministrará por orden específica del Director General de Armamento, las armas, implementos y recursos materiales que el Ministerti provea a las unidades policiales. El Arsenal es el encargado de custodiar las armas y las municiones del Gobierno de la República, de reparar y darles mantenimiento.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap III. Clasificación de armas","19 y 20","Tipos de armas, y armas permitidas","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap III. Clasificación de armas",22,"Requisitos para poseer y portar armar permitidas, las personas físicas deberán: Ser mayores de edad, no haber sido condenado por delitos relacionados a uso de armas, no estar inhabilitado mediante resolución judicial para usar armas. ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap III. Clasificación de armas",23,"Inscripción de armas por parte de personas físicas: las inscripciones de las armas permitidas se darán por tiempo indefinido, no podrán inscribir más de 3 armas por persona para ser utilizadas en su seguridad personal.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap III. Clasificación de armas",25,"Armas prohibidas en cuanto a la fabricación, tenencia, portación, importación, uso y comercialización.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap III. Clasificación de armas",26,"Prohibiciones: El uso, la producción o la introducción al país de gases, compuestos químicos, virus o bacterias tóxicas o letales, que produzcan consecuencias físicas o mentales irreversibles, para ser usados como armas. ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap IV. Inscripción y permisos",33,"Requisitos para inscribir armas: Toda paersona que adquiera una o más armas permitidas, de cualquier tipo, está obligada a solicitar su inscripción al Departamento.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap IV. Inscripción y permisos",35,"Permiso para portar armas, características y registro del permiso: tendrá vigencia de 2 años, y podrá limitarse en cuanto a la jurisdicción. El plazo debe renovarse al vencerse. ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap IV. Inscripción y permisos",41,"Solicitudes de inscripción o permiso: Debe identificarse con cédula de identidad o de residencia, sino con la firma del petente autenticada por un abogado.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap IV. Inscripción y permisos",47,"Pérdida, estravío y sustracción de armas: se debe comunicar al Departamento dentro de 8 días siguientes","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap IV. Inscripción y permisos",49,"Causas de cancelación del permiso: mal empleo de las armas, portación de arma distinta a la indicada en el permiso, documentación falsa, usadas fuera de los lugares autorizados, entre otros. ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap V. Colecciones de armas","53,54,55,56,57,58","Colecciones, enajenación, y colección de armas prohibidas, préstamo, seguridad para las colecciones.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap VI. Armas para tiro y cacería ","60,61, 62","Armas para deportistas: tipos de armas con respectivos permisos para autorizarse a los deportistas de tiro y cacería. Alcances del permiso de inscripción para armas permitidas para el tiro al blanco, plato o para cacería. Cantidad de armas permitidas.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap VI. Armas para tiro y cacería ",63,"Permiso a extranjeros para ingreso de armas y tiros: para uso exclusivo de competencias deportivas, podrán importar hasta quinientos tiros libres del pago de derechos, cantidad permitida.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap VI. Armas para tiro y cacería ",64,"Permiso a menores: exclusivas para práctica de deprotes, cacería, tiro al balnco con adulto autorizado.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap VII. Fabricación, comercio, importanción, exportanción y activdades conexas","67, 68","Control, vigilancia y fiscalizaci[on de toda actividad que se realice con armas, municiones, explosivos, artificios, sustancias químicas, pólvora en todas sus presentaciones y materias primas para elaborar productos regulados por etsa ley. Así como la fabricación, almacenamiento, comercio, importación y exportación ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap VII. Fabricación, comercio, importanción, exportanción y activdades conexas","74, 75","Inscripción de establecimientos mercantiles y comerciales dedicados a la venta regular de armas permitidas. Registro de ventas realizadas ante el Departamento, con los datos del comprador.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap VII. Fabricación, comercio, importanción, exportanción y activdades conexas","81,82","Autorización y restricciones para almacenamiento, en cantidaddes y locales autorizados, tablas de compatibilidad y distancia-cantidad.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap VIII. Decomiso","83, 84","Secuestro y Decomiso de armas: Cuando se comete un delito se cancelará la inscripción correspondiente","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap IX. Servicio privado de seguridad",86,"Armas permitidas en el servicio privado de seguridad: se podrán suscribir el número de armas que se requiera para la función, pero no podrá ser mayor al 1% del total de armas de la fuerza pública, según inventario de cada año.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap IX. Servicio privado de seguridad",87,"Informe semestral de los encargados del servicio de seguridad privada ante el Departamento de forma semestral acerca del estado y cantidad de las armas de los agentes.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap X. Sanciones","88 y 89","Tenencia y portación de armas ilegales-prohibidas, se impondrá pena de 6 meses a 3 años de cárcel por no contar con el permiso: prisión de 2 a 5 años ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap X. Sanciones","92, 93, 94","Introducción clandestina de armas permitidas, comercio de armas, explosivos y pólvora, fabricación, exportación e importación ilegales: 2 a 7 años de prisión. ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Seguridad_Patrimonial","Ley_de_Armas_y_Explosivos_No.7530_1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Cap X. Sanciones",99,"Actuación de autoridades administrativas y los organos judiciales para hacer cumplir las normas dictadas dentro de la misma ley","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
[]
["Suelos","Ley_de_Construcciones_No_833_1949","Este ley rige en toda la República. Ningún edificio, estructura o elemento de los mismos será\nconstruído, adaptado o reparado, en lo futuro si no es con las condiciones que los Reglamentos respectivos señalen. Tampoco deberán hacerse demoliciones o excavaciones en propiedad particular, ni ocupar la vía pública, ni hacer obras en ella, sin sujetarse a las prevenciones de dichos Reglamentos.\n","Capitulo II","9-11.","Alteración del equilibrio del Subsuelo.\nNo invasión a subsuelo de vía pública. \nEquilibrio del subsuelo en vias públicas.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Suelos","Ley_de_Construcciones_No_833_1949","Este ley rige en toda la República. Ningún edificio, estructura o elemento de los mismos será\nconstruído, adaptado o reparado, en lo futuro si no es con las condiciones que los Reglamentos respectivos señalen. Tampoco deberán hacerse demoliciones o excavaciones en propiedad particular, ni ocupar la vía pública, ni hacer obras en ella, sin sujetarse a las prevenciones de dichos Reglamentos.\n","Capitulo X\n","42-42","Cloacas e instalaciones","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Suelos","Ley_de_Construcciones_No_833_1949","Este ley rige en toda la República. Ningún edificio, estructura o elemento de los mismos será\nconstruído, adaptado o reparado, en lo futuro si no es con las condiciones que los Reglamentos respectivos señalen. Tampoco deberán hacerse demoliciones o excavaciones en propiedad particular, ni ocupar la vía pública, ni hacer obras en ella, sin sujetarse a las prevenciones de dichos Reglamentos.\n","Capitulo XIII","55-59","Excavaciones","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Suelos","Ley_de_Construcciones_No_833_1949","Este ley rige en toda la República. Ningún edificio, estructura o elemento de los mismos será\nconstruído, adaptado o reparado, en lo futuro si no es con las condiciones que los Reglamentos respectivos señalen. Tampoco deberán hacerse demoliciones o excavaciones en propiedad particular, ni ocupar la vía pública, ni hacer obras en ella, sin sujetarse a las prevenciones de dichos Reglamentos.\n","Capitulo XVII","69-73","Establecimiento mal sanos","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Suelos","Ley_de_Planificación_Urbana_No_4240_1968","El Instituto dictará las normas de desarrollo \nrelativas a las materias a zonificación, fraccionamiento, mapas, entre otros\nPodrá además, confeccionar los planes reguladores y delimitar los distritos urbanos y demás áreas sujetas a control urbanístico, en tanto las municipalidades no hubieren promulgado en la respectiva materia, o parte de ella, sus propias disposiciones locales con ajuste a esta ley.\nLos preceptos y reglamentos que dicte el Instituto regirán en los territorios jurisdiccionales o en la parte de ello que las normas señalen.","Capitulo IV",70,"Relativos a la aprobación de anteproyectos, permisos de construcción, usos del suelo y segregaciones, así como cualesquiera otros de su competencia","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Suelos","Ley_de_Planificación_Urbana_No_4240_1968","El Instituto dictará las normas de desarrollo \nrelativas a las materias a zonificación, fraccionamiento, mapas, entre otros\nPodrá además, confeccionar los planes reguladores y delimitar los distritos urbanos y demás áreas sujetas a control urbanístico, en tanto las municipalidades no hubieren promulgado en la respectiva materia, o parte de ella, sus propias disposiciones locales con ajuste a esta ley.\nLos preceptos y reglamentos que dicte el Instituto regirán en los territorios jurisdiccionales o en la parte de ello que las normas señalen.","Capitulo III",24,"Zonificación","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Suelos","Reglamento_para_el_Control_Nacional_de_Fraccionamientos_y_Urbanizaciones_No.4240_1982","El objetivo es que  los usos proyectados estén conformes con las normas de zonificación establecidas por el Plan Regulador o en su defecto, por organismos competentes; y que las características naturales del terreno o la alteración que a éstas puedan ocasionar las obras a realizar, ofrezcan una garantía previsible contra riesgos de inundación, derrumbes o deslizamientos, tomando en cuenta las características ecológicas del sitio","Capitulo VI","7.1","Un Plan de Mejoramiento Urbano que incluya los siguientes requisitos:\n1. Presentar un estudio detallado de los usos del suelo existentes, donde se incluyan los materiales y el número de pisos de cada construcción, el plano debe incluir curvas de nivel a cada metro.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Suelos","Reglamento_para_el_Control_Nacional_de_Fraccionamientos_y_Urbanizaciones_No.4240_1982","El objetivo es que  los usos proyectados estén conformes con las normas de zonificación establecidas por el Plan Regulador o en su defecto, por organismos competentes; y que las características naturales del terreno o la alteración que a éstas puedan ocasionar las obras a realizar, ofrezcan una garantía previsible contra riesgos de inundación, derrumbes o deslizamientos, tomando en cuenta las características ecológicas del sitio","Capitulo III","3.9","Movimiento de tierras","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Suelos","Reglamento_para_el_Control_Nacional_de_Fraccionamientos_y_Urbanizaciones_No.4240_1982","El objetivo es que  los usos proyectados estén conformes con las normas de zonificación establecidas por el Plan Regulador o en su defecto, por organismos competentes; y que las características naturales del terreno o la alteración que a éstas puedan ocasionar las obras a realizar, ofrezcan una garantía previsible contra riesgos de inundación, derrumbes o deslizamientos, tomando en cuenta las características ecológicas del sitio","Capitulo III","1","Drenaje pluviales","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Suelos","Reglamento_para_el_Control_Nacional_de_Fraccionamientos_y_Urbanizaciones_No.4240_1982","Con el fin de proteger, conservar y mejorar los suelos, evitar la erosión y degradación por diversas causas naturales o artificiales, se declara de interés y utilidad pública, la acción estatal o privada, para el manejo integrado y sostenible de los suelos en armonía con los demás recursos y riquezas naturales en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3º de la ley 7779 del 30 de abril de 1998.","Cap I, II, III.\nTitulo 2, Cap I,II,III,IV,V","1-20.","Planes de manejo y  conservacion de suelos para las tierras de uso agroecologico","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Suelos","Reglamento_para_el_Control_Nacional_de_Fraccionamientos_y_Urbanizaciones_No.4240_1982","Con el fin de proteger, conservar y mejorar los suelos, evitar la erosión y degradación por diversas causas naturales o artificiales, se declara de interés y utilidad pública, la acción estatal o privada, para el manejo integrado y sostenible de los suelos en armonía con los demás recursos y riquezas naturales en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3º de la ley 7779 del 30 de abril de 1998.","Titulo III Capitulo II","15,16,17 y 18","Planes de manejo, conservacion y recuperacion de suelos por areas, cuencas o sub cuenca hidrografica","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Suelos","Reglamento_para_el_Control_Nacional_de_Fraccionamientos_y_Urbanizaciones_No.4240_1982","Con el fin de proteger, conservar y mejorar los suelos, evitar la erosión y degradación por diversas causas naturales o artificiales, se declara de interés y utilidad pública, la acción estatal o privada, para el manejo integrado y sostenible de los suelos en armonía con los demás recursos y riquezas naturales en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3º de la ley 7779 del 30 de abril de 1998.","Titulo III Capitulo III","19,20,21,22,23,24,25,26 y 27","Practicas de manejo, conservacion y recuperacion de los suelos, con aspectos agroecologicos y socioeconomicos de las areas consideradas","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Suelos","Ley_Orgánica_del_Ambiente__No._7554__1995_","Procurar dotar a los costarricense y a al estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecologicamente equilibrado, mediante la aplicacion de esta ley, defendera y preservara ese derecho, en busca de un mayor bienestar para todos los habitantes de la Nacion.","Capitulo XIII, XXII","53,-55\n68-69, 70 bis\n113","Proteccion y mejoramiento del ambiente en asentamientos humanos","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Suelos","Ley_Orgánica_del_Ambiente__No._7554__1995_","Procurar dotar a los costarricense y a al estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecologicamente equilibrado, mediante la aplicacion de esta ley, defendera y preservara ese derecho, en busca de un mayor bienestar para todos los habitantes de la Nacion.","Capitulo VI","28,29,30 y 31","Ordenamiento  Territorial","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states","."]
["Suelos","Reglamento_sobre_Valores_Guía_en_Suelos_para_Descontaminacion_de_Sitios_Afectados_por_Emergencias_Ambientales_y_Derrames_No_37757_2013","El cumplimiento de esta regulación tiene por objeto establecer el listado de sustacias químicas y los valores guia a partir de los cuales se podrian provocar alteraciones perjudiciales a la calidad del suelo, a fin de evitar daños a salud publica y al ambiente, asi como establecer los procedimientos administrativos para la gestion del riesgo en casos de contaminacion de suelo y medios con los que este tenga contacto.","Capitulo III y IV","6 y 12","Sistema de control y monitoreo, metodos de analisis de muestreo y periodos de medicion","EPA \nhttps://www.epa.gov/regulatory-information-topic/regulatory-information-topic-emergency-management#reporting\n","."]
["Suelos","Reglamento_sobre_Valores_Guía_en_Suelos_para_Descontaminacion_de_Sitios_Afectados_por_Emergencias_Ambientales_y_Derrames_No_37757_2013","El cumplimiento de esta regulación tiene por objeto establecer el listado de sustacias químicas y los valores guia a partir de los cuales se podrian provocar alteraciones perjudiciales a la calidad del suelo, a fin de evitar daños a salud publica y al ambiente, asi como establecer los procedimientos administrativos para la gestion del riesgo en casos de contaminacion de suelo y medios con los que este tenga contacto.","Capitulo IV","12,13, 14,15,16 y 17","Reportes y Controles Estatales","EPA \nhttps://www.epa.gov/regulatory-information-topic/regulatory-information-topic-emergency-management#reporting\n","."]
[]
["Agentes Químicos","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título II, Capítulo I",10,"Condiciones generales de los locales y ambientes de trabajo","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título II, Capítulo I",21,"Instalación de dispositivos que adviertan de la presencia de sustancias tóxicas","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título II, Capítulo I",23,"Protección del trabajador contra la lluvia y el polvo en lugares de trabajo abiertos o semiabiertos","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título II, Capítulo I",25,"Limpieza húmeda o aspiración en centros de trabajo que generan polvo ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título II. Capítulo II. De los Trabajos en Lugares Subterráneos o Semisubterráneos",36,"Condiciones de ventilación, iluminación o protección contra la humedad en trabajos subterráneos o semisubterráneos","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título II. Capítulo II. De los Trabajos en Lugares Subterráneos o Semisubterráneos",36,"Evaluación de gases o sustancias nocivas en ambientes subterráneos","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título II. Capítulo V. De las sustancias peligrosas","65 al 70","Condiciones de seguridad en lugares de trabajo con presencia de sustancias peligrosas","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título II. Capítulo V. De las sustancias peligrosas",74,"Envase transporte, trasiego o manipulación de productos peligrosos, que ofrezcan garantías de seguridad, de manera que el trabajador no entre en contacto con ellos o sus vapores, ni resulte alcanzado por salpicaduras de los mismos y se emplearán, ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título II. Capítulo V. De las sustancias peligrosas",74,"Uso de EPP para la manipulación de sustancias peligrosas ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título II. Capítulo V. De las sustancias peligrosas","75 al 76","Transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas en recipientes móviles","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título III. Capítulo II. De la Protección Especial para los Trabajadores",81,"Obligación de los patronos de brindar EPP","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título III. Capítulo III. Del vestuario",93,"Obligatoriedad de disponer instalaciones para el cambiarse, secar y guardar la ropa","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título III. Capítulo IV. De los dormitorios","94 al 95","Condiciones convenientes de iluminación, ventilación, cubicación y protección de los dormitorios","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título III. Capítulo V. De las casas de habitación ",96,"Casas de habitación proporcionada debe reunir los requisitos de seguridad e higiene","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento para Regular la Actividad\nde Control de Plagas Mediante la Aplicación\nde Plaguicidas de \nUso Doméstico\ny Profesional (No. 38335/2014)","Establecer  los  principios  generales  y \nprocedimientos  para regular la actividad de control de plagas mediante el uso de Plaguicidas domésticos \ny profesionales, con el propósito de evitar riesgos a la salud humana y al ambiente, derivados del uso de \ntales  sustancias.","Capitulo I. Disposiciones generales",1,"Objetivo","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento para Regular la Actividad\nde Control de Plagas Mediante la Aplicación\nde Plaguicidas de \nUso Doméstico\ny Profesional (No. 38335/2014)","Establecer  los  principios  generales  y \nprocedimientos  para regular la actividad de control de plagas mediante el uso de Plaguicidas domésticos \ny profesionales, con el propósito de evitar riesgos a la salud humana y al ambiente, derivados del uso de \ntales  sustancias.","Capitulo I. Disposiciones generales",2,"Ámbito aplicación","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento para Regular la Actividad\nde Control de Plagas Mediante la Aplicación\nde Plaguicidas de \nUso Doméstico\ny Profesional (No. 38335/2014)","Establecer  los  principios  generales  y \nprocedimientos  para regular la actividad de control de plagas mediante el uso de Plaguicidas domésticos \ny profesionales, con el propósito de evitar riesgos a la salud humana y al ambiente, derivados del uso de \ntales  sustancias.","Capitulo I. Disposiciones generales",3,"Competencia","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento para Regular la Actividad\nde Control de Plagas Mediante la Aplicación\nde Plaguicidas de \nUso Doméstico\ny Profesional (No. 38335/2014)","Establecer  los  principios  generales  y \nprocedimientos  para regular la actividad de control de plagas mediante el uso de Plaguicidas domésticos \ny profesionales, con el propósito de evitar riesgos a la salud humana y al ambiente, derivados del uso de \ntales  sustancias.","Capitulo I. Disposiciones generales",4,"Definiciones","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento para Regular la Actividad\nde Control de Plagas Mediante la Aplicación\nde Plaguicidas de \nUso Doméstico\ny Profesional (No. 38335/2014)","Establecer  los  principios  generales  y \nprocedimientos  para regular la actividad de control de plagas mediante el uso de Plaguicidas domésticos \ny profesionales, con el propósito de evitar riesgos a la salud humana y al ambiente, derivados del uso de \ntales  sustancias.","Capítulo II. Permiso Sanitario de funcionamiento",6,"Documentos a presentar: se incluye las medidas de seguridad que se deben adoptar antes, durante y  después  de  la  aplicación, relacionadas con la protección de los usuarios, animales domésticos y el ambiente","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento para Regular la Actividad\nde Control de Plagas Mediante la Aplicación\nde Plaguicidas de \nUso Doméstico\ny Profesional (No. 38335/2014)","Establecer  los  principios  generales  y \nprocedimientos  para regular la actividad de control de plagas mediante el uso de Plaguicidas domésticos \ny profesionales, con el propósito de evitar riesgos a la salud humana y al ambiente, derivados del uso de \ntales  sustancias.","Capítulo II. Permiso Sanitario de funcionamiento",9,"Requisitos que deben cumplir las áreas de almacenamiento de plaguicidas","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento para Regular la Actividad\nde Control de Plagas Mediante la Aplicación\nde Plaguicidas de \nUso Doméstico\ny Profesional (No. 38335/2014)","Establecer  los  principios  generales  y \nprocedimientos  para regular la actividad de control de plagas mediante el uso de Plaguicidas domésticos \ny profesionales, con el propósito de evitar riesgos a la salud humana y al ambiente, derivados del uso de \ntales  sustancias.","Capítulo III. De las responsabilidades, deberes y obligaciones",11,"Capacitación de trabajadores","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento para Regular la Actividad\nde Control de Plagas Mediante la Aplicación\nde Plaguicidas de \nUso Doméstico\ny Profesional (No. 38335/2014)","Establecer  los  principios  generales  y \nprocedimientos  para regular la actividad de control de plagas mediante el uso de Plaguicidas domésticos \ny profesionales, con el propósito de evitar riesgos a la salud humana y al ambiente, derivados del uso de \ntales  sustancias.","Capítulo III. De las responsabilidades, deberes y obligaciones",12,"Cumplimiento de normas técnicas y sanitarias","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento para Regular la Actividad\nde Control de Plagas Mediante la Aplicación\nde Plaguicidas de \nUso Doméstico\ny Profesional (No. 38335/2014)","Establecer  los  principios  generales  y \nprocedimientos  para regular la actividad de control de plagas mediante el uso de Plaguicidas domésticos \ny profesionales, con el propósito de evitar riesgos a la salud humana y al ambiente, derivados del uso de \ntales  sustancias.","Capítulo III. De las responsabilidades, deberes y obligaciones",13,"Previsiones relativas al uso de cada producto","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento para Regular la Actividad\nde Control de Plagas Mediante la Aplicación\nde Plaguicidas de \nUso Doméstico\ny Profesional (No. 38335/2014)","Establecer  los  principios  generales  y \nprocedimientos  para regular la actividad de control de plagas mediante el uso de Plaguicidas domésticos \ny profesionales, con el propósito de evitar riesgos a la salud humana y al ambiente, derivados del uso de \ntales  sustancias.","Capítulo III. De las responsabilidades, deberes y obligaciones",14,"Capacitación de trabajadores","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento para Regular la Actividad\nde Control de Plagas Mediante la Aplicación\nde Plaguicidas de \nUso Doméstico\ny Profesional (No. 38335/2014)","Establecer  los  principios  generales  y \nprocedimientos  para regular la actividad de control de plagas mediante el uso de Plaguicidas domésticos \ny profesionales, con el propósito de evitar riesgos a la salud humana y al ambiente, derivados del uso de \ntales  sustancias.","Capítulo III. De las responsabilidades, deberes y obligaciones","16 al 17","Prevención de riesgos laborales","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento para Regular la Actividad\nde Control de Plagas Mediante la Aplicación\nde Plaguicidas de \nUso Doméstico\ny Profesional (No. 38335/2014)","Establecer  los  principios  generales  y \nprocedimientos  para regular la actividad de control de plagas mediante el uso de Plaguicidas domésticos \ny profesionales, con el propósito de evitar riesgos a la salud humana y al ambiente, derivados del uso de \ntales  sustancias.","Capítulo III. De las responsabilidades, deberes y obligaciones",18,"Transporte","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento para Regular la Actividad\nde Control de Plagas Mediante la Aplicación\nde Plaguicidas de \nUso Doméstico\ny Profesional (No. 38335/2014)","Establecer  los  principios  generales  y \nprocedimientos  para regular la actividad de control de plagas mediante el uso de Plaguicidas domésticos \ny profesionales, con el propósito de evitar riesgos a la salud humana y al ambiente, derivados del uso de \ntales  sustancias.","Capítulo III. De las responsabilidades, deberes y obligaciones",19,"Aguas de lavado","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento para Regular la Actividad\nde Control de Plagas Mediante la Aplicación\nde Plaguicidas de \nUso Doméstico\ny Profesional (No. 38335/2014)","Establecer  los  principios  generales  y \nprocedimientos  para regular la actividad de control de plagas mediante el uso de Plaguicidas domésticos \ny profesionales, con el propósito de evitar riesgos a la salud humana y al ambiente, derivados del uso de \ntales  sustancias.","Capítulo III. De las responsabilidades, deberes y obligaciones",20,"Rotulación en áreas de aplicación de plaguicidas","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento para Regular la Actividad\nde Control de Plagas Mediante la Aplicación\nde Plaguicidas de \nUso Doméstico\ny Profesional (No. 38335/2014)","Establecer  los  principios  generales  y \nprocedimientos  para regular la actividad de control de plagas mediante el uso de Plaguicidas domésticos \ny profesionales, con el propósito de evitar riesgos a la salud humana y al ambiente, derivados del uso de \ntales  sustancias.","Capítulo III. De las responsabilidades, deberes y obligaciones",21,"Responsabilidades de los trabajadores(medidas de seguridad e higiene)","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento para Regular la Actividad\nde Control de Plagas Mediante la Aplicación\nde Plaguicidas de \nUso Doméstico\ny Profesional (No. 38335/2014)","Establecer  los  principios  generales  y \nprocedimientos  para regular la actividad de control de plagas mediante el uso de Plaguicidas domésticos \ny profesionales, con el propósito de evitar riesgos a la salud humana y al ambiente, derivados del uso de \ntales  sustancias.","Capítulo III. De las responsabilidades, deberes y obligaciones",22,"Prohibiciones (seguridad e higiene)","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento sobre Disposiciones para Personas\nOcupacionalmente Expuestas a Plaguicidas (No. 38371/2014)","Emitir  disposiciones  en \nmateria de prevención y protección de las personas que usen y manejen plaguicidas","Capitulo I. Disposiciones generales",1,"Objetivo","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento sobre Disposiciones para Personas\nOcupacionalmente Expuestas a Plaguicidas (No. 38371/2014)","Emitir  disposiciones  en \nmateria de prevención y protección de las personas que usen y manejen plaguicidas","Capitulo I. Disposiciones generales",2,"Ámbito aplicación","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento sobre Disposiciones para Personas\nOcupacionalmente Expuestas a Plaguicidas (No. 38371/2014)","Emitir  disposiciones  en \nmateria de prevención y protección de las personas que usen y manejen plaguicidas","Capitulo I. Disposiciones generales",3,"Competencia","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento sobre Disposiciones para Personas\nOcupacionalmente Expuestas a Plaguicidas (No. 38371/2014)","Emitir  disposiciones  en \nmateria de prevención y protección de las personas que usen y manejen plaguicidas","Capitulo I. Disposiciones generales",4,"Definiciones","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento sobre Disposiciones para Personas\nOcupacionalmente Expuestas a Plaguicidas (No. 38371/2014)","Emitir  disposiciones  en \nmateria de prevención y protección de las personas que usen y manejen plaguicidas","Capítulo II\nObligaciones de las personas empleadoras, sus representantes legales, intermediarios o contratista","5 al 6","Obligaciones del empleador","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento sobre Disposiciones para Personas\nOcupacionalmente Expuestas a Plaguicidas (No. 38371/2014)","Emitir  disposiciones  en \nmateria de prevención y protección de las personas que usen y manejen plaguicidas","Capítulo III\nObligaciones de los médicos",7,"Obligaciones del personal que efectúa los exámenes médicos","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento sobre Disposiciones para Personas\nOcupacionalmente Expuestas a Plaguicidas (No. 38371/2014)","Emitir  disposiciones  en \nmateria de prevención y protección de las personas que usen y manejen plaguicidas","Capítulo IV\nObligaciones de los Trabajadores",8,"Obligaciones de los Trabajadores","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento sobre Disposiciones para Personas\nOcupacionalmente Expuestas a Plaguicidas (No. 38371/2014)","Emitir  disposiciones  en \nmateria de prevención y protección de las personas que usen y manejen plaguicidas","Capítulo V. Examen médico pre exposición",9,"Exámenes médicos que se deben realizar previa exposición ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento sobre Disposiciones para Personas\nOcupacionalmente Expuestas a Plaguicidas (No. 38371/2014)","Emitir  disposiciones  en \nmateria de prevención y protección de las personas que usen y manejen plaguicidas","Capítulo VI Examen médico periódico",10,"Examen  médico periódico ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento sobre Disposiciones para Personas\nOcupacionalmente Expuestas a Plaguicidas (No. 38371/2014)","Emitir  disposiciones  en \nmateria de prevención y protección de las personas que usen y manejen plaguicidas","Capítulo VII Sobre las colinesterasas","11 al 13","Valor de colinesterasa eritrocitaria y plasmática basal","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento sobre Disposiciones para Personas\nOcupacionalmente Expuestas a Plaguicidas (No. 38371/2014)","Emitir  disposiciones  en \nmateria de prevención y protección de las personas que usen y manejen plaguicidas","Capítulo V. Del personal de vuelo",34,"Precauciones que debe tomar en cuenta el piloto (medidas de seguridad e higiene)","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento sobre Disposiciones para Personas\nOcupacionalmente Expuestas a Plaguicidas (No. 38371/2014)","Emitir  disposiciones  en \nmateria de prevención y protección de las personas que usen y manejen plaguicidas","Capítulo V. Del personal de vuelo",35,"Normas para el personal auxiliar (medidas de seguridad e higiene)","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento sobre Disposiciones para Personas\nOcupacionalmente Expuestas a Plaguicidas (No. 38371/2014)","Emitir  disposiciones  en \nmateria de prevención y protección de las personas que usen y manejen plaguicidas","Capítulo V. Del personal de vuelo",38,"Aplicación sobre escuelas, casas, carreteras, ríos, quebradas, lagos, manglares o embalse","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento sobre Disposiciones para Personas\nOcupacionalmente Expuestas a Plaguicidas (No. 38371/2014)","Emitir  disposiciones  en \nmateria de prevención y protección de las personas que usen y manejen plaguicidas","Capítulo VI. De los requerimientos de las aeronaves",44,"Rotulación del peligro","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento sobre Disposiciones para Personas\nOcupacionalmente Expuestas a Plaguicidas (No. 38371/2014)","Emitir  disposiciones  en \nmateria de prevención y protección de las personas que usen y manejen plaguicidas","Capítulo VI. De los requerimientos de las aeronaves",45,"Cabina","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento sobre Disposiciones para Personas\nOcupacionalmente Expuestas a Plaguicidas (No. 38371/2014)","Emitir  disposiciones  en \nmateria de prevención y protección de las personas que usen y manejen plaguicidas","Capítulo IX. De la aplicación de agroquímicos",68,"Prohibición de aspersión y polvoreo de plaguicidas en  zonas acuíferas","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento sobre Disposiciones para Personas\nOcupacionalmente Expuestas a Plaguicidas (No. 38371/2014)","Emitir  disposiciones  en \nmateria de prevención y protección de las personas que usen y manejen plaguicidas","Capítulo IX. De la aplicación de agroquímicos",70,"Requisitos  de  cumplimiento  en  las  aplicaciones  aéreas  de  plaguicidas  respecto  a  centros  de población o granjas","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento sobre Disposiciones para Personas\nOcupacionalmente Expuestas a Plaguicidas (No. 38371/2014)","Emitir  disposiciones  en \nmateria de prevención y protección de las personas que usen y manejen plaguicidas","Capítulo IX. De la aplicación de agroquímicos",71,"Obligatoriedad de aviso previo a los vecinos","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento sobre Disposiciones para Personas\nOcupacionalmente Expuestas a Plaguicidas (No. 38371/2014)","Emitir  disposiciones  en \nmateria de prevención y protección de las personas que usen y manejen plaguicidas","Capítulo IX. De la aplicación de agroquímicos",73,"Obligatoriedad  del  propietario,  arrendatario,  tenedor  o  usufructuario  de  informar  por  escrito sobre  localización  de    viviendas,  centros  educativos,  clínicas  de  salud  y  otros","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento sobre Disposiciones para Personas\nOcupacionalmente Expuestas a Plaguicidas (No. 38371/2014)","Emitir  disposiciones  en \nmateria de prevención y protección de las personas que usen y manejen plaguicidas","Capítulo IX. De la aplicación de agroquímicos",74,"Responsabilidad del personal auxiliar que trabaja para la compañía propietaria de la aeronave. ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento sobre Disposiciones para Personas\nOcupacionalmente Expuestas a Plaguicidas (No. 38371/2014)","Emitir  disposiciones  en \nmateria de prevención y protección de las personas que usen y manejen plaguicidas","Capítulo IX. De la aplicación de agroquímicos",76,"Disposiciones  sobre  la  mezcla  de  agroquímicos","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento sobre Disposiciones para Personas\nOcupacionalmente Expuestas a Plaguicidas (No. 38371/2014)","Emitir  disposiciones  en \nmateria de prevención y protección de las personas que usen y manejen plaguicidas","Capítulo IX. De la aplicación de agroquímicos",79,"Obligatoriedad de examen médico","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y Uso de Agroquímicos (No. 33507/2009)","Establecer las condiciones de trabajo y de salud ocupacional que deberán adoptarse en los centros de trabajo donde se manipulan y usan agroquímicos, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores","Capítulo I. Disposiciones generales",1,"Objetivo","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y Uso de Agroquímicos (No. 33507/2009)","Establecer las condiciones de trabajo y de salud ocupacional que deberán adoptarse en los centros de trabajo donde se manipulan y usan agroquímicos, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores","Capítulo I. Disposiciones generales",2,"Ámbito aplicación","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y Uso de Agroquímicos (No. 33507/2009)","Establecer las condiciones de trabajo y de salud ocupacional que deberán adoptarse en los centros de trabajo donde se manipulan y usan agroquímicos, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores","Capítulo I. Disposiciones generales",3,"Competencia","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y Uso de Agroquímicos (No. 33507/2009)","Establecer las condiciones de trabajo y de salud ocupacional que deberán adoptarse en los centros de trabajo donde se manipulan y usan agroquímicos, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores","Capítulo I. Disposiciones generales",4,"Definiciones","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y Uso de Agroquímicos (No. 33507/2009)","Establecer las condiciones de trabajo y de salud ocupacional que deberán adoptarse en los centros de trabajo donde se manipulan y usan agroquímicos, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores","Capítulo II\nObligaciones de los patronos","5 al 6","Deberes de los patronos","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y Uso de Agroquímicos (No. 33507/2009)","Establecer las condiciones de trabajo y de salud ocupacional que deberán adoptarse en los centros de trabajo donde se manipulan y usan agroquímicos, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores","Capítulo II\nObligaciones de los patronos",7,"Personas que tienen prohibido el uso de agroquímicos","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y Uso de Agroquímicos (No. 33507/2009)","Establecer las condiciones de trabajo y de salud ocupacional que deberán adoptarse en los centros de trabajo donde se manipulan y usan agroquímicos, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores","Capítulo II\nObligaciones de los trabajadores",8,"Deberes de los trabajadores","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y Uso de Agroquímicos (No. 33507/2009)","Establecer las condiciones de trabajo y de salud ocupacional que deberán adoptarse en los centros de trabajo donde se manipulan y usan agroquímicos, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores","Capítulo II\nObligaciones de los trabajadores",9,"Prohibiciones de los trabajadores ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y Uso de Agroquímicos (No. 33507/2009)","Establecer las condiciones de trabajo y de salud ocupacional que deberán adoptarse en los centros de trabajo donde se manipulan y usan agroquímicos, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores","Capítulo IV. Transporte","10 al 12","Medidas de seguridad en el transporte","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y Uso de Agroquímicos (No. 33507/2009)","Establecer las condiciones de trabajo y de salud ocupacional que deberán adoptarse en los centros de trabajo donde se manipulan y usan agroquímicos, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores","Capítulo V. almacenamiento","13 al 15","Medidas de seguridad en el almacenamiento","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y Uso de Agroquímicos (No. 33507/2009)","Establecer las condiciones de trabajo y de salud ocupacional que deberán adoptarse en los centros de trabajo donde se manipulan y usan agroquímicos, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores","Capítulo VI. Preparación de la mezcla","16 al 17","Medidas de seguridad en la preparación de la mezcla","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y Uso de Agroquímicos (No. 33507/2009)","Establecer las condiciones de trabajo y de salud ocupacional que deberán adoptarse en los centros de trabajo donde se manipulan y usan agroquímicos, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores","Capítulo VII. Aplicación ","18 al 21","Medidas de seguridad en las labores de aplicación","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y Uso de Agroquímicos (No. 33507/2009)","Establecer las condiciones de trabajo y de salud ocupacional que deberán adoptarse en los centros de trabajo donde se manipulan y usan agroquímicos, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores","Capítulo VIII. Manipulación envases  ","22 al 24","Medidas de seguridad en la manipulación de envases vacíos","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y Uso de Agroquímicos (No. 33507/2009)","Establecer las condiciones de trabajo y de salud ocupacional que deberán adoptarse en los centros de trabajo donde se manipulan y usan agroquímicos, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores","Capítulo IX. Mantenimiento de equipos de aplicación","25 al 27","Medidas de seguridad en el mantenimiento de los equipos de aplicación ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento de Expendios y Bodegas de Agroquímicos (abril, 2000)","Requisitos que deben cumplir los establecimientos que almacenan agroquimicos ","N/A",1,"Ámbito de aplicación","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento de Expendios y Bodegas de Agroquímicos (abril, 2000)","Requisitos que deben cumplir los establecimientos que almacenan agroquimicos ","N/A",2,"Definiciones","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento de Expendios y Bodegas de Agroquímicos (abril, 2000)","Requisitos que deben cumplir los establecimientos que almacenan agroquimicos ","N/A",3,"Disposiciones de ubicación para los Establecimientos que no reempaquen o reenvasen agroquímicos y para los Establecimientos que reempaquen o reenvasen agroquímicos, en genertal establece las distancias que deben guardar con relacion a la vía publica, edificaciones,  escuelas, hospitales, clinicas y las distancias contempladas en la Ley Forestal para la protección de las fuentes de agua superficiales o subterráneas,","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento de Expendios y Bodegas de Agroquímicos (abril, 2000)","Requisitos que deben cumplir los establecimientos que almacenan agroquimicos ","N/A",4,"Condiciones físico sanitarias que deben cumplir las instalaciones.","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento de Expendios y Bodegas de Agroquímicos (abril, 2000)","Requisitos que deben cumplir los establecimientos que almacenan agroquimicos ","N/A",5,"Establecimiento de las normas que deben cumplir los establecimientos para el almacenamiento de los agroquimicos.  ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento de Expendios y Bodegas de Agroquímicos (abril, 2000)","Requisitos que deben cumplir los establecimientos que almacenan agroquimicos ","N/A",6,"Establece el acatamiento de las siguientes disposiciones: uso de equipo de protección personal, gabacha, capacitación en manejo de agroquimicos, contar con las MSDS, tener un botiquin, rotulación  con los numeros de telefono en caso de emergencia, retiro del producto deteriorado o sin etiqueta y disposición y tratamiento final de los desechos.","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento de Expendios y Bodegas de Agroquímicos (abril, 2000)","Requisitos que deben cumplir los establecimientos que almacenan agroquimicos ","N/A",7,"Establece quienes estan en la obligación  de hacer cumplir las disposiciones contempladas en este Reglamento ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento de Expendios y Bodegas de Agroquímicos (abril, 2000)","Requisitos que deben cumplir los establecimientos que almacenan agroquimicos ","N/A",8,"Prohibiciones.","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento de Expendios y Bodegas de Agroquímicos (abril, 2000)","Requisitos que deben cumplir los establecimientos que almacenan agroquimicos ","N/A",9,"Premisos de funcionamiento. ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento Importación de Precursores, Sustancias o Productos Químicos y Disolventes (junio, 1989)","Establece cuales son las sustancias que son consideradas precursores, productos de sustancias químicas y disolventes. Los requisitos que deben cumplir la empresa fabricante, importadora, vendedora y distribuidora, así como la documentación que deben presentar para contar con la autorización correpondiente por parte de la Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes del Ministerio de Salud.","N/A",1,"Definiciones","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento Importación de Precursores, Sustancias o Productos Químicos y Disolventes (junio, 1989)","Establece cuales son las sustancias que son consideradas precursores, productos de sustancias químicas y disolventes. Los requisitos que deben cumplir la empresa fabricante, importadora, vendedora y distribuidora, así como la documentación que deben presentar para contar con la autorización correpondiente por parte de la Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes del Ministerio de Salud.","N/A",2,"Lista de las  sustancias que son consideradas como precursores, productos de sustancias químicas y disolventes","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento Importación de Precursores, Sustancias o Productos Químicos y Disolventes (junio, 1989)","Establece cuales son las sustancias que son consideradas precursores, productos de sustancias químicas y disolventes. Los requisitos que deben cumplir la empresa fabricante, importadora, vendedora y distribuidora, así como la documentación que deben presentar para contar con la autorización correpondiente por parte de la Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes del Ministerio de Salud.","N/A",3,"Requisitos que deben cumplir la empresa fabricante, importadora, vendedora y distribuidora previo a la solicitud de importación de sustancias","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento Importación de Precursores, Sustancias o Productos Químicos y Disolventes (junio, 1989)","Establece cuales son las sustancias que son consideradas precursores, productos de sustancias químicas y disolventes. Los requisitos que deben cumplir la empresa fabricante, importadora, vendedora y distribuidora, así como la documentación que deben presentar para contar con la autorización correpondiente por parte de la Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes del Ministerio de Salud.","N/A",4,"Información que debe incluir el interesado para solicitar autorización a la Junta","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento Importación de Precursores, Sustancias o Productos Químicos y Disolventes (junio, 1989)","Establece cuales son las sustancias que son consideradas precursores, productos de sustancias químicas y disolventes. Los requisitos que deben cumplir la empresa fabricante, importadora, vendedora y distribuidora, así como la documentación que deben presentar para contar con la autorización correpondiente por parte de la Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes del Ministerio de Salud.","N/A",5,"Documentos que deben presentar ante el Departamento para desalmacenar las sustancias indicadas en el artículo 2° de este reglamento. ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento Importación de Precursores, Sustancias o Productos Químicos y Disolventes (junio, 1989)","Establece cuales son las sustancias que son consideradas precursores, productos de sustancias químicas y disolventes. Los requisitos que deben cumplir la empresa fabricante, importadora, vendedora y distribuidora, así como la documentación que deben presentar para contar con la autorización correpondiente por parte de la Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes del Ministerio de Salud.","N/A",6," Información que deben suministrar las empresas importadorasa la Junta cada dos meses o previo a otra solicitud de autorización para importar","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento Importación de Precursores, Sustancias o Productos Químicos y Disolventes (junio, 1989)","Establece cuales son las sustancias que son consideradas precursores, productos de sustancias químicas y disolventes. Los requisitos que deben cumplir la empresa fabricante, importadora, vendedora y distribuidora, así como la documentación que deben presentar para contar con la autorización correpondiente por parte de la Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes del Ministerio de Salud.","N/A",7,"Requisitos que deben cumplir empresas representantes, distribuidoras o almacenadoras para el Área Centroamericana y del Caribe","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento Importación de Precursores, Sustancias o Productos Químicos y Disolventes (junio, 1989)","Establece cuales son las sustancias que son consideradas precursores, productos de sustancias químicas y disolventes. Los requisitos que deben cumplir la empresa fabricante, importadora, vendedora y distribuidora, así como la documentación que deben presentar para contar con la autorización correpondiente por parte de la Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes del Ministerio de Salud.","N/A",8,"Establecimiento de los requisitos que debe cumplir la empresa fabricante con respecto a las etiquetas de los recipientes de las sustancias a importar o exportar","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Reglamento Importación de Precursores, Sustancias o Productos Químicos y Disolventes (junio, 1989)","Establece cuales son las sustancias que son consideradas precursores, productos de sustancias químicas y disolventes. Los requisitos que deben cumplir la empresa fabricante, importadora, vendedora y distribuidora, así como la documentación que deben presentar para contar con la autorización correpondiente por parte de la Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes del Ministerio de Salud.","N/A",9,"Acciones que se llevaran a cabo en caso de no contar con autorización de la Junta","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico Importados al País para la Formulación de Plaguicidas Químicos en Formuladoras Nacionales, bajo el Régimen de Perfeccionamiento Activo, Zona Franca o Similares con Fines de Exportación (Noviembre, 2015)","Establece los requisitos que se deben cumplir para incripción de empresas, plaguicidas y para el registro de ingredientes activos de grado técnico para la elaboración de plaguicidas, asi como las razones por las cuales se puede suspender o cancelar el registro de las sustancias amparadas en este reglamento. ","N/A",1,"Ámbito de aplicación.","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico Importados al País para la Formulación de Plaguicidas Químicos en Formuladoras Nacionales, bajo el Régimen de Perfeccionamiento Activo, Zona Franca o Similares con Fines de Exportación (Noviembre, 2015)","Establece los requisitos que se deben cumplir para incripción de empresas, plaguicidas y para el registro de ingredientes activos de grado técnico para la elaboración de plaguicidas, asi como las razones por las cuales se puede suspender o cancelar el registro de las sustancias amparadas en este reglamento. ","N/A",2,"Definiciones","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico Importados al País para la Formulación de Plaguicidas Químicos en Formuladoras Nacionales, bajo el Régimen de Perfeccionamiento Activo, Zona Franca o Similares con Fines de Exportación (Noviembre, 2015)","Establece los requisitos que se deben cumplir para incripción de empresas, plaguicidas y para el registro de ingredientes activos de grado técnico para la elaboración de plaguicidas, asi como las razones por las cuales se puede suspender o cancelar el registro de las sustancias amparadas en este reglamento. ","N/A",3,"Requisitos para inscripción de las empresas físicas o jurídicas. ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico Importados al País para la Formulación de Plaguicidas Químicos en Formuladoras Nacionales, bajo el Régimen de Perfeccionamiento Activo, Zona Franca o Similares con Fines de Exportación (Noviembre, 2015)","Establece los requisitos que se deben cumplir para incripción de empresas, plaguicidas y para el registro de ingredientes activos de grado técnico para la elaboración de plaguicidas, asi como las razones por las cuales se puede suspender o cancelar el registro de las sustancias amparadas en este reglamento. ","N/A",4,"Requisitos para el registro de ingredientes activos grado técnico para elaborar plaguicidas químicos formulados para la exportación. ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico Importados al País para la Formulación de Plaguicidas Químicos en Formuladoras Nacionales, bajo el Régimen de Perfeccionamiento Activo, Zona Franca o Similares con Fines de Exportación (Noviembre, 2015)","Establece los requisitos que se deben cumplir para incripción de empresas, plaguicidas y para el registro de ingredientes activos de grado técnico para la elaboración de plaguicidas, asi como las razones por las cuales se puede suspender o cancelar el registro de las sustancias amparadas en este reglamento. ","N/A",5,"Requisitos para inscribir plaguicidas químicos formulados para la exportación elaborados en formuladoras nacionales, zonas francas, perfeccionamiento activo u otros regímenes similares. ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico Importados al País para la Formulación de Plaguicidas Químicos en Formuladoras Nacionales, bajo el Régimen de Perfeccionamiento Activo, Zona Franca o Similares con Fines de Exportación (Noviembre, 2015)","Establece los requisitos que se deben cumplir para incripción de empresas, plaguicidas y para el registro de ingredientes activos de grado técnico para la elaboración de plaguicidas, asi como las razones por las cuales se puede suspender o cancelar el registro de las sustancias amparadas en este reglamento. ","N/A",6,"Comunicación. ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico Importados al País para la Formulación de Plaguicidas Químicos en Formuladoras Nacionales, bajo el Régimen de Perfeccionamiento Activo, Zona Franca o Similares con Fines de Exportación (Noviembre, 2015)","Establece los requisitos que se deben cumplir para incripción de empresas, plaguicidas y para el registro de ingredientes activos de grado técnico para la elaboración de plaguicidas, asi como las razones por las cuales se puede suspender o cancelar el registro de las sustancias amparadas en este reglamento. ","N/A",7,"Formulación de productos para exportación. ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico Importados al País para la Formulación de Plaguicidas Químicos en Formuladoras Nacionales, bajo el Régimen de Perfeccionamiento Activo, Zona Franca o Similares con Fines de Exportación (Noviembre, 2015)","Establece los requisitos que se deben cumplir para incripción de empresas, plaguicidas y para el registro de ingredientes activos de grado técnico para la elaboración de plaguicidas, asi como las razones por las cuales se puede suspender o cancelar el registro de las sustancias amparadas en este reglamento. ","N/A",8,"Titularidad del registro. ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico Importados al País para la Formulación de Plaguicidas Químicos en Formuladoras Nacionales, bajo el Régimen de Perfeccionamiento Activo, Zona Franca o Similares con Fines de Exportación (Noviembre, 2015)","Establece los requisitos que se deben cumplir para incripción de empresas, plaguicidas y para el registro de ingredientes activos de grado técnico para la elaboración de plaguicidas, asi como las razones por las cuales se puede suspender o cancelar el registro de las sustancias amparadas en este reglamento. ","N/A",9,"De la vigencia del registro","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico Importados al País para la Formulación de Plaguicidas Químicos en Formuladoras Nacionales, bajo el Régimen de Perfeccionamiento Activo, Zona Franca o Similares con Fines de Exportación (Noviembre, 2015)","Establece los requisitos que se deben cumplir para incripción de empresas, plaguicidas y para el registro de ingredientes activos de grado técnico para la elaboración de plaguicidas, asi como las razones por las cuales se puede suspender o cancelar el registro de las sustancias amparadas en este reglamento. ","N/A",10,"De los plazos. ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico Importados al País para la Formulación de Plaguicidas Químicos en Formuladoras Nacionales, bajo el Régimen de Perfeccionamiento Activo, Zona Franca o Similares con Fines de Exportación (Noviembre, 2015)","Establece los requisitos que se deben cumplir para incripción de empresas, plaguicidas y para el registro de ingredientes activos de grado técnico para la elaboración de plaguicidas, asi como las razones por las cuales se puede suspender o cancelar el registro de las sustancias amparadas en este reglamento. ","N/A",11,"Certificado de registro","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico Importados al País para la Formulación de Plaguicidas Químicos en Formuladoras Nacionales, bajo el Régimen de Perfeccionamiento Activo, Zona Franca o Similares con Fines de Exportación (Noviembre, 2015)","Establece los requisitos que se deben cumplir para incripción de empresas, plaguicidas y para el registro de ingredientes activos de grado técnico para la elaboración de plaguicidas, asi como las razones por las cuales se puede suspender o cancelar el registro de las sustancias amparadas en este reglamento. ","N/A",12,"Motivos para la suspensión del registro de las sustancias amparadas a este reglamento","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico Importados al País para la Formulación de Plaguicidas Químicos en Formuladoras Nacionales, bajo el Régimen de Perfeccionamiento Activo, Zona Franca o Similares con Fines de Exportación (Noviembre, 2015)","Establece los requisitos que se deben cumplir para incripción de empresas, plaguicidas y para el registro de ingredientes activos de grado técnico para la elaboración de plaguicidas, asi como las razones por las cuales se puede suspender o cancelar el registro de las sustancias amparadas en este reglamento. ","N/A",13,"Razones para la cancelación del registro de las sustancias amparadas a este reglamento. ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Agentes Químicos","Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico Importados al País para la Formulación de Plaguicidas Químicos en Formuladoras Nacionales, bajo el Régimen de Perfeccionamiento Activo, Zona Franca o Similares con Fines de Exportación (Noviembre, 2015)","Establece los requisitos que se deben cumplir para incripción de empresas, plaguicidas y para el registro de ingredientes activos de grado técnico para la elaboración de plaguicidas, asi como las razones por las cuales se puede suspender o cancelar el registro de las sustancias amparadas en este reglamento. ","N/A",14,"Procedimiento para la cancelación.","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
[]
["Calor","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establecer las condiciones  generales de seguridad e higiene en que obligatoriamente deben realizarse las labores en todos los centros de trabajo, con el fin de proteger  eficazmente la vida, la salud, la integridad corporal y la  moralidad de los trabajadores.","Título II, Capítulo I",21,"En los locales cerrados, el aire deberá renovarse de acuerdo\ncon el número de trabajadores, la naturaleza de la industria o trabajo y con las causas generales o particulares que contribuyan, en cada caso, a vaciar el ambiente o hacerlo incómodo (…)","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Calor","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establecer las condiciones  generales de seguridad e higiene en que obligatoriamente deben realizarse las labores en todos los centros de trabajo, con el fin de proteger  eficazmente la vida, la salud, la integridad corporal y la  moralidad de los trabajadores.","Título II, Capítulo I",22,"La temperatura y el grado de humedad del ambiente en los\ncentros de trabajo cerrados, deberán ser mantenidos, siempre que lo permita la índole de la industria, entre los límites tales que no resulten desagradables o perjudiciales para la salud (…), Cuando en ellos existan focos de calor o elementos que ejerzan influencia sobre la temperatura ambiente o la humedad, deberá procurarse eliminar o reducir en lo posible tal acción por los procedimientos más adecuados (...)","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Calor","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establecer las condiciones  generales de seguridad e higiene en que obligatoriamente deben realizarse las labores en todos los centros de trabajo, con el fin de proteger  eficazmente la vida, la salud, la integridad corporal y la  moralidad de los trabajadores.","Título II, Capítulo I",23,"Cuando por las necesidades del trabajo éste deba realizarse en locales a cielo abierto o semiabierto (…), deberán suavizarse, en lo posible, las temperaturas  externas, protegiendo a los trabajadores contra las inclemencias en general (…)","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Calor","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establecer las condiciones  generales de seguridad e higiene en que obligatoriamente deben realizarse las labores en todos los centros de trabajo, con el fin de proteger  eficazmente la vida, la salud, la integridad corporal y la  moralidad de los trabajadores.","Título II. Capítulo II. De los Trabajos en Lugares Subterráneos o Semisubterráneos",36,"El trabajo en lugares subterráneos o semisubterráneos (…), deberá proveerse a estos lugares de las necesarias condiciones de ventilación, iluminación y protección contra la humedad (…)","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Calor","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establecer las condiciones  generales de seguridad e higiene en que obligatoriamente deben realizarse las labores en todos los centros de trabajo, con el fin de proteger  eficazmente la vida, la salud, la integridad corporal y la  moralidad de los trabajadores.","Título III. Capítulo IV. De los dormitorios","94 al 95","Condiciones convenientes de iluminación, ventilación, cubicación y protección de los dormitorios","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Calor","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establecer las condiciones  generales de seguridad e higiene en que obligatoriamente deben realizarse las labores en todos los centros de trabajo, con el fin de proteger  eficazmente la vida, la salud, la integridad corporal y la  moralidad de los trabajadores.","Título III. Capítulo V. De las casas de habitación  (eliminar)",96,"Casas de habitación proporcionada debe reunir los requisitos de seguridad e higiene","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Calor","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establecer las condiciones  generales de seguridad e higiene en que obligatoriamente deben realizarse las labores en todos los centros de trabajo, con el fin de proteger  eficazmente la vida, la salud, la integridad corporal y la  moralidad de los trabajadores.","Título III. Capítulo VI. De los comedores (eliminar)",97,"Condiciones de ventilación e iluminación de los comedores","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Calor","Norma de Hidratación de las Personas Expuestas a Estrés Térmico por Calor en Actividades Físicas de Tipo Laboral de Riesgo IV. (Decreto N°39589 - febrero 2016)","Esta norma es aplicable a empleadores y trabajadores en\nlugares donde las personas estén expuestas al riesgo de sufrir manifestaciones clínicas\nrelacionadas con la sobrecarga térmica en actividades físicas de tipo laboral según se\nestable en el Decreto Ejecutivo N° 39147-S-TSS Reglamento para la prevención y\nprotección de las personas trabajadoras expuestas a estrés térmico por calor.","N/A","1, Anexo 1","Oficialícese para efectos de aplicación obligatoria la Norma de  Hidratación de las Personas Expuestas a Estrés Térmico por Calor en Actividades Físicas de Tipo Laboral de Riesgo IV, la cual está contenida en el anexo al presente decreto.","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Calor","Reglamento para la Prevención y Protección de las Personas Trabajadoras Expuestas a Estrés Térmico por Calor (N°39147 - 2015)","Regulaciones que deben ser cumplidas por toda persona empleadora que contrate personas trabajadoras para realizar labores al aire libre, que pueden estar expuestos a estrés térmico por calor","NA",1,"Campo de aplicación ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Calor","Reglamento para la Prevención y Protección de las Personas Trabajadoras Expuestas a Estrés Térmico por Calor (N°39147 - 2015)","Regulaciones que deben ser cumplidas por toda persona empleadora que contrate personas trabajadoras para realizar labores al aire libre, que pueden estar expuestos a estrés térmico por calor","NA",2,"Competencia","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Calor","Reglamento para la Prevención y Protección de las Personas Trabajadoras Expuestas a Estrés Térmico por Calor (N°39147 - 2015)","Regulaciones que deben ser cumplidas por toda persona empleadora que contrate personas trabajadoras para realizar labores al aire libre, que pueden estar expuestos a estrés térmico por calor","NA",3,"Definiciones ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Calor","Reglamento para la Prevención y Protección de las Personas Trabajadoras Expuestas a Estrés Térmico por Calor (N°39147 - 2015)","Regulaciones que deben ser cumplidas por toda persona empleadora que contrate personas trabajadoras para realizar labores al aire libre, que pueden estar expuestos a estrés térmico por calor","NA",4,"Obligaciones del empleador","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Calor","Reglamento para la Prevención y Protección de las Personas Trabajadoras Expuestas a Estrés Térmico por Calor (N°39147 - 2015)","Regulaciones que deben ser cumplidas por toda persona empleadora que contrate personas trabajadoras para realizar labores al aire libre, que pueden estar expuestos a estrés térmico por calor","NA",5,"Obligaciones del trabajador","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Calor","Reglamento para la Prevención y Protección de las Personas Trabajadoras Expuestas a Estrés Térmico por Calor (N°39147 - 2015)","Regulaciones que deben ser cumplidas por toda persona empleadora que contrate personas trabajadoras para realizar labores al aire libre, que pueden estar expuestos a estrés térmico por calor","NA",6,"Protocolo de “hidratación, sombra, descanso y protección","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Calor","Reglamento para la Prevención y Protección de las Personas Trabajadoras Expuestas a Estrés Térmico por Calor (N°39147 - 2015)","Regulaciones que deben ser cumplidas por toda persona empleadora que contrate personas trabajadoras para realizar labores al aire libre, que pueden estar expuestos a estrés térmico por calor","NA",7,"Periodo de aclimatación ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Calor","Reglamento para la Prevención y Protección de las Personas Trabajadoras Expuestas a Estrés Térmico por Calor (N°39147 - 2015)","Regulaciones que deben ser cumplidas por toda persona empleadora que contrate personas trabajadoras para realizar labores al aire libre, que pueden estar expuestos a estrés térmico por calor","NA",8,"Capacitación ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Calor","Reglamento para la Prevención y Protección de las Personas Trabajadoras Expuestas a Estrés Térmico por Calor (N°39147 - 2015)","Regulaciones que deben ser cumplidas por toda persona empleadora que contrate personas trabajadoras para realizar labores al aire libre, que pueden estar expuestos a estrés térmico por calor","NA",9,"Aplicación de medidas sanitarias en caso de incumplimiento","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
["Calor","Reglamento para la Prevención y Protección de las Personas Trabajadoras Expuestas a Estrés Térmico por Calor (N°39147 - 2015)","Regulaciones que deben ser cumplidas por toda persona empleadora que contrate personas trabajadoras para realizar labores al aire libre, que pueden estar expuestos a estrés térmico por calor","NA",10,"Fecha a partir de la que rige ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
[]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Disposiciones generales del Convenio de Seguridad e Higiene en la Construcción y las Obras Públicas, para prevenir y controlar las condiciones de riesgo en la industria de la construcción.","TITULO I\nCapítulo único\nDisposiciones generales",1,"Definiciones de construcción","Ver definiciones en capítulo 1 del Reglamento de Construcciones "]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Disposiciones generales del Convenio de Seguridad e Higiene en la Construcción y las Obras Públicas, para prevenir y controlar las condiciones de riesgo en la industria de la construcción.","TITULO I\nCapítulo único\nDisposiciones generales",2,"Obligación de empresas e instituciones en cuanto a la Salud Ocupacional.","Ver definiciones en capítulo 1 del Reglamento de Construcciones "]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Disposiciones generales del Convenio de Seguridad e Higiene en la Construcción y las Obras Públicas, para prevenir y controlar las condiciones de riesgo en la industria de la construcción.","TITULO I\nCapítulo único\nDisposiciones generales",3,"De la Comisión de Salud Ocupacional.","Ver definiciones en capítulo 1 del Reglamento de Construcciones "]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Disposiciones generales del Convenio de Seguridad e Higiene en la Construcción y las Obras Públicas, para prevenir y controlar las condiciones de riesgo en la industria de la construcción.","TITULO I\nCapítulo único\nDisposiciones generales","4 al 6","Requisitos de Salud Ocupacional a cumplir antes del inicio de una obra de construcción","Ver definiciones en capítulo 1 del Reglamento de Construcciones "]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para administrar los materiales y áreas de almacenamiento","TITULO II. De las medidas de seguridad\nCAPITULO I\nAlmacenamiento de materiales",7,"Protecciones en zonas de paso","Ver definiciones en capítulo 1 del Reglamento de Construcciones "]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para administrar los materiales y áreas de almacenamiento","TITULO II. De las medidas de seguridad\nCAPITULO I\nAlmacenamiento de materiales","8 al 10, 12, 16, 17","Caracteríasticas y técnicas de almacenamiento","Ver definiciones en capítulo 1 del Reglamento de Construcciones "]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para administrar los materiales y áreas de almacenamiento","TITULO II. De las medidas de seguridad\nCAPITULO I\nAlmacenamiento de materiales",11,"Materiales pesados cercanos a zanjas o excavaciones","Ver definiciones en capítulo 1 del Reglamento de Construcciones "]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para administrar los materiales y áreas de almacenamiento","TITULO II. De las medidas de seguridad\nCAPITULO I\nAlmacenamiento de materiales",13,"Materiales tóxicos, corrosivos, inflamables o\nexplosivos","Ver definiciones en capítulo 1 del Reglamento de Construcciones "]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para administrar los materiales y áreas de almacenamiento","TITULO II. De las medidas de seguridad\nCAPITULO I\nAlmacenamiento de materiales",14,"Señalización/ rotulación","Ver definiciones en capítulo 1 del Reglamento de Construcciones "]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para administrar los materiales y áreas de almacenamiento","TITULO II. De las medidas de seguridad\nCAPITULO I\nAlmacenamiento de materiales",15,"Acopios de materiales en pisos superiores.","Ver definiciones en capítulo 1 del Reglamento de Construcciones "]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para administrar los materiales y áreas de almacenamiento","TITULO II. De las medidas de seguridad\nCAPITULO I\nAlmacenamiento de materiales",18,"Manejo manual de cargas","Ver definiciones en capítulo 1 del Reglamento de Construcciones "]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de demolición de edificaciones","CAPITULO II\nDe las demoliciones","19 al 24","Previsiones a  considerar antes de los trabajos","Ver Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926.850 (a), 1926.859(a)\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Demoliciones 1926.701(a), 703 y 706\nINTE 31-09-19-1997: demolición y remoción\n"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de demolición de edificaciones","CAPITULO II\nDe las demoliciones","25 al 27, 35","Protecciones en zonas de paso","Ver Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926.850 (a), 1926.859(a)\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Demoliciones 1926.701(a), 703 y 706\nINTE 31-09-19-1997: demolición y remoción\n"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de demolición de edificaciones","CAPITULO II\nDe las demoliciones",28,"Control de polvo","Ver Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926.850 (a), 1926.859(a)\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Demoliciones 1926.701(a), 703 y 706\nINTE 31-09-19-1997: demolición y remoción\n"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de demolición de edificaciones","CAPITULO II\nDe las demoliciones",29,"Protecciones de edificación ","Ver Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926.850 (a), 1926.859(a)\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Demoliciones 1926.701(a), 703 y 706\nINTE 31-09-19-1997: demolición y remoción\n"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de demolición de edificaciones","CAPITULO II\nDe las demoliciones",30,"Demolición por tracción","Ver Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926.850 (a), 1926.859(a)\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Demoliciones 1926.701(a), 703 y 706\nINTE 31-09-19-1997: demolición y remoción\n"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de demolición de edificaciones","CAPITULO II\nDe las demoliciones","31 al 34","Precauciones ante de demoliciones con máquinas.","Ver Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926.850 (a), 1926.859(a)\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Demoliciones 1926.701(a), 703 y 706\nINTE 31-09-19-1997: demolición y remoción\n"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de demolición de edificaciones","CAPITULO II\nDe las demoliciones","36, 37, 39","Manejo de escombros/ residuos","Reglamento de construcciones, Publicado en La Gaceta No. 56, Alcance 17 del 22 de marzo de 1983, Ed 1993. Art III-8. Materiales y escombros en la vía pública urbana. "]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de demolición de edificaciones","CAPITULO II\nDe las demoliciones","38, 40","Protecciones contra caída de objetos","Reglamento de construcciones, Publicado en La Gaceta No. 56, Alcance 17 del 22 de marzo de 1983, Ed 1993. Art III-8. Materiales y escombros en la vía pública urbana. "]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de demolición de edificaciones","CAPITULO II\nDe las demoliciones",41,"Demolición con explosivos","Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Explosivos y voladuras 1926.900(a)"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de excavaciones","CAPITULO III\nDe las excavaciones",42,"Previsiones a considerar antes de los trabajos","Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926.651(b), 1926, 652 Subpart P: Excavations\nVer INTE 31-10-01-1997: Excavaciones a cielos abiertos y subterráneos. Requisitos de seguridad.\nOSHA 2226, Excavations, Occupational Safety and Health\nAdministration, 2000\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Explosivos y voladuras 1926.900(a)"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de excavaciones","CAPITULO III\nDe las excavaciones","43, 44","Estabilización de  los taludes.","Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926.651(b), 1926, 652 Subpart P: Excavations\nVer INTE 31-10-01-1997: Excavaciones a cielos abiertos y subterráneos. Requisitos de seguridad.\nOSHA 2226, Excavations, Occupational Safety and Health\nAdministration, 2000\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Explosivos y voladuras 1926.900(a)"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de excavaciones","CAPITULO III\nDe las excavaciones",45,"Almacenamiento de materiales producto de excavaciones","Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926.651(b), 1926, 652 Subpart P: Excavations\nVer INTE 31-10-01-1997: Excavaciones a cielos abiertos y subterráneos. Requisitos de seguridad.\nOSHA 2226, Excavations, Occupational Safety and Health\nAdministration, 2000\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Explosivos y voladuras 1926.900(a)"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de excavaciones","CAPITULO III\nDe las excavaciones",46,"Consideraciones para la salida del personal","Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926.651(b), 1926, 652 Subpart P: Excavations\nVer INTE 31-10-01-1997: Excavaciones a cielos abiertos y subterráneos. Requisitos de seguridad.\nOSHA 2226, Excavations, Occupational Safety and Health\nAdministration, 2000\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Explosivos y voladuras 1926.900(a)"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de excavaciones","CAPITULO III\nDe las excavaciones","47 al 53","Requerimientos de los ademes horizontales o verticales","Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926.651(b), 1926, 652 Subpart P: Excavations\nVer INTE 31-10-01-1997: Excavaciones a cielos abiertos y subterráneos. Requisitos de seguridad.\nOSHA 2226, Excavations, Occupational Safety and Health\nAdministration, 2000\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Explosivos y voladuras 1926.900(a)"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de excavaciones","CAPITULO III\nDe las excavaciones",54,"Señalización/ rotulación","Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926.651(b), 1926, 652 Subpart P: Excavations\nVer INTE 31-10-01-1997: Excavaciones a cielos abiertos y subterráneos. Requisitos de seguridad.\nOSHA 2226, Excavations, Occupational Safety and Health\nAdministration, 2000\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Explosivos y voladuras 1926.900(a)"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de excavaciones","CAPITULO III\nDe las excavaciones",55,"Requerimientos para protecciones con barandas y rodapiés.","Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926.651(b), 1926, 652 Subpart P: Excavations\nVer INTE 31-10-01-1997: Excavaciones a cielos abiertos y subterráneos. Requisitos de seguridad.\nOSHA 2226, Excavations, Occupational Safety and Health\nAdministration, 2000\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Explosivos y voladuras 1926.900(a)"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de excavaciones","CAPITULO III\nDe las excavaciones",56,"Consideraciones para la ventilación","Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926.651(b), 1926, 652 Subpart P: Excavations\nVer INTE 31-10-01-1997: Excavaciones a cielos abiertos y subterráneos. Requisitos de seguridad.\nOSHA 2226, Excavations, Occupational Safety and Health\nAdministration, 2000\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Explosivos y voladuras 1926.900(a)"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de excavaciones","CAPITULO III\nDe las excavaciones",57,"Nichos de defensa","Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926.651(b), 1926, 652 Subpart P: Excavations\nVer INTE 31-10-01-1997: Excavaciones a cielos abiertos y subterráneos. Requisitos de seguridad.\nOSHA 2226, Excavations, Occupational Safety and Health\nAdministration, 2000\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Explosivos y voladuras 1926.900(a)"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de excavaciones","CAPITULO III\nDe las excavaciones",58,"Iluminación en trabajos subterráneos","Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926.651(b), 1926, 652 Subpart P: Excavations\nVer INTE 31-10-01-1997: Excavaciones a cielos abiertos y subterráneos. Requisitos de seguridad.\nOSHA 2226, Excavations, Occupational Safety and Health\nAdministration, 2000\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Explosivos y voladuras 1926.900(a)"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de excavaciones","CAPITULO III\nDe las excavaciones","59 al 61","Precauciones en uso de explosivos\nProtección contra proyección de piedras.\nProtocolo de detonación","Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926.651(b), 1926, 652 Subpart P: Excavations\nVer INTE 31-10-01-1997: Excavaciones a cielos abiertos y subterráneos. Requisitos de seguridad.\nOSHA 2226, Excavations, Occupational Safety and Health\nAdministration, 2000\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Explosivos y voladuras 1926.900(a)"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de excavaciones","CAPITULO III\nDe las excavaciones",62,"Instalación de tuberías en zanjas ","Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926.651(b), 1926, 652 Subpart P: Excavations\nVer INTE 31-10-01-1997: Excavaciones a cielos abiertos y subterráneos. Requisitos de seguridad.\nOSHA 2226, Excavations, Occupational Safety and Health\nAdministration, 2000\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Explosivos y voladuras 1926.900(a)"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de excavaciones","CAPITULO III\nDe las excavaciones","63, 66","Instalación de protecciones colectivas","Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926.651(b), 1926, 652 Subpart P: Excavations\nVer INTE 31-10-01-1997: Excavaciones a cielos abiertos y subterráneos. Requisitos de seguridad.\nOSHA 2226, Excavations, Occupational Safety and Health\nAdministration, 2000\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Explosivos y voladuras 1926.900(a)"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de excavaciones","CAPITULO III\nDe las excavaciones","64, 65","Uso de maquinaria","Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926.651(b), 1926, 652 Subpart P: Excavations\nVer INTE 31-10-01-1997: Excavaciones a cielos abiertos y subterráneos. Requisitos de seguridad.\nOSHA 2226, Excavations, Occupational Safety and Health\nAdministration, 2000\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Explosivos y voladuras 1926.900(a)"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de excavaciones","CAPITULO III\nDe las excavaciones",67,"Permisos especiales de operación","Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926.651(b), 1926, 652 Subpart P: Excavations\nVer INTE 31-10-01-1997: Excavaciones a cielos abiertos y subterráneos. Requisitos de seguridad.\nOSHA 2226, Excavations, Occupational Safety and Health\nAdministration, 2000\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Explosivos y voladuras 1926.900(a)"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de en concreto, albañilería y acabados","CAPITULO IV\nTrabajos en concreto armado, albañilería y acabados",68,"Consideraciones de las formaletas o enconfrados","Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926 Subpart Q: Concrete and Masonry Construction."]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de en concreto, albañilería y acabados","CAPITULO IV\nTrabajos en concreto armado, albañilería y acabados","69, 70","Sistemas de protección contra caídas\nCaída de objetos","Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926 Subpart Q: Concrete and Masonry Construction."]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de en concreto, albañilería y acabados","CAPITULO IV\nTrabajos en concreto armado, albañilería y acabados",71,"Protecciones en zonas de paso","Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926 Subpart Q: Concrete and Masonry Construction."]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de en concreto, albañilería y acabados","CAPITULO IV\nTrabajos en concreto armado, albañilería y acabados","del 72 al 74","Precauciones en manejo de materiales","Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926 Subpart Q: Concrete and Masonry Construction."]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de en concreto, albañilería y acabados","CAPITULO IV\nTrabajos en concreto armado, albañilería y acabados","75, 76","Precauciones  e Inspección en actividades de postensado","Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926 Subpart Q: Concrete and Masonry Construction."]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de en concreto, albañilería y acabados","CAPITULO IV\nTrabajos en concreto armado, albañilería y acabados","77, 78","Consideraciones en el transporte vertical de concreto con grúas.","Reglamento de construcciones, Publicado en La Gaceta No. 56, Alcance 17 del 22 de marzo de 1983, Ed 1993. Art III-7. Carga y descarga de materiales"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de en concreto, albañilería y acabados","CAPITULO IV\nTrabajos en concreto armado, albañilería y acabados","79, 80","Precauciones en las coladas de concreto:\nductos de transporte y vibradores.","Reglamento de construcciones, Publicado en La Gaceta No. 56, Alcance 17 del 22 de marzo de 1983, Ed 1993. Art III-7. Carga y descarga de materiales"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de en concreto, albañilería y acabados","CAPITULO IV\nTrabajos en concreto armado, albañilería y acabados","81, 82, ","Instalación de tapias de protección\nCaída de objetos","Protección objetos en caída/ protecciíon de aberturas 1926.501(c)(1) y (2)/ 1926.501(b)(14)"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de en concreto, albañilería y acabados","CAPITULO IV\nTrabajos en concreto armado, albañilería y acabados","del 83 al 87","Instalación de protecciones contra caídas\nCaída de personas a distinto nivel\nBarandillas, Sistema de Protección Personal contra Caídas Redes, EPP","INTE 31-09-20-2001: Sistema de protección contra la caída a desnivel de personas u objetos. Requisitos de seguridad\nProtección contra caídas  (29 CFR 1926.500-503)."]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para trabajos de en concreto, albañilería y acabados","CAPITULO IV\nTrabajos en concreto armado, albañilería y acabados",88,"Consideraciones en ambientes con ventilación insuficiente\nUso de EPP","INTE 31-09-20-2001: Sistema de protección contra la caída a desnivel de personas u objetos. Requisitos de seguridad\nProtección contra caídas  (29 CFR 1926.500-503)."]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para el uso, instalación y características que deben cumplir las escaleras, andamios y rampas","CAPITULO V\nEscaleras, andamios y rampas",89,"Aspectos técnicos:\ncolocación de escaleras","Reglamento de construcciones, Publicado en La Gaceta No. 56, Alcance 17 del 22 de marzo de 1983, Ed 1993.Artículo IV. 25.- Escaleras principales. \nArtículo IV. 26.- Escaleras de emergencia. "]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para el uso, instalación y características que deben cumplir las escaleras, andamios y rampas","CAPITULO V\nEscaleras, andamios y rampas",90,"Aspectos técnicos:\ncaracterísticas de escaleras provisionales","Ver INTE 31-09-04-2001: Escaleras, rampas y pasarelas. Requisitos de seguridad.                                                            Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926 Subpart X: Stairways and Ladders."]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para el uso, instalación y características que deben cumplir las escaleras, andamios y rampas","CAPITULO V\nEscaleras, andamios y rampas","91 al 94","Características ,precauciones de uso e inspección de escaleras de mano.","Ver INTE 31-09-04-2001: Escaleras, rampas y pasarelas. Requisitos de seguridad.                                                            Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926 Subpart X: Stairways and Ladders."]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para el uso, instalación y características que deben cumplir las escaleras, andamios y rampas","CAPITULO V\nEscaleras, andamios y rampas","95 al 101","Precauciones de uso e inspección en andamios\nPrecauciones de instalación\nAspectos técnicos: características, dimensiones, factor de seguridad","INTE 31-09-02-2000: Andamios, requisitos de seguridad\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926 Subpart L: Scaffolds."]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para el uso, instalación y características que deben cumplir las escaleras, andamios y rampas","CAPITULO V\nEscaleras, andamios y rampas","102 al 105","Precauciones de uso e inspección de andamios de suspensión\nPrecauciones de instalación\nAspectos técnicos: características, dimensiones, factor de seguridad","INTE 31-09-18-2002: Higiene y seguridad. Andamios colgantes, clasificación, dimensiones y usos.                               (OSHA) 1926 Subpart L: Scaffolds."]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para el uso, instalación y características que deben cumplir las escaleras, andamios y rampas","CAPITULO V\nEscaleras, andamios y rampas",103,"Requerimientos de protección contra caídas\n","Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926 Subpart L: Scaffolds."]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para el uso, instalación y características que deben cumplir las escaleras, andamios y rampas","CAPITULO V\nEscaleras, andamios y rampas",106,"Aspectos técnicos en andamios sobre ruedas","Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926 Subpart L: Scaffolds."]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para el uso, instalación y características que deben cumplir las escaleras, andamios y rampas","CAPITULO V\nEscaleras, andamios y rampas","107 al 110","Aspectos técnicos de andamios tubulares:\ncaracterísticas de los elementos, factor de seguridad, distancia a líneas eléctricas, requisitos mínimos","Ver INTE 31-09-13-1997: Higiene y seguridad. Andamios tubulares. Requisitos de seguridad. (OSHA) 1926 Subpart L: Scaffolds."]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Son las medidas de seguridad a tomar para el uso, instalación y características que deben cumplir las escaleras, andamios y rampas","CAPITULO V\nEscaleras, andamios y rampas","111 y,113","Aspectos técnicos de las rampas:\ndimensiones, requisitos","Reglamento de construcciones, Publicado en La Gaceta No. 56, Alcance 17 del 22 de marzo de 1983, Ed 1993.Artículo IV. 27.- Rampas.\nNormas OSHA  29 CFR 1926.502(b) y 29 CFR 1926 Subpart M"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Almacenamiento  y medidas de seguridad para el uso de explosivos","CAPITULO VI\nDe los explosivos\n","114-125","Describe características de almacenamiento, distancias, prohibiciones, ventilación, transporte, señalización y uso de los materiales explosivos tales como: mechas, detonadores, pólvoras y cualquier tipo de explosivos sean iniciadores, reforzadores y de rupturas, utilizados en las obras de construcción,\n","26 CFR 1926 Subpart U - Blasting and the Use of Explosives\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10806\n"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Instalaciones, requisitos y medidas de seguridad a cumplir en cuanto a los servicios higiénicos y sanitarios , así como la cantidad que deben existir de acuero al número de trabajadores","CAPITULO VII\nServicios higienicos, sanitarios y de bienestar\n","126-131","Características de los lugares de aseo en el trabajo como, vestidores, suministro de agua potable, prohibiciones para su trsasiego, inodoros, y servicio médico","C167 - Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167)\nwww.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C1671926\n26 CFR Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10908\n\n"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Medidas de seguridad y requisitos técnicos para el uso de dispositivos de levantamiento de cargas maquinaria para movimiento de cargas","CAPITULO VIII\nDel movimiento de cargas\n","132-146","Levantamiento de cargas con eslingas\nCódigo de señales\nInspección de cables de acero                                                                Características de los aparatos elevadores.                                         Angulos que deben formar las eslingas.                                               Protección a los cables de acero.                                                             Factores de seguridad de las cadenas y las cuerdas que utilizan. para el levantamientode cargas.                                                              Características de los ganchos.","1926 Subpart N - Helicopters, Hoists, Elevators, and Conveyors\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10928\nINTE 31-09-15-00 Manejo de materiales y equipos. Medidas generales"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas provisionales, así como las características específicas de sus componentes.","CAPITULO IX\nDe la electricidad\n","147-153","Condiciones generales de seguridad de las instalaciones eléctricas, diseño de los toma corrientes e interrupctores y protección de conductores eléctricos.","1926 CFR Subpart K - Electrical\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10701\n\n29 CFR 1910.147 lockout/tagout (LOTO) \n\nNFPA 70 y NFPA 70E\n"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Requisitos, selección de acuerdo a tareas específicas y cuidadospara el uso del EPP","TITULO III\nCAPITULO UNICO\nDel equipo de protección personal\n\n","154-176","Indica la necesidad de brindar capacitación en el uso de EPP y que el mismo se encuentre certificado. Indica los EPP de acuerdo a los distintos  tipos de trabajo","1926 Subpart E - Personal Protective and Life Saving Equipment\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10658\n\nCasco: NTC 1523, EN 397 , EN 12492\nANSI Z89.1 - 2003 \nAnteojos, caretas: ANSI Z87.1-2003\nCSA Z94.3-1993\nProtección respiratoria: NTC-1728, NTC-\n1584 NTC-1729, NTC- 2561, NTC- 3399, NTC-2992 OSHA- NIOSH TC-23C-1223\nANSI K-133,3 \nProtección auditiva: NTC- 2272\nOSHA-NIOSH CE EN 24869-1, ANSI S 3.19\nCalzado: NTC-1741, NTC-2380\nANSI-Z41-177\nProtección contra caídas: ANSI Z359-1992\nANSI A10.14-1991, CSA Z259.10-M90\nEN 358, EN 362\n\n"]
["Construcciones","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Manejo administrativo de la obra, gestión de  pólizas de Riesgos del Trabajo y cálculo de multas en caso de no acatamiento del patrono. ","TITULO IV\nCAPITULO UNICO\nDe la responsabilidad y las sanciones\n","176-186","Establece funciones de Consejo de Salud Ocupacional e INS, en la inspección y alcance de pólizas\nAdemás establece obligaciones de los trabajadores","1927 Subpart E - Personal Protective and Life Saving Equipment\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10658\n\nCasco: NTC 1523, EN 397 , EN 12492\nANSI Z89.1 - 2003 \nAnteojos, caretas: ANSI Z87.1-2003\nCSA Z94.3-1993\nProtección 鳠৲\u0000\u0000\uffff\uffff¸p\u0000\u0000ﾐચﾠચ鱀৲\u0000\u0000\uffff\uffff\u0014@\u0000\u0000ࢠঁࢬঁ餀৲\u0000\u0000\uffff\uffff\u0014@\u0000\u0000ࢠঁ࣌ঁ鰠৲\u0000\u0000\uffff\uffff¸p\u0000\u0000ﳠચﳰચ韀৲\u0000\u0000\uffff\uffff¸p\u0000\u0000ﴀચﴐચ靀৲\u0000\u0000\uffff\uffff¸p\u0000\u0000ﻰચ＀ચ鞠৲\u0000\u0000\uffff\uffff¸p\u0000\u0000０ચﰰચ霠৲\u0000\u0000\uffff\uffff\u0014@\u0000\u0000ࢠঁࢬঁ隠৲\u0000\u0000\uffff\uffff\u0014@\u0000\u0000ࢠঁ࣌ঁ需৲\u0000\u0000\uffff\uffff¸p\u0000\u0000ﱐચﱠચ隀৲\u0000\u0000\uffff\uffff¸p\u0000\u0000懲ચ切ચ鏠৲\u0000\u0000\uffff\uffff¸p\u0000\u0000塚ચ蘒ચ闠৲\u0000\u0000\uffff\uffff¸`\u0000\u0000ࢠঁ蘿ચ鉠৲\u0000\u0000\uffff\uffff\u0014@\u0000\u0000ࢠঁࢬঁ銀৲\u0000\u0000\uffff\uffff\u0014@\u0000\u0000ࢠঁ࣌ঁ釠৲\u0000\u0000\uffff\uffff¸p\u0000\u0000擄ચ裂ચ慠ࢗ\u0000\u0000\uffff\uffff¸p\u0000\u0000ﮠચ﬐ચ醠৲\u0000\u0000\uffff\uffff¸p\u0000\u0000à1Đ1釀৲\u0000\u0000\uffff\uffff¸p\u0000\u0000߰ʐଠʐ酀৲\u0000\u0000\uffff\uffff\u0014@\u0000\u0000ࢠঁࢬঁ鄀৲\u0000\u0000\uffff\uffff\u0014@\u0000\u0000ࢠঁ࣌ঁ鄠৲\u0000\u0000\uffff\uffff¸p\u0000\u0000鎀ʐ鏐ʐ฀৲\u0000\u0000\uffff\uffff"]
[]
["Electricidad","RTCR 458:2011 Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad (No 36979/2011)","Salvaguarda práctica de las personas y de los bienes, de los riesgos que se derivan de una inadecuada instalación eléctrica o del uso de materiales y equipos para el uso de la electricidad.             Aplica a toda instalación eléctrica nueva y a toda ampliación y remodelación.","Anexo B","176-186","Condiciones para que una instalación eléctrica sea considerada de peligro inminente o de alto riesgo.","International Standard IEC 60364-1: \nwww.iec-normen.de/dokumente/preview-pdf/info_iec60364-1%7Bed4.0%7Den_d.pdf"]
["Electricidad","RTCR 458:2011 Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad (No 36979/2011)","Salvaguarda práctica de las personas y de los bienes, de los riesgos que se derivan de una inadecuada instalación eléctrica o del uso de materiales y equipos para el uso de la electricidad.             Aplica a toda instalación eléctrica nueva y a toda ampliación y remodelación.","Anexo C","176-186","Listas de aspectos a evaluar para la verificación de las instalaciones eléctricas catalogadas de peligro inminente o de alto riesgo.","International Standard IEC 60364-1: \nwww.iec-normen.de/dokumente/preview-pdf/info_iec60364-1%7Bed4.0%7Den_d.pdf"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para la seguridad práctica de ellos en su empleo.","I-2","I-1.1","Definiciones de temas eléctricos.","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para la seguridad práctica de ellos en su empleo.","I Exigencias Generales para las Instalaciones Eléctricas","I-3.7.1                     I-3.7.2                       I-3.7.3","Aberturas no utilizadas, Encerramientos por debajo de la superficie, Integridad de los equipos y conexiones eléctricas.","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para la seguridad práctica de ellos en su empleo.","I Exigencias Generales para las Instalaciones Eléctricas","I-8.1.1.2                 I-8.1.1.3                 I-8.1.2                         I-8.1.3                            I-8.1.4                                  I-8.1.6.1                     I-8.1.6.2                      1-8.2                                       ","Ancho del espacio de trabajo, Altura del espacio de trabajo, Espacios Libres, Acceso y entrada al espacio de trabajo, Iluminación, Interior (espacio dedicado a la instalación eléctrica, Sistemas extraños, Protección con aspersor), Exterior, Resguardo de partes energizadas, Prevención contra daños físicos, Señales de advertencia.","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para la seguridad práctica de ellos en su empleo.","I Exigencias Generales para las Instalaciones Eléctricas","1-9.2                                                      1-9.3                           1-9.4                             1-9.5","Encerramiento para instalaciones eléctricas. Espacio de trabajo alrededor de los equipos. Entrada y acceso al espacio de trabajo.                      Espacio de trabajo y resguardo.","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para la seguridad práctica de ellos en su empleo.","II Diseño y Protección de Alambrado","2-3.2                         2-3.2                     2-3.4","Distancias de seguridad al suelo.  Distancia de seguridad a las aberturas de edificaciones.","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para la seguridad práctica de ellos en su empleo.","II Diseño y Protección de Alambrado","2-5.2.1.2","Dispositivos de protección","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para la seguridad práctica de ellos en su empleo.","III Métodos de alambrado, componentes y equipos para uso general","3-1.2.3.6                   3-1.2.3.8","Protección de las bombillas.Protección contra daños accidentales.","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para la seguridad práctica de ellos en su empleo.","III Métodos de alambrado, componentes y equipos para uso general","3-10.1","Partes energizadas (portabombillas, lugares húmedos y mojados)","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para la seguridad práctica de ellos en su empleo.","III Métodos de alambrado, componentes y equipos para uso general","3-10.4.7","Resguardo de partes energizadas (partes energizadas resguardadas contra contacto accidental, señal de advertencia)","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para la seguridad práctica de ellos en su empleo.","III Métodos de alambrado, componentes y equipos para uso general","3-10.5.6","Entradas, tuberías de agua y accesorios, almacenamiento en bóvedas.","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para la seguridad práctica de ellos en su empleo.","IV Equipos e instalaciones de propósito específico","4-1.0","Avisos luminosos e iluminación de contorno (medios de desconexión, contorno).","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para la seguridad práctica de ellos en su empleo.","IV Equipos e instalaciones de propósito específico","4-2.3","Distancia de seguridad (partes energizadas)","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para la seguridad práctica de ellos en su empleo.","IV Equipos e instalaciones de propósito específico","4.3","Ascensores, pequeños ascensores de carga, escaleras y pasillos mecánicos, ascensores y elevadores para sillas de ruedas (avisos de advertencia de varios medios de desconexión).","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para la seguridad práctica de ellos en su empleo.","IV Equipos e instalaciones de propósito específico","4-7.2","Resguardo, puesta a tierra y rotulado","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para la seguridad práctica de ellos en su empleo.","IV Equipos e instalaciones de propósito específico","4-11.2.2","Distancias de seguridad a conductores aéreos","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para la seguridad práctica de ellos en su empleo.","V Lugares (clasificados como) peligrosos, Clase: I,II y III, Divisiones: 1 y 2, y Clase I, Zonas: 0,1 y 2.","5-1.1                    5-1.2                  5-1.3","Lugares clase I. Lugares clase II. Lugares clase III.","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para la seguridad práctica de ellos en su empleo.","V Lugares (clasificados como) peligrosos, Clase: I,II y III, Divisiones: 1 y 2, y Clase I, Zonas: 0,1 y 2.","5-4.4","Técnicas de protección","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para la seguridad práctica de ellos en su empleo.","V Lugares (clasificados como) peligrosos, Clase: I,II y III, Divisiones: 1 y 2, y Clase I, Zonas: 0,1 y 2.","5-4.7","Agrupación y clasificación","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para la seguridad práctica de ellos en su empleo.","VI Sistemas especiales","6.2","Sistemas de emergencia (alambrado, iluminación, señales).","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Prácticas y procedimientos de trabajo relacionados con la seguridad eléctrica para los empleados que laboran en este ambiente.","PARTE II, Capítulo I.","1-5.1                            1-5.2                               1-5.3                           1-5.4","Entrenamiento de Seguridad, Tipo de entrenamiento, procedimientos de emergencia, entrenamiento del empleado.","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Prácticas y procedimientos de trabajo relacionados con la seguridad eléctrica para los empleados que laboran en este ambiente.","PARTE II, Capítulo II (Exigencias generales para la ejecución de trabajos eléctricos).","2-1.0                          2-1.2","Trabajo en o cerca de conductores y partes de circuitos eléctricos, Trabajo en o cerca de conductores o partes de circuitos eléctricos desenergizados, a los que se les han instalado dispositivos de candado/etiquetado.","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Prácticas y procedimientos de trabajo relacionados con la seguridad eléctrica para los empleados que laboran en este ambiente.","PARTE II, Capítulo II (Exigencias generales para la ejecución de trabajos eléctricos).","2-1.3","Trabajo en o cerca de conductores o partes de circuitos eléctricos expuestos que están o pueden llegar a estar energizados (análisis del peligro de relámpago, frontera de protección contra relámpago, ropa de protección y EPP para la aplicación con el análisis de peligro de relámpago).","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Prácticas y procedimientos de trabajo relacionados con la seguridad eléctrica para los empleados que laboran en este ambiente.","PARTE II, Capítulo II (Exigencias generales para la ejecución de trabajos eléctricos).","2.2","Trabajo en o cerca de líneas aéreas no aisladas (no aisladas y energizadas, distancias de aproximación para personas no calificadas, desenergización o resguardo).","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Prácticas y procedimientos de trabajo relacionados con la seguridad eléctrica para los empleados que laboran en este ambiente.","PARTE II, Capítulo II (Exigencias generales para la ejecución de trabajos eléctricos).","2.2.5","Vehículos y equipos mecánicos (distancia de seguridad)","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Prácticas y procedimientos de trabajo relacionados con la seguridad eléctrica para los empleados que laboran en este ambiente.","PARTE II, Capítulo II (Exigencias generales para la ejecución de trabajos eléctricos).","2.3","Programa de Seguridad Eléctrica (controles del programa de seguridad eléctrica, procedimientos del programa de seguridad eléctrica, procedimiento de evaluación peligro/riesgo, instructivo de trabajo, condición de alerta, trabajo a ciegas, iluminación, elementos conductivos que se llevan vestidos, materiales conductivos, herramientas y equipos que se manipulan, herramientas y equipos aislados, blindajes de protección, escaleras portátiles, espacios confinados o encerrado, enclaamientos de seguridad, tareas de limpieza,uso ocasional de materiales inflamables, modificación de la protección contra sobrecorriente, anticipación a la falla).","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Prácticas y procedimientos de trabajo relacionados con la seguridad eléctrica para los empleados que laboran en este ambiente.","PARTE II, Capítulo III (Equipos de protección personal y otros equipos de protección).","3-2.0                      3-3.0","Cuidado del EPP                                                                                                Equipo de protección personal (movibilidad y visibilidad, Protección cabeza, cara, cuello y mentón, Protección de los ojos, cuerpo, manos, brazos, pies y piernas, Selección del EPP, Matriz de ropa de protección y EPP, Características de la ropa de protección, factores de selección de ropa de protección, capas, capas exteriores, capas internas, cubrimiento, ajuste de la ropa, interferencia, EPP contra relámpago de arco, Cuidado y mantenimiento de ropa RLL y trajes de arco RLL, Características del material de la ropa, Ropa no permitida).","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Prácticas y procedimientos de trabajo relacionados con la seguridad eléctrica para los empleados que laboran en este ambiente.","PARTE II, Capítulo III (Equipos de protección personal y otros equipos de protección).","3-4.0","Otros equipos de protección (herramientas aisladas, Puesta a tierra de protección temporal de equipos, Escaleras no conductivas, Equipos con caucho aislante, Equipos de protección de plástico con valor nominal de tensión, Barreras físicas o mecánicas, Señales y etiquetas de seguridad, Barricadas, Técnicas alternas para alertar, Instrumentos y equipos de prueba).","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Prácticas y procedimientos de trabajo relacionados con la seguridad eléctrica para los empleados que laboran en este ambiente.","PARTE II, Capítulo IV (Uso de específicos equipos y prácticas de trabajo relacionados con la seguridad).","4-1.0                               4-2.0                             4-3.0","Uso de instrumentos y equipos de prueba.                          Energización y desenergización de circuitos eléctricos de potencia.                                                Equipo eléctrico portátil         ","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Prácticas y procedimientos de trabajo relacionados con la seguridad eléctrica para los empleados que laboran en este ambiente.","PARTE II, Capítulo V (Prácticas y dispositivos candado/etiqueta).","5-1.1                          ","Principios de la ejecución de candado/etiqueta           ","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Prácticas y procedimientos de trabajo relacionados con la seguridad eléctrica para los empleados que laboran en este ambiente.","PARTE II, Capítulo V (Prácticas y dispositivos candado/etiqueta).","5-1.3","Procedimientos de control de los peligros de la energía eléctrica (individual, candado/etiqueta simple y candado/etiqueta complejo).","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Prácticas y procedimientos de trabajo relacionados con la seguridad eléctrica para los empleados que laboran en este ambiente.","PARTE II, Capítulo V (Prácticas y dispositivos candado/etiqueta).","5-3.3                          5-3.4","Dispositivos de candado. Dispositivos de etiqueta","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Prácticas y procedimientos de trabajo relacionados con la seguridad eléctrica para los empleados que laboran en este ambiente.","PARTE II, Capítulo V (Prácticas y dispositivos candado/etiqueta).","5-4.0","Procedimientos (Personas expuestas, Elementos de Control).","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Requisitos prácticos de seguridad relacionados con el mantenimiento de equipos e instalaciones eléctricas en los lugares de trabajo.","PARTE III, Capítulo II (Requisitos generales de mantenimiento)","2-3                                2-5                                2-6                               2-7                                  2-9                             ","Espacios alrededor de equipos eléctricos. Protección de partes energizadas.  Seguridad de equipos. Espacios libres.Señales de prevención.","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Requisitos prácticos de seguridad relacionados con el mantenimiento de equipos e instalaciones eléctricas en los lugares de trabajo.","PARTE III, Capítulo XI (Equipo de seguridd y protección personal)","11-1.0                            11-2.0","Requisitos de mantenimeinto de los equipos de seguridad y protección personal. Inspección y prueba de equipos de protección y herramientas de protección                  ","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad eléctrica, utilizadas en los tipos de áreas de celdas electrolíticas de la parte I.","PARTE IV, Capítulo II (Prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad para celdas electrolíticas)","2-2.2                                      2-3.0                          2-4.0                        2-5.0","Resguardo. Entrenamiento de seguridad.Entrenamiento de empleados.Resguardo de los empleados en la línea de la zona de trabajo de celdas.","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad eléctrica.","PARTE IV, Capítulo III (Requisitos de seguridad relacionados con baterías y cuartos de baterías)","3-5.6                            3-7.6                            3-8.0","Iluminación. Señales de advertencia. Equipo de protección personal.","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Uso de lásers en laboratorios y taller.","PARTE IV, Capítulo IV (Prácticas seguras de trabajo relacionadas con el usi de lásers)","4-3.0                                   4-4.0","Entrenamiento de Seguridad.Salvaguardia de los empleados en el área de operación de láser.                               ","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Código Eléctrico (No 36979/2011)","Prácticas de seguridad relacionadas con el trabajo alrededor de equipo electrónico de potencia.","PARTE IV, Capítulo V (Prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad: equipo electrónico de seguridad)","5-5.0                       5-6.0                       5-7.0                 ","Peligros asociados con equipos electrónicos de potencia (Resultados de la corriente de frecuencia de potencia, Resultados de la corriente continua, Resultados de la tensión, Resultados de contacto de corta duración, Efectos de forma de onda y descarga capacitiva) Peligros asociados con equipos electrónicos de potencia.                                                                 Medidas específicas para el personal de seguridad. ","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Ley General de Electricidad Expediente No. 17.812","Promueve el desarrollo eléctrico del país con base en energías renovables, garantizando precios competitivos y calidad en el servicio, aprovechando las ventajas competitivas del modelo actual e incorporando la competencia regulada en el mercado eléctrico mayorista, consolidando la universalidad y solidaridad del servicio de forma no discriminatoria y modernizando las redes eléctricas.","Todo","Todo","Regulación de los productos y servicios eléctricos para satisfacer la demanda eléctrica nacional. Estos productos y servicios y sus características, provienen de las actividades de generación, transmisión, distribución, intercambios internacionales y la gestión económica y técnica del sistema eléctrico. Asimismo, pretende modernizar y fortalecer la estructura institucional del subsector electricidad y del sector energía.\n \nEstán sometidas a la presente Ley todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que produzcan, transmitan, almacenen, distribuyan electricidad en las redes eléctricas nacionales o internacionales o que operen o hagan uso de los productos, bienes o servicios que componen el subsector electricidad.","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
["Electricidad","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Condiciones generales de seguridad e higiene en que obligatoriamente deben realizarse las labores en todos los centros de trabajo, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud, la integridad corporal y la moralidad de los trabajadores.","Capítulo IV, De la Electricidad.","51.0","Las máquinas, aparatos e instalaciones eléctricas deberán satisfacer las medidas de seguridad fijadas por los reglamentos específicos existentes o que al efecto se dicten.","Manual para el Instructor: El entrenamiento de la Seguridad Eléctrica para la Industria Manufacturera: www.osha.gov/dte/grant_materials/fy10/sh-20999 10/electrical_safety_manual_sp.pdf"]
["Electricidad","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Condiciones generales de seguridad e higiene en que obligatoriamente deben realizarse las labores en todos los centros de trabajo, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud, la integridad corporal y la moralidad de los trabajadores.","Capítulo IV, De los generadores y transformadores","52.0","Los generadores y transformadores eléctricos situados en los lugares de trabajo, deberán sujetarse a las medidas de protección para motores de toda clase señalados en el articulo 38 del presente Reglamento. Las medidas de seguridad contenidas en este Reglamento, igualmente se aplicarán a los centros productores, transformadores o distribuidores de energía eléctrica, de acuerdo con las exigencias de cada uno de ellos.","Los 4 puntos de atención a la salud y seguridad en construcción: www.osha.gov/dte/grant_materials/fy07/sh-16586-07/4_electrical_safety_trainer_guide_spanish.pdf"]
["Electricidad","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Condiciones generales de seguridad e higiene en que obligatoriamente deben realizarse las labores en todos los centros de trabajo, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud, la integridad corporal y la moralidad de los trabajadores.","Capítulo IV","53 al 56"," Riesgos de la Electricidad (Seguridad de las líneas conductoras de energía eléctrica, transformadores, interruptores, operaciones y reparaciones).","OSHA 1917 y en el 12 OSHA 1918, hacen referencia a las normas de electricidad de la industria general de la Subparte S del 4 OSH 1910. "]
["Electricidad","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Condiciones generales de seguridad e higiene en que obligatoriamente deben realizarse las labores en todos los centros de trabajo, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud, la integridad corporal y la moralidad de los trabajadores.","Capítulo IV","56 al 64","Líneas Conductoras de Energía Eléctrica (Desconexión y aislación, personal competente, escaleras, trepadores y cinturones de seguridad apropiados, herramientas con material aislante).","OSHA 1917 y en el 12 OSHA 1918, hacen referencia a las normas de electricidad de la industria general de la Subparte S del 4 OSH 1910. "]
[]
["Emergencias","Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (No. 8488/2005)","Garantizar la reducción de las causas del riesgo,  así como el manejo oportuno, coordinado y eficiente de las situaciones de emergencia.","Capítulo 2. Política de gestión del riesgo","10\n12","Instancias de la coordinación de emergencias.\nPreparativos para emergencias en centros de trabajo y sitios de afluencia masiva de personas.","Argentina cuenta con un \"sistema nacional de emergencia provocadas por catástrofes climáticas y ambientales\" Indica de forma precisa los papeles de cada organismo gubernamental del país.\nwww.sgp.gov.ar/contenidos/ag/paginas/opp/docs/2005/09_OPP_2005_EMERGENCIAS_Y_CAT.pdf"]
["Emergencias","Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (No. 8488/2005)","Garantizar la reducción de las causas del riesgo,  así como el manejo oportuno, coordinado y eficiente de las situaciones de emergencia.","Capítulo 5. Declaración de emergencia","29-31\n33-36","Declaración de estado de emergencia, Fases para la atención de una emergencia, Efectos de la declaración de emergencia.\nCoordinación obligatoria interinstitucional y colaboración de particulares y entidades privadas, Potestad de imponer restricciones temporales, Expropiación sin previa indemnización al mediar declaración de emergencia, Potestad de imposición de servidumbres, ocupación, derribo o restricción","Argentina cuenta con un \"sistema nacional de emergencia provocadas por catástrofes climáticas y ambientales\" Indica de forma precisa los papeles de cada organismo gubernamental del país.\nwww.sgp.gov.ar/contenidos/ag/paginas/opp/docs/2005/09_OPP_2005_EMERGENCIAS_Y_CAT.pdf"]
["Emergencias","Declaratoria del Servicio de Hidrantes como Servicio Público (No. 8641/2008)","Responsabilidades del mantenimiento e instalación de hidrantes en Costa Rica.","Capítulo 1. Declaratoria como servicio público",1,"Declárase servicio público la instalación, el desarrollo, la operación y el mantenimiento de los hidrantes.","En Colombia cuentan con un decreto 302 sobre instalación de hidrantes públicos en la cabecera municipal, centros poblados,  y parques turísticos indica la cantidad de hidrantes que debe tener cada sector en función de su actividad.\nwww.quimbaya-quindio.gov.co/apc-aa-files/63393163363963363631373930643361/DECRETO_HIDRANTES.pdf"]
["Emergencias","Declaratoria del Servicio de Hidrantes como Servicio Público (No. 8641/2008)","Responsabilidades del mantenimiento e instalación de hidrantes en Costa Rica.","Capítulo 1. Declaratoria como servicio público",2,"El desarrollo de la red de hidrantes, su instalación, operación y mantenimiento, serán responsabilidad de los operadores de los sistemas de distribución del servicio de agua potable, públicos o privados, según el área concesionada.  ","En Colombia cuentan con un decreto 302 sobre instalación de hidrantes públicos en la cabecera municipal, centros poblados,  y parques turísticos indica la cantidad de hidrantes que debe tener cada sector en función de su actividad.\nwww.quimbaya-quindio.gov.co/apc-aa-files/63393163363963363631373930643361/DECRETO_HIDRANTES.pdf"]
["Emergencias","Declaratoria del Servicio de Hidrantes como Servicio Público (No. 8641/2008)","Responsabilidades del mantenimiento e instalación de hidrantes en Costa Rica.","Capítulo 1. Declaratoria como servicio público",7,"Reforma del artículo 87 de la Ley de construcciones, Nº 833, indica que cada entidad que construya urbanizaciones, centros comerciales, multifamiliares, construcciones sujetas al régimen de propiedad horizontal, industria y comercio, en general deberá instalar los hidrantes","En Colombia cuentan con un decreto 302 sobre instalación de hidrantes públicos en la cabecera municipal, centros poblados,  y parques turísticos indica la cantidad de hidrantes que debe tener cada sector en función de su actividad.\nwww.quimbaya-quindio.gov.co/apc-aa-files/63393163363963363631373930643361/DECRETO_HIDRANTES.pdf"]
["Emergencias","Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes como Servicio Público y Reforma de Leyes Conexas, N° 8641 (No. 35206/2009)","Regular la instalación, desarrollo, operación y mantenimiento de los hidrantes","Capítulo I. Disposiciones generales","2\n8","Definiciones\nColor oficial del hidrante (rojo para red privada, amarillo para red pública).","En Colombia cuentan con un decreto 302 sobre instalación de hidrantes públicos en la cabecera municipal, centros poblados,  y parques turísticos indica la cantidad de hidrantes que debe tener cada sector en función de su actividad.\nwww.quimbaya-quindio.gov.co/apc-aa-files/63393163363963363631373930643361/DECRETO_HIDRANTES.pdf"]
["Emergencias","Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes como Servicio Público y Reforma de Leyes Conexas, N° 8641 (No. 35206/2009)","Regular la instalación, desarrollo, operación y mantenimiento de los hidrantes","Capitulo V. Uso de los hidrantes en actividades preventivas","18\n19\n22","Situaciones de emergencia (coordinación con respecto al acueducto).\nPrácticas y Simulacros (El cuerpo de bomberos con el administrador del sistema de acueductos)\nUso de hidrantes privados","En Colombia cuentan con un decreto 302 sobre instalación de hidrantes públicos en la cabecera municipal, centros poblados,  y parques turísticos indica la cantidad de hidrantes que debe tener cada sector en función de su actividad.\nwww.quimbaya-quindio.gov.co/apc-aa-files/63393163363963363631373930643361/DECRETO_HIDRANTES.pdf"]
["Emergencias","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establecer las condiciones generales de seguridad e higiene en que obligatoriamente deben realizarse las labores en todos los centros de trabajo, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud, la integridad corporal y la moralidad de los trabajadores.","CAPITULO I: De las condiciones generales de los locales y ambiente de trabajo",13,"Características de las escaleras de emergencia para los edificios","En México se cuenta con la  NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo Condiciones\nde seguridad: En este reglamento se establecen las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, esto en función de la arquitectura mexicana lo que facilita la implementación y verificación de los lineamientos.\nwww.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-001.pdf"]
["Emergencias","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establecer las condiciones generales de seguridad e higiene en que obligatoriamente deben realizarse las labores en todos los centros de trabajo, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud, la integridad corporal y la moralidad de los trabajadores.","CAPITULO I: De las condiciones generales de los locales y ambiente de trabajo",19,"De las salidas de emergencia","En México se cuenta con la  NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo Condiciones\nde seguridad: En este reglamento se establecen las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, esto en función de la arquitectura mexicana lo que facilita la implementación y verificación de los lineamientos.\nwww.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-001.pdf"]
["Emergencias","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establecer las condiciones generales de seguridad e higiene en que obligatoriamente deben realizarse las labores en todos los centros de trabajo, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud, la integridad corporal y la moralidad de los trabajadores.","CAPITULO VII: De la extinción de incendios",79,"Instalaciones necesarias para un local con peligro de incendio","En México se cuenta con la  NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo Condiciones\nde seguridad: En este reglamento se establecen las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, esto en función de la arquitectura mexicana lo que facilita la implementación y verificación de los lineamientos.\nwww.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-001.pdf"]
["Emergencias","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establecer las condiciones generales de seguridad e higiene en que obligatoriamente deben realizarse las labores en todos los centros de trabajo, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud, la integridad corporal y la moralidad de los trabajadores.","CAPITULO ÚNICO: De los botiquines y la enfermería",98,"Equipamiento para la atención de primeros auxilios","En México se cuenta con la  NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo Condiciones\nde seguridad: En este reglamento se establecen las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, esto en función de la arquitectura mexicana lo que facilita la implementación y verificación de los lineamientos.\nwww.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-001.pdf"]
["Emergencias","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establecer las condiciones generales de seguridad e higiene en que obligatoriamente deben realizarse las labores en todos los centros de trabajo, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud, la integridad corporal y la moralidad de los trabajadores.","CAPITULO ÚNICO: De los botiquines y la enfermería",100,"Enfermería en un centro de trabajo","En México se cuenta con la  NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo Condiciones\nde seguridad: En este reglamento se establecen las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, esto en función de la arquitectura mexicana lo que facilita la implementación y verificación de los lineamientos.\nwww.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-001.pdf"]
["Emergencias","Reforma Reglamento General de los Riesgos del Trabajo y Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo\n(Decreto 39611 / 2016)","Reforma del artículo 24 y adiciónese el articulo 24 bis del Decreto Ejecutivo No. 13466-1982 \"Reglamento General de los Riesgos del Trabajo","N/A","24\n24 bis","Contenido del botiquín\nMínimo de botiquines y señalización del mismo, definiciones, requisitos de botiquín y personal.","En México se cuenta con la  NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo Condiciones\nde seguridad: En este reglamento se establecen las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, esto en función de la arquitectura mexicana lo que facilita la implementación y verificación de los lineamientos.\nwww.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-001.pdf"]
["Emergencias","Reglamento para la Elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional en el Sector Público de Costa Rica (No. 36499/2011)","Establecer los lineamientos para que todas las instituciones de la Administración Pública logren formular, actualizar e implementar un Programa de Gestión Ambiental Institucional \"PGAI\"","CAPÍTULO I: Programas de Gestión Ambiental Institucional\n",2,"Definición de un Programa de Gestión Ambiental Institucional","N/A"]
["Emergencias","Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios\n(No. 022/2013)","Regula los aspectos generales sobre seguridad humana y protección contra incendios.","N/A","3 al 4\n7 al 8","Requerimientos generales y requisitos específicos por ocupación.\nTablas e imágenes","Normativa NFPA 10: Extintores portátiles: Esta norma ha sido la base para la constitución de los estándares del Manual de disposiciones técnicas generales sobre seguridad humana y protección contra incendios.\n\nNormativa NFPA 600: Brigadas de Emergencias Industriales\n\nNorma NFPA 101: Seguridad Humana\n"]
["Emergencias","Reglamento sobre Valores Guía en Suelos para Descontaminación de Sitios Afectados por Emergencias Ambientales y Derrames (No 37757/2013)","Establecer el listado de sustancias químicas y los valores guía a partir de los cuales se podrían provocar alteraciones perjudiciales a la calidad del suelo, a fin de evitar daños a la salud pública y al ambiente; así como establecer los procedimientos administrativos para la gestión del riesgo en casos de contaminación de suelo y medios con los que éste tenga contacto.\n","CAPÍTULO II: Valores guía para sustancias químicas en suelos","6 al 7","Las concentraciones máximas permisibles o tolerables en un ambiente determinado.","Guía de Respuesta en caso de Emergencia para el transporte de www.sise.co.cr/normativa/guia.pdf\n"]
["Emergencias","Reglamento sobre Valores Guía en Suelos para Descontaminación de Sitios Afectados por Emergencias Ambientales y Derrames (No 37757/2013)","Establecer el listado de sustancias químicas y los valores guía a partir de los cuales se podrían provocar alteraciones perjudiciales a la calidad del suelo, a fin de evitar daños a la salud pública y al ambiente; así como establecer los procedimientos administrativos para la gestión del riesgo en casos de contaminación de suelo y medios con los que éste tenga contacto.\n","CAPÍTULO III: Sistemas de control y monitoreo, métodos de análisis, de muestreo y periodos de medición","8 al 11","Reporte y monitoreo.\nMétodos de análisis y métodos de muestreo.\nDe las condiciones para realizar los muestreos.","Guía de Respuesta en caso de Emergencia para el transporte de www.sise.co.cr/normativa/guia.pdf\n"]
["Emergencias","Reglamento sobre Valores Guía en Suelos para Descontaminación de Sitios Afectados por Emergencias Ambientales y Derrames (No 37757/2013)","Establecer el listado de sustancias químicas y los valores guía a partir de los cuales se podrían provocar alteraciones perjudiciales a la calidad del suelo, a fin de evitar daños a la salud pública y al ambiente; así como establecer los procedimientos administrativos para la gestión del riesgo en casos de contaminación de suelo y medios con los que éste tenga contacto.\n","CAPÍTULO IV: Reportes y control estatal","12 al 17","Presentación de los reportes de monitoreo, Presentación y elaboración del informe de muestreo e informe de laboratorio, Costos de elaboración del Plan de Remediación y Reportes de\nmonitoreo, Control estatal de los reportes de monitoreo, Control, Casos especiales.","Guía de Respuesta en caso de Emergencia para el transporte de www.sise.co.cr/normativa/guia.pdf\n"]
["Emergencias","Reglamento sobre Valores Guía en Suelos para Descontaminación de Sitios Afectados por Emergencias Ambientales y Derrames (No 37757/2013)","Establecer el listado de sustancias químicas y los valores guía a partir de los cuales se podrían provocar alteraciones perjudiciales a la calidad del suelo, a fin de evitar daños a la salud pública y al ambiente; así como establecer los procedimientos administrativos para la gestión del riesgo en casos de contaminación de suelo y medios con los que éste tenga contacto.\n","CAPÍTULO V: Medidas especiales y sanciones","18 al 19","De las medidas especiales, Sanciones","Guía de Respuesta en caso de Emergencia para el transporte de www.sise.co.cr/normativa/guia.pdf\n"]
["Emergencias","Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos (No. 24715/1995)","Regular el transporte de productos peligrosos\nde carácter tóxico, comburente, inflamable, corrosivo, irritante, explosivo u otros\n","CAPITULO IV: Procedimientos para casos de emergencia, accidente o avería","66 al 73","\nDerrame o fugas, definición de eventos peligrosos, notificación de derrame, medidas adoptadas por chofer, entidades presentes en la emergencia, responsable del derrame, operaciones de trasbordo de material.","En México se cuenta con la norma  “Transporte Terrestre de materiales y residuos peligrosos\" en donde cuenta con un compendio que indica los aspectos básicos y específicos para la revisión, señalización y transporte de sustancias químicas.\nwww.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/marco-normativo-aplicable-al-autotransporte-federal/materiales-y-residuos-peligrosos/"]
["Emergencias","Reglamento sobre Protección Contras las Radiaciones Ionizantes\n(No. 24037/1995)","Establece los criterios tendientes a proteger la salud de la población de los riesgos radiológicos que puedan derivarse del empleo de las radiaciones ionizantes y actividades afines.","CAPITULO XX: De las emergencias radiológicas","101 al 106","De procedimiento y comunicación en caso de una emergencia","En el Reino Unido el HSE cuenta con la norma \"Radiation (Emergency Preparedness and Public Information) Regulations 2001\" en donde es aplicable a una amplia gama de lugares de trabajo donde indica las emisiones mínimas que debe contar cada lugar de trabajo.\nwww.hse.gov.uk/radiation/ionising/reppir.htm"]
["Emergencias","Código Sísmico de Costa Rica 2010 (No. 37070/2012)","Establece los criterios técnicos, estructurales de las construcciones de Costa Rica. Además indica el tipo de edificaciones a partir de coeficientes sísmicos que indican las capacidades de la estructura a raíz de estudios preliminares.","N/A","N/A","Planificación previa de las estructuras en función de las emergencias del país, preparando las edificaciones en caso de sismo con el fin de evitar colapsos.","En Chile con la ley 20071 Registro Nacional de Revisores independientes de Obras de Edificación. Uno de los rubros importantes es el título III donde se menciona de infracciones y sanciones en donde se puede suspender construcciones hasta tres anos.\nwww.leychile.cl/Navegar?idNorma=244229"]
["Emergencias","Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica\n(No. 8228/2002)","Función del Benemérito Cuerpo de Bomberos","CAPÍTULO I: Del Cuerpo de Bomberos","3 al 7","\nDeclaratoria de interés público, definiciones, funciones, Excepciones, Organización.","N/A"]
["Emergencias","Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica\n(No. 8228/2002)","Función del Benemérito Cuerpo de Bomberos","CAPÍTULO II:De la prevención y atención de emergencias","10 al 12","Plan básico, Colaboración ante la emergencia, Sometimiento al mando de la emergencia.","N/A"]
["Emergencias","Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica\n(No. 8228/2002)","Función del Benemérito Cuerpo de Bomberos","CAPÍTULO III:Prevención contra incendios y otras emergencias","13 al 14\n16 al 17\n19\n21 al 22","Obligación de prevenir,Requerimientos técnicos en edificaciones\nEquipos de detección de incendios, Inspecciones.\nInformación sobre las condiciones de la amenaza \nAviso de materiales peligrosos y Brigadas contra incendio","N/A"]
["Emergencias","Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica\n(No. 8228/2002)","Función del Benemérito Cuerpo de Bomberos","CAPÍTULO IV: Protección contra incendios y otras emergencias","23 al 26","Servicio sin distinciones, Abastecimiento de agua, Manejo de desechos, Transporte de materiales peligrosos","N/A"]
["Emergencias","Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica\n(No. 8228/2002)","Función del Benemérito Cuerpo de Bomberos","CAPÍTULO V:Prohibiciones y sanciones","29 al 32","Manejo de inadecuado de desechos, transporte de materiales peligrosos, Obstrucción en una emergencia, Activación injustificada de un sistema de emergencia","N/A"]
["Emergencias","Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica\n(No. 8228/2002)","Función del Benemérito Cuerpo de Bomberos","CAPÍTULO VI: Disposiciones finales","35 al 39","Justificación de los efectos ocasionados, recuperación de los gastos, sitios de reuniones públicas, inclusión en actividades académicas, medios de comunicación.","N/A"]
["Emergencias","Reglamento a la Ley No. 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica\n(Decreto No. 37615/2013) ","Definir las reglas necesarias para la interpretación y aplicación de la Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica N. 8228","N/A","60 al 61\n64 al 66\n68 al 69\n74\n77 al 78","Inmunidad jurídica de los bomberos para el menoscabo patrimonial o ingreso a cualquier estructuras en una emergencia\nConformación de una brigada, aplicabilidad de la normativa de bomberos a proyectos de construcción, adoptación de las NFPA por bomberos\nLas emergencias son responsabilidad del gobierno, deber de diferentes grupos de elaborar el plan de emergencias\nElementos que debe contener el plano de emergencia de un determinado lugar.\nObligación de todo ente de poner a disposición del cuerpo de bomberos los insumos requeridos para la atención de una emergencia, incluido los acueductos y fuentes de agua.","N/A"]
["Emergencias","RTCR 292 Seguridad Contra Incendios. Señalización (Decreto No. 26204.:1997)","Establece las señales de seguridad a utilizar en el\ncampo de la protección y la lucha contra incendios, no es aplicable a los símbolos utilizados en el reglamento técnico RTCR 289:1997. Seguridad contra incendios Símbolos gráficos para su utilización en los planos de construcción y planes de emergencia.","N/A",3,"Establece los pictogramas para medios de alarma y alerta; medios de evacuación; equipos de lucha contra incendios; dispositivos destinados a evitar la propagación del fuego; zonas que presentan un riesgo particular de incendio. ","N/A"]
["Emergencias","Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud (Decreto No. 39472/2016)","Establece los requisitos y trámites que deben cumplir los establecimientos que desarrollan actividades industriales, comerciales y de servicios, a fin obtener el Permiso Sanitario de Funcionamiento por parte del Ministerio de Salud. Asimismo, se establecen los requisitos de aquellas actividades temporales que requieran de\nuna autorización sanitaria para operar en el territorio nacional.\nSe excluyen de este reglamento las operaciones o actividades de los Servicios de Salud y afines","Capítulo I. Disposiciones generales\n",2,"Definiciones y abreviaturas","N/A"]
["Emergencias","Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud (Decreto No. 39472/2016)","Establece los requisitos y trámites que deben cumplir los establecimientos que desarrollan actividades industriales, comerciales y de servicios, a fin obtener el Permiso Sanitario de Funcionamiento por parte del Ministerio de Salud. Asimismo, se establecen los requisitos de aquellas actividades temporales que requieran de\nuna autorización sanitaria para operar en el territorio nacional.\nSe excluyen de este reglamento las operaciones o actividades de los Servicios de Salud y afines","Capítulo VII. Del Plan de Atención de Emergencias, Programa de Manejo Integral de Residuos,\nPrograma de Salud Ocupacional, las Buenas Prácticas de Manufactura\ny las Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte","40\n42\nAnexo 2","Implementación del Plan de Atención de Emergencias, Programa de Manejo Integral de Residuos, Programa de Salud Ocupacional.\nVerificación Plan de Atención de Emergencias, Programa de Manejo Integral de Residuos, Programa de Salud Ocupacional de Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas prácticas de almacenamiento y distribución para productos de interés sanitario.\nRequerimiento de Programa de Salud Ocupacional y Plan de Emergencias","N/A"]
["Emergencias","Norma de Planes de Preparativos y Respuesta ante Emergencias para Centros Laborales o de Ocupación Pública (Decreto No. 39502 / 2015)","Establece los requisitos y contenidos con los que debe cumplir un Plan de Preparativos y Respuesta ante Emergencias en centros laborales y de ocupación pública. Además de las actividades que se deben desarrollar en forma progresiva, como: conceptualización, principios, normas de referencia, organización, valoración del riesgo, plan de acción y actividades de seguimiento y evaluación.","N/A","4\n5\n6\n7\n8\nAnexo A\nAnexo B\nAnexo C","Definiciones\nPrincipios\nMarco Legal\nPlan de Preparativos y Respuesta ante emergencias de centros laborales y de ocupación pública.\nEvaluación del Plan de preparativos y respuesta ante emergencias\nA1 Simulación y A2 Simulacro\nB. Sucesos adversos\nC. Listado de requisitos legales y normativos pertinentes a los plantes de preparativos y respuesta ante emergencias","N/A"]
["Emergencias","Norma de Planes de Preparativos y Respuesta ante Emergencias para Centros Laborales o de Ocupación Pública (Decreto No. 39502 / 2015)","Establece los requisitos y contenidos con los que debe cumplir un Plan de Preparativos y Respuesta ante Emergencias en centros laborales y de ocupación pública. Además de las actividades que se deben desarrollar en forma progresiva, como: conceptualización, principios, normas de referencia, organización, valoración del riesgo, plan de acción y actividades de seguimiento y evaluación.","N/A","3\n6","Base de elaboración del documento y leyes que lo sustentan, así como el marco de contenido del mismo.\nImportancia de la implementación de la norma.","N/A"]
[]
["Ergonomía","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Obligaciones generales del patrón","De las Condiciones Generales de los Locales y Ambiente de Trabajo ","Titulo1, Cap 1\nCap 3, Art 3 ","Todo patrono o su representante, intermediario o contratista, debe adoptar y poner en práctica en los centros de trabajo, por su exclusiva cuenta, medidas de seguridad e higiene adecuadas para proteger la vida, la salud, la integridad corporal\ny moral de los trabajadores.","N/A"]
["Ergonomía","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Caracterizar los asientos","Capitulo II De los Asientos","83 y 84","Requisitos de confección y ubicación de asientos.","N/A"]
["Ergonomía","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Límites para el manejo manual de cargas","Capítulo I & capítulo Unico","18, 160","Peso máximo individual, peso máximo de levantamento grupal, frecuencia de levantamiento, prácticas alternativas de levantamiento.  Equipo de protección personal para manejo de cargas","N/A"]
["Ergonomía","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Espacio de trabajo para corte y doblado de varilla","Capitulo IV",72,"Obligación de espacio de trabajo para corte y doblado de varilla","N/A"]
["Ergonomía","Norma Técnica de Seguros de Riesgo del Trabajo (2014)","Sugerir ergonomía en  el teletrabajo","Sección 3","Punto 3.15","Factores de ergonomía ambiental a incluir en el ambiente de trabajo del hogar","N/A"]
["Ergonomía","Decreto de Promoción del Teletrabajo en las Instituciones Públicas (No. 34704/2008)","Caracterizar las responsabilidades de las condiciones ergonómicas para el teletrabajo","N/A",8,"Describe la responsabilidad de uso y  verificacion de las condiciones  ergonomicas de trabajo para trabajadores y patronos.","N/A"]
[]
["Espacios Confinados","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establecer las condiciones generales de seguridad e higiene que deben realizarse obligatoriamente en todos los centros de trabajo.","Título II. Capítulo I: De las Condiciones Generales de los locales y ambiente de Trabajo",21,"*Los locales cerrados el aire debe renovarse de acuerdo al número de trabajadores.    *El aire no puede ser nocivo para la salud del personal.  En los locales cerrados, el aire deberá renovarse de acuerdo con el número de trabajadores, la naturaleza de la industria o trabajo y con las causas generales o particulares que contribuyan, en cada caso, a vaciar el ambiente o hacerlo incómodo.\nEl aire de los centros de trabajo deberá mantenerse en condiciones que no resulte nocivo para la salud de¡ personal. Cuando se requiera, se instalará un dispositivo que advierta al personal la presencia o desprendimiento de cantidades peligrosas de sustancias tóxicas.\nLa renovación del aire podrá hacerse mediante ventilación natural o artificial, debiendo tenerse en cuenta la velocidad, forma de entrada, cantidad por hora y persona y condiciones de pureza, temperatura y humedad, con el objeto de que no resulte molesta o perjudicial para la salud de los trabajadores.       ","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establecer las condiciones generales de seguridad e higiene que deben realizarse obligatoriamente en todos los centros de trabajo.","Título II. Capítulo I: De las Condiciones Generales de los locales y ambiente de Trabajo",22,"*La temperatura y el grado de humedad del ambiente en los centros de trabajo deben mantenerse y que no resulten desagradables o perjudiciales .La temperatura y el grado de humedad del ambiente en los centros de trabajo cerrados, deberán ser mantenidos, siempre que lo permita la índole de la industria, entre los límites tales que no resulten desagradables o perjudiciales para la salud. Su determinación estará a cargo del Consejo, el cual deberá observar las normas que sobre el particular señale la Organización Internacional del Trabajo.\nCuando en ellos existan focos de calor o elementos que ejerzan influencia sobre la temperatura ambiente o la humedad, deberá procurarse eliminar o reducir en lo posible tal acción por los procedimientos más adecuados, protegiendo en debida forma a los trabajadores que laboren en ellos o en sus proximidades.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establecer las condiciones generales de seguridad e higiene que deben realizarse obligatoriamente en todos los centros de trabajo.","Título II. Capítulo I: De las Condiciones Generales de los locales y ambiente de Trabajo",30,"*Las lámparas deben ser a prueba de chispas protegidas por un envolvente de vidrio de cierre hermético y por una rejilla metálica.En los locales especialmente peligrosos por sus condiciones favorables al fuego, no deberán existir hornos ni hogueras, ni efectuarse en ellos ninguna operación que requiera el empleo de un dispositivo de fuego libre.\nEl alumbrado ha de ser eléctrico, las lámparas a prueba de chispa, protegidas por un envolvente de vidrio de cierre hermético y por una rejilla metálica y su instalación deberá quedar a nivel de los techos o paredes. Las instalaciones eléctricas, interruptores y fusibles han de reunir las condiciones especiales de seguridad que en este Reglamento se indican.\nTodos los depósitos, tuberías y canalizaciones metálicos deberán conectar- se adecuadamente a tierra","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establecer las condiciones generales de seguridad e higiene que deben realizarse obligatoriamente en todos los centros de trabajo.","Título II. Capítulo I: De las Condiciones Generales de los locales y ambiente de Trabajo",35,"*Prohibido fumar o introducir fósforos o cualquier objeto susceptible de provocar fuego libre en el recinto. Queda terminantemente prohibido fumar o introducir fósforos, encendedores o cualquier objeto susceptible de provocar fuego libre en los locales de trabajo en que haya peligro de explosión o incendio. Esta medida de seguridad deberá ser recordada mediante leyendas suficientemente visibles.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establecer las condiciones generales de seguridad e higiene que deben realizarse obligatoriamente en todos los centros de trabajo.","Título II, Capítulo III. De los trabajos en lugares subterráneos o semisunterráneos",36,"*Se debe proveer a estos lugares de las necesarias condiciones de ventilación, iluminación y protección contra la humedad. Se debe determinar que no existe presencia de gases o sustancias nocivas.Deben portar equipos de seguridad y estar vigilados durante el trabajo.El trabajo en lugares subterráneos o semisubterráneos solo podrá efectuarse cuando concurran particulares exigencias técnicas. En tales casos, deberá proveerse a estos lugares de las necesarias condiciones de ventilación, iluminación y protección contra la humedad. Es prohibido el trabajo en pozos, fosas, galerías y, en general, en ambientes subterráneos o semisubterráneos, sin determinar de previo la no existencia de gases o sustancias nocivas o de condiciones tales, que pudieran exponer al peligro la vida o la seguridad de los trabajadores, si no se ha saneado la atmósfera mediante la conveniente ventilación. Cuando pueda existir alguna duda sobre la peligrosidad de la atmósfera, los trabajadores deberán estar provistos de equipos de seguridad o aparatos de protección y ser vigilados durante toda la duración del trabajo.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establecer las condiciones generales de seguridad e higiene que deben realizarse obligatoriamente en todos los centros de trabajo.","Título II, Capítulo IV De la electricidad",60,"*Las lámparas portátiles alimentadas por electricidad estarán provistas de mango o empuñaduras aislantes y de dispositivos protectores y cables resistentes.  (QUEDA IGUAL)","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establecer las condiciones generales de seguridad e higiene que deben realizarse obligatoriamente en todos los centros de trabajo.","Título II, Capítulo V De las sustancias peligrosas",69,"*Los trabajadores cuando fuere necesario, contarán con el equipo de protección personal de conformidad con las reglamentaciones especiales existentes, o que se llegaran a dictar en la materia. (QUEDA IGUAL)","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establecer las condiciones generales de seguridad e higiene que deben realizarse obligatoriamente en todos los centros de trabajo.","Título III, Capítulo 1 de la protección especial para los trabajadores ",81,"*Equipo de protección personal a los colaboradores g)   Aparatos respiratorios de tipo aislante \"ciclo cerrado\", o de tipo de más- cara en comunicación con una fuente exterior de aire puro mediante tubería, para todos aquellos trabajos que deban realizarse en atmósferas alta- mente peligrosas","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capítulo III. IV De las excavaciones","46 42","*Excavaciones con más de 1,50 de profundidad, deben disponer de escaleras o rampas próximas a las áreas de trabajo, a fin de permitir, en caso de emergencia, la salida rápida del personal En las excavaciones con más de un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) de profundidad, las personas trabajadoras deben disponer de escaleras, rampas u otra manera segura de ingresar y salir del lugar ó área de trabajo. Estos accesos deben estar a una distancia no mayor de siete metros con cincuenta centímetros (7,50 m) entre uno y otro","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capítulo III. IV De las excavaciones",56,"*Se dispondrá de una buena ventilación natural o forzada en los pozos y galerías subterráneas para mantener el ambiente libre de gases tóxicos (SE ELIMINA)","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capitulo VI Trabajo en Espacios Confinados",77," Todo trabajo a realizarse en un espacio confinado debe cumplir con lo siguiente.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capitulo VI Trabajo en Espacios Confinados",77,"a) Tener por escrito un procedimiento de trabajo seguro que incluya el permiso de ingreso y un plan de rescate en caso de emergencia.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capitulo VI Trabajo en Espacios Confinados",77,"b) Señalizar el área de ingreso","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capitulo VI Trabajo en Espacios Confinados",77,"c) Personal capacitado para trabajos en espacios confinados","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capitulo VI Trabajo en Espacios Confinados",77,"d) Toda persona trabajadora debe tener un estado de completo bienestar físico, mental y social que le permita realizar las labores acorde a la naturaleza del espacio.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capitulo VI Trabajo en Espacios Confinados",77,"e) Estar provistos de equipos de protección personal y equipo para su rescate.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capitulo VI Trabajo en Espacios Confinados",77,"f) Designar una persona capacitada externa al espacio confinado para que vele por la seguridad de las personas trabajadoras que se encuentran dentro de dicho espacio. Debe mantenerse comunicación continua con el personal","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capitulo VI Trabajo en Espacios Confinados",77,"g) Monitorear la atmósfera del espacio confinado antes y durante la ejecución del trabajo para descartar la presencia de sustancias peligrosas.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capitulo VI Trabajo en Espacios Confinados",77,"h) Controlar que el porcentaje de oxígeno en el volumen de aire se encuentre entre diecinueve punto cinco por ciento (19.5%) y veintitrés punto cinco por ciento (23.5 %).","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capitulo VI Trabajo en Espacios Confinados",77,"i) Dotar a las personas trabajadoras del equipo especial para el suministro de aire, solamente si el porcentaje de oxígeno es menor al permisible","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capitulo VI Trabajo en Espacios Confinados",77,"j) Iluminación para realizar los trabajos de manera eficiente y segura.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capitulo VI Trabajo en Espacios Confinados",78,"Los equipos para monitoreo de atmósferas peligrosas deben estar calibrados de acuerdo al fabricante.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capitulo VI Trabajo en Espacios Confinados",79,"En el espacio donde se requiera ventilación mecánica, de acuerdo al resultado del análisis de la atmósfera, se debe asegurar que exista un inyector y extractor de aire simultáneamente.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capitulo VI Trabajo en Espacios Confinados",80,"Antes de ingresar a un espacio confinado se debe asegurar que no existan riesgos eléctricos, por lo cual se debe considerar lo siguiente","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capitulo VI Trabajo en Espacios Confinados",80,"a) Tipo de instalación existente","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capitulo VI Trabajo en Espacios Confinados",80,"b) La suspensión del fluido eléctrico, aplicando procedimientos de control de energías peligrosas (bloqueo y etiquetado).","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capitulo VI Trabajo en Espacios Confinados",80,"c) Utilizar un probador de inducción para verificar la presencia de corriente eléctrica, voltaje existente y amperaje.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capitulo VI Trabajo en Espacios Confinados",80,"d) Utilizar equipo dieléctrico.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capitulo VI Trabajo en Espacios Confinados",81,"Cuando el trabajo en espacio confinado presente condiciones de riesgo biológico para la persona trabajadora, se debe cumplir con lo siguiente:","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capitulo VI Trabajo en Espacios Confinados",81,"a) Control médico para las personas que realizan esta labor periódicamente","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capitulo VI Trabajo en Espacios Confinados",81,"b) Capacitación de hábitos de higiene personal después de salir del espacio confinado y antes de ingerir alimentos.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Capitulo VI Trabajo en Espacios Confinados",81,"c) Disposición de instalaciones para el aseo personal.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Espacios Confinados","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar  la normativa sobre seguridad en construcciones ","Seccion IV Medidas Especiales",123,"Es obligación de las personas empleadoras, cuando las personas trabajadoras realicen su trabajo en lugares confinados, dotarlas de sistemas de protección respiratoria, cuando se determine que las concentraciones de contaminantes exceden los límites permisibles y los sistemas mecánicos para ventilación sean ineficaces para asegurar su salud y seguridad.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
[]
["Gestión de Salud Ocupacional","Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional (N° 39408-MTSS)","Obligación de tener oficina de Salud Ocupacional","Capítulo I",7,"La persona empleadora, sea de derecho público o de derecho privado, que ocupe permanentemente más de cincuenta personas trabajadoras, está obligada a mantener en su empresa una Oficina o Departamento de Salud Ocupacional.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Gestión de Salud Ocupacional","Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional (N° 39408-MTSS)","Formación Profesional","Cápitulo V","34, 35","La oficina o departamento debe estar compuesta por una o varias personas, tanto con formación profesional en salud ocupacional, como en cualquiera otra que sea atinente y deben estar reconocidos por el MEP y los requisitos son los siguientes:\na) Diplomado Universitario en Salud Ocupacional.\nb) Bachillerato Universitario en Salud Ocupacional.\nc) Licenciatura en Salud Ocupacional.\nd) Especialidad Profesional, Maestría y Doctorado de la Educación Superior Universitaria Pública o Privada, en Salud Ocupacional reconocida en el país.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Gestión de Salud Ocupacional","Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional (N° 39408-MTSS)","Funciones de las oficinas de Salud Ocupacional","Capítulo V.",38,"Son funciones de las personas encargadas de las oficinas:\na) Gestionar la salud ocupacional de las personas.\nb) Intervenir sobre los factores de riesgo propios o agregados de la actividad laboral, por medio de un diagnostico para abordarlos a través ves de una estrategia de intervención.\nc) Mantener informadas a las personas trabajadoras.\nd)Llevar un registro estadístico de los accidentes y enfermedades.\ne) Presentar al Consejo un informe sobre los casos de accidentes o enfermedades del trabajo con resultado de muerte, dentro de un plazo de diez días hábiles posteriores al acaecimiento del hecho.\nf) Realizar estudios o participar en el diseño sobre las condiciones de nuevas instalaciones, acondicionamiento y remodelación e incorporación de nuevas maquinarias, equipos y tecnologías de la Empresa o Institución.\ng) Realizar actividades de prevención y promoción de la salud ocupacional.\nh)Coordinar acciones preventivas de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia.\ni) Asesorar sobre la planificación y organización del trabajo, incluido en los puestos de trabajo.\nj) Participar en el diseño y desarrollo de programas de buenas prácticas laborales, así como en las pruebas y evaluación de nuevos equipos en relación con la protección a la salud.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Gestión de Salud Ocupacional","Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional (N° 39408-MTSS)","Informe de Oficinas de Salud Ocupacional","Capítulo V.","40, 41","La persona o personas encargadas de la oficina o departamento deben presentar ante el Consejo, durante todo el mes de febrero, un informe anual sobre los accidentes y enfermedades de trabajo, por medio del formato y mecanismos establecidos por el Consejo. El informe deberá incluir los siguientes indicadores:\na) Porcentaje de incidencia.\nb) Índice de frecuencia.\nc) Índice de gravedad.\nd) Duración media.\ne) Número de trabajadores\nEn caso de que la empresa o institución cuente con varios centros de trabajo pertenecientes a una misma razón social, deben presentar un único informe anual.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Gestión de Salud Ocupacional","Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional (N° 39408-MTSS)","De las obligaciones de las personas empleadoras con las oficinas|","Cápitulo IV",9,"Son obligaciones de la persona empleadora que ocupe permanentemente más de cincuenta personas trabajadoras, con relación a las oficinas o departamentos, las siguientes:\na) Formar y mantener una oficina o departamento, integrada por personal con formación profesional en salud ocupacional.\nb) Aprobar los programas y planes de salud ocupacional en su empresa o institución, que sean sometidos a su conocimiento por la persona encargada de la oficina, así como promover y crear, por todos los medios posibles, una cultura de salud ocupacional empresarial o institucional.\nc) La persona empleadora pondrá a disposición de la oficina o departamento las instalaciones, medios materiales, tecnológicos, equipos y recursos financieros para su funcionamiento.\nd) Atender las recomendaciones e informes, vinculantes para la persona empleadora, emitidos por la persona responsable de la oficina o departamento.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Gestión de Salud Ocupacional","Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional (N° 39408-MTSS)","Obligación de tener Comisión de Salud Ocupacional","Capítulo III",3,"El presente reglamento regulará las condiciones mínimas para la constitución, organización y funcionamiento de las comisiones en todos los centros de trabajo que tengan las empresas y las instituciones que ocupen diez (10) o más personas trabajadoras. En caso de que una empresa o institución tenga varios centros de trabajo, se deben conformar comisiones en forma independiente para cada uno de esos centros.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Gestión de Salud Ocupacional","Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional (N° 39408-MTSS)","Cantidad de participantes en la Comisión de Salud Ocupacional","Capítulo IV",11,"Integración de la Comisión de Salud Ocupacional\nDe 10 a 50 Personas trabajadoras: deben integrarse por un representante de la persona empleadora y un representante de la persona trabajadora.\nDe 51 a 250 Personas trabajadores: deben integrarse por dos representantes de la persona empleadora y dos representantes de las personas trabajadoras.\nDe 251 a 750 Personas trabajadoras: deben integrarse por tres representantes de la persona empleadora y tres representantes de las personas trabajadoras.\nMás de 751 Personas trabajadoras: deben contar con cuatro representantes de la persona empleadora y cuatro representantes de las personas trabajadoras.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Gestión de Salud Ocupacional","Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional (N° 39408-MTSS)","Designación de miembros","Cápitulo IV",12,"Las personas empleadoras podrán designar a personas que actúen como su representante, según lo establecido en el artículo 5 del Código de Trabajo, y debe ser comunicado a todas las personas trabajadoras de la empresa o institución, con diez (10) días naturales de anticipación a la elección de los representantes de las personas trabajadoras.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Gestión de Salud Ocupacional","Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional (N° 39408-MTSS)","De las prohibiciones","Cápitulo IV",15,"Prohibiciones para representar a las personas trabajadoras:\n•Personas trabajadoras que tengan vínculos por consanguinidad hasta un tercer grado, salvo que la actividad laboral sea desarrollada solamente por familiares.\n•Personas que físicamente estén en otro centro de trabajo\n•Las comprendidas en el artículo 5 del Código de Trabajo","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Gestión de Salud Ocupacional","Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional (N° 39408-MTSS)","De  la organización","Cápitulo IV","16 , 17","Los integrantes de las comisiones permanecerán en su puesto hasta por 3 años.5\nEl proceso para realizar la elección de los representantes de las personas trabajadoras, se efectuará según la modalidad presencial o electrónica, que se elija, de conformidad con las siguientes reglas:\na) La invitación a participar.\nb) Cuando no exista la Comisión, la convocatoria debe hacerla la persona empleadora o uno de sus representantes.\nc) Los candidatos, deben ser presentadas a la población trabajadora por cualquier medio de información disponible.\nd) La elección de los representantes se debe consignar en un acta.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Gestión de Salud Ocupacional","Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional (N° 39408-MTSS)","Requisitos para formar parte de  la Comisión de Salud Ocupacional","Capítulo IV",14,"Para ser representante de las personas trabajadoras en la comisión se debe contar con una antigüedad no menor a los tres (3) meses, en forma ininterrumpida, laborando para la empresa o institución.\n","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Gestión de Salud Ocupacional","Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional (N° 39408-MTSS)","Sesiones de la Comisión de Salud Ocupacional","Capítulo IV","25, 26, 27, 28, 29","La Comisión sesionará ordinariamente, al menos una vez al mes. De igual manera podrá sesionar extraordinariamente cuando así lo convoque la persona coordinadora o la persona a la que se le haya delegado tal coordinación.\n•Al final de cada reunión se levantará un acta debidamente foliada, la cual debe tener: la Fecha, hora de inicio y conclusión, nombre y firma, se debe consignar la elección de los representantes, temas tratados y todos los acuerdos aprobados en firme, y toda modificación a la integración de la Comisión debe quedar asentada en el acta respectiva.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Gestión de Salud Ocupacional","Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional (N° 39408-MTSS)","Funciones de las Comisiones de Salud Ocupacional","Capítulo IV",19,"Las comisiones de salud ocupacional tendrán las siguientes funciones: \na) Investigar las causas de los riesgos del trabajo. \nb) Vigilar que todo se cumpla. \nc) Notificar por escrito a la persona empleadora las condiciones de riesgo identificadas, para su corrección. \nd) Solicitar copia de las estadísticas de accidentabilidad y de los informes de investigación de accidentes. \ne) Solicitar copia de los informes y programas anuales de la oficina o departamento. \nf) Constituirse en enlace de comunicación con el Consejo.\ng) Elaborar un informe anual de las acciones desarrolladas por la Comisión, mediante formato propuesto por el Consejo.\nh) Colaborar en la organización de actividades de información y motivación sobre la prevención de los riesgos laborales.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Gestión de Salud Ocupacional","Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional (N° 39408-MTSS)","Funciones de los integrantes de la comisión","Cápitulo IV",20,"Los representantes de la persona empleadora y de las personas trabajadoras elegidas en la Comisión procederán a definir, de su propio seno, un directorio compuesto por una persona coordinadora y otra como secretario/(a) y los demás serán miembros de la Comisión.\nEl coordinador tendrá las siguientes funciones:\na) Convocar a sesiones de la Comisión.\nb) Velar por el correcto desempeño de los demás miembros.\nc) Coordinar las diversas actividades establecidas en el presente\nEl secretario cumplirá las siguientes funciones:\na)Llevar las actas de la Comisión.\nb) Atender y tramitar correspondencia.\nc) Firmar conjuntamente con el coordinador las actas e informes de la Comisión.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Gestión de Salud Ocupacional","Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional (N° 39408-MTSS)","De los informes","Cápitulo IV","32, 33","Se debe presentar ante el consejo en el transcurso del mes de febrero de cada año, el informe anual de la gestión desarrollada por las comisiones, vencido el plazo del mes natural, la Comisión quedará en estado de incumplimiento, lo que se podrá subsanar en cualquier momento.\nEl informe contendrá una lista de las acciones de investigación de las causas de los riesgos, vigilancia y prevención desarrolladas por la Comisión, así como las gestiones desarrollas por la persona empleadora, según artículo 19 inciso c) del presente reglamento.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Gestión de Salud Ocupacional","Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional (N° 39408-MTSS)","De las obligaciones de las personas empleadoras con la comisión","Cápitulo III",8,"Son obligaciones de la persona empleadora, sea patrono o intermediario, respecto de las comisiones lo siguiente:\na) Constituir comisiones en cada centro de trabajo que cuente con diez o más personas trabajadoras, conforme a lo establecido en el presente reglamento.\nb) Integrar y apoyar el funcionamiento de las comisiones, designando a sus representantes conforme al procedimiento prescrito en el presente reglamento.\nc) Otorgar el tiempo necesario, en horas hábiles y con goce de salario, para que las personas trabajadoras participen de la elección de sus representantes y para que los integrantes de la Comisión desempeñen sus funciones, sin que medien recargos de trabajo por su asistencia a las sesiones de la Comisión.\nd) Suministrar los materiales, el espacio físico y documentación requerido por la Comisión para realizar las reuniones.\ne) Capacitar a los miembros de las comisiones, como mínimo una vez al año, en materia de salud ocupacional.\nf) Atender las mejoras a las condiciones laborales planteadas por la Comisión, en un plazo de treinta días hábiles posteriores a la fecha de presentación de las solicitudes.\ng) Informar a la Comisión del plan de salud ocupacional de la empresa, así como hacerla partícipe en la formulación de la política empresarial en salud ocupacional.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
["Gestión de Salud Ocupacional","Directriz sobre los Contenidos Teóricos Mínimos que debe Contener un Programa de Capacitación Básica para las Comisiones de Salud Ocupacional No. CSO 001-2009","Contenidos mínimos del curso de Comisiones de Salud Ocupacional","NA",4,"El perfil de contenidos teóricos mínimos que se deben abordar en los cursos de capacitación para las comisiones de salud ocupacional, con una duración de 24 horas, tal como se muestra en la Tabla de Contenidos Mínimos","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
[]
["Iluminación","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título II, Capítulo I",10,"Condiciones generales de los locales y ambientes de trabajo","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Iluminación","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título II, Capítulo I",24,"Iluminación en los centros de trabajo","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Iluminación","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título II. Capítulo II. De los Trabajos en Lugares Subterráneos o Semisubterráneos",36,"Condiciones de ventilación, iluminación o protección contra la humedad en trabajos subterráneos o semisubterráneos","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Iluminación","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título III. Capítulo IV. De los dormitorios","94 al 95","Condiciones convenientes de iluminación, ventilación, cubicación y protección de los dormitorios","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Iluminación","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título III. Capítulo V. De las casas de habitación ",96,"Casas de habitación proporcionada debe reunir los requisitos de seguridad e higiene","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Iluminación","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título III. Capítulo VI. De los comedores",97,"Condiciones de ventilación e iluminación de los comedores","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
[]
["Medicina de Empresa","Reglamento al Sistema de Atención en Salud de Medicina de Empresa Caja Costarricense de Seguro Social (No.8814/2015)","Contar una modalidad alternativa de acceso no urgente a la red de servicios que brinda la CCSS, por parte de la población económicamente activa del país, de manera que se fortalezca la integralidad de la atención en salud a los trabajadores, a través de una alianza entre la CCSS y el Centro de Trabajo","Capítulo II: De la inscripción al sistema y sus requisitos",4,"Proceso de incripcción, limitantes y campo de aplicación.","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Reglamento al Sistema de Atención en Salud de Medicina de Empresa Caja Costarricense de Seguro Social (No.8814/2015)","Contar una modalidad alternativa de acceso no urgente a la red de servicios que brinda la CCSS, por parte de la población económicamente activa del país, de manera que se fortalezca la integralidad de la atención en salud a los trabajadores, a través de una alianza entre la CCSS y el Centro de Trabajo","Capítulo II: De la inscripción al sistema y sus requisitos",5,"Inciso a) Los Centros de Trabajo inscritos en el Sistema de Atención en Salud de Medicina de Empresa proporcionarán la infraestructura, equipamiento tecnológico y el recurso humano técnico y administrativo necesario, que asegure la calidad adecuada de los servicios de salud, con base en lo estipulado por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y el Ministerio de Salud, que permita cumplir con los procesos estipulados en el Sistema.","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Reglamento al Sistema de Atención en Salud de Medicina de Empresa Caja Costarricense de Seguro Social (No.8814/2015)","Contar una modalidad alternativa de acceso no urgente a la red de servicios que brinda la CCSS, por parte de la población económicamente activa del país, de manera que se fortalezca la integralidad de la atención en salud a los trabajadores, a través de una alianza entre la CCSS y el Centro de Trabajo","Capítulo II: De la inscripción al sistema y sus requisitos",5,"Inciso b) El consultorio para la atención de los trabajadores en el escenario laboral podrá estar tanto dentro de las instalaciones del Centro de Trabajo como fuera, garantizándose en cualquier caso por parte del Centro, el traslado seguro de quienes requieran el servicio y asumiendo toda responsabilidad que de dicho traslado se derive.","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Reglamento al Sistema de Atención en Salud de Medicina de Empresa Caja Costarricense de Seguro Social (No.8814/2015)","Contar una modalidad alternativa de acceso no urgente a la red de servicios que brinda la CCSS, por parte de la población económicamente activa del país, de manera que se fortalezca la integralidad de la atención en salud a los trabajadores, a través de una alianza entre la CCSS y el Centro de Trabajo","Capítulo II: De la inscripción al sistema y sus requisitos",5,"Inciso c) El recurso humano mínimo necesario para ingresar al Sistema es de un médico, preferiblemente especialista en Medicina del Trabajo, sin embargo cada Centro de Trabajo puede contar con el personal adicional que considere óptimo, según sus necesidades y recursos.","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Reglamento al Sistema de Atención en Salud de Medicina de Empresa Caja Costarricense de Seguro Social (No.8814/2015)","Contar una modalidad alternativa de acceso no urgente a la red de servicios que brinda la CCSS, por parte de la población económicamente activa del país, de manera que se fortalezca la integralidad de la atención en salud a los trabajadores, a través de una alianza entre la CCSS y el Centro de Trabajo","Capítulo II: De la inscripción al sistema y sus requisitos",5,"Inciso d) Los Centros de Trabajo libremente, escogerán y contratarán a los médicos; estos deberán cumplir con los requisitos legales y reglamentarios que la legislación costarricense tenga establecido para el ejercicio de la profesión.","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Reglamento al Sistema de Atención en Salud de Medicina de Empresa Caja Costarricense de Seguro Social (No.8814/2015)","Contar una modalidad alternativa de acceso no urgente a la red de servicios que brinda la CCSS, por parte de la población económicamente activa del país, de manera que se fortalezca la integralidad de la atención en salud a los trabajadores, a través de una alianza entre la CCSS y el Centro de Trabajo","Capítulo II: De la inscripción al sistema y sus requisitos",5,"Inciso e) En cualquier modalidad de contratación del médico, ya sea que el mismo se encuentre en planilla del Centro de Trabajo, se subcontrate una persona\nReglamento del Sistema de Atención en Salud de Medicina de Empresa\n","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Reglamento al Sistema de Atención en Salud de Medicina de Empresa Caja Costarricense de Seguro Social (No.8814/2015)","Contar una modalidad alternativa de acceso no urgente a la red de servicios que brinda la CCSS, por parte de la población económicamente activa del país, de manera que se fortalezca la integralidad de la atención en salud a los trabajadores, a través de una alianza entre la CCSS y el Centro de Trabajo","Capítulo II: De la inscripción al sistema y sus requisitos",5,"Inciso f) Todo médico inscrito en el Sistema debe estar ligado al menos a un Centro de Trabajo; un mismo médico puede estar ligado a varios Centros de Trabajo.","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Reglamento al Sistema de Atención en Salud de Medicina de Empresa Caja Costarricense de Seguro Social (No.8814/2015)","Contar una modalidad alternativa de acceso no urgente a la red de servicios que brinda la CCSS, por parte de la población económicamente activa del país, de manera que se fortalezca la integralidad de la atención en salud a los trabajadores, a través de una alianza entre la CCSS y el Centro de Trabajo","Capítulo II",6,"Todo, la temática del artículo se basa en establecer la papelería que el centro médico laboral debe mantener para que este pueda cumplir las funciones como emisión de recetas, incapacidades, constancias para licencias, etc.","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Reglamento al Sistema de Atención en Salud de Medicina de Empresa Caja Costarricense de Seguro Social (No.8814/2015)","Contar una modalidad alternativa de acceso no urgente a la red de servicios que brinda la CCSS, por parte de la población económicamente activa del país, de manera que se fortalezca la integralidad de la atención en salud a los trabajadores, a través de una alianza entre la CCSS y el Centro de Trabajo","Capítulo III",7,"Inciso a) Todo asegurado activo que sea parte de la planilla de un Centro de Trabajo inscrito en este Sistema que cumpla con los requisitos reglamentarios definidos, tiene el derecho a recibir, por parte de la CCSS, los servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento solicitados por el médico, dentro de la oferta de servicios establecida en artículos posteriores, según las posibilidades financieras institucionales y a lo que se establece en el Capítulo VI, Artículo 75, 76 y 77 del Reglamento del Seguro de Salud. Lo anterior en igualdad de condiciones que los usuarios de otras modalidades de atención.","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Reglamento al Sistema de Atención en Salud de Medicina de Empresa Caja Costarricense de Seguro Social (No.8814/2015)","Contar una modalidad alternativa de acceso no urgente a la red de servicios que brinda la CCSS, por parte de la población económicamente activa del país, de manera que se fortalezca la integralidad de la atención en salud a los trabajadores, a través de una alianza entre la CCSS y el Centro de Trabajo","Capítulo III",7,"Inciso b) Para utilizar los servicios que se ofrecen en este Sistema dentro de la red de la CCSS, se requiere que el asegurado activo presente la orden patronal, cédula de identidad odocumento de similar rango y el carné de asegurado (artículo 74 Reglamento del SeguroSalud), lo anterior en el caso que no se disponga de sistema informático que permitaprescindir de dichos requisitos de verificación.","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo II",5,"Procedimiento de inscripcción","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo II",6,"Requisitos para la empresa","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo II",7,"Requisitos para el consultorio médico laboral","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo II",8,"Consultorios médicos laborales en empresas mancomunadas.","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo II",9,"Facultades del Instituto","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo II",10,"Infraestructura del consultorio ","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo II",11,"Recuso Humano","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo II",12,"Personal médico","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo II",13,"Personal de Enfermería","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo II",14,"Personal de Salud Ocupacional.","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo II",15,"Equipamiento","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo II",16,"Clasificación del consultorio","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo II",17,"Capacitación e inicio de operaciones","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo II",19,"Comunicación de inclusión.","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo III",20,"Responsabilidad laboral y civil del personal médico","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo III",21,"El INS se exime de cualquier responsabilidad laboral, penal o civil producto de la acciones del personal médico durante el ejercicio de sus labores.","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo IV",22,"Papelería que se debe mantener en el consultorio ","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo IV",23,"Materiales e implementos médicos.","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo IV",24,"Rótulo y Sello","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo IV",25,"Medicamentos y exámenes de laboratorio.","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo V",26,"Notificación de atenciones","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo V",27,"Responsabilidades del personal de salud ","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo V",28,"Sustitución del personal de salud","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo V",29,"Expediente clínico","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo V",30,"Informes estadísticos.","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo V",31,"Capacidad de resolución","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo V",32,"Otorgamiento de incapacidades","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo VI",33,"Asesoría","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo VI",34,"Evaluación de funcionamiento","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo VI",35,"Atención de recomendaciones","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo VI",36,"Oportunidad de exclusión","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo VI",37,"Causas de exclusión","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo VII",38,"Potestad del INS de excluir al centro médico en dado caso de no cumplirse lo estipulado en artículos anteriores.","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
["Medicina de Empresa","Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","Capítulo VII",39,"Las disposiciones de este reglamente aplican una vez inscrito el centro médico laboral.","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
[]
["Orden y Aseo","Código de Trabajo (No. 2/1943)","En el Código de Trabajo se detalla la importancia y obligación que tienen todos los patronos de mantener buenas condiciones ambientales, de orden y aseo, en los sus centros de trabajo.","Capítulo Décimotercero",294,"Son trabajos o centros de trabajos insalubres los que, por\nsu naturaleza, pueden originar condiciones capaces de amenazar o dañar la salud de los trabajadores o vecinos, por causa de materiales empleados, elaborados o desprendidos, o por los residuos, sólidos, líquidos o gaseosos.","Ver INTE 31-09-12-1997: Trabajos o centros de trabajo considerados como peligrosos o insalubres."]
["Orden y Aseo","Código de Trabajo (No. 2/1943)","En el Código de Trabajo se detalla la importancia y obligación que tienen todos los patronos de mantener buenas condiciones ambientales, de orden y aseo, en los sus centros de trabajo.","Capítulo Décimotercero",294,null,"Ver NTP 481: Orden y limpieza de lugares de trabajo"]
["Orden y Aseo","Reglamento sobre Higiene Industrial (No. 11492/1980)","Aplica para todas las empresas y su responsabilidad de mantener en buenas condiciones sus centros de trabajo. En este caso se relaciona con el orden y el aseo, debido a que dichos artículos tienen relación con lugares insalubres.","No aplica","12 y 16","Artículo 12: Se entiende por insalubres los establecimientos industriales que, por la naturaleza de los trabajos que en ellos se desarrollan o las condiciones\nen que se realizan, puedan originar efectos capaces de amenazar o dañar la salud de los trabajadores o del vecindario, debido a los materiales empleados,\nelaborados, desprendidos o de desechos.                       Artículo 16: Para evitar los olores, se mantendrá una escrupulosa limpieza: se usarán procedimientos que impidan las fermentaciones pútreas y, cuando sea necesario, se usarán desodorantes, campanas o chimeneas. Los\nmateriales mal olientes se guardarán en recintos herméticamente cerrados.\n","Ver INTE 31-09-12-1997: Trabajos o centros de trabajo considerados como peligrosos o insalubres."]
["Orden y Aseo","Reglamento sobre Higiene Industrial (No. 11492/1980)","Aplica para todas las empresas y su responsabilidad de mantener en buenas condiciones sus centros de trabajo. En este caso se relaciona con el orden y el aseo, debido a que dichos artículos tienen relación con lugares insalubres.","No aplica","12 y 16",null,"Ver NTP 481: Orden y limpieza de lugares de trabajo"]
["Orden y Aseo","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Aplica para todos los centros de trabajo y su  obligación de mantener los lugares de trabajo limpios y seguros para sus trabajadores.","Capítulo I\n","1 y 2","Artículo 1°- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones generales de seguridad e\nhigiene en que obligatoriamente deben realizarse las labores en todos los centros de trabajo, con el fin de proteger\neficazmente la vida, la salud, la integridad corporal y la moralidad de los trabajadores.\nArtículo 2°- Para los efectos de este Reglamento se entiende por Centro de Trabajo, todo aquél en que se\nefectúen labores industriales, agrícolas, comerciales o de cualquier otra índole; por Oficina, la Oficina de Seguridad\ne Higiene de Trabajo; por Consejo, el Consejo de Seguridad e Higiene de Trabajo; por Inspectores, a los\nfuncionarios dependientes de la Inspección General de Trabajo. ","Ver NTP 481: Orden y limpieza de lugares de trabajo"]
["Orden y Aseo","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Aplica para todos los centros de trabajo y su  obligación de mantener los lugares de trabajo limpios y seguros para sus trabajadores.","Capítulo 2",25,"Todos los locales de trabajo deberán mantenerse siempre en condiciones normales de limpieza. ","Ver NTP 481: Orden y limpieza de lugares de trabajo"]
["Orden y Aseo","Ley General de Salud (No. 5395/1973)","Aplica parta todos los centros de trabajo que por los servicios ofrecidos respresenten un riesgo para la salud de las personas.","Sección III","212, 213, 232","La Ley General de Salud establece la importantancia del orden, higiene y limpieza de los centros de trabajo con el fin de evitar situaciones de riesgos para la salud de  las personas que utlizan diferentes servicios. La sección III especialmente para centros de trabajo en donde se mainuplen, fabriquen o almacenen alimentos.","Ver NTP 481: Orden y limpieza de lugares de trabajo"]
[]
["Radiaciones","Reglamento sobre la Protección de Radiaciones Ionizantes (No.24037/1995)","Asegurar la protección del personal\nocupacionalmente expuesto, así como a la población en general, contra los\neventuales efectos nocivos de las radiaciones ionizantes\n","Todo el reglamento","Todos","Establecer los criterios tendientes a proteger la salud de la población de los riesgos radiológicos que puedan derivarse del empleo de las radiaciones ionizantes y actividades afines.\n","Convenios y normas del Organismo Internacional de Energía Atómica www.iaea.org/publications/documents\n"]
["Radiaciones","Ley Básica de Energía Atómica para Usos Pacíficos\n(No. 4383/1969)","El desenvolvimiento, uso y vigilancia de las aplicaciones pacíficas de la energía atómica, constituyendo un medio eficaz para aumentar el nivel de vida e impulsar el progreso de la nación","Todo el reglamento","Todos","Fomentar las aplicaciones, el desarrollo y la investigación de la energía atómica con fines pacíficos. Regular la posesión y el uso de todas las sustancias radiactivas naturales o artificiales, y de equipos e instalaciones nucleares. Prevenir lo peligros derivados de las radiaciones ionizantes. ","Convenios y normas del Organismo Internacional de Energía Atómica www.iaea.org/publications/documents\n"]
["Radiaciones","Reglamento para Regular la Exposición a Campos Electromagnéticos de Radiaciones No Ionizantes Emitidos por Sistemas Inalámbricos con Frecuencias de hasta 300 GHZ (No. 36324/2010)","Obligatoria en el territorio nacional a personas físicas y jurídicas que se encuentren habilitados para la explotación y uso de los sistemas inalámbricos. ","Todo el reglamento","Todos","Establecer requisitos y criterios tendientes a proteger la salud del personal técnico y de la población en general, de los potenciales riesgos y efectos nocivos a la exposición de los campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes, que puedan derivarse de la explotación y uso de los sistemas inalámbricos. ","International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPLFgdl.pdf\n"]
[]
["Resguardos","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establecer las condiciones generales de seguridad e higiene en que obligatoriamente deben realizarse las labores en todos los centros de trabajo, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud, la integridad corporal y la moralidad de los trabajadores.","Capítulo III: De las Calderas, Motores, Transmisiones y Máquinas - Herramientas","Del 37 al 50","Indica las condiciones en las que deben funcionar todos las maquinarias que posean partes móviles deben estar debidamente protegidos y con sus dispositivos de seguridad.","N/A"]
[]
["Ruido","Reglamento para el Control de Ruido Emitido por el Escape de Vehículos Automotores (No.38937/2015)","Regula las disposiciones para el control del ruido emitido por el tubo de escape y el freno motor en los vehículos de combustión interna.  Se aplica a vehículos automotores que circulan en vías públicas, sin importar su fecha de primera inscripción, hayan estado o no obligados a contar con silenciador.","Capítulo I",1,"Objetivo","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Reglamento para el Control de Ruido Emitido por el Escape de Vehículos Automotores (No.38937/2015)","Regula las disposiciones para el control del ruido emitido por el tubo de escape y el freno motor en los vehículos de combustión interna.  Se aplica a vehículos automotores que circulan en vías públicas, sin importar su fecha de primera inscripción, hayan estado o no obligados a contar con silenciador.","Capítulo I",2,"Alcance","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Reglamento para el Control de Ruido Emitido por el Escape de Vehículos Automotores (No.38937/2015)","Regula las disposiciones para el control del ruido emitido por el tubo de escape y el freno motor en los vehículos de combustión interna.  Se aplica a vehículos automotores que circulan en vías públicas, sin importar su fecha de primera inscripción, hayan estado o no obligados a contar con silenciador.","Capítulo I",3,"Consideraciones preliminares para las pruebas de ruido","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Reglamento para el Control de Ruido Emitido por el Escape de Vehículos Automotores (No.38937/2015)","Regula las disposiciones para el control del ruido emitido por el tubo de escape y el freno motor en los vehículos de combustión interna.  Se aplica a vehículos automotores que circulan en vías públicas, sin importar su fecha de primera inscripción, hayan estado o no obligados a contar con silenciador.","Capítulo I",4,"Definiciones","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Reglamento para el Control de Ruido Emitido por el Escape de Vehículos Automotores (No.38937/2015)","Regula las disposiciones para el control del ruido emitido por el tubo de escape y el freno motor en los vehículos de combustión interna.  Se aplica a vehículos automotores que circulan en vías públicas, sin importar su fecha de primera inscripción, hayan estado o no obligados a contar con silenciador.","Capítulo I",5,"Equipos para la medición del ruido y sus características generales","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Reglamento para el Control de Ruido Emitido por el Escape de Vehículos Automotores (No.38937/2015)","Regula las disposiciones para el control del ruido emitido por el tubo de escape y el freno motor en los vehículos de combustión interna.  Se aplica a vehículos automotores que circulan en vías públicas, sin importar su fecha de primera inscripción, hayan estado o no obligados a contar con silenciador.","Capítulo I",6,"Entorno acústico (lugar de ensayo)","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Reglamento para el Control de Ruido Emitido por el Escape de Vehículos Automotores (No.38937/2015)","Regula las disposiciones para el control del ruido emitido por el tubo de escape y el freno motor en los vehículos de combustión interna.  Se aplica a vehículos automotores que circulan en vías públicas, sin importar su fecha de primera inscripción, hayan estado o no obligados a contar con silenciador.","Capítulo I",7,"Informe de la prueba.","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Reglamento para el Control de Ruido Emitido por el Escape de Vehículos Automotores (No.38937/2015)","Regula las disposiciones para el control del ruido emitido por el tubo de escape y el freno motor en los vehículos de combustión interna.  Se aplica a vehículos automotores que circulan en vías públicas, sin importar su fecha de primera inscripción, hayan estado o no obligados a contar con silenciador.","Capítulo I",8,"Valores límite de ruido para el escape de los vehículos","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Reglamento para el Control de Ruido Emitido por el Escape de Vehículos Automotores (No.38937/2015)","Regula las disposiciones para el control del ruido emitido por el tubo de escape y el freno motor en los vehículos de combustión interna.  Se aplica a vehículos automotores que circulan en vías públicas, sin importar su fecha de primera inscripción, hayan estado o no obligados a contar con silenciador.","Capítulo I",9,"Valores límite de ruido para el escape de los vehículos equipados con freno motor. ","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Reglamento para el Control de Ruido Emitido por el Escape de Vehículos Automotores (No.38937/2015)","Regula las disposiciones para el control del ruido emitido por el tubo de escape y el freno motor en los vehículos de combustión interna.  Se aplica a vehículos automotores que circulan en vías públicas, sin importar su fecha de primera inscripción, hayan estado o no obligados a contar con silenciador.","Capítulo II",10,"Medición de las revoluciones del motor para realizar la prueba","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Reglamento para el Control de Ruido Emitido por el Escape de Vehículos Automotores (No.38937/2015)","Regula las disposiciones para el control del ruido emitido por el tubo de escape y el freno motor en los vehículos de combustión interna.  Se aplica a vehículos automotores que circulan en vías públicas, sin importar su fecha de primera inscripción, hayan estado o no obligados a contar con silenciador.","Capítulo II",11,"Ruido ambiente (de fondo). ","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Reglamento para el Control de Ruido Emitido por el Escape de Vehículos Automotores (No.38937/2015)","Regula las disposiciones para el control del ruido emitido por el tubo de escape y el freno motor en los vehículos de combustión interna.  Se aplica a vehículos automotores que circulan en vías públicas, sin importar su fecha de primera inscripción, hayan estado o no obligados a contar con silenciador.","Capítulo II",12,"Procedimiento de ensayo","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Reglamento para el Control de Ruido Emitido por el Escape de Vehículos Automotores (No.38937/2015)","Regula las disposiciones para el control del ruido emitido por el tubo de escape y el freno motor en los vehículos de combustión interna.  Se aplica a vehículos automotores que circulan en vías públicas, sin importar su fecha de primera inscripción, hayan estado o no obligados a contar con silenciador.","Capítulo II",13,"Revoluciones del motor para las pruebas","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Reglamento para el Control de Ruido Emitido por el Escape de Vehículos Automotores (No.38937/2015)","Regula las disposiciones para el control del ruido emitido por el tubo de escape y el freno motor en los vehículos de combustión interna.  Se aplica a vehículos automotores que circulan en vías públicas, sin importar su fecha de primera inscripción, hayan estado o no obligados a contar con silenciador.","Capítulo II",14,"Vehículos con sistema de escape múltiple.","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Reglamento para el Control de Ruido Emitido por el Escape de Vehículos Automotores (No.38937/2015)","Regula las disposiciones para el control del ruido emitido por el tubo de escape y el freno motor en los vehículos de combustión interna.  Se aplica a vehículos automotores que circulan en vías públicas, sin importar su fecha de primera inscripción, hayan estado o no obligados a contar con silenciador.","Capítulo II",15,"Mediciones de las pruebas.","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Reglamento para el Control de Ruido Emitido por el Escape de Vehículos Automotores (No.38937/2015)","Regula las disposiciones para el control del ruido emitido por el tubo de escape y el freno motor en los vehículos de combustión interna.  Se aplica a vehículos automotores que circulan en vías públicas, sin importar su fecha de primera inscripción, hayan estado o no obligados a contar con silenciador.","Capítulo II",16,"Sanciones","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Reglamento para el Control de Ruido Emitido por el Escape de Vehículos Automotores (No.38937/2015)","Regula las disposiciones para el control del ruido emitido por el tubo de escape y el freno motor en los vehículos de combustión interna.  Se aplica a vehículos automotores que circulan en vías públicas, sin importar su fecha de primera inscripción, hayan estado o no obligados a contar con silenciador.","Capítulo II",17,"Responsables de realizar la medición de ruido","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Reglamento para el Control de Ruido Emitido por el Escape de Vehículos Automotores (No.38937/2015)","Regula las disposiciones para el control del ruido emitido por el tubo de escape y el freno motor en los vehículos de combustión interna.  Se aplica a vehículos automotores que circulan en vías públicas, sin importar su fecha de primera inscripción, hayan estado o no obligados a contar con silenciador.","Capítulo II",18,"Vigencia","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Procedimiento para la Medición de Ruido (No. 32692/2005)","Aplicación por las autoridades de salud, los procedimientos para la medición de ruido que debe efectuarse con el propósito de asegurar la protección a la salud de las personas en lo que se refiere a emisión contaminante de ruido, proveniente de fuentes artificiales.\n","NA",1,"Objetivo y alcance","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Procedimiento para la Medición de Ruido (No. 32692/2005)","Aplicación por las autoridades de salud, los procedimientos para la medición de ruido que debe efectuarse con el propósito de asegurar la protección a la salud de las personas en lo que se refiere a emisión contaminante de ruido, proveniente de fuentes artificiales.\n","NA",2,"Competencia","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Procedimiento para la Medición de Ruido (No. 32692/2005)","Aplicación por las autoridades de salud, los procedimientos para la medición de ruido que debe efectuarse con el propósito de asegurar la protección a la salud de las personas en lo que se refiere a emisión contaminante de ruido, proveniente de fuentes artificiales.\n","NA",3,"Definiciones","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Procedimiento para la Medición de Ruido (No. 32692/2005)","Aplicación por las autoridades de salud, los procedimientos para la medición de ruido que debe efectuarse con el propósito de asegurar la protección a la salud de las personas en lo que se refiere a emisión contaminante de ruido, proveniente de fuentes artificiales.\n","NA",4,"Requisitos previos a la Medición del Ruido","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Procedimiento para la Medición de Ruido (No. 32692/2005)","Aplicación por las autoridades de salud, los procedimientos para la medición de ruido que debe efectuarse con el propósito de asegurar la protección a la salud de las personas en lo que se refiere a emisión contaminante de ruido, proveniente de fuentes artificiales.\n","NA",5,"Calibración del Equipo","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Procedimiento para la Medición de Ruido (No. 32692/2005)","Aplicación por las autoridades de salud, los procedimientos para la medición de ruido que debe efectuarse con el propósito de asegurar la protección a la salud de las personas en lo que se refiere a emisión contaminante de ruido, proveniente de fuentes artificiales.\n","NA",6,"Aspectos que se deben cumplir para efectuar Mediciones","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Procedimiento para la Medición de Ruido (No. 32692/2005)","Aplicación por las autoridades de salud, los procedimientos para la medición de ruido que debe efectuarse con el propósito de asegurar la protección a la salud de las personas en lo que se refiere a emisión contaminante de ruido, proveniente de fuentes artificiales.\n","NA",7,"Cálculo de los NPS (para un receptor que recibe ruido de diferentes fuentes)","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Procedimiento para la Medición de Ruido (No. 32692/2005)","Aplicación por las autoridades de salud, los procedimientos para la medición de ruido que debe efectuarse con el propósito de asegurar la protección a la salud de las personas en lo que se refiere a emisión contaminante de ruido, proveniente de fuentes artificiales.\n","NA",8,"Informe técnico","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Procedimiento para la Medición de Ruido (No. 32692/2005)","Aplicación por las autoridades de salud, los procedimientos para la medición de ruido que debe efectuarse con el propósito de asegurar la protección a la salud de las personas en lo que se refiere a emisión contaminante de ruido, proveniente de fuentes artificiales.\n","NA",9,"Acciones correctivas","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido","Procedimiento para la Medición de Ruido (No. 32692/2005)","Aplicación por las autoridades de salud, los procedimientos para la medición de ruido que debe efectuarse con el propósito de asegurar la protección a la salud de las personas en lo que se refiere a emisión contaminante de ruido, proveniente de fuentes artificiales.\n","NA",10,"Vigencia","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
[]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","Capitulo I",1,"Definiciones","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","Capitulo II",2,"Definición de lugares de trabajo ruidosos\nLímite de ruido para lugares de trabajo","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","Capitulo II","3 al 4","Instalación de máquinas y equipos productores de ruido","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","Capitulo II",5,"Separación de áreas ruidosas de áreas contiguas","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","Capitulo II",6,"Mantenimiento de máquinas productoras de ruido superior a 85 dB(A)","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","Capitulo II",7,"Límite de ruido en áreas de trabajo","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","Capitulo II",8,"Señalización de locales de trabajo ruidosos","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","Capitulo II","9 al 11","Regulación para el uso de vehículos e instalación de equipos de transmisión dentro del área de trabajo","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","Capitulo II",12,"Obligación del patrono de dotar de EPP para disminuir la exposición a   ruido","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","Capitulo II",13,"Regulación para la instalación de centros de trabajo ruidosos","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","Capitulo II",14,"Muestreo de ruido en locales de trabajo modificados","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","Capitulo II","15 al 16","Uso de silenciadores en máquinas de combustión interna y escape  de aire","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","Capitulo III",17,"Dotación de EPP para atenuar exposición a ruido","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","Capitulo III",18,"Tiempo máximo de exposición para trabajadores en trabajos con ruido superiores a 85dB(A)","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","Capitulo III",19,"Capacitación sobre uso de EPP (ruido)","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","Capitulo III",20,"Obligación del patrono de inspeccionar estado de los protectores  personales contra ruido\nLimpieza de los protectores personales ","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","Capitulo III",21,"Obligación de los trabajadores de utilizar los equipos protectores contra ruido","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","Capitulo III",22,"Protección contra el ruido de comedores y dormitorios","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","Capitulo III",23,"Protección contra el ruido de servicios sanitarios","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","Capitulo III",24,"Cabinas especiales para locales de trabajo que expendan o reparen instrumentos musicales","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","Capitulo III",25,"Señalización en planos de medidas de eliminación o reducción de ruido para construcción de edificios ruidosos","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","Capitulo III",26,"Entidades gubernamentales encargadas de la medición de ruido y efectividad de los protectores auditivos","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","Capitulo III","27 al 29","Sanciones ","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967) ","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título I, Capítulo I",4,"Obligación del patrono en la reducción del impacto del ruido y de las vibraciones que puedan perjudicar a los trabajadores.","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967) ","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título II. Capítulo III. De las Calderas, Motores, Transmisiones y Máquinas - Herramientas",38,"Construcción de barreras en motores que produzcan ruido y vibraciones","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967) ","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título II. Capítulo III. De las Calderas, Motores, Transmisiones y Máquinas - Herramientas",50,"Obligación de los trabajadores encargados del manejo de motores y máquinas en general de usar el equipo de protección personal ","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967) ","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Título III. Capítulo II. De la Protección Especial para los Trabajadores",81,"Obligación de los patronos de brindar EPP","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Convenio OIT 148: Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del Aire, Ruidos y Vibración en el Lugar de Trabajo (No. 6550/1981) ","Refiere las medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.","Título III. Capítulo II. De la Protección Especial para los Trabajadores",1,"Ratificación del convenio 148","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Convenio OIT 148: Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del Aire, Ruidos y Vibración en el Lugar de Trabajo (No. 6550/1981) ","Refiere las medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.","Parte 1 ",1,"Aplicación del convenio","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Convenio OIT 148: Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del Aire, Ruidos y Vibración en el Lugar de Trabajo (No. 6550/1981) ","Refiere las medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.","Parte 1 ",2,"Aceptación de las obligaciones del convenio","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Convenio OIT 148: Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del Aire, Ruidos y Vibración en el Lugar de Trabajo (No. 6550/1981) ","Refiere las medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.","Parte 1 ",3,"Definiciones","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Convenio OIT 148: Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del Aire, Ruidos y Vibración en el Lugar de Trabajo (No. 6550/1981) ","Refiere las medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.","Parte II",4,"Deber de la adopción de medidas preventivas","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Convenio OIT 148: Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del Aire, Ruidos y Vibración en el Lugar de Trabajo (No. 6550/1981) ","Refiere las medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.","Parte II",5,"Participación de empleador y trabajadores en la adopción de medidas preventivas","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Convenio OIT 148: Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del Aire, Ruidos y Vibración en el Lugar de Trabajo (No. 6550/1981) ","Refiere las medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.","Parte II",6,"Responsabilidades de los empleadores","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Convenio OIT 148: Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del Aire, Ruidos y Vibración en el Lugar de Trabajo (No. 6550/1981) ","Refiere las medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.","Parte II",7,"Obligaciones y derechos de los trabajadores","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Convenio OIT 148: Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del Aire, Ruidos y Vibración en el Lugar de Trabajo (No. 6550/1981) ","Refiere las medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.","Parte III",8,"Criterios para definir los riesgos de exposición a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones ","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Convenio OIT 148: Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del Aire, Ruidos y Vibración en el Lugar de Trabajo (No. 6550/1981) ","Refiere las medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.","Parte III",9,"Eliminación del riesgo por exposición a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones ","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Convenio OIT 148: Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del Aire, Ruidos y Vibración en el Lugar de Trabajo (No. 6550/1981) ","Refiere las medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.","Parte III",10,"EPP","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Convenio OIT 148: Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del Aire, Ruidos y Vibración en el Lugar de Trabajo (No. 6550/1981) ","Refiere las medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.","Parte III",11,"Vigilancia de la salud de los trabajadores","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Convenio OIT 148: Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del Aire, Ruidos y Vibración en el Lugar de Trabajo (No. 6550/1981) ","Refiere las medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.","Parte III",12,"Notificación a autoridad competente del uso de procedimientos y sustancias que entrañen la exposición de trabajadores","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Convenio OIT 148: Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del Aire, Ruidos y Vibración en el Lugar de Trabajo (No. 6550/1981) ","Refiere las medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.","Parte III",13,"Información sobre riesgos profesionales (riesgos y medidas a seguir)","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Convenio OIT 148: Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del Aire, Ruidos y Vibración en el Lugar de Trabajo (No. 6550/1981) ","Refiere las medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.","Parte III",14,"Investigación para la prevención","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Convenio OIT 148: Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del Aire, Ruidos y Vibración en el Lugar de Trabajo (No. 6550/1981) ","Refiere las medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.","Parte IV",15,"Persona responsable de la prevención ","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Convenio OIT 148: Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del Aire, Ruidos y Vibración en el Lugar de Trabajo (No. 6550/1981) ","Refiere las medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.","Parte IV",16,"Deberes de los miembros que ratifiquen el convenio","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Convenio OIT 148: Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del Aire, Ruidos y Vibración en el Lugar de Trabajo (No. 6550/1981) ","Refiere las medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.","Parte IV",17,"Comunicación de ratificación del convenio","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Convenio OIT 148: Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del Aire, Ruidos y Vibración en el Lugar de Trabajo (No. 6550/1981) ","Refiere las medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.","Parte IV",18,"Entrada en vigor del convenio","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Convenio OIT 148: Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del Aire, Ruidos y Vibración en el Lugar de Trabajo (No. 6550/1981) ","Refiere las medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.","Parte IV",19,"Denuncia","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Convenio OIT 148: Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del Aire, Ruidos y Vibración en el Lugar de Trabajo (No. 6550/1981) ","Refiere las medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.","Parte IV","20 al 22","Notificación de ratificaciones","No se establecen límites o valores máximos"]
["Ruido y Vibraciones","Convenio OIT 148: Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del Aire, Ruidos y Vibración en el Lugar de Trabajo (No. 6550/1981) ","Refiere las medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.","Parte IV",23,"Ratificación de un nuevo convenio","No se establecen límites o valores máximos"]
[]
["Seguridad Alimentaria","Reglamento para la Calidad de Agua Potable (No. 38924/2015)","Aplica para cualquier industria alimenticia que utilice agua potable en el proceso de producción","Todo el reglamento","todos","establece los límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el agua potable, incluidos residuos de plaguicidas","No se establecen límites o valores máximos"]
["Seguridad Alimentaria","Reglamento Técnico Centroamericano. RTCA 67.01.33:06. Industria de Alimentos y Bebidas procesados.  Buenas Prácticas de Manufactura. Principios Generales.","Disposiciones generales sobre\nprácticas de higiene y de operación durante la industrialización de los productos alimenticios, a\nfin de garantizar alimentos inocuos y de calidad.","Todo el reglamento","Todos","Este reglamento especifica disposiciones técnicas para la operación de aquellas instalaciones que fabriquen productos procesados; incluyendo las condiciones de los edificios, abastecimiento de agua, disposición de desechos líquidos, procesos de desinfección, control de plaga, comportamiento de las personas, competencias, controles de salud, y controles de operación.","No se establecen límites o valores máximos"]
["Seguridad Alimentaria","Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.50:08\nAlimentos. Criterios microbiológicos para la inocuidad de los alimentos","Aplica para aquellos productos cuyo consumo final se da en el punto de comercialización: frutas y vegetales, lácteos, carnes, carnes empacadas, cereales, leguminosas entre otras","Todo el reglamento","Todos","Este reglamento establece los límites máximos permisibles  para la carga microbiana aceptable de los alimentos en su punto final de consumo, establece el tipo de muestras y los límites por grupos de riesgo de alimentos","No se establecen límites o valores máximos"]
["Seguridad Alimentaria","Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.02:10. Etiquetado General de los previamente envasados","Todos aquellos alimentos preenvasados que se ofrecen como tales al consumidor","Todo el reglamento","Todos","Establece características del etiquetado, caracterización o agrupación de los ingredientes según origen, alimentos o ingredientes que producen reacción alérgica y deben declararse, indicación para la aclaración del contenido neto, marcado de fecha de vencimiento  e instrucciones de conservación, etiquetado de alimentos cuantitativo","No se establecen límites o valores máximos"]
["Seguridad Alimentaria","Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.40:07\nAlimentos y Bebidas Procesados. Grasas y Aceites. Especificaciones","Especificaciones generales que deben cumplir los\naceites y grasas vegetales, animales y marinos, y sus derivados comestibles, preenvasados y\nprocesados de tal forma que sean aptos para el consumo humano y que se comercialicen en el\nterritorio centroamericano.","Todo el reglamento","Todos","Este reglamento establece las especificaciones de producto para la comercialización de grasas y aceites: Carácterísticas Físico-Químicas, Ingredientes, Características microbiológicas, aditivos, contaminantes y métodos de análisis","No se establecen límites o valores máximos"]
["Seguridad Alimentaria","Norma General para los Aditivos Alimentarios CODEX STAN 192-1995 (rev 2015)","Indicación de aditivos alimentarios para aquellos productos cuya inocuidad esté ya establecida y establecida  por el IDA","Toda la norma","Todos","Establece los aditivos permitidos así como la dosis máxima de uso según la Ingestión Diaria Admisible (IDA) para una persona.  Lista de aditivos permitidos de acuerdo con la categoría de alimentos.","No se establecen límites o valores máximos"]
["Seguridad Alimentaria","Codex Alimentarius Estándares Internacionales (212 estándares)","Conjunto de Normas que incluyen Prevención y Reducción de la contaminación, higiene de alimentos etiquetado, inspecciones de inspección e importación, frutas y vegetales, cereales y leguminosas, productos lácteos, análisis de riesgos","Diferentes compilaciones temáticas por cada categoría","Norma completa para cada categoría","Establece los requisitos mínimos de operación, controles y verificaciones asociadas a cada categoría de productos, principios de seguridad alimentaria, controles de inspección de importación y exportación","No se establecen límites o valores máximos"]
["Seguridad Alimentaria","Ley General de Salud (No. 5395/1973)","Normativa general en temas de inocuidad ","Sección III","Todos de la sección","Establece los requisitos  de operación, controles y verificaciones de seguridad alimentaria","Aplica para todo establecimiento que realice fabricación o manipulación de alimentos"]
["Seguridad Alimentaria","Política de Inocuidad","Toda la gestión nacional sobre temas de inocuidad","Toda la política","Toda la política","Establece el marco de referencia sobre las directrices nacionales sobre inocuidad","Todo el país"]
["Seguridad Alimentaria","Política de Seguridad Alimentaria y Nutrición ","Nivel nacional ","Todo el documento","Todos","Establece el marco de referencia nacional sobre la seguridad alimentaria y nutrición de una forma integrada ","Todo el país"]
[]
["Sustancias  Peligrosas","Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos (No. 24715/1995)","Reglamentar las condiciones técnicas y jurídicas bajo las cuales únicamente es posible el transporte terrestre de productos o sustancias tóxicas y peligrosas.","Todos los capítulos","Todos los artículos","Disposiciones de cumplimiento del reglamento e instituciones involucradas en la regulación. Instituciones asociadas al manejo de sustancias radioactivas y desechos peligrosos. Se denotan disposiciones de transporte desde o hacia un puerto o un aeropuerto. Clasificación según clase, división o grupo de empaque, identificación del medio de transporte mediante señalización, identificación de la clase de producto peligroso, según tipo de transporte, señalización cuando hay carga mezclada de producto peligroso. Prohibición de transporte de sustancias en un mismo vehículo conjuntamente con personas, animales, medicamentos y otras cargas, autorización de entes estatales para transporte de sustancias cuando los vehículos no cuenten con condiciones de transporte, transporte de sustancias según rutas y horarios, prohibición de transporte de sustancias de consumo humano o animal en tanques destinados a sustancias peligrosas, rotulación y medidas de seguridad durante carga, descarga, transporte y transbordo, paquetes de productos marcados por el expedidor, requisitos para acondicionar los vehículos, requerimientos mínimos en cuanto a equipos eléctricos, Equipos de Seguridad a portar, entes que deben velar por  uso adecuado de equipos de transporte de sustancias peligrosas, frecuencia de las revisiones de los vehículos, cumplimiento de normas de seguridad y de contaminación ambiental, entes que realizan verificaciones, pruebas y ensayos, revisiones de entes en caso de accidentes o averías, comunicación que debe poseer el transporte, certificado de capacidad acreditado, condiciones que se deben seguir por la persona que carga el producto peligroso, condiciones del tanque a cargar, reglas de condición de remolque de la unidad autopropulsada a la unidad de carga, prohibición de detención de transporte en carretera,  documentos que debe tener el trasporte posterior a la descarga del material, regulación de rutas para el transporte. Verificación del cargador, personal durante carga y descarga, aislamiento del vehículo en el proceso, condiciones del vehículo durante la operación, disposiciones en operaciones de carga y descarga. Regulación en cuanto a rutas, informes anuales del expedidor, restricción de uso de vías, itinerario. Regulación y prohibiciones en cuanto a estacionamiento. Calificación y habilidad del operador. Responsabilidades del contratista, adiestramiento mínimo, certificación de curso del adiestramiento y conservación del mismo, vigencia del adiestramiento, responsabilidad del transportista antes de movilizar el vehículo, durante el transporte, interrupción del viaje ante situaciones en las condiciones de partida, alcance de función del transportista según conocimiento, EPP durante transporte. Documentación asociada al transporte. Certificación de un Químico, con cuidados especiales. Fletamento interlineal, condición de recibo de carga de otro transportista, condiciones de carga hacia un puerto aéreo o marítimo, ruta por medio de Ferry, ferrocarril, fleteo internacional. Responsabilidad en caso de derrame o fuga, definición de evento peligroso, responsabilidad en accidente en trasiego, responsabilidad del transportista en caso de accidente o avería, atención de personal competente y especializado, responsable de la situación a nivel del contrato, responsables en cobertura de gastos directos, operaciones de transbordo en condición de emergencia. Responsabilidades y requisitos que debe cumplir el fabricante o importador. Contratante debe asegurar condiciones optimas de transporte y documentación del transportista. Responsabilidad del expedidor para que se cumpla obligaciones del transportista, en la operación y cumplimiento de lo que pide este reglamento. Deberes y obligaciones del transportista. Responsabilidades del conductor. Descarga o llenado con gas inerte, remoción de la sustancia peligrosa del depósito y responsable de la limpieza, responsabilidad del expedidor en carga y descarga, y cuidados especiales. Ente fiscalizador, aspectos a fiscalizar, violación de disposiciones. Competencia de entes gubernamentales para la aplicación del reglamento, medidas, regulaciones y prohibiciones para establecimiento de  medidas especiales de seguridad en el transporte, compatibilidad entre dos o más productos, perdida de validez del certificado o permiso, responsabilidad de fabricantes, expedidores, transportistas, conductores, receptores u otros.","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Transporte Terrestre de Productos Peligrosos. Señalización de las Unidades de Transporte Terrestre de Materiales y Productos Químicos Peligrosos (No. 27008/1998)","Este reglamento técnico tiene por objeto establecer los requerimientos mínimos que deben cumplir las etiquetas y el etiquetado que deben portar las unidades de transporte de materiales y productos químicos peligrosos, inclusive derivados del petróleo, que circulen en el territorio nacional, cualquiera que sea su destino.","Todos los apartados","Todos los artículos","El presente reglamento proporciona campo de aplicación, definiciones, principios generales, todo lo respectivo a clasificación, señalización, dimensiones y características generales, así como también disposiciones generales y obligatorias","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Reglamento para la Regulación del Transporte de Combustible (No. 36627/2011)","Regular el transporte de Combustible, considerando que el suministro de combustibles derivados de los hidrocarburos es un servicio público, dentro de los que se incluyen: 1) los derivados del petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados a abastecer la demanda nacional en planteles de distribución y 2) los derivados del petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados al consumidor final. ","Todos los capítulos","Todos los artículos y transitorios. El 26,46 y transitorio 4, cuentan con derogaciones incluidas)","Entes reguladores, políticas, interés público servicio de transporte de derivados del petróleo, definiciones y disposiciones técnicas. - Requerimientos para el  permiso de operación de una unidad de transporte, periodicidad y el tipo de pruebas técnicas de las unidades de transporte terrestre tanto para hidrocarburos líquidos como para GLP , cuadro con detalle, inspección técnica y visual. Regulaciones de vehículos de reparto de GLP, plazo del permiso de funcionamiento. - Medidas de seguridad, durante la carga descarga, responsabilidad del operador de la unidad de transporte y la persona responsable de la estación de servicio, planta envasadora de gas o el tanque de autoconsumo. - Obligaciones del prestador de servicio, notificación en caso de accidente, reporte semestral a los clientes, edad de la unidad de transporte, otorgamiento de toda nueva autorización de servicio público, ausencia de placa de identificación, rotulación. - Sanciones, suspensión y revocatoria para el prestador del servicio. placas, Excepción temporal al parámetro de antigüedad, Manual de Especificaciones Técnicas de Revisión para las empresas autorizadas por el MINAET, documentación para solicitar o renovar permiso de operación de la unidad de transporte. Permiso de operación, Requisitos para obtener el permiso de operación de una unidad de transporte, Sustitución de unidad de transporte, antigüedad y condiciones.","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Reglamento para el Manejo de Productos Peligrosos (No 28930/2000)","El presente Reglamento tiene por objeto regular el manejo de los Productos Peligrosos catalogados como Peligrosos conforme a la Guía para la Clasificación de Productos Peligrosos establecida en el Decreto Ejecutivo de Reglamento para el Registro de Productos Peligrosos, u otros productos declarados como tales por el Ministerio, mediante decreto o resolución administrativa.","No se divide por capítulos","Todos los artículos","Objeto, ámbito y definiciones. Cumplimiento obligatorio de las instrucciones para el almacenamiento contenidas en las hojas de seguridad y etiquetas, Obligaciones para con los trabajadores, Regulaciones para el Manejo.","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Reglamento para el Transporte Sin Riesgo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea (No. 27879/1999)","El presente reglamento se aplicará a todos los vuelos internacionales realizados con aeronaves civiles, las empresas de transporte público nacional e internacional y la asistencia en tierra.","Todos los capítulos","Todos los artículos","Aplicabilidad, manual de adopción de medidas de cumplimiento, excepción de mercancías peligrosas que deban llevarse el  aeronave, regulación del transporte por vía aérea. Definiciones. Clasificación de acuerdo a instrucciones técnicas para transporte sin riesgo. Prohibición de transporte de mercancías peligrosas por vía aérea, salvo a cumplimiento con algunas disposiciones, prohibiciones en todos los casos. Requisitos y condiciones de embalaje. Etiquetado de acuerdo a la instrucción del producto, marca de acuerdo a denominación del artículo expedido que contenga y con código de los manuales, uso de idioma español y del inglés. Evaluación antes del transporte para que se cumpla con los requisitos, portar documento completo para el transporte y declaración por quién entregue mercancías peligrosas para transportar. Refiere a criterios de no aceptación para transporte, uso de lista de verificación para verificar cumplimiento y pueda aceptar el transporte, inspección y actuación en caso de averías o pérdidas, restricción de transporte en cabina, eliminación de contaminación en caso de pérdidas o averías, transporte de mercancías según compatibilidad, protección y sujeción para evitar pérdidas o daños.  Información al piloto al mando por el operador de la aeronave, operador debe suministrar información de la mercancía a la tripulación, información a los pasajeros sobre restricción de mercancía a transportar, información a terceros por parte de explotadores, expedidores u entes, información del piloto a la administración aeroportuaria, notificación en caso de accidente o avería, deber de comunicación. Deber de inspección de autoridad aeronáutica, regulación para envío de mercancía por correo. Regulación para investigación de accidentes e incidentes para evitar repetición de eventos.","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Ley de Armas y Explosivos (No.7530/1995)","Mediante la presente Ley se regulan la adquisición, posesión, inscripción, portación, venta, importación, exportación, fabricación y el almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones, y de las materias primas para elaborar productos regulados por la presente Ley, en todos sus aspectos, así como la instalación de dispositivos de seguridad.","Capítulo I. Disposiciones Generales.  Capítulo II. Dirección General de Armamento. Capítulo III. Clasificación de las armas. Capítulo VII. Fabricación, comercio, importación, exportación y actividades conexas. Capítulo VIII. Decomiso. Capítulo X. Sanciones.","1 al 5. 9 al 10. 11 al 18. 25 al 27 y 30. 67 al 69. 72 al 82. 83 al 85. 89 al 91. 93 al 96. 99","Autorización, definiciones, control y fiscalización, inventario, denuncia, legislación y supletoria. Creación, competencia, resolución del departamento, suministro de armas, custodia, falta grave, control de armas en poder del estado, deber del director al finalizar cada administración. Armas permitidas, prohibiciones, prohibición del uranio, autorización del Ministerio. Control, vigilancia y fiscalización, fabricación, almacenamiento, comercio, importación y exportación, condiciones de los establecimientos, características del permiso, plazos del permiso y de la renovación, inscripción de establecimientos, información de los comerciantes, prohibición de variar el uso, requisitos para exportar, retiro del dominio fiscal, requerimientos de seguridad para importar armas, copias de permisos de transporte, autorización para almacenar, restricciones para el almacenamiento. Secuestro de armas, comiso de armas, acta de decomiso. Tenencia y acopio de armas prohibidas, introducción y tráfico de materiales prohibidos, comercio de armas, explosivos y pólvora, fabricación, exportación e importación ilegales, administración irregular, facilitación armas, actuación de autoridades administrativas y los órganos judiciales.","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Reglamento a la Ley de Armas y Explosivos (No.37985/2013)","Este Reglamento clasifica las armas, municiones y explosivos industriales, afines y sus materias primas en prohibidas y permitidas, regula la inscripción, adquisición, fabricación, tenencia, portación, importación, exportación, venta, comercialización, instalación de dispositivos de seguridad y uso de estos, tanto para los entes estatales, cuerpos policiales, como para personas físicas y jurídicas, establece los trámites y procedimientos pertinentes a seguir en toda solicitud y permiso que deba ser autorizado por el Departamento. Además, regula la utilización y el funcionamiento del Sistema para el control, portación de armas y seguridad privada, denominado en adelante Sistema.","TÍTULO I Disposiciones Generales. CAPÍTULO I Objetivo y ámbito de aplicación. TÍTULO II De la Dirección General de Armamento. CAPÍTULO I Organización y competencias. CAPÍTULO II De la clasificación de las armas. TÍTULO III De las inscripciones y tipos de permisos. CAPÍTULO I De las inscripciones. CAPÍTULO II De los permisos. SECCIÓN VI Permiso de venta de explosivos permitidos y sus aditamentos. SECCIÓN VII Permiso de comercialización de gas para defensa personal.","96 al 110. 111 al 116. 117 al  125. 146 al 161. 162","Facultades del departamento, prohibición para variar al fin, Permiso para la compra de explosivos y sus aditamentos por parte de los entes estatales y por parte de particulares, indicación del lugar donde se usaran los explosivos, informe sobre saldos de explosivos, Requisitos de almacenamiento de los explosivos industriales, distancia sobre cantidad de explosivos almacenados, control de uso de explosivos, presentación de registros, requisitos para el uso ocasional de explosivos, requisitos del permiso de venta habitual de explosivos industriales y pirotécnicos permitidos y sus aditamentos, plazo y renovación del permiso, modalidades de comercialización.","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Se Prohibe la Venta y Suministro de Sustancias Inhalantes a Menores de Edad (No. 25352/1996)","Regula el control de productos inhalables.","NA","Todos los artículos","Retiro de explosivos del dominio fiscal, permiso de importación de explosivos y sus aditamentos, permiso de importación ocasional de explosivos y aditamentos, permiso de exportación de explosivos y sus aditamentos, traslado de explosivos industriales y sus aditamentos, traslado de artículos pirotécnicos, sus aditamentos y materia prima. Requisitos del permiso de fabricación de explosivos permitidos, requisitos para las operaciones de manufactura, requisitos para la fabricación de explosivos, requisitos del edificio, condiciones para los trabajadores, obligatoriedad de informar, plazo del permiso de fabricación, permiso de compra o importación de explosivos y sus aditamentos por parte de los Entes Estatales, trámite de importación habitual. Del procedimiento de decomiso, facultad para decomisar armas, explosivos y sus aditamentos, decomisos en favor del estado, cancelación de inscripción,  obligatoriedad de informar por parte del Arsenal Nacional, destino de las armas decomisadas. Sanciones aplicables.","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Requisitos para la Producción de Almacenamiento y Distribución de Gases de Hospitales (No. 27567/1999)","Regulación de toda empresa dedicada a la producción, almacenamiento, distribución y venta de gases para uso hospitalario.","NA","Todos los artículos","Regulaciones a las empresas, pruebas analíticas a los gases que se usan para corroborar contenido, actuación en caso de que el gas se suministre de forma errónea, requisitos en caso de tener una red de suministro de oxígeno, aprobación que debe contar el sistema analítico  de la empresa productora y distribuidora de gas de uso hospitalario como el que debe implementar los establecimientos hospitalarios, condiciones del cilindro de gas hospitalario.","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Prohibe la Fabricación, Importación, Tránsito, Registro, Comercialización y Uso de Materia Prima o Producto Elaborado que Contenga Bifelinos Polibromurados (No. 30051/2002)","Aplica a todas las personas físicas y jurídicas que fabrican, importan, transportan, registran, comercializan y usan materias primas o productos elaborados que contengan BIFENILOS POLIBROMURADOS en el territorio nacional.","NA","Todos los artículos","Aplicación, definiciones, autorización, registro e importación, ente que vela por el incumplimiento, sanciones al incumplimiento del decreto.","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Aplicable para apartado de sustancias peligrosas.","Capítulo V\nDe las Sustancias Peligrosas.\nDe los Depósitos de Líquidos Peligrosos. De las tuberías y conducciones\nDel Envasado, Transporte y Manipulación de Materias Peligrosas o Insalubres. \n","65 al 70.\n72. 73\n74 al 77.","Condiciones de seguridad e higiene de los lugares de trabajo, donde se utilicen sustancias peligrosas, aplicabilidad de las disposiciones, límites permisibles de sustancias nocivas, uso de sustancias más amigables con ambiente y salud, EPP para los trabajadores, dispositivos de alarma en caso de desprendimiento de gases o vapores. Condiciones de los depósitos de líquidos peligrosos. Condiciones de los recipientes, transporte y manipulación.","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Reglamento de Importación de Precursores, Sustancias o Productos Químicos o Disolventes (No. 19032/1989)","Regulación para importación de Precursores, Sustancias o Productos Químicos y Disolventes para empresas fabricantes, importadoras, vendedoras y distribuidoras de sustancias.","NA","Todos los artículos","Definiciones, sustancias consideradas como precursores, productos de sustancias químicas y disolventes, requisitos para la importación de sustancias, información que debe considerar la solicitud, documentación para desalmacenar las sustancias, información previo a la solicitud de autorización, requisitos para empresas representantes,  requisitos de las etiquetas de los recipientes de las sustancias a importar o exportar, decomiso en caso de no tener autorización.","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Reglamento para el Diseño, Construcción y Operación de Plantas de Almacenamiento y Envasado para GLP (No. 28622/2000)","Reglamento para el Diseño, Construcción y Operación de Plantas de Almacenamiento y Envasado para GLP (No. 28622/2000)","NA","Se clasifica en 18 apartados.","Definiciones, requisitos generales del proyecto, del proyecto civil, del mecánico, del eléctrico, del sistema contra incendio, del proceso. Se detallan requisitos específicos para cada proyecto. Además de aspectos de conclusión de obra, especificaciones operativas, medios de almacenamiento para el desarrollo de la actividad de envasado, comercialización y distribución de Gas L.P., archivo de documentación técnica y modificaciones.","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Reglamento Técnico Centroamericano Transporte Terrestre de Hidrocarburos Líquidos (Excepto GLP) Especificaciones (No. 32921/ 2006)","Establecer los requisitos mínimos de diseño y construcción que deben cumplir las unidades de transporte terrestre de hidrocarburos líquidos (excepto GLP), que circulen en los países Parte del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana –Protocolo de Guatemala-","NA","Se divide en 13 apartados.","Definiciones, ente nacional competente, disposiciones generales, requisitos del tanque, inspección y métodos de prueba, ","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Reglamento Técnico Centroamericano Transporte Terrestre de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a Granel Especificaciones (No. 32921/ 2006)","Establecer los requisitos mínimos de diseño y construcción que deben de cumplir las unidades de transporte terrestre de Gas Licuado de Petróleo, que circulen en los países Parte del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana –Protocolo de Guatemala-.","NA","Se divide en 16 apartados.","Definiciones, ente nacional competente, disposiciones generales, requisitos del tanque, evaluación de las unidades de transporte, plazo de la autorización de para el transporte de Gas Licuado de Petróleo, cláusula de responsabilidad, criterios de aceptación, rechazo y sanciones, marcado,  actualización y revisión del reglamento, vigilancia y verificación, normas que deben consultarse.","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Reglamento Técnico Centroamericano Recipientes a Presión, Cilindros Portátiles para Contener GLP, Válvula de Acoplamiento Roscado (Tipo Pol) Especificaciones (No. 32921/ 2006)","Establecer las especificaciones mínimas y métodos de prueba de las válvulas de acoplamiento roscado (tipo POL) utilizadas para carga y descarga de gas licuado de petróleo (GLP) en recipientes portátiles que circulen en los países Parte del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana –Protocolo de Guatemala-.","NA","Se divide en 14 apartados.","Definiciones,  ente nacional competente, clasificación, especificaciones, muestreos, métodos de prueba, marcado y embalaje, protección al consumidor, actualización y revisión del reglamento, vigilancia y verificación, normas que deben consultarse.","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Reglamento Técnico Centroamericano Recipientes a Presión, Cilindros Portátiles para Contener GLP, Válvula de Acoplamiento Rápido Especificaciones (No. 32921/ 2006)","Establecer las especificaciones mínimas y métodos de prueba y ensayo de la válvula de acoplamiento rápido utilizada para carga y descarga de gas licuado de petróleo (GLP) en recipientes portátiles, que circulen en los países Parte del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana -Protocolo de Guatemala-.","NA","Se divide en 13 apartados.","Definiciones,  ente nacional competente, especificaciones, muestreos, métodos de prueba, marcado y embalaje, protección al consumidor, actualización y revisión del reglamento, vigilancia y verificación, normas que deben consultarse.","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Reglamento Técnico Centroamericano Recipientes a Presión, Cilindros Portátiles para Contener GLP Especificaciones de Fabricación (No. 32921/ 2006)","Establecer las especificaciones de diseño y fabricación, así como los métodos de prueba y ensayo a que deben someterse los envases cilíndricos portátiles para contener gas licuado de petróleo (GLP).","NA","Se divide en 16 apartados.","Definiciones,  ente nacional competente, clasificación, especificaciones generales, especificaciones particulares, clasificación de los defectos en los cilindros, métodos de prueba y ensayo, muestreo, criterios de aceptación y rechazo de los cilindros, destrucción de los cilindros, actualización y revisión del reglamento, vigilancia y verificación, normas que deben consultarse.","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Reglamento Técnico Centroamericano Productos de Petróleo Gases Licuados de Petróleo: Propano Comercial, Butano Comercial y sus Mezclas Especificaciones (No. 32921/ 2006)","Especificar las características físico químicas que debe cumplir el Gas Licuado de Petróleo (GLP): Propano Comercial, Butano Comercial y sus mezclas, que se comercializa en los países Parte del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana –Protocolo de Guatemala-.","NA","Se divide en 11 apartados.","Definiciones,  ente nacional competente, características, muestreo, métodos de ensayo,  revisión del reglamento, vigilancia y verificación, normas que deben consultarse.","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Reglamento Técnico Centroamericano Recipientes a Presión. Cilindros Portátiles para Contener GLP. Sello de Inviolabilidad (Marchamo). Especificaciones (No. 33428/2006)","Establecer las especificaciones mínimas que debe cumplir todo sello de inviolabilidad (marchamo) que se instale en las válvulas de los cilindros portátiles para GLP, que circulen en los Estados Parte de la Unión Aduanera.","NA","Se divide en 13 apartados.","Definiciones,  ente nacional competente, características, pruebas de resistencia, métodos de ensayo, Evaluación de las características de los sellos de inviolabilidad, Marcado, rotulado y embalaje, Protección al consumidor,  revisión del reglamento, vigilancia y verificación, normas que deben consultarse.","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Reglamento Técnico Centroamericano. Recipientes a Presión Cilindros Portátiles para Contener Gas Licuado de Petróleo. Vehículo Terrestre de Reparto. Especificaciones de Seguridad (No. 33428/2006)","Establecer las especificaciones mínimas de seguridad que debe cumplir todo vehículo terrestre de reparto que transporta cilindros portátiles en servicio que contienen GLP que circulen en los Estados Parte de la Unión Aduanera.","NA","Se divide en 15 apartados.","Definiciones, clasificación, revisión documental, Medidas mínimas de seguridad en la operación del vehículo terrestre de reparto, Valoración de las condiciones de seguridad de los vehículos de reparto, Periodo de valoración de las condiciones de seguridad de los componentes de los vehículos distribuidores, Criterios de aceptación y rechazo,  ente nacional competente, revisión del reglamento, vigilancia y verificación, normas que deben consultarse.","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Reglamento de Uso Controlado del Asbesto y Productos que lo Contengan (No. 25056/1996)","El presente reglamento se aplica a todas las actividades en las que los trabajadores estén expuestos al asbesto.","Todos los capítulos","Todos los artículos","Definiciones, Límites de exposición, Frecuencia de las mediciones, Métodos para la determinación de los niveles de concentración, medidas de prevención y protección, vestimenta de los trabajadores, transporte, manipulación, eliminación de los residuos, rotulación, demoliciones, exámenes de salud, demoliciones","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Reglamento para el Registro de Productos Peligrosos (No. 28113/1999)","Productos clasificados como peligrosos y a  otros productos declarados como tales por el Ministerio, mediante decreto o resolución administrativa, incluyendo todas las materias primas peligrosas que no cuenten con regulación específica","Todos los capítulos","Todos los artículos","Definiciones, registro de productos peligrosos, importación de productos químicos, etiquetado de productos peligrosos, exportación de productos peligrosos, vigilancia y control","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Reglamento Técnico para el Registro, Importación, Etiquetado y Control de Productos Peligrosos (No. 30718/2002)","Ídem al anterior","Todos los capítulos","Todos los artículos","Aspectos generales del registro de productos químicos, requisitos para el registro de productos peligrosos, importación de productos químicos, etiquetado de productos peligrosos, exportación de productos peligrosos, vigilancia y control","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos (No. 30131/2002)","Dirigido a toda persona física o jurídica que almacene o comercialice combustibles derivados de los hidrocarburos.","Todos los capítulos","Todos los artículos","Requisitos estaciones servicio, tanques de almacenamiento, tuberías, instalación eléctrica, medidas de operación y seguridad","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Reglamento sobre Uso y Fabricación de Materiales Pirotécnicos (No. 27502/1998)","Regulación de todas las actividades en las que se fabriquen, transporten, vendan o distribuyan y se usen explosivos o productos pirotécnicos, para fines recreativos, cívicos y religiosos.","Todos los capítulos","Todos los artículos","Permisos, regulaciones en los centros de trabajo, registro de los productos, fabricación, almacenaje, venta y distribución de productos pirotécnicos, rotulación y el transporte de productos pirotécnicos, medidas especiales y sanciones","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Requisitos y Procedimientos para el Otorgamiento de las Autorizaciones Sanitarias por parte del Ministerio de Salud para la Actividad Pirotécnica. (No. 32852/2005)","Regular y controlar el funcionamiento de la actividad pirotécnica, mediante el establecimiento de los requisitos y procedimientos para otorgar las autorizaciones sanitarias a nivel de todo el territorio nacional.","Todos los capítulos","Todos los artículos","Requisitos para autorizaciones sanitarias para espectáculos pirotécnicos, requisitos para autorizaciones sanitarias para venta de pólvora menuda de lucería época navideña, \nDe los requisitos autorización sanitaria para la quema de bombetas de trueno, requisitos para permiso de funcionamiento de fábricas de pirotécnicos o bodegas, requisitos para la certificación sanitaria de personas para realizar labores profesionales con explosivos pirotécnicos","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Reforma al Reglamento para el Registro de Productos Peligrosos (No. 30718-S)","Disponibilidad de las hoja de seguridad","NA","Todos los artículos","Reforma  Del Anexo 3 del Reglamento N° 28113-S","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Guía de Respuesta en Caso de Emergencia para el Transporte de Materiales Peligrosos 2008 y reforma Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos y Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales (No. 35861/2010)","Reglamentar las condiciones técnicas y jurídicas bajo las cuales es posible el transporte terrestre de productos o sustancias tóxicas y peligrosas","Todos los capítulos","Todos los artículos","Oficializa para efectos de aplicación obligatoria para la confección de la Ficha de Emergencias para el Transporte de Productos Peligrosos, la \"Guía de Respuesta en Caso de Emergencia\"","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Prohibe la Fabricación, Importación, Tránsito, Registro, Comercialización y Uso de Materia Prima o Producto Elaborado que Contenga Bifelinos Polibromurados (No. 30051/2002)","Aplica a todas las personas físicas y jurídicas que fabrican, importan, transportan, registran, comercializan y usan materias primas o productos elaborados que contengan Bifelinos Policlorinados (No. 30051/2002)en el territorio nacional.","NA","Todos los artículos","Aplicación, definiciones, autorización, registro e importación, ente que vela por el incumplimiento, sanciones al incumplimiento del decreto.","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Reglamenta Uso Aerosoles Incluidos Protocolo Montreal (No 19797/1990)","Se prohíbe en usar en la fabricación de  aerosoles, los gases propelentes incluidos en el Protocolo de Montreal, en el Grupo 1º con los números CFC (clorofluorocarbonos) 11, 12, 113, 114 y 115; y en el Grupo 2º, que incluye los Halones números 1211, 1301 y 2402. También prohíbe su importación","NA","Todos los artículos","Prohibiciones para fabricantes e importadores de aerosoles según el tipo de aerosol descrito","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Reglamento para Regulación del Contenido Plomo y Mercurio en Pinturas (No 24334/1994)","Condiciones bajo las cuales pueden usar plomo o mercurio en la pintura, así como los entes encargados de este seguimiento","NA","Todos los artículos","Consideraciones, autorizaciones, condiciones de uso, etiquetado, sanciones y plazos, legislación relacionada","Todo el país"]
["Sustancias  Peligrosas","Prohibe Uso en Productos del Químico Nitrobenceno (No.18822/1989)","Se prohíbe el uso del compuesto químico nitrobenceno en cualquier tipo de jabón y productos destinados a la higiene humana","NA","Todos los artículos","Autoridades  y prohibiciones para el no uso de este compuesto","Todo el país"]
[]
["Trabajo en Alturas","Reglamento de Construcciones (No 0/1983)","Fomentar, proteger y asegurar la salud en la  construcción de edificios, calles, campos deportivos, instalaciones industriales, de maquinaria y cualesquiera otras obras, en lo relativo a la arquitectura, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica e ingeniería sanitaria","Capítulo 35. Seguridad e higiene en la construcción ",35.200000000000003,"Deberes de los patronos de  adoptar y poner en práctica en los centros de trabajo, medidas de seguridad e higiene adecuadas para proteger la vida, la salud y la integridad corporal de los trabajadores entre los cuales está el suministro, uso y mantenimiento del equipo de protección personal. ","INS. Guía para la mejora de la gestión preventiva. Trabajo en alturas: www.coepa.es/prevencion/guias/04_trabajos_en_altura.html"]
["Trabajo en Alturas","Reglamento de Construcciones (No 0/1983)","Fomentar, proteger y asegurar la salud en la  construcción de edificios, calles, campos deportivos, instalaciones industriales, de maquinaria y cualesquiera otras obras, en lo relativo a la arquitectura, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica e ingeniería sanitaria","Capítulo 35. Seguridad e higiene en la construcción ",35.11,"Características de las escaleras portátiles, para trabajo en alturas, deben ser ancladas y arriostradas correctamente. ","INS. Equipos o sistemas de protección personal para trabajos de altura con riesgos de caída. Lista de chequeo para revisión de arnés de seguridad.: www.paritarios.cl/especial_epp_trabajos_en_altura.htm"]
["Trabajo en Alturas","Reglamento de Construcciones (No 0/1983)","Fomentar, proteger y asegurar la salud en la  construcción de edificios, calles, campos deportivos, instalaciones industriales, de maquinaria y cualesquiera otras obras, en lo relativo a la arquitectura, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica e ingeniería sanitaria","Capítulo 35. Seguridad e higiene en la construcción ",35.14,"Suministro de equipo a trabajadores según la tarea que deben desarrollar, se hace mención al suministro de cinturones de seguridad para trabajos en altura en condiciones peligrosas de caída.   (Nota: en la actualidad se utiliza arnés sustituyendo el cinturón).","INS. Equipos o sistemas de protección personal para trabajos de altura con riesgos de caída. Lista de chequeo para revisión de arnés de seguridad.: www.paritarios.cl/especial_epp_trabajos_en_altura.htm"]
["Trabajo en Alturas","Reglamento de Construcciones (No 0/1983)","Fomentar, proteger y asegurar la salud en la  construcción de edificios, calles, campos deportivos, instalaciones industriales, de maquinaria y cualesquiera otras obras, en lo relativo a la arquitectura, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica e ingeniería sanitaria","Capítulo 35. Seguridad e higiene en la construcción ",35.15,"Uso imprescindible de cinturones de seguridad: en trabajos peligrosos de alturas.","INS. Equipos o sistemas de protección personal para trabajos de altura con riesgos de caída. Lista de chequeo para revisión de arnés de seguridad.: www.paritarios.cl/especial_epp_trabajos_en_altura.htm"]
["Trabajo en Alturas","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar la\nnormativa sobre seguridad en construcciones a los diferentes tipos y\ntécnicas aplicadas en los procesos constructivos, que se han incrementado\ncon el desarrollo tecnológico y estructural del país, de tal manera que la seguridad y la prevención se aplique en todas las labores de construcción. ","Capítulo II. Demoliciones ",35,"Estabilidad de andamios y escaleras durante procesos de demolición.","ANSI Z359-2007 “Requisitos de\nSeguridad de la Norma Norteamericana\npara Sistemas Personales, Subsistemas y Componentes de Protección contra Caídas: \nespanol.grainger.com/content/qt-safety-ansi-fall-protection-347"]
["Trabajo en Alturas","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar la\nnormativa sobre seguridad en construcciones a los diferentes tipos y\ntécnicas aplicadas en los procesos constructivos, que se han incrementado\ncon el desarrollo tecnológico y estructural del país, de tal manera que la seguridad y la prevención se aplique en todas las labores de construcción. ","Capítulo IV\nTrabajos en concreto armado, albañilería y acabados\n",69,"Uso de cinturón en trabajos que estén a más de 2 m. de altura, \nligados a un cabo de seguridad o a la estructura cuando sea posible. ","ANSI Z359-2007 “Requisitos de\nSeguridad de la Norma Norteamericana\npara Sistemas Personales, Subsistemas y Componentes de Protección contra Caídas: \nespanol.grainger.com/content/qt-safety-ansi-fall-protection-348"]
["Trabajo en Alturas","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar la\nnormativa sobre seguridad en construcciones a los diferentes tipos y\ntécnicas aplicadas en los procesos constructivos, que se han incrementado\ncon el desarrollo tecnológico y estructural del país, de tal manera que la seguridad y la prevención se aplique en todas las labores de construcción. ","Capítulo IV\nTrabajos en concreto armado, albañilería y acabados\n",83,"Indica que las aberturas perimetrales y fachada deben ser protegidas ante riesgo de caídas de persona ","ANSI/ASSE A.10 Estándares para la Construcción y Demolición\nA10.8 Andamiaje\nA10.11 Redes Para Escombros y Personas\nA10.32-2012 Protección Personal de Caídas Utilizado en Operaciones de Construcción y Demolición: trabajoenalturas.wordpress.com/normativa-extranjera/"]
["Trabajo en Alturas","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar la\nnormativa sobre seguridad en construcciones a los diferentes tipos y\ntécnicas aplicadas en los procesos constructivos, que se han incrementado\ncon el desarrollo tecnológico y estructural del país, de tal manera que la seguridad y la prevención se aplique en todas las labores de construcción. ","Capítulo IV\nTrabajos en concreto armado, albañilería y acabados\n",84,"Características que deben cumplir las redes elásticas para protección de riesgo de caídas de alturas","ANSI/ASSE A.10 Estándares para la Construcción y Demolición\nA10.8 Andamiaje\nA10.11 Redes Para Escombros y Personas\nA10.32-2012 Protección Personal de Caídas Utilizado en Operaciones de Construcción y Demolición: trabajoenalturas.wordpress.com/normativa-extranjera/"]
["Trabajo en Alturas","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar la\nnormativa sobre seguridad en construcciones a los diferentes tipos y\ntécnicas aplicadas en los procesos constructivos, que se han incrementado\ncon el desarrollo tecnológico y estructural del país, de tal manera que la seguridad y la prevención se aplique en todas las labores de construcción. ","Capítulo IV\nTrabajos en concreto armado, albañilería y acabados\n","85 y 86","Uso de cinturones de seguridad unidos a puntos fijos. en lugares con inclinaciones, montajes de estructuras, condiciones atmosféricas desfavorables y a una altura mayor a 2 metros o calificados como caída grave. ","ANSI/ASSE A.10 Estándares para la Construcción y Demolición\nA10.8 Andamiaje\nA10.11 Redes Para Escombros y Personas\nA10.32-2012 Protección Personal de Caídas Utilizado en Operaciones de Construcción y Demolición: trabajoenalturas.wordpress.com/normativa-extranjera/"]
["Trabajo en Alturas","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar la\nnormativa sobre seguridad en construcciones a los diferentes tipos y\ntécnicas aplicadas en los procesos constructivos, que se han incrementado\ncon el desarrollo tecnológico y estructural del país, de tal manera que la seguridad y la prevención se aplique en todas las labores de construcción. ","Capítulo V\nEscaleras, andamios y rampas",90,"Características de escaleras provisionales; uso de barandas, barras o enrejados para proteger de riesgos por caída. ","OSHA 1910 Industria General. 1910.66 App C – Sistemas Personales de Arresto de Caídas (Sección I – Obligatoria; Secciones II y III – No Obligatorias:         trabajoenalturas.wordpress.com/normativa-extranjera/"]
["Trabajo en Alturas","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar la\nnormativa sobre seguridad en construcciones a los diferentes tipos y\ntécnicas aplicadas en los procesos constructivos, que se han incrementado\ncon el desarrollo tecnológico y estructural del país, de tal manera que la seguridad y la prevención se aplique en todas las labores de construcción. ","Capítulo V\nEscaleras, andamios y rampas","91 y 92","Características del diseño de escaleras de mano","OSHA 1910 Industria General. 1910.66 App C – Sistemas Personales de Arresto de Caídas (Sección I – Obligatoria; Secciones II y III – No Obligatorias:         trabajoenalturas.wordpress.com/normativa-extranjera/"]
["Trabajo en Alturas","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar la\nnormativa sobre seguridad en construcciones a los diferentes tipos y\ntécnicas aplicadas en los procesos constructivos, que se han incrementado\ncon el desarrollo tecnológico y estructural del país, de tal manera que la seguridad y la prevención se aplique en todas las labores de construcción. ","Capítulo V\nEscaleras, andamios y rampas",93,"Uso de escaleras de más de 7 metros, uso de cinturón de seguridad","OSHA 1910 Industria General. 1910.66 App C – Sistemas Personales de Arresto de Caídas (Sección I – Obligatoria; Secciones II y III – No Obligatorias:         trabajoenalturas.wordpress.com/normativa-extranjera/"]
["Trabajo en Alturas","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar la\nnormativa sobre seguridad en construcciones a los diferentes tipos y\ntécnicas aplicadas en los procesos constructivos, que se han incrementado\ncon el desarrollo tecnológico y estructural del país, de tal manera que la seguridad y la prevención se aplique en todas las labores de construcción. ","Capítulo V\nEscaleras, andamios y rampas",94,"Uso correcto de escaleras ","OSHA 1926 Construcción\n1926 Subpart E – Equipo de Protección Personal y Salvavidas\n1926.104 – Cinturones de seguridad, líneas de vida y cabos\n1926.105 – Redes de seguridad.\n1926 Subpart L – Andamios\n1926 Subpart M – Protección de Caídas\n1926 Subpart R – Elevaciones de Acero\n1926.760 – Protección de Caídas.\n1926 Subpart X – Escaleras y Escalas1926.1423 – Protección de Caídas:                          "]
["Trabajo en Alturas","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar la\nnormativa sobre seguridad en construcciones a los diferentes tipos y\ntécnicas aplicadas en los procesos constructivos, que se han incrementado\ncon el desarrollo tecnológico y estructural del país, de tal manera que la seguridad y la prevención se aplique en todas las labores de construcción. ","Capítulo V\nEscaleras, andamios y rampas","95 - 110","Uso de andamios de madera y/o metálicos; descripción de las características de cada tipo de andamio; uso recomendado de cinturón de seguridad. ","OSHA 1926 Construcción\n1926 Subpart E – Equipo de Protección Personal y Salvavidas\n1926.104 – Cinturones de seguridad, líneas de vida y cabos\n1926.105 – Redes de seguridad.\n1926 Subpart L – Andamios\n1926 Subpart M – Protección de Caídas\n1926 Subpart R – Elevaciones de Acero\n1926.760 – Protección de Caídas.\n1926 Subpart X – Escaleras y Escalas1926.1423 – Protección de Caídas:                          "]
["Trabajo en Alturas","Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Adaptar la\nnormativa sobre seguridad en construcciones a los diferentes tipos y\ntécnicas aplicadas en los procesos constructivos, que se han incrementado\ncon el desarrollo tecnológico y estructural del país, de tal manera que la seguridad y la prevención se aplique en todas las labores de construcción. ","Capítulo único","168,169 y 179","Uso de cinturones de seguridad en alturas superiores a los 2 metros, cables de seguridad, cables salvavidas, puntos de amarre y características de estos  ","OSHA 1926 Construcción\n1926 Subpart E – Equipo de Protección Personal y Salvavidas\n1926.104 – Cinturones de seguridad, líneas de vida y cabos\n1926.105 – Redes de seguridad.\n1926 Subpart L – Andamios\n1926 Subpart M – Protección de Caídas\n1926 Subpart R – Elevaciones de Acero\n1926.760 – Protección de Caídas.\n1926 Subpart X – Escaleras y Escalas1926.1423 – Protección de Caídas:                          "]
["Trabajo en Alturas","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Proteger a todos los trabajadores en sus lugares de trabajo mediante la adopción  de buenas prácticas de prevención. ","Capítulo IV De las líneas conductoras de energía eléctrica\n\n",59,"Uso de cinturones. Trepadores y escaleras en líneas elevadas, postes y torres","OSHA 1926 Construcción\n1926 Subpart E – Equipo de Protección Personal y Salvavidas\n1926.104 – Cinturones de seguridad, líneas de vida y cabos\n1926.105 – Redes de seguridad.\n1926 Subpart L – Andamios\n1926 Subpart M – Protección de Caídas\n1926 Subpart R – Elevaciones de Acero\n1926.760 – Protección de Caídas.\n1926 Subpart X – Escaleras y Escalas1926.1423 – Protección de Caídas:                          "]
["Trabajo en Alturas","Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Proteger a todos los trabajadores en sus lugares de trabajo mediante la adopción  de buenas prácticas de prevención. ","Capítulo VI. De las escaleras portátiles o móviles",78,"Características de seguridad para escaleras portátiles o móviles.","OSHA 1926 Construcción\n1926 Subpart E – Equipo de Protección Personal y Salvavidas\n1926.104 – Cinturones de seguridad, líneas de vida y cabos\n1926.105 – Redes de seguridad.\n1926 Subpart L – Andamios\n1926 Subpart M – Protección de Caídas\n1926 Subpart R – Elevaciones de Acero\n1926.760 – Protección de Caídas.\n1926 Subpart X – Escaleras y Escalas1926.1423 – Protección de Caídas:                          "]
[]
["Tránsito Vehicular","Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial (No. 9078/2012)","Regula la circulación, por las vías públicas terrestres, de los vehículos y de las personas que intervengan en el sistema de tránsito.  Asimismo, regula la circulación de los vehículos en las gasolineras, en estacionamientos públicos, privados de uso público o comerciales regulados por el Estado, las playas y en las vías privadas","Toda la ley\n","Todos","Regula todo lo relativo a la seguridad vial, a su financiamiento, al pago de impuestos, multas, derechos de tránsito y lo referente al régimen de la propiedad de los vehículos automotores, tutelado por el Registro Nacional, a excepción del régimen de tránsito ferroviario y el tránsito de semovientes en la vía pública","OSHA 1926 Construcción\n1926 Subpart E – Equipo de Protección Personal y Salvavidas\n1926.104 – Cinturones de seguridad, líneas de vida y cabos\n1926.105 – Redes de seguridad.\n1926 Subpart L – Andamios\n1926 Subpart M – Protección de Caídas\n1926 Subpart R – Elevaciones de Acero\n1926.760 – Protección de Caídas.\n1926 Subpart X – Escaleras y Escalas1926.1423 – Protección de Caídas:                          "]
["Tránsito Vehicular","Prohíbe el Registro, Importación, Exportación, Fabricación, Formulación, Almacenamiento, Distribución, Transporte, Reempaque, Reenvase, Manipulación, Venta, y Uso de Ingredientes Activos Grado Técnico y Plaguicidas Sintéticos que Contengan Alachlor  Decreto ejecutivo No. 38677/2014)","Regular las sustancias químicas o afines, para uso agrícola de forma que sean manejadas de forma correcta, razonablemente y no generen riesgos inaceptables a la salud humana y el ambiente, aun cuando se utilice conforme a las recomendaciones de uso.","Todos","Todos","Las personas físicas o jurídicas que registren, importen, exporten, fabriquen, formulen, almacenen, distribuyan, transporten, reempaquen, reenvasen, manipulen, vendan, mezclen y usen ingrediente activo grado técnico o plaguicidas sintéticos formulados que contengan alachlor, tendrán que agotar sus existencias en el mercado nacional. ","La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos clasifica Alachlor como probable carcinógeno humano (Grupo B2) y en la Unión Europea como Carcinógeno Categoría 3."]
["Tránsito Vehicular","Prohibición del Registro, Importación, Exportación, Fabricación, Formulación, Almacenamiento, Distribución, Transporte, Reempaque, Reenvase, Manipulación, Venta, Mezcla, Uso de Ingredientes Grado Técnico y Plaguicidas que Contengan Carbofurán (No.38713/2014)","Regular las sustancias químicas o afines, para uso agrícola de forma que sean manejadas de forma correcta, razonablemente y no generen riesgos inaceptables a la salud humana y el ambiente, aun cuando se utilice conforme a las recomendaciones de uso.",9,"1 al 14","Las personas físicas o jurídicas que registren, importen, exporten, fabriquen, formulen, almacenen, distribuyan, transporten, reempaquen, reenvasen, manipulen, vendan, mezclen y usen ingrediente activo grado técnico o plaguicida sintético formulado que contengan carbofurán, y tengan autorizado su uso en formulaciones granuladas para los cultivos de piña y banano,tendrán que agotar sus existencias en el mercado nacional. ","Acuerdo número IX de la XXIII Reunión de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (RESSCAD), celebrada en la República de Honduras en el año 2000, establece la aplicación de controles legales más efectivos tendientes a la prohibición y restricción de los plaguicidas químicos que causan mayor morbi-mortalidad en el área centroamericana."]
["Tránsito Vehicular","Prohibición del Registro, Importación, Exportación, Fabricación, Formulación, Almacenamiento, Distribución, Transporte, Reempaque, Reenvase, Manipulación, Venta, Mezcla, Uso de Ingredientes Grado Técnico y Plaguicidas que Contengan Endosulfán (No.38834/2014)","Regular las sustancias químicas o afines, para uso agrícola de forma que sean manejadas de forma correcta, razonablemente y no generen riesgos inaceptables a la salud humana y el ambiente, aun cuando se utilice conforme a las recomendaciones de uso.",10,"1 al 10","Las personas físicas o jurídicas que registren, importen, exporten, fabriquen, formulen, almacenen, distribuyan, transporten, reempaquen, reenvasen, manipulen, vendan, mezclen y usen ingrediente activo grado técnico o plaguicida sintético formulado, que contenga endosulfán y tengan autorizado su uso en el cultivo de café, tendrán que agotar sus existencias en el mercado nacional. ","Anexo III del Convenio de Rotterdam para la aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado previo a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos objeto de Comercio Internacional."]
["Tránsito Vehicular","Guía de Respuesta en Caso de Emergencia para el Transporte de Materiales Peligrosos 2008 y reforma Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos y Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales (No. 35861/2010)","Existen una serie de productos y materias que dada su naturaleza intrínseca y sus propiedades fundamentales, requieren una regulación específica a efecto de que puedan ser trasladados y transportados por las vías públicas terrestres, en observancia de las normas técnicas y jurídicas que posibiliten la protección al medio ambiente y la seguridad de quienes se desplazan por estas vías","1 al 10","1 al 4","El Ministerio de Salud tiene la obligación de velar porque toda persona natural o jurídica que se ocupe de la importación, fabricación, manipulación, almacenamiento, venta, distribución, transporte y suministro de sustancias o productos tóxicos, o sustancias peligrosas o así declaradas, realice dichas operaciones en condiciones tales, que permitan eliminar o minimizar el riesgo para la salud y la seguridad de las personas y animales que pudieren quedar expuestos con ocasión de su trabajo, tenencia, uso o consumo, según corresponda.","Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, emitidas por las Naciones Unidas.\nwww.transportation.gov/regulations"]
["Tránsito Vehicular","Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos (No. 37788/1998)","Establecer las condiciones y requisitos para la clasificación de los residuos peligrosos, así como las normas y procedimientos para la gestión de éstos, desde una perspectiva sanitaria y ambientalmente sostenible.","III",8,"Garantizar la gestión y manejo integral de los residuos peligrosos que reciba para su transporte.","Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, emitidas por las Naciones Unidas.\nwww.transportation.gov/regulations"]
["Tránsito Vehicular","Reglamentos Técnicos sobre Transporte Terrestre Hidrocarburos, Gas Licuado de Petróleo a Granel; Recipientes a Presión Cilindros Portátiles y Productos de Petróleo, Gases Licuados de Petróleo (No. 32921/2005)","Establecer los requisitos mínimos de diseño y construcción que deben cumplir las unidades de transporte terrestre de hidrocarburos líquidos (excepto GLP), que circulen en los países Parte del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana ","Todo el reglamento","Todos","Regulación centroamericana de los criterios técnicos para el Transporte Terrestre Hidrocarburos, Gas Licuado de Petróleo a Granel; Recipientes a Presión Cilindros Portátiles y Productos de Petróleo, Gases Licuados de Petróleo","Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, emitidas por las Naciones Unidas.\nwww.transportation.gov/regulations"]
["Tránsito Vehicular","Reglamento Técnico: RTCR 305:1998 Transporte Terrestre de Productos Peligrosos. Señalización de las Unidades de Transporte Terrestre de Materiales y Productos Químicos Peligrosos (No. 27008/1998)","Establecer los requerimientos mínimos que deben cumplir las etiquetas y el etiquetado que deben portar las unidades de transporte de materiales y productos químicos peligrosos, inclusive derivados del petróleo, que circulen en el territorio nacional, cualquiera que sea su destino.","Todo el reglamento","Todos"," Los fabricantes, importadores o comerciantes de materiales y productos químicos peligrosos deben rotular las unidades de transporte utilizando la señalización recomendada en el presente reglamento para suministrar información importante sobre los materiales y productos químicos peligrosos desde el punto de vista de la protección de la salud humana, vegetal y animal, la seguridad y del medio ambiente.","Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, emitidas por las Naciones Unidas.\nwww.transportation.gov/regulations"]
["Tránsito Vehicular","Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos (No. 24715/1995)","Definir cuáles son\nsustancias o productos tóxicos, así como sustancias, productos u objetos peligrosos de carácter radiactivo, comburente, inflamable, corrosivo, irritante, explosivo u otros, así como autorizar su importación, almacenamiento, venta, transporte, distribución o suministro.\n\n","Todo el reglamento","Todos","Existen una serie de productos y materias que dada su naturaleza intrínseca y sus propiedades fundamentales, requieren una regulación específica a efecto de que puedan ser trasladados y transportados por las vías públicas terrestres en estricta observancia de las normas técnicas y jurídicas que posibiliten la protección efectiva al medio ambiente y la seguridad de los peatones, usuarios y conductores que se desplazan por tales vías públicas.\n\n","Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, emitidas por las Naciones Unidas.\nwww.transportation.gov/regulations"]

{"sheet":"Temas","index":2,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,3],[0,4,0,5]]}
["Ambiente",null,"Legislacion afín ",null,"Salud y Seguridad Laboral"]
["Código área","Nombre","Código área","Nombre","Código área","Nombre"]
[1,"Agua Potable",10,"Igualdad de Oportunidades",14,"Agentes Químicos"]
[2,"Aguas Residuales",11,"Paisaje y Cultura",15,"Calor"]
[3,"Aire",12,"Permisos de Funcionamiento",16,"Construcciones"]
[4,"Contaminación Visual",13,"Seguridad Patrimonial",17,"Electricidad"]
[5,"Energía",null,null,18,"Emergencias"]
[6,"Evaluación Impacto Ambiental",null,null,19,"Ergonomía"]
[7,"Residuos Sólidos",null,null,20,"Espacios Confinados"]
[8,"Residuos Peligrosos",null,null,21,"Gestión de Salud Ocupacional"]
[9,"Suelos",null,null,22,"Iluminación"]
[null,null,null,null,23,"Medicina de Empresa"]
[null,null,null,null,24,"Orden y Aseo"]
[null,null,null,null,25,"Radiaciones"]
[null,null,null,null,26,"Resguardos"]
[null,null,null,null,27,"Ruido"]
[null,null,null,null,28,"Ruido y Vibraciones"]
[null,null,null,null,29,"Seguridad Alimentaria"]
[null,null,null,null,30,"Sustancias  Peligrosas"]
[null,null,null,null,31,"Trabajo en Alturas"]
[null,null,null,null,32,"Tránsito Vehicular"]

{"sheet":"M. Legislacion","index":3,"n_rows":221,"n_cols":5,"rows_kept":221,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Código de área","Código documento","Nombre","Alcance","Buenas practicas"]
[1,1,"Reglamento para la Calidad de Agua Potable No. 38924 2015","Establecer los límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el  agua potable, a fin de garantizar su inocuidad y la salud de la población. ","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw"]
[1,2,"Ley de Aguas No. 276 1942","Regula todo lo referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas. La regulación\nde los usos del agua abarca los aprovechamientos que son dados en concesión.","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw"]
[1,3,"Ley General del Agua Potable No. 1634 1953","Regulaciones para el diseño, construcción,\noperación y mantenimiento de los sistemas de  agua potable.","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw"]
[1,4,"Principios que Rigen la Política Nacional en Materia de Gestión de Recursos Hídricos No 30480 2002","Lineamientos generales de política para orientar el accionar de las entidades públicas en el manejo integrado de los recursos hídricos","Guía para la desinfección de Agua_Potable de la OMS: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fwater_sanitation_health%2Fdwq%2Fgdwq3_es_fulll_lowsres.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNFSELH0GYjI2i_Icck5DZFFhySmag&sig2=7LaWkafmzRSVVv4VGMbeMg&bvm=bv.96952980,d.cWw \n             \nREAL DECRETO 140/2003: Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano: www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.lineaverdemunicipal.com%2Flegislacion%2FlegEstatal2012%2Fm.pdf&ei=_EKVVemPKcqfggTlpIHACQ&usg=AFQjCNEC6t32PcPlzbEcgLNQUPB8gHh26Q&sig2=70iY6z3aeLDJdnf_O6oizA&bvm=bv.96952980,d.cWw"]
[1,5,"Normas para el Diseño de Proyectos de Abastecimiento de Agua Potable en Costa Rica No 2001 248 2001","Define los criterios que se deben considerar para diseñar un sistema de abastecimiento de  agua potable. ","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org"]
[1,6,"Reglamento de Normas Técnicas y Procedimientos para el Mantenimiento Preventivo de los Sistemas de Abastecimiento de Agua No.175 2001","Presentación de normas y procedimientos de mantenimiento civil preventivo para los sistemas de abastecimiento de agua.","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org"]
[1,7,"Ley Constitutiva  Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados No. 2726 1976","Regulación de servicios públicos en materia de abastecimiento de agua para consumo humano (dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el\nplaneamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el\nsuministro de  agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos\nindustriales líquidos)","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org"]
[1,8,"Ley General de Salud No. 5395 1973","Define que le corresponde al Ministerio de Salud dictar las medidas generales y particulares para la planificación y coordinación de las actividades públicas y privadas relativas a la salud. Esta entidad dicta los principios de la sanidad de las aguas con relación a su calidad. Se definen medidas de seguridad para el uso de sustancias peligrosas, así como actividades que contaminen el agua, aire y suelo.","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org"]
[1,9,"Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 1995","Procura dotar a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org"]
[1,10,"Canon por Concepto de Aprovechamiento de Aguas No.32868 2005","Regula el aprovechamiento y administración del agua, que permita la disponibilidad hídrica para el abastecimiento confiable en el consumo humano y el desarrollo socio económico del país y además la generación de recursos económicos para financiar a largo plazo una gestión sostenible del recurso hídrico en Costa Rica.","• NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras\n• NFPA 291: Clasificación de los Hidrantes.\n• NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios\n• NFPA 24: Norma de instalación de redes de agua contra incendios y sus accesorios\ncatalogonfpa.org"]
[2,1,"Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales No 33601 2007","Protección de la salud pública y del ambiente, a través de una gestión ambientalmente adecuada de las aguas residuales.","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf"]
[2,2,"Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317 2008","Establecimento de regulaciones sobre la protección de la vida sivestre.","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf"]
[2,3,"Ley General de Salud No. 5395 1973  ","Protección de la salud pública.","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf"]
[2,4,"Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 1995 ","Dotar de instrumentos para un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf"]
[2,5,"Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales No. 31545 2003","Cumplimiento con la legislación nacional.                                                       Proceso de construcción de planta de tratamiento de aguas residuales.","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf"]
[2,6,"Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos No.34431 2008","Regulación por uso del recurso hídrico, para verter sustancias contaminantes.","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf"]
[2,7,"Reglamento para el Manejo de Lodos Procedentes de Tanques Sépticos No. 21297 2008","Establecer los requisitos generales para el manejo de lodos procedentes de tanques sépticos.","Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaters deEstados Unidos: www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_4000-6000.pdf\n Aprueba Límites Máximos Permisibles\npara los efluentes de Plantas de\nTratamiento de Aguas Residuales\nDomésticas o Municipales, Perú: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wpcontent/uploads/sites/22/2013/10/ds_003-2010-minam-LMP.pdf\nNormas Oficiales Mexicanas\nNOM-001-SEMARNAT-1996\nNOM-002-SEMARNAT-1996\nNOM-003-SEMARNAT-1997                              www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=2&n2=11\nValores Máximos Admisibles\nde las descargas de aguas\nresiduales no domésticas                               www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=653834f6-6123-4e5d-a09e-d6bf02aa7e27&groupId=10154\nMétodos naturales de tratamiento de aguas residuales                                                www.igme.es/actividadesigme/lineas/HidroyCA/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf"]
[3,1,"Reglamento sobre Inmisión de Contaminantes Atmosféricos No.30221 2002","Establecer los valores máximos de inmisión del aire (calidad del aire), que deben regir para preservar y mantener la salud.","Cumplimiento con la legislación nacional.      "]
[3,2,"Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático No. 8219 2002","Promoción del desarrollo sostenible para la reducción de emisión de GEIs","Guía de la normativa estatal sobre\nemisiones a la atmósfera. España\nLey 34/2007 y Real Decreto 100/2011 \nwww.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/guia_de_la_normativa_estatal_sobre_emisiones_tcm7-181312.pdf"]
[3,3,"Reglamento sobre Emisión de Contaminantes Atmosféricos Provenientes de Calderas y Hornos de Tipo Indirecto No. 36551 2011","Acciones para regular emisiones de contaminantes industriales ","Guía de la normativa estatal sobre\nemisiones a la atmósfera. España\nLey 34/2007 y Real Decreto 100/2011 \nwww.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/guia_de_la_normativa_estatal_sobre_emisiones_tcm7-181312.pdf"]
[3,4,"Ley General de Salud No. 5395 1973","Garantizar la salud de la población.","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf"]
[3,5,"Ley Orgánica del Ambiente  No. 7554 1995 ","Aire","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf"]
[3,6,"Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas No.35368 2009","Regulación de trámites para las quemas controladas","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf"]
[3,7,"Reglamento sobre Límites de Emisiones al Aire para Hornos de Fundición de Vidrio No. 38237 2014","Protección de la salud de la población que se desarrolla cerca de insdustrias fundidoras de vidrio, así como reducir los posibles efectos negativos al medio ambiente","Guías de calidad del aire\nactualización mundial, OMS 2005\napps.who.int/iris/bitstream/10665/69478/1/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.pdf"]
[3,8,"Reglamento para el Control de las Emisiones Contaminantes Producidas por los Vehículos con Motor de Combustión Interna N° 39724 2016","El establecimiento de los niveles de emisiones permitidas para todo vehículo automotor que circule en las vías públicas y que utilicen como combustible gasolina, diésel, GLP, alcohol o mezclas de éstos. ","Ley Ciudad Limpia, LEY Nº 14.223 de 2006, Sao Paulo, Brasil. \nwww.laciudadviva.org/blogs/?p=21025\n"]
[4,1,"Reglamento para la Prevención de la Contaminación Visual No. 35860 2010","Aplicar a las actividades, obras o proyectos que se encuentren en su fase de diseño, en caso de que no exista un plan regulador cantonal con la variable ambiental aprobada."]
[4,2,"Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior No. 29253 2001","Velar por el uso adecuado de los\nderechos de vía de la red vial nacional y así mismo se asigna a las\nmunicipalidades función similar en lo concerniente a la red vial\ncantonal,","Reglamento para la Instalación de Anuncios, Rótulos Letreros o Avisos en el Cantón De Belén www.belen.go.cr/images/PDF/reglamentos/regla16.pdf"]
[5,1,"Ley Regulación del Uso Racional de la Energía No. 7447 1994","Requisitos, procedimiento, y metodologia de establecimiento de un programa obligatorio para el uso racional de la enegería en empresas que con consumos anuales mayores a  240.000 kilovatios-hora de electricidad, 360.000 litros de derivados de petróleo","Revisar: \n - National Renewable Energy Action Plan for the United Kingdom, 2009/28/EC\n - Ley 697 de 2001, Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), República de Colombia"]
[5,2,"Ley Orgánica del Ambiente  No. 7554 1995","Dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","Revisar: \n - National Renewable Energy Action Plan for the United Kingdom, 2009/28/EC\n - Ley 697 de 2001, Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), República de Colombia"]
[5,3,"Ley de Monopolio a Favor del Estado para la Importación Refinación y Distribución al Mayoreo de Petroleo Crudo sus Combustibles Derivados Asfaltos y Naftas No. 7356 1993","Importación, Refinación y Distribución al Mayoreo de Petroleo Crudo, sus Combustibles Derivados, Asfaltos y Naftas","Revisar: \n - National Renewable Energy Action Plan for the United Kingdom, 2009/28/EC\n - Ley 697 de 2001, Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), República de Colombia"]
[5,4,"Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos No. 7593 1996  ","Regulación de los servicio","Revisar: \n - National Renewable Energy Action Plan for the United Kingdom, 2009/28/EC\n - Ley 697 de 2001, Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), República de Colombia"]
[5,5,"Ley Básica de Energía Atómica para Usos Pacíficos\nNo. 4383 1969","Regular la posesión y el uso de todas las sustancias radioactivas naturales o artificiales, y de equipos e instalaciones nucleares. Procurar la participación de la empresa privada en el desarrollo y aplicaciones de la  energíaatómica con fines pacíficos, siempre que esa participación no resulte incompatible con la\nseguridad de la nación y la salud de sus habitantes. ","Revisar: \n - National Renewable Energy Action Plan for the United Kingdom, 2009/28/EC\n - Ley 697 de 2001, Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), República de Colombia"]
[5,6,"Reglamento de Requisitos Condiciones y Controles\npara la Utilización de Combustibles Alternos\nen los Hornos Cementeros\nNo. 31837 2004","Especificacion de requisitos para documentos o permisos necesarios","Revisar: \n - National Renewable Energy Action Plan for the United Kingdom, 2009/28/EC\n - Ley 697 de 2001, Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE), República de Colombia"]
[6,1,"Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental EIA No. 31849  2004","Empresas que deseen realizar una actividad, obra o proyecto nuevo que pueda impactar el medio ambiente. ","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf"]
[6,2,"Reglamento para la Elaboración Revisión y Oficialización de las Guías Ambientales de Buenas Prácticas Productivas y Desempeño Ecoeficiente. No. 34522 2008","Pasos a seguir para elaborar la guía ambiental. Se considera como base el caso crítico y la actividad más grande.","Normativa SETENA\nwww.setena.go.cr/normativa.html , http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC \nNormativa Guatemala\nwww.mpambiental.org/arquivos/legislacao/GT- Acuerdo Gubernativo 23-2003.pdf\nNormativa Chile \nwww.municipalidadcollipulli.cl/files/reglamento_del_sistema_2.pdf"]
[6,3,"Guía General para la Elaboración de Instrumentos No. 32966 2006","Es una orientación básica de referencia para el equipo consultor responsable de la elaboración del instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que se desee confeccionar. "]
[10,1,"Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad No. 7600 1996","Aplica para toda la población con discapacidad y su derecho  a tener accesibilidad a todos los servicios básicos, de salud, trabajo, información y medios de transporte  en igual de oportunidades como el resto de la población.\nNo obstante en Costa Rica, la Ley no se aplica en muchos aspectos y aún existe mucha discriminación hacia las personas con discapacidad. \nDesde que se creó la ley en 1996, se han logrado muchos avances. No obstante, la igualdad que establece; no se aplica en su totalidad en el transporte público,  acceso a la enseñanza o servicios básicos.","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos."]
[10,2,"Ley del Patronato Nacional de Ciegos No. 2171 1977","Temas relacionados de protección para la población no vidente.","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos."]
[10,3,"Ley de Creación del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial No. 5347 1973","Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, encargado de orientar la política general en materia de rehabilitación y Educación Especial, en coordinación con los Ministerios de Salubridad Pública, Educación Pública, Trabajo y Seguridad Social, así como la planificación, promoción, organización, creación y supervisión de programas y servicios de rehabilitación y educación especial para personas física o mentalmente disminuidas, en todos los sectores del país.","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos."]
[10,4,"Ley del Impuesto sobre la Renta No. 7092 1988","El artículo 8 de esta norma establece un incentivo fiscal para la contratación de personas con discapacidad en el sector privado).","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos."]
[10,5,"Convenio OIT 159 de Readaptación Profesional y Empleo a Personas Invalidas No.7219 1991","Medidas a nivel nacional para el desarrollo de servicios de readaptación profesional y empleo para personas inválidas.\nArtículo 6: Todo Miembro, mediante la legislación nacional y por otros métodos conformes con las condiciones y práctica nacionales, deberá adoptar las medidas necesarias para aplicar los artículos 2, 3, 4, y 5 del Convenio.","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos."]
[10,6,"Tratados Internacionales Convención Interamericana contra la Discriminación de Discapacitados No. 7948 1999","Aprobación de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos."]
[10,7,"Ley para Asegurar en los Espectáculos Públicos Espacios Exclusivos para Personas con Discapacidad No. 8306 2002","Organización de espectáculos públicos","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos."]
[10,8,"Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo No. 866 2008","El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos."]
[10,9,"Declaración del 29 de Mayo como Día Nacional de la Persona con Discapacidad No. 8671 2008","Autorízase a las instituciones públicas para que celebren actos conmemorativos relacionados con el Día Nacional de la Persona con Discapacidad","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos."]
[10,10,"Reglamento para el Etiquetado de Medicamentos Dispensados bajo Receta Médica para Personas Ciegas o con Discapacidad Visual Parcial o Total en Rstablecimientos Farmacéuticos tanto Públicos como Privados No. 8860 2011","El presente Reglamento tiene como ámbito de aplicación los establecimientos a donde operan las farmacias de la Caja Costarricense de Seguro Social y establecimientos farmacéuticos privados del territorio nacional.","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos."]
[10,11,"Ley de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público No 8862 2010","En las ofertas de empleo público de los Poderes del Estado se reservará cuando menos un porcentaje de un cinco por ciento (5%) de las vacantes, en cada uno de los Poderes, para que sean cubiertas por personas con discapacidad siempre que exista oferta de empleo y se superen las pruebas selectivas y de idoneidad, según lo determine el régimen de personal de cada uno de esos Poderes.","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos."]
[10,12,"Reglamento a la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad No.26831 1998","Establece normas y procedimientos de obligatoria observancia para todas las instituciones públicas, privadas y gobiernos locales, quienes serán responsables de garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos y deberes en igualdad de oportunidades. Las disposiciones que el mismo contiene se basan en los principios de equiparación de oportunidades, accesibilidad, participación y de no discriminación expresados en la Ley.\n","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos."]
[10,13,"Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad N°9303 18547","Consejo Nacional de Personas con Discapacidad,\nen adelante Conapdis, como rector en discapacidad, el cual funcionará como un\nórgano de desconcentración máxima y personalidad jurídica instrumental, adscrito\nal Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.","Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés). La ADA prohíbe la discriminación por razones de discapacidad en el empleo, en el gobierno estatal y local, en los lugares públicos, en los establecimientos comerciales, el transporte y las telecomunicaciones. También se aplica al Congreso de los Estados Unidos."]
[11,1,"Plan GAM 2013 2030 Actualización del Plan Regional de la Gran Área Metropolitana No. 38334 2014","Preservación del Paisaje. Con el fin de lograr la preservación del paisaje natural y cultural rural y urbano los Planes Reguladores.","Planes reguladores de urbanización específicos para diferentes cantones en Costa Rica.  En el centro de información SINALEVI se pueden accesar dichos documentos de acuerdo al cantón de interés. "]
[11,2,"Ley sobre Patrimonio Nacional Arqueológico No. 6703 1981","Proteger y conservar el patrimonio nacional arqueológico. ","Planes reguladores de urbanización específicos para diferentes cantones en Costa Rica.  En el centro de información SINALEVI se pueden accesar dichos documentos de acuerdo al cantón de interés. "]
[11,3,"Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica No. 7555 2007","Conservación, protección y la preservación del patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica.","Planes reguladores de urbanización específicos para diferentes cantones en Costa Rica.  En el centro de información SINALEVI se pueden accesar dichos documentos de acuerdo al cantón de interés. "]
[12,1,"Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud No. 39472 2016","Regular y controlar el otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento de toda actividad o establecimiento agrícola, industrial, comercial o de servicios; y de aquellas actividades que por  disposición de la ley,  requieren de estos permisos sanitarios para operar en el territorio nacional, así como establecer los requisitos para el trámite de los mismos. ","Planes reguladores de urbanización específicos para diferentes cantones en Costa Rica.  En el centro de información SINALEVI se pueden accesar dichos documentos de acuerdo al cantón de interés. "]
[12,2,"Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud No. 39472 2016","El presente reglamento tiene como objeto establecer los requisitos y trámites que deben cumplir los establecimientos que desarrollan\nactividades industriales, comerciales y de servicios, contemplados en el anexo No.1 del presente\nreglamento, a fin obtener el Permiso Sanitario de Funcionamiento por parte del Ministerio de\nSalud. Asimismo, se establecen los requisitos de aquellas actividades temporales que por\ndisposición de la Ley N º 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley General de Salud”, requieran de\nuna autorización sanitaria para operar en el territorio nacional. "]
[12,3,"Reglamento a la Ley de Uso Manejo y Conservación de Suelos No. 29375  2001","Proteger, conservar y mejorar los suelos, evitar la erosión y degradación por diversas causas naturales o artificiales, se declara de interés y utilidad pública, la acción estatal o privada, para el manejo integrado y sostenible de los suelos en armonía con los demás recursos y riquezas naturales en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3º de la ley 7779 del 30 de abril de 1998.\n","Planes reguladores de urbanización específicos para diferentes cantones en Costa Rica.  En el centro de información SINALEVI se pueden accesar dichos documentos de acuerdo al cantón de interés. "]
[12,4,"Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción No. 36550 2011","El presente reglamento establece el procedimiento para optar por un trámite electrónico simplificado de revisión de los planos de construcción. ","Planes reguladores de urbanización específicos para diferentes cantones en Costa Rica.  En el centro de información SINALEVI se pueden accesar dichos documentos de acuerdo al cantón de interés. "]
[12,5,"Adición y Modificación al Reglamento General sobre los Procedimientos e Evaluación de Impacto Ambiental EIA No.37803 2013","Evaluar la viabilidad ambiental de un proyecto","Planes reguladores de urbanización específicos para diferentes cantones en Costa Rica.  En el centro de información SINALEVI se pueden accesar dichos documentos de acuerdo al cantón de interés. "]
[12,6,"Reglamento de Calderas  No. 29626 2001","Regulación del uso, instlalción, inspección y manejo de calderas en la industria costarricense.","Planes reguladores de urbanización específicos para diferentes cantones en Costa Rica.  En el centro de información SINALEVI se pueden accesar dichos documentos de acuerdo al cantón de interés. "]
[12,7,"Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 1995","La presente ley procurará dotar, a los costarricenses y al Estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.","A nivel latinoamericano, Brasil es el único país que tiene una ley específica sobre bioseguridad que regula todas las categorías de los OGM. Paraguay cuenta con un decreto específico para regular los OGM de origen vegetal y leyes relacionadas a ambiente y agricultura que también atienden la temática. Uruguay cuentan con un artículo específico sobre bioseguridad en su Ley de Protección Ambiental y un decreto que crea una estructura institucional en materia de Bioseguridad para vegetales y sus partes genéticamente modificados.  Argentina cuenta con Resoluciones específicas para los OGM de uso agropecuario."]
[12,8,"Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal No. 8495 2006","Regula la protección de la salud animal, la salud pública veterinaria y el funcionamiento del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa)","A nivel latinoamericano, Brasil es el único país que tiene una ley específica sobre bioseguridad que regula todas las categorías de los OGM. Paraguay cuenta con un decreto específico para regular los OGM de origen vegetal y leyes relacionadas a ambiente y agricultura que también atienden la temática. Uruguay cuentan con un artículo específico sobre bioseguridad en su Ley de Protección Ambiental y un decreto que crea una estructura institucional en materia de Bioseguridad para vegetales y sus partes genéticamente modificados.  Argentina cuenta con Resoluciones específicas para los OGM de uso agropecuario."]
[12,9,"  Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud No. 39472 2016","Este permiso es equivalente a una certificación de la habilitación para operar y se concede a todos los establecimientos donde se brinden servicios o  se generen productos que puedan afectar positiva o negativamente  la salud de las personas. También que incluyan o no la utilización de fármacos, productos químicos o dispositivos biomédicos, con propiedades medicas o la  ejecución de procedimientos invasivos,  sean públicos, privados o mixtos.","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud."]
[12,10,"Normas para la Habilitación de Establecimientos Odontológicos Tipo A B1 B2 No. 29939 2001\n","Especificar las condiciones y requisitos mínimos para Recurso Humano, Planta Física y Equipo que deben cumplir los establecimientos de salud que prestan servicios de odontología.","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud."]
[12,11,"Normas para la Habilitación de Establecimientos Odontológicos Tipo A B1 B2 No. 29939 2001\n","Condiciones y requisitos mínimos, que deben cumplir los Establecimientos de Consulta Externa General con o sin procedimientos quirúrgicos menores, y de Especialidades Médicas existentes en el país, con el objetivo de garantizar un servicio de calidad. Estas especificaciones deben ser cumplidas para obtener la habilitación de parte del Ministerio de Salud lo cual faculta al funcionamiento de estos establecimientos.","Refiere a que todo Equipo utilizado en el Laboratorio dental debe cumplir con los requisitos de importación de la Dirección de Dragas y Estupefacientes del Ministerio de Salud."]
[12,12,"Manual de Normas para la Habilitación de Establecimientos que brindan Atención en Terapia Física No.32328 2005","Especificar las condiciones y requisitos que deben cumplir los establecimientos que brindan atención en Terapia Física, para garantizar un servicio de calidad. "]
[12,13,"Manual de Normas para la Habilitación de Establecimientos que brindan Atención en Terapia Física No.32328 2005","Especificar las condiciones que deben cumplir los establecimientos de atención a personas consumidoras de alcohol y otras drogas, para garantizar que el servicio ofrecido cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, equidad, igualdad y accesibilidad, para ser habilitados por el Ministerio de Salud.\n"]
[12,14,"Manual de Normas para la Habilitación de Establecimientos que brindan Atención en Terapia Física No.32328 2005","Especificar las condiciones y requisitos que deben cumplir los establecimientos que brindan Atención en Cuidados Paliativos, modalidad ambulatoria y domiciliar, a la persona enferma y su familia, para garantizar que el servicio ofrecido cumpla con estos aspectos de calidad, seguridad, equidad, igualdad y accesibilidad, para ser Habilitados por el Ministerio de Salud"]
[12,15,"Reglamento para la Atención Extrahospitalaria de Pacientes en Costa Rica. No. 32616 2005","Reglamentar la prestación de servicios de atención extra-hospitalaria estableciendo un mecanismo de orden y respeto a la atención de las víctimas y a la vida de los pacientes, otorgando las normas para organizar profesionalmente los servicios, su condición, orden jerárquico, supervisión y ejecución de la atención de las víctimas en el ámbito extra-hospitalario."]
[12,16,"Norma para la Habilitación de Servicios de Atención Extra Hospitalaria de Soporte Avanzado Bases y Ambulancias No. 30827 2002","Especificar las condiciones y requisitos que deben cumplir los Servicios de Atención en Extra hospitalaria, para garantizar que el servicio ofrecido cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, equidad, igualdad y accesibilidad, para ser habilitados por el Ministerio de Salud."]
[12,17,"Manual de Normas para la Habilitación de Farmacias\nNo. 31969 2004","Respecta a establecimientos de salud y afines, este permiso es equivalente a una certificación de la habilitación y se concede a todos los establecimientos donde se brinden servicios que puedan afectar positiva o negativamente la salud de las personas, que incluyan o no la prescripción o utilización de fármacos, productos químicos o dispositivos biomédicos, con propiedades medicamentosas o la realización de procedimientos invasivos, sean públicos, privados o mixtos."]
[12,18,"Norma para la Habilitación de Laboratorios de Microbiología y Química Clínica\nNo. 30700  2002","Esta norma tiene como objetivo especificar las condiciones y requisitos que deben cumplir los Laboratorios de Microbiología y Química Clínica, estas especificaciones deben ser cumplidas para obtener la habilitación de parte del Ministerio de Salud lo cual faculta al funcionamiento de estos establecimientos.El ámbito de aplicación de esta normativa es nacional y aplica para todos los Laboratorios de Microbiología y Química Clínica, ya sean públicos, privados o mixtos"]
[12,19," Reglamento para el Manejo de Lodos Procedentes de Tanques Sépticos No. 21297 2008 ","Indica las características generales y requisitos de los lodos procedentes de tanques sépticos y su manipulación con el fin de evitar la contaminación del agua, suelo y aire.","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños."]
[12,20,"Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales No. 31545 2003 ","Protección de la salud pública y del ambiente, mediante una gestión racional y ambientalmente adecuada de las aguas residuales.","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños."]
[12,21,"Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales No 33601 2007 ","El presente reglamento es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional en relación con el manejo de las aguas residuales, que independientemente de su origen sean vertidas o reusadas.","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños."]
[12,22,"Reglamento para el Registro de Productos Peligrosos No. 28113 1999     "," El Reglamento tiene por objeto regular el registro de productos peligrosos, según criterios consignados en el anexo 1 (Guía para la Clasificación de Productos Peligrosos), u otros productos declarados como tales por el Ministerio, mediante decreto o resolución administrativa","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños."]
[12,23,"Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos Electrónicos No.35933 2010","Reducir la contaminación al ambiente y afectaciones a la salud.  Promover el establecimiento de unidades de cumplimiento como instrumentos de la gestión de residuos electrónicos.Minimizar la cantidad de residuos electrónicos generados","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños."]
[12,24,"Reglamento sobre la Protección de Radiaciones Ionizantes No.24037 1995"," Su alcance comprende a todas las personas naturales y jurídicas, que realicen actividades o que estén relacionadas con las radiaciones ionizantes,así como sus bienes y el medio ambiente ","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños."]
[12,25,"Reglamento sobre el Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios No. 38272 2014"," Reglamento tiene como objetivo la protección de la salud pública y del ambiente, por medio de la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios.","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños."]
[12,26,"Reglamento al Título II de la Ley Orgánica del Colegio\nde Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley\nOrgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica No.8412 2004\n","El presente reglamento establece los procedimientos para la aplicación y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Título II de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines y Ley Orgánica del Colegio de Químicos de Costa Rica, Ley Nº 8412 del 22 de abril de 2004, relativo a la Normativa del Colegio de Químicos de Costa Rica.","En la norma técnica obligatoria nicaraguense para regular los sistemas de tratamiento de aguas residuales y su reuso indica como tiene que ser la ubicación. El estudio de suelos debe tener La formación y tiop de suelo; topografía, morfología del área, relieve, pendientes y perfil estratigráfico del suelo de la zona, capacidad de infiltración de los suelos, considerar la información de las condiciones del sitio como: cortes lotológicos de pozos de agua ya existentes, Información sobre el aprovechamiento de los cuerpos de agua en la zona, el plano de Conjunto del Proyecto, el sitio de disposición final y de las actividades colindantes y los planos de diseños."]
[12,27,"Ley General de Salud  No. 5395 1973","El alcance de la presente legislación consiste el velar por la salud de la población. El ente responsable de esto es el Ministerio de Salud quien define la politica nacional de salud, la formación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas que le competen conforme a la ley. También tendrá potestados para dictar relgamento autonómosos en estas materias."]
[7,1,"Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 8839 2010 ","Esta Ley es de observancia obligatoria para todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, generadoras de residuos de toda clase, salvo aquellos que se regulan por legislación especial","Plan Integral de manejo de residuos sólidos 2014 del Organismo Superior de Energía y Minas de Perú (OSINERGMIN) www.academia.edu/11330454/PLAN_INTEGRAL_DE_MANEJO_DE_RESIDUOS_S%C3%93LIDOS_EN_OSINERGMIN\nGestión integral de los residuos sólidos urbanos: políticas municipales que promueven la sustentabilidad del Centro de Implementación de Políticas Públicas\npara la Equidad y el Crecimiento, Buenos Aires, Argentina      cippec.org/lideresmunicipales/2014/09/13/publicacion-1/\nGuía para el adecuado manejo\nde los residuos sólidos y peligrosos de la Alcaldía de Envigado, Colombia         www.envigado.gov.co/Secretarias/SecretariadeMedioAmbienteyDesarrolloRural/documentos/publicaciones/Guia_residuos.pdf"]
[7,2,"Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 37567 2013 ","El presente reglamento tiene como objetivo regular la gestión de los residuos a nivel nacional, reglamentando para ello en forma general la ley No. 8839 \"Ley para la Gestión Integral de Residuos\", a fin de asegurar el trabajo articulado en la gestión integral de residuos para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la población.","Plan Integral de manejo de residuos sólidos 2014 del Organismo Superior de Energía y Minas de Perú (OSINERGMIN) www.academia.edu/11330454/PLAN_INTEGRAL_DE_MANEJO_DE_RESIDUOS_S%C3%93LIDOS_EN_OSINERGMIN\nGestión integral de los residuos sólidos urbanos: políticas municipales que promueven la sustentabilidad del Centro de Implementación de Políticas Públicas\npara la Equidad y el Crecimiento, Buenos Aires, Argentina      cippec.org/lideresmunicipales/2014/09/13/publicacion-1/\nGuía para el adecuado manejo\nde los residuos sólidos y peligrosos de la Alcaldía de Envigado, Colombia         www.envigado.gov.co/Secretarias/SecretariadeMedioAmbienteyDesarrolloRural/documentos/publicaciones/Guia_residuos.pdf"]
[7,3,"Reglamento sobre el Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios No. 38272 2014","La aplicación del presente reglamento es de nivel nacional y regula los aspectos relacionados con la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, cualquiera que sea la actividad o el lugar de generación, se regirán por lo dispuesto en el presente reglamento. Esto incluye principalmente el almacenamiento, recolección, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, transporte y transferencia, valorización, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios.","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n"]
[7,4,"Aprobación y Declaratoria de Interés Público y Nacional del Plan de Residuos Sólidos Costa Rica PRESOL No. 34647 2008","Orientar las acciones gubernamentales y privadas durante los próximos 15 años mediante una estrategia consensuada y adecuada a las condiciones de Costa Rica, permitiendo implementar paulatinamente una adecuada gestión integral de los residuos sólidos en el país","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n"]
[7,5,"Ley Orgánica del Ambiente   No. 7554 1995 ","Para desarrollar y aplicar los principios generales de esta ley, el sistema contará con los organismos institucionales y gubernamentales; también con las competencias que otras leyes asignen a las demás instituciones del Estado.","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n"]
[7,6,"Código Municipal No 7794 1998","La jurisdicción territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, cuya\ncabecera es la sede del gobierno municipal.\nEl gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales\nestarán a cargo del gobierno municipal.\nLa municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e invertir\nfondos públicos con otras municipalidades e instituciones de la\nAdministración Pública para el cumplimiento de fines locales, regionales o\nnacionales, o para la construcción de obras públicas de beneficio común,\nde conformidad con los convenios que al efecto suscriba. ","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n"]
[7,7,"Reglamento sobre el Manejo de Basuras No.19049  1989","Que en beneficio y protección y protección de la salud pública, se hace necesario\nestablecer una serie de regulaciones relacionadas con los desechos sólidos\nprovenientes de las actividades corrientes, personales, familiares, de la comunidad y\notras a fin de evitar o disminuir en lo posible la contaminación del aire, del suelo o\ndelas aguas.","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n"]
[7,8,"Reglamento sobre Rellenos Sanitarios No.38928 2014","No indica","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n"]
[7,9,"Metodología para Estudios de Generación y Composición de Residuos Sólidos Ordinarios No. 37745 2013","Esta metodología sirve de referencia para que las municipalidades del país ejecuten estudios que permitan conocer la cantidad y composición de los residuos sólidos ordinarios generados, con el fin de permitir una planificación y un monitoreo de la implementación de la gestión integral de los residuos sólidos a nivel local","Principio de jerarquización:\n\na) Evitar la generación de residuos sólidos en su origen\n\nb) Reducir al máximo la generación de residuos sólidos en su origen\n\nc) Valorizar los residuos sólidos\n\nd) Tratar los residuos sólidos generados antes de enviarlos a disposición final\n\ne) Disponer la menor cantidad de residuos sólidos\n"]
[8,"1","Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales No. 27001 1998","Definir las pautas para el manejo de Desechos peligrosos industriales","Convención conjunta de Viena sobre seguridad del combustible gastado y seguridad de la gestión de los desechos radiactivos, hecha el 5-9-1997. http://www.minetur.gob.es/energia/nuclear/Residuos/GestionResiduos/Convencion/Paginas/convencionconjunta.aspx\n\nNorma: DS 148/03 MINSAL Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos - TRANSPORTE -\nhttp://www.sinia.cl/1292/articles-45956_DS148.pdf"]
[8,"2","Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos No. 37788 2013","Reforma Reglamento sobre las características y listado de los desechos peligrosos industriales (Decreto 27000) y Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales (Decreto 27001)\nEl decreto posee un Anexo 1. Lista de Residuos Peligrosos\n\nSe excluyen del ámbito del presente reglamento los residuos radioactivos, los desechos de medicamentos y sus materias primas, así como los desechos infecto-contagiosos, que serán regulados según decretos o reglamentos específicos","Convención conjunta de Viena sobre seguridad del combustible gastado y seguridad de la gestión de los desechos radiactivos, hecha el 5-9-1997. http://www.minetur.gob.es/energia/nuclear/Residuos/GestionResiduos/Convencion/Paginas/convencionconjunta.aspx\n\nNorma: DS 148/03 MINSAL Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos - TRANSPORTE -\nhttp://www.sinia.cl/1292/articles-45956_DS148.pdf"]
[8,"3","Reglamento sobre las Características y Listado de los Desechos Peligrosos Industriales No. 27000 1998","Establecer las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad en el ambiente","Convención conjunta de Viena sobre seguridad del combustible gastado y seguridad de la gestión de los desechos radiactivos, hecha el 5-9-1997. http://www.minetur.gob.es/energia/nuclear/Residuos/GestionResiduos/Convencion/Paginas/convencionconjunta.aspx\n\nNorma: DS 148/03 MINSAL Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos - TRANSPORTE -\nhttp://www.sinia.cl/1292/articles-45956_DS148.pdf"]
[8,"4","Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 8839 2010","Esta Ley tiene por objeto regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos,\nmediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas,\neducativas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación.\n\nAunque la norma considera todo tipo de residuos, acá se hace énfasis solo a lo relativo a residuos peligrosos, para complementar se puede ver apartado de residuos ordinarios","Norma: DS 148/03 MINSAL Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos - ELIMINACION - Y REUSO Y RECICLAJE -\nhttp://www.sinia.cl/1292/articles-45956_DS148.pdf\n\nGestión de Residuos Peligrosos en Chile\nhttp://www2.udec.cl/udt/documentos/jcc.pdf\n\nNorma: Res. 359/05 MINSAL Aprueba Documento de Declaración de Residuos Peligrosos\nhttp://www.sinia.cl/1292/articles-45963_Res359_05.pdf\n\nNorma: Res. 499/06 MINSAL Aprueba Documento Electrónico de Declaración de Residuos Peligrosos\nhttp://www.sinia.cl/1292/articles-45964_Res499_06.pdf"]
[8,"5","Reglamento sobre la Gestión de los Desechos Infectocontagiosos\nque se Generan en Establecimientos\nque Presten Atención a la Salud y Afines No. 30965  2002","Establece los requisitos para la separación, envasado,\nalmacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos infectocontagiosos\nque se generen en establecimientos públicos y privados que presten atención a la salud, tales como clínicas y hospitales, consultorios médicos y odontológicos, así como laboratorios clínicos, laboratorios de producción de agentes biológicos, de enseñanza y de investigación, tanto humanos como veterinarios, así como en cualquier establecimiento en que se realicen procedimientos invasivos y es de observancia obligatoria","NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/087ecolssa.html"]
[8,"6","Reglamento sobre Rellenos Sanitarios No.38928 2014","Indica que mientras no exista en el país plantas de tratamiento o rellenos de seguridad para residuos peligrosos, éstos se entierran en los rellenos sanitarios en celdas separadas.","NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/087ecolssa.html"]
[8,"7","Reglamento de Requisitos Condiciones y Controles\npara la Utilización de Combustibles Alternos\nen los Hornos Cementeros\nNo. 31837 2004","El objetivo del presente Reglamento es establecer los requisitos, condiciones y\ncontroles para la utilización de combustibles alternos en hornos cementeros."]
[8,"8","Manifiesto de Entrega Transporte y Recepción de Residuos Peligrosos Combustibles Alternos en Hornos Cementeros 2008","Establecer un formulario, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º, inciso b) de la Ley Nº 8220, publicada en El Alcance Nº 22 a La Gaceta Nº 49 del 11 de marzo del 2002 \"Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos\""]
[8,"9","Adhesión de la República de Costa Rica al Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación No. 23927 1994","La adhesión de la República de Costa Rica al Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación.","NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/087ecolssa.html"]
[8,"10","Convenio de Basilea sobre Control Fronterizo de Desechos Peligrosos y su Eliminación. No. 7438 1994","Indica condiciones para control fronterizo y regulaciones al respecto.\n\nSe refiere anexo I con categoría de desechos que hay que controlar, además de anexo II con categoría de desechos que requieren una consideración especial. Anexo III Lista de características peligrosas- Anexo IV Operaciones de eliminación. Anexo V Información que hay que proporcionar con la notificación previa. Anexo VI Arbitraje. Anexo VIII Lista A y anexo IX Lista B.  El anexo VII aun no ha sido aprobado por Costa Rica.\n\n","NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/087ecolssa.html"]
[8,"11","Reglamento sobre el Procedimiento para Llevar a Cabo la Prueba de Extracción para Determinar Constituyentes que Hacen un Residuo Peligroso por su Toxicidad al Ambiente No. 27002","Establecer el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar constituyentes que hacen un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente y será aplicable a todos aquellos residuos considerados peligrosos según Reglamento sobre las  características y el listado de los desechos peligrosos industriales.","Determinación de toxicidad de un residuo peligroso."]
[8,"12","Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 37567 2013"," Tiene como objetivo regular la gestión de los residuos a nivel nacional, reglamentando para ello en forma general la ley No. 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos”, a fin de asegurar el trabajo articulado en la gestión integral de residuos para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad\nambiental, la salud y el bienestar de la población. ","Registro de generadores de desechos peligrosos, así como los permisos para el tratamiento o exportación de dichos desechos."]
[8,"13","Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud No. 39472 2016","Tiene como objeto regular y controlar el otorgamiento de permisos sanitarios de funcionamiento de toda actividad o establecimiento agrícola, industrial, comercial o de servicios; y de aquellas actividades que por  disposición de la ley,  requieren de estos permisos sanitarios para operar en el territorio nacional, así como establecer los requisitos para el Plan de manejo de desechos."]
[8,"14","Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables\nNº 35906 2010","Establece los requisitos y condiciones físico sanitarias que deben cumplir los centros de recuperación de residuos valorizables para su funcionamiento, en armonía con la salud y el ambiente en el territorio nacional.","Lineamientos básicos en el almacenamiento de desechos."]
[13,1,"Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados No. 8395 2009","La presente Ley regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados tanto a personas como a\nsus bienes muebles e inmuebles; además, sanciona las infracciones contra las normas aquí previstas.","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states"]
[13,2,"Reglamento a la Ley de Servicios de Seguridad Privados. No. 33128 2009","Regula la actividad de personas fisicas o juridicas que presten, de manera individual o colectiva, servicios de seguridad privados, tanto a personas como a sus biene inmuebles y muebles. Establece los procediientos debidos para si aplicación de acuerdo a la ley","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states"]
[13,3,"Ley de Armas y Explosivos No.7530 1995","Regula la adquisición, posesión , inscripción, portación, venta, importación, exportacion,  fabricación y almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones y de las materias primas para la elaboración de productos reguladas por la presente Ley en todos sus aspectos asi como las instalaciones de dispotivos de seguridad. ","Las leyes que permiten la licencia de armas puede verse como una ley permisiva, que solamente prohibe a ciertas personas de poder tener un arma, ya que casi que cualquier persona puede cumplir con los requisitos para tener un arma en los Estados Unidos. Antes de poder negar una licencia o un permiso de portación de armas la Agencia Administradora debe mostrar que el aplicante es miembro de algún grupo identificado como prohibido. http://www.gunpolicy.org/firearms/region/united-states"]
[9,1,"Ley de Construcciones No 833 1949","Este ley rige en toda la República. Ningún edificio, estructura o elemento de los mismos será\nconstruído, adaptado o reparado, en lo futuro si no es con las condiciones que los Reglamentos respectivos señalen. Tampoco deberán hacerse demoliciones o excavaciones en propiedad particular, ni ocupar la vía pública, ni hacer obras en ella, sin sujetarse a las prevenciones de dichos Reglamentos.\n"]
[9,2,"Ley de Planificación Urbana No 4240 1968","El Instituto dictará las normas de desarrollo \nrelativas a las materias a zonificación, fraccionamiento, mapas, entre otros\nPodrá además, confeccionar los planes reguladores y delimitar los distritos urbanos y demás áreas sujetas a control urbanístico, en tanto las municipalidades no hubieren promulgado en la respectiva materia, o parte de ella, sus propias disposiciones locales con ajuste a esta ley.\nLos preceptos y reglamentos que dicte el Instituto regirán en los territorios jurisdiccionales o en la parte de ello que las normas señalen."]
[9,3,"Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones No.4240 1982","El objetivo es que  los usos proyectados estén conformes con las normas de zonificación establecidas por el Plan Regulador o en su defecto, por organismos competentes; y que las características naturales del terreno o la alteración que a éstas puedan ocasionar las obras a realizar, ofrezcan una garantía previsible contra riesgos de inundación, derrumbes o deslizamientos, tomando en cuenta las características ecológicas del sitio"]
[9,4,"Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones No.4240 1982","Con el fin de proteger, conservar y mejorar los suelos, evitar la erosión y degradación por diversas causas naturales o artificiales, se declara de interés y utilidad pública, la acción estatal o privada, para el manejo integrado y sostenible de los suelos en armonía con los demás recursos y riquezas naturales en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3º de la ley 7779 del 30 de abril de 1998."]
[9,5,"Ley Orgánica del Ambiente  No. 7554  1995 ","Procurar dotar a los costarricense y a al estado, de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y ecologicamente equilibrado, mediante la aplicacion de esta ley, defendera y preservara ese derecho, en busca de un mayor bienestar para todos los habitantes de la Nacion."]
[9,6,"Reglamento sobre Valores Guía en Suelos para Descontaminacion de Sitios Afectados por Emergencias Ambientales y Derrames No 37757 2013","El cumplimiento de esta regulación tiene por objeto establecer el listado de sustacias químicas y los valores guia a partir de los cuales se podrian provocar alteraciones perjudiciales a la calidad del suelo, a fin de evitar daños a salud publica y al ambiente, asi como establecer los procedimientos administrativos para la gestion del riesgo en casos de contaminacion de suelo y medios con los que este tenga contacto.","EPA \nhttps://www.epa.gov/regulatory-information-topic/regulatory-information-topic-emergency-management#reporting\n"]
[14,1,"Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
[14,2,"Reglamento para Regular la Actividad\nde Control de Plagas Mediante la Aplicación\nde Plaguicidas de \nUso Doméstico\ny Profesional (No. 38335/2014)","Establecer  los  principios  generales  y procedimientos  para regular la actividad de control de plagas mediante el uso de Plaguicidas domésticos y profesionales, con el propósito de evitar riesgos a la salud humana y al ambiente, derivados del uso de tales  sustancias.","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
[14,3,"Reglamento sobre Disposiciones para Personas\nOcupacionalmente Expuestas a Plaguicidas (No. 38371/2014)","Emitir  disposiciones  en materia de prevención y protección de las personas que usen y manejen plaguicidas","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
[14,4,"Reglamento de Salud Ocupacional en el Manejo y Uso de Agroquímicos (No. 33507/2009)","Establecer las condiciones de trabajo y de salud ocupacional que deberán adoptarse en los centros de trabajo donde se manipulan y usan agroquímicos, con el fin de proteger eficazmente la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
[14,5,"Reglamento de Expendios y Bodegas de Agroquímicos (abril, 2000)","Requisitos que deben cumplir los establecimientos que almacenan agroquimicos ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
[14,6,"Reglamento Importación de Precursores, Sustancias o Productos Químicos y Disolventes (junio, 1989)","Establece cuales son las sustancias que son consideradas precursores, productos de sustancias químicas y disolventes. Los requisitos que deben cumplir la empresa fabricante, importadora, vendedora y distribuidora, así como la documentación que deben presentar para contar con la autorización correpondiente por parte de la Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes del Ministerio de Salud.","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
[14,7,"Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico Importados al País para la Formulación de Plaguicidas Químicos en Formuladoras Nacionales, bajo el Régimen de Perfeccionamiento Activo, Zona Franca o Similares con Fines de Exportación (Noviembre, 2015)","Establece los requisitos que se deben cumplir para incripción de empresas, plaguicidas y para el registro de ingredientes activos de grado técnico para la elaboración de plaguicidas, asi como las razones por las cuales se puede suspender o cancelar el registro de las sustancias amparadas en este reglamento. ","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
[15,1,"Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
[15,2,"Norma de Hidratación de las Personas Expuestas a Estrés Térmico por Calor en Actividades Físicas de Tipo Laboral de Riesgo IV. (Decreto N°39589 - febrero 2016)","Esta norma es aplicable a empleadores y trabajadores en\nlugares donde las personas estén expuestas al riesgo de sufrir manifestaciones clínicas\nrelacionadas con la sobrecarga térmica en actividades físicas de tipo laboral según se\nestable en el Decreto Ejecutivo N° 39147-S-TSS Reglamento para la prevención y\nprotección de las personas trabajadoras expuestas a estrés térmico por calor.","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
[15,3,"Reglamento para la Prevención y Protección de las Personas Trabajadoras Expuestas a Estrés Térmico por Calor (N°39147 - 2015)","Regulaciones que deben ser cumplidas por toda persona empleadora que contrate personas trabajadoras para realizar labores al aire libre, que pueden estar expuestos a estrés térmico por calor","En el reglamento se mencionan condiciones adecuadas de ventilación, iluminación pero no se indican valores "]
[16,1,"Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Disposiciones generales del Convenio de Seguridad e Higiene en la Construcción y las Obras Públicas, para prevenir y controlar las condiciones de riesgo en la industria de la construcción.","Ver definiciones en capítulo 1 del Reglamento de Construcciones Ver Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926.850 (a), 1926.859(a)\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Demoliciones 1926.701(a), 703 y 706\nINTE 31-09-19-1997: demolición y remoción\nReglamento de construcciones, Publicado en La Gaceta No. 56, Alcance 17 del 22 de marzo de 1983, Ed 1993. Art III-8. Materiales y escombros en la vía pública urbana. Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Explosivos y voladuras 1926.900(a)Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926.651(b), 1926, 652 Subpart P: Excavations\nVer INTE 31-10-01-1997: Excavaciones a cielos abiertos y subterráneos. Requisitos de seguridad.\nOSHA 2226, Excavations, Occupational Safety and Health\nAdministration, 2000\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) Explosivos y voladuras 1926.900(a)Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926 Subpart Q: Concrete and Masonry Construction.Reglamento de construcciones, Publicado en La Gaceta No. 56, Alcance 17 del 22 de marzo de 1983, Ed 1993. Art III-7. Carga y descarga de materialesProtección objetos en caída/ protecciíon de aberturas 1926.501(c)(1) y (2)/ 1926.501(b)(14)INTE 31-09-20-2001: Sistema de protección contra la caída a desnivel de personas u objetos. Requisitos de seguridad\nProtección contra caídas  (29 CFR 1926.500-503).Reglamento de construcciones, Publicado en La Gaceta No. 56, Alcance 17 del 22 de marzo de 1983, Ed 1993.Artículo IV. 25.- Escaleras principales. \nArtículo IV. 26.- Escaleras de emergencia. Ver INTE 31-09-04-2001: Escaleras, rampas y pasarelas. Requisitos de seguridad.  Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926 Subpart X: Stairways and Ladders.INTE 31-09-02-2000: Andamios, requisitos de seguridad\nSafety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926 Subpart L: Scaffolds.INTE 31-09-18-2002: Higiene y seguridad. Andamios colgantes, clasificación, dimensiones y usos.                               (OSHA) 1926 Subpart L: Scaffolds.Safety and Health Regulations for Construction. (OSHA) 1926 Subpart L: Scaffolds.Ver INTE 31-09-13-1997: Higiene y seguridad. Andamios tubulares. Requisitos de seguridad. (OSHA) 1926 Subpart L: Scaffolds.Reglamento de construcciones, Publicado en La Gaceta No. 56, Alcance 17 del 22 de marzo de 1983, Ed 1993.Artículo IV. 27.- Rampas.\nNormas OSHA  29 CFR 1926.502(b) y 29 CFR 1926 Subpart M26 CFR 1926 Subpart U - Blasting and the Use of Explosives\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10806\nC167 - Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167)\nwww.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C1671926\n26 CFR Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10908\n\n1926 Subpart N - Helicopters, Hoists, Elevators, and Conveyors\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10928\nINTE 31-09-15-00 Manejo de materiales y equipos. Medidas generales1926 CFR Subpart K - Electrical\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10701\n\n29 CFR 1910.147 lockout/tagout (LOTO) \n\nNFPA 70 y NFPA 70E\n1926 Subpart E - Personal Protective and Life Saving Equipment\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10658\n\nCasco: NTC 1523, EN 397 , EN 12492\nANSI Z89.1 - 2003 \nAnteojos, caretas: ANSI Z87.1-2003\nCSA Z94.3-1993\nProtección respiratoria: NTC-1728, NTC-\n1584 NTC-1729, NTC- 2561, NTC- 3399, NTC-2992 OSHA- NIOSH TC-23C-1223\nANSI K-133,3 \nProtección auditiva: NTC- 2272\nOSHA-NIOSH CE EN 24869-1, ANSI S 3.19\nCalzado: NTC-1741, NTC-2380\nANSI-Z41-177\nProtección contra caídas: ANSI Z359-1992\nANSI A10.14-1991, CSA Z259.10-M90\nEN 358, EN 362\n\n"]
[17,1,"RTCR 458:2011 Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad (No 36979/2011)","Salvaguarda práctica de las personas y de los bienes, de los riesgos que se derivan de una inadecuada instalación eléctrica o del uso de materiales y equipos para el uso de la electricidad.             Aplica a toda instalación eléctrica nueva y a toda ampliación y remodelación.","International Standard IEC 60364-1: \nwww.iec-normen.de/dokumente/preview-pdf/info_iec60364-1%7Bed4.0%7Den_d.pdf"]
[17,2,"Código Eléctrico (No 36979/2011)","Requisitos de seguridad eléctrica para los lugares de trabajo de los empleados que son necesarios para la seguridad práctica de ellos en su empleo.","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
[17,3,"Ley General de Electricidad Expediente No. 17.812","Promueve el desarrollo eléctrico del país con base en energías renovables, garantizando precios competitivos y calidad en el servicio, aprovechando las ventajas competitivas del modelo actual e incorporando la competencia regulada en el mercado eléctrico mayorista, consolidando la universalidad y solidaridad del servicio de forma no discriminatoria y modernizando las redes eléctricas.","NFPA 70E Norma para los Requisitos de Seguridad Eléctrica de los Empleados en los Lugares de Trabajo (2000): www.coreseminatacama.cl/Descargas/Normas/70E-00E-PDF.pdf                           www.nfpa.org/"]
[17,4,"Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Manual para el Instructor: El entrenamiento de la Seguridad Eléctrica para la Industria Manufacturera: www.osha.gov/dte/grant_materials/fy10/sh-20999 10/electrical_safety_manual_sp.pdfLos 4 puntos de atención a la salud y seguridad en construcción: www.osha.gov/dte/grant_materials/fy07/sh-16586-07/4_electrical_safety_trainer_guide_spanish.pdfOSHA 1917 y en el 12 OSHA 1918, hacen referencia a las normas de electricidad de la industria general de la Subparte S del 4 OSH 1910. "]
[18,1,"Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (No. 8488/2005)","Garantizar la reducción de las causas del riesgo,  así como el manejo oportuno, coordinado y eficiente de las situaciones de emergencia.","Argentina cuenta con un \"sistema nacional de emergencia provocadas por catástrofes climáticas y ambientales\" Indica de forma precisa los papeles de cada organismo gubernamental del país.\nwww.sgp.gov.ar/contenidos/ag/paginas/opp/docs/2005/09_OPP_2005_EMERGENCIAS_Y_CAT.pdf"]
[18,2,"Declaratoria del Servicio de Hidrantes como Servicio Público (No. 8641/2008)","Responsabilidades del mantenimiento e instalación de hidrantes en Costa Rica.","En Colombia cuentan con un decreto 302 sobre instalación de hidrantes públicos en la cabecera municipal, centros poblados,  y parques turísticos indica la cantidad de hidrantes que debe tener cada sector en función de su actividad.\nwww.quimbaya-quindio.gov.co/apc-aa-files/63393163363963363631373930643361/DECRETO_HIDRANTES.pdf"]
[18,3,"Reglamento a la Ley de Declaratoria del Servicio de Hidrantes como Servicio Público y Reforma de Leyes Conexas, N° 8641 (No. 35206/2009)","Regular la instalación, desarrollo, operación y mantenimiento de los hidrantes","En Colombia cuentan con un decreto 302 sobre instalación de hidrantes públicos en la cabecera municipal, centros poblados,  y parques turísticos indica la cantidad de hidrantes que debe tener cada sector en función de su actividad.\nwww.quimbaya-quindio.gov.co/apc-aa-files/63393163363963363631373930643361/DECRETO_HIDRANTES.pdf"]
[18,4,"Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","En México se cuenta con la  NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo Condiciones\nde seguridad: En este reglamento se establecen las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, esto en función de la arquitectura mexicana lo que facilita la implementación y verificación de los lineamientos.\nwww.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-001.pdf"]
[18,5,"Reforma Reglamento General de los Riesgos del Trabajo y Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo\n(Decreto 39611 / 2016)","Reforma del artículo 24 y adiciónese el articulo 24 bis del Decreto Ejecutivo No. 13466-1982 \"Reglamento General de los Riesgos del Trabajo","En México se cuenta con la  NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo Condiciones\nde seguridad: En este reglamento se establecen las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, esto en función de la arquitectura mexicana lo que facilita la implementación y verificación de los lineamientos.\nwww.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-001.pdf"]
[18,6,"Reglamento para la Elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional en el Sector Público de Costa Rica (No. 36499/2011)","Establecer los lineamientos para que todas las instituciones de la Administración Pública logren formular, actualizar e implementar un Programa de Gestión Ambiental Institucional \"PGAI\"","N/A"]
[18,7,"Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios\n(No. 022/2013)","Regula los aspectos generales sobre seguridad humana y protección contra incendios.","Normativa NFPA 10: Extintores portátiles: Esta norma ha sido la base para la constitución de los estándares del Manual de disposiciones técnicas generales sobre seguridad humana y protección contra incendios.\n\nNormativa NFPA 600: Brigadas de Emergencias Industriales\n\nNorma NFPA 101: Seguridad Humana\n"]
[18,8,"Reglamento sobre Valores Guía en Suelos para Descontaminación de Sitios Afectados por Emergencias Ambientales y Derrames (No 37757/2013)","Establecer el listado de sustancias químicas y los valores guía a partir de los cuales se podrían provocar alteraciones perjudiciales a la calidad del suelo, a fin de evitar daños a la salud pública y al ambiente; así como establecer los procedimientos administrativos para la gestión del riesgo en casos de contaminación de suelo y medios con los que éste tenga contacto.\n","Guía de Respuesta en caso de Emergencia para el transporte de www.sise.co.cr/normativa/guia.pdf\n"]
[18,9,"Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos (No. 24715/1995)","Regular el transporte de productos peligrosos\nde carácter tóxico, comburente, inflamable, corrosivo, irritante, explosivo u otros\n","En México se cuenta con la norma  “Transporte Terrestre de materiales y residuos peligrosos\" en donde cuenta con un compendio que indica los aspectos básicos y específicos para la revisión, señalización y transporte de sustancias químicas.\nwww.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/marco-normativo-aplicable-al-autotransporte-federal/materiales-y-residuos-peligrosos/"]
[18,10,"Reglamento sobre Protección Contras las Radiaciones Ionizantes",{"$error":"#N/A"},"En el Reino Unido el HSE cuenta con la norma \"Radiation (Emergency Preparedness and Public Information) Regulations 2001\" en donde es aplicable a una amplia gama de lugares de trabajo donde indica las emisiones mínimas que debe contar cada lugar de trabajo.\nwww.hse.gov.uk/radiation/ionising/reppir.htm"]
[18,11,"Código Sísmico de Costa Rica 2010 (No. 37070/2012)","Establece los criterios técnicos, estructurales de las construcciones de Costa Rica. Además indica el tipo de edificaciones a partir de coeficientes sísmicos que indican las capacidades de la estructura a raíz de estudios preliminares.","En Chile con la ley 20071 Registro Nacional de Revisores independientes de Obras de Edificación. Uno de los rubros importantes es el título III donde se menciona de infracciones y sanciones en donde se puede suspender construcciones hasta tres anos.\nwww.leychile.cl/Navegar?idNorma=244229"]
[18,12,"Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica\n(No. 8228/2002)","Función del Benemérito Cuerpo de Bomberos","N/A"]
[18,13,"Reglamento a la Ley No. 8228 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica\n(Decreto No. 37615/2013) ","Definir las reglas necesarias para la interpretación y aplicación de la Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica N. 8228","N/A"]
[18,14,"RTCR 292 Seguridad Contra Incendios. Señalización (Decreto No. 26204.:1997)","Establece las señales de seguridad a utilizar en el\ncampo de la protección y la lucha contra incendios, no es aplicable a los símbolos utilizados en el reglamento técnico RTCR 289:1997. Seguridad contra incendios Símbolos gráficos para su utilización en los planos de construcción y planes de emergencia.","N/A"]
[18,15,"Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud (Decreto No. 39472/2016)","Establece los requisitos y trámites que deben cumplir los establecimientos que desarrollan actividades industriales, comerciales y de servicios, a fin obtener el Permiso Sanitario de Funcionamiento por parte del Ministerio de Salud. Asimismo, se establecen los requisitos de aquellas actividades temporales que requieran de\nuna autorización sanitaria para operar en el territorio nacional.\nSe excluyen de este reglamento las operaciones o actividades de los Servicios de Salud y afines","N/A"]
[18,16,"Norma de Planes de Preparativos y Respuesta ante Emergencias para Centros Laborales o de Ocupación Pública (Decreto No. 39502 / 2015)","Establece los requisitos y contenidos con los que debe cumplir un Plan de Preparativos y Respuesta ante Emergencias en centros laborales y de ocupación pública. Además de las actividades que se deben desarrollar en forma progresiva, como: conceptualización, principios, normas de referencia, organización, valoración del riesgo, plan de acción y actividades de seguimiento y evaluación.","N/A"]
[19,1,"Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","N/A"]
[19,2,"Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Disposiciones generales del Convenio de Seguridad e Higiene en la Construcción y las Obras Públicas, para prevenir y controlar las condiciones de riesgo en la industria de la construcción.","N/A"]
[19,3,"Norma Técnica de Seguros de Riesgo del Trabajo (2014)","Sugerir ergonomía en  el teletrabajo","N/A"]
[19,4,"Decreto de Promoción del Teletrabajo en las Instituciones Públicas (No. 34704/2008)","Caracterizar las responsabilidades de las condiciones ergonómicas para el teletrabajo","N/A"]
[20,1,"Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
[20,2,"Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Disposiciones generales del Convenio de Seguridad e Higiene en la Construcción y las Obras Públicas, para prevenir y controlar las condiciones de riesgo en la industria de la construcción.","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
[21,1,"Reglamento de Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional (N° 39408-MTSS)","Obligación de tener oficina de Salud Ocupacional","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
[21,2,"Directriz sobre los Contenidos Teóricos Mínimos que debe Contener un Programa de Capacitación Básica para las Comisiones de Salud Ocupacional No. CSO 001-2009","Contenidos mínimos del curso de Comisiones de Salud Ocupacional","Guía para la Prevención de Riesgos Laborales en Espacios Confinados. CSO.2009\nwww.cso.go.cr/documentos/manuales_guias.html\nEspacios Confinados que requieren permiso para entrar OSHA 29 CFR 1910.146\nwww.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9797\nANZI Z117. Requisitos de seguridad para Espacios Confinados\nmedia.msanet.com/na/usa/fallprotection/rescueproducts/workmantripod/ANSIZ117.1-2009WhitePaper.pdf"]
[22,1,"Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
[23,1,"Reglamento al Sistema de Atención en Salud de Medicina de Empresa Caja Costarricense de Seguro Social (No.8814/2015)","Contar una modalidad alternativa de acceso no urgente a la red de servicios que brinda la CCSS, por parte de la población económicamente activa del país, de manera que se fortalezca la integralidad de la atención en salud a los trabajadores, a través de una alianza entre la CCSS y el Centro de Trabajo","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
[23,2,"Disposiciones Generales del Programa de Consultorios Médicos Laborales INS (2015)","Cualquier empresa que desee que su centro médico opere en conjunto con INS","INTE 31-08-06-14 Niveles de Iluminancia y condiciones de iluminación en los centros de trabajo en interiores."]
[24,1,"Código de Trabajo (No. 2/1943)","En el Código de Trabajo se detalla la importancia y obligación que tienen todos los patronos de mantener buenas condiciones ambientales, de orden y aseo, en los sus centros de trabajo.","Ver INTE 31-09-12-1997: Trabajos o centros de trabajo considerados como peligrosos o insalubres."]
[24,2,"Reglamento sobre Higiene Industrial (No. 11492/1980)","Aplica para todas las empresas y su responsabilidad de mantener en buenas condiciones sus centros de trabajo. En este caso se relaciona con el orden y el aseo, debido a que dichos artículos tienen relación con lugares insalubres.","Ver INTE 31-09-12-1997: Trabajos o centros de trabajo considerados como peligrosos o insalubres."]
[24,3,"Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","Ver NTP 481: Orden y limpieza de lugares de trabajo"]
[24,4,"Ley General de Salud (No. 5395/1973)","Aplica parta todos los centros de trabajo que por los servicios ofrecidos respresenten un riesgo para la salud de las personas.","Ver NTP 481: Orden y limpieza de lugares de trabajo"]
[25,1,"Reglamento sobre la Protección de Radiaciones Ionizantes (No.24037/1995)","Asegurar la protección del personal\nocupacionalmente expuesto, así como a la población en general, contra los\neventuales efectos nocivos de las radiaciones ionizantes\n","Convenios y normas del Organismo Internacional de Energía Atómica www.iaea.org/publications/documents\n"]
[25,2,"Ley Básica de Energía Atómica para Usos Pacíficos\n(No. 4383/1969)","El desenvolvimiento, uso y vigilancia de las aplicaciones pacíficas de la energía atómica, constituyendo un medio eficaz para aumentar el nivel de vida e impulsar el progreso de la nación","Convenios y normas del Organismo Internacional de Energía Atómica www.iaea.org/publications/documents\n"]
[25,3,"Reglamento para Regular la Exposición a Campos Electromagnéticos de Radiaciones No Ionizantes Emitidos por Sistemas Inalámbricos con Frecuencias de hasta 300 GHZ (No. 36324/2010)","Obligatoria en el territorio nacional a personas físicas y jurídicas que se encuentren habilitados para la explotación y uso de los sistemas inalámbricos. ","International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPLFgdl.pdf\n"]
[26,1,"Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","N/A"]
[27,1,"Reglamento para el Control de Ruido Emitido por el Escape de Vehículos Automotores (No.38937/2015)","Regula las disposiciones para el control del ruido emitido por el tubo de escape y el freno motor en los vehículos de combustión interna.  Se aplica a vehículos automotores que circulan en vías públicas, sin importar su fecha de primera inscripción, hayan estado o no obligados a contar con silenciador.","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
[27,2,"Procedimiento para la Medición de Ruido (No. 32692/2005)","Aplicación por las autoridades de salud, los procedimientos para la medición de ruido que debe efectuarse con el propósito de asegurar la protección a la salud de las personas en lo que se refiere a emisión contaminante de ruido, proveniente de fuentes artificiales.\n","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
[28,1,"Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones. (No. 10541/1979)","Normas dirigidas a proteger la salud de las personas trabajadoras expuestas a ruido  durante el ejercicio de su trabajo, estableciendo los valores máximos permitidos.","• OSHA 29 CFR 1910 Subpart G - Occupational Health and Environmental Control\n• OSHA 29 CFR  1910-97 Nonionizing radiation. \n• OSHA 29 CFR 1910 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart D - Occupational Health and Environmental Controls\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart J - Welding and Cutting\n• OSHA 29 CFR 1926 Subpart Z - Toxic and Hazardous Substances\n• NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de niveles representativos\n• NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas\n• NTP 193: Ruido: vigilancia epidemiológica de los trabajadores expuestos\n\n"]
[28,2,"Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967) ","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","No se establecen límites o valores máximos"]
[28,3,"Convenio OIT 148: Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Profesionales debidos a la Contaminación del Aire, Ruidos y Vibración en el Lugar de Trabajo (No. 6550/1981) ","Refiere las medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y para proteger a los trabajadores contra tales riesgos.","No se establecen límites o valores máximos"]
[29,1,"Reglamento para la Calidad de Agua Potable (No. 38924/2015)","Aplica para cualquier industria alimenticia que utilice agua potable en el proceso de producción","No se establecen límites o valores máximos"]
[29,2,"Reglamento Técnico Centroamericano. RTCA 67.01.33:06. Industria de Alimentos y Bebidas procesados.  Buenas Prácticas de Manufactura. Principios Generales.","Disposiciones generales sobre\nprácticas de higiene y de operación durante la industrialización de los productos alimenticios, a\nfin de garantizar alimentos inocuos y de calidad.","No se establecen límites o valores máximos"]
[29,3,"Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.50:08\nAlimentos. Criterios microbiológicos para la inocuidad de los alimentos","Aplica para aquellos productos cuyo consumo final se da en el punto de comercialización: frutas y vegetales, lácteos, carnes, carnes empacadas, cereales, leguminosas entre otras","No se establecen límites o valores máximos"]
[29,4,"Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.02:10. Etiquetado General de los previamente envasados","Todos aquellos alimentos preenvasados que se ofrecen como tales al consumidor","No se establecen límites o valores máximos"]
[29,5,"Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.40:07\nAlimentos y Bebidas Procesados. Grasas y Aceites. Especificaciones","Especificaciones generales que deben cumplir los\naceites y grasas vegetales, animales y marinos, y sus derivados comestibles, preenvasados y\nprocesados de tal forma que sean aptos para el consumo humano y que se comercialicen en el\nterritorio centroamericano.","No se establecen límites o valores máximos"]
[29,6,"Norma General para los Aditivos Alimentarios CODEX STAN 192-1995 (rev 2015)","Indicación de aditivos alimentarios para aquellos productos cuya inocuidad esté ya establecida y establecida  por el IDA","No se establecen límites o valores máximos"]
[29,7,"Codex Alimentarius Estándares Internacionales (212 estándares)","Conjunto de Normas que incluyen Prevención y Reducción de la contaminación, higiene de alimentos etiquetado, inspecciones de inspección e importación, frutas y vegetales, cereales y leguminosas, productos lácteos, análisis de riesgos","No se establecen límites o valores máximos"]
[29,8,"Ley General de Salud (No. 5395/1973)","Aplica parta todos los centros de trabajo que por los servicios ofrecidos respresenten un riesgo para la salud de las personas.","Aplica para todo establecimiento que realice fabricación o manipulación de alimentos"]
[29,9,"Política de Inocuidad","Toda la gestión nacional sobre temas de inocuidad","Todo el país"]
[29,10,"Política de Seguridad Alimentaria y Nutrición ","Nivel nacional ","Todo el país"]
[30,1,"Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos (No. 24715/1995)","Reglamentar las condiciones técnicas y jurídicas bajo las cuales únicamente es posible el transporte terrestre de productos o sustancias tóxicas y peligrosas.","Todo el país"]
[30,2,"Transporte Terrestre de Productos Peligrosos. Señalización de las Unidades de Transporte Terrestre de Materiales y Productos Químicos Peligrosos (No. 27008/1998)","Este reglamento técnico tiene por objeto establecer los requerimientos mínimos que deben cumplir las etiquetas y el etiquetado que deben portar las unidades de transporte de materiales y productos químicos peligrosos, inclusive derivados del petróleo, que circulen en el territorio nacional, cualquiera que sea su destino.","Todo el país"]
[30,3,"Reglamento para la Regulación del Transporte de Combustible (No. 36627/2011)","Regular el transporte de Combustible, considerando que el suministro de combustibles derivados de los hidrocarburos es un servicio público, dentro de los que se incluyen: 1) los derivados del petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados a abastecer la demanda nacional en planteles de distribución y 2) los derivados del petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados al consumidor final. ","Todo el país"]
[30,4,"Reglamento para el Manejo de Productos Peligrosos (No 28930/2000)","El presente Reglamento tiene por objeto regular el manejo de los Productos Peligrosos catalogados como Peligrosos conforme a la Guía para la Clasificación de Productos Peligrosos establecida en el Decreto Ejecutivo de Reglamento para el Registro de Productos Peligrosos, u otros productos declarados como tales por el Ministerio, mediante decreto o resolución administrativa.","Todo el país"]
[30,5,"Reglamento para el Transporte Sin Riesgo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea (No. 27879/1999)","El presente reglamento se aplicará a todos los vuelos internacionales realizados con aeronaves civiles, las empresas de transporte público nacional e internacional y la asistencia en tierra.","Todo el país"]
[30,6,"Ley de Armas y Explosivos (No.7530/1995)","Mediante la presente Ley se regulan la adquisición, posesión, inscripción, portación, venta, importación, exportación, fabricación y el almacenaje de armas, municiones, explosivos y pólvora, en cualquiera de sus presentaciones, y de las materias primas para elaborar productos regulados por la presente Ley, en todos sus aspectos, así como la instalación de dispositivos de seguridad.","Todo el país"]
[30,7,"Reglamento a la Ley de Armas y Explosivos (No.37985/2013)","Este Reglamento clasifica las armas, municiones y explosivos industriales, afines y sus materias primas en prohibidas y permitidas, regula la inscripción, adquisición, fabricación, tenencia, portación, importación, exportación, venta, comercialización, instalación de dispositivos de seguridad y uso de estos, tanto para los entes estatales, cuerpos policiales, como para personas físicas y jurídicas, establece los trámites y procedimientos pertinentes a seguir en toda solicitud y permiso que deba ser autorizado por el Departamento. Además, regula la utilización y el funcionamiento del Sistema para el control, portación de armas y seguridad privada, denominado en adelante Sistema.","Todo el país"]
[30,8,"Se Prohibe la Venta y Suministro de Sustancias Inhalantes a Menores de Edad (No. 25352/1996)","Regula el control de productos inhalables.","Todo el país"]
[30,9,"Requisitos para la Producción de Almacenamiento y Distribución de Gases de Hospitales (No. 27567/1999)","Regulación de toda empresa dedicada a la producción, almacenamiento, distribución y venta de gases para uso hospitalario.","Todo el país"]
[30,10,"Prohibe la Fabricación, Importación, Tránsito, Registro, Comercialización y Uso de Materia Prima o Producto Elaborado que Contenga Bifelinos Polibromurados (No. 30051/2002)","Aplica a todas las personas físicas y jurídicas que fabrican, importan, transportan, registran, comercializan y usan materias primas o productos elaborados que contengan BIFENILOS POLIBROMURADOS en el territorio nacional.","Todo el país"]
[30,11,"Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Aplicable para apartado de sustancias peligrosas.","Todo el país"]
[30,12,"Reglamento de Importación de Precursores, Sustancias o Productos Químicos o Disolventes (No. 19032/1989)","Regulación para importación de Precursores, Sustancias o Productos Químicos y Disolventes para empresas fabricantes, importadoras, vendedoras y distribuidoras de sustancias.","Todo el país"]
[30,13,"Reglamento para el Diseño, Construcción y Operación de Plantas de Almacenamiento y Envasado para GLP (No. 28622/2000)","Reglamento para el Diseño, Construcción y Operación de Plantas de Almacenamiento y Envasado para GLP (No. 28622/2000)","Todo el país"]
[30,14,"Reglamento Técnico Centroamericano Transporte Terrestre de Hidrocarburos Líquidos (Excepto GLP) Especificaciones (No. 32921/ 2006)","Establecer los requisitos mínimos de diseño y construcción que deben cumplir las unidades de transporte terrestre de hidrocarburos líquidos (excepto GLP), que circulen en los países Parte del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana –Protocolo de Guatemala-","Todo el país"]
[30,15,"Reglamento Técnico Centroamericano Transporte Terrestre de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a Granel Especificaciones (No. 32921/ 2006)","Establecer los requisitos mínimos de diseño y construcción que deben de cumplir las unidades de transporte terrestre de Gas Licuado de Petróleo, que circulen en los países Parte del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana –Protocolo de Guatemala-.","Todo el país"]
[30,16,"Reglamento Técnico Centroamericano Recipientes a Presión, Cilindros Portátiles para Contener GLP, Válvula de Acoplamiento Roscado (Tipo Pol) Especificaciones (No. 32921/ 2006)","Establecer las especificaciones mínimas y métodos de prueba de las válvulas de acoplamiento roscado (tipo POL) utilizadas para carga y descarga de gas licuado de petróleo (GLP) en recipientes portátiles que circulen en los países Parte del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana –Protocolo de Guatemala-.","Todo el país"]
[30,17,"Reglamento Técnico Centroamericano Recipientes a Presión, Cilindros Portátiles para Contener GLP, Válvula de Acoplamiento Rápido Especificaciones (No. 32921/ 2006)","Establecer las especificaciones mínimas y métodos de prueba y ensayo de la válvula de acoplamiento rápido utilizada para carga y descarga de gas licuado de petróleo (GLP) en recipientes portátiles, que circulen en los países Parte del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana -Protocolo de Guatemala-.","Todo el país"]
[30,18,"Reglamento Técnico Centroamericano Recipientes a Presión, Cilindros Portátiles para Contener GLP Especificaciones de Fabricación (No. 32921/ 2006)","Establecer las especificaciones de diseño y fabricación, así como los métodos de prueba y ensayo a que deben someterse los envases cilíndricos portátiles para contener gas licuado de petróleo (GLP).","Todo el país"]
[30,19,"Reglamento Técnico Centroamericano Productos de Petróleo Gases Licuados de Petróleo: Propano Comercial, Butano Comercial y sus Mezclas Especificaciones (No. 32921/ 2006)","Especificar las características físico químicas que debe cumplir el Gas Licuado de Petróleo (GLP): Propano Comercial, Butano Comercial y sus mezclas, que se comercializa en los países Parte del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana –Protocolo de Guatemala-.","Todo el país"]
[30,20,"Reglamento Técnico Centroamericano Recipientes a Presión. Cilindros Portátiles para Contener GLP. Sello de Inviolabilidad (Marchamo). Especificaciones (No. 33428/2006)","Establecer las especificaciones mínimas que debe cumplir todo sello de inviolabilidad (marchamo) que se instale en las válvulas de los cilindros portátiles para GLP, que circulen en los Estados Parte de la Unión Aduanera.","Todo el país"]
[30,21,"Reglamento Técnico Centroamericano. Recipientes a Presión Cilindros Portátiles para Contener Gas Licuado de Petróleo. Vehículo Terrestre de Reparto. Especificaciones de Seguridad (No. 33428/2006)","Establecer las especificaciones mínimas de seguridad que debe cumplir todo vehículo terrestre de reparto que transporta cilindros portátiles en servicio que contienen GLP que circulen en los Estados Parte de la Unión Aduanera.","Todo el país"]
[30,22,"Reglamento de Uso Controlado del Asbesto y Productos que lo Contengan (No. 25056/1996)","El presente reglamento se aplica a todas las actividades en las que los trabajadores estén expuestos al asbesto.","Todo el país"]
[30,23,"Reglamento para el Registro de Productos Peligrosos (No. 28113/1999)","Productos clasificados como peligrosos y a  otros productos declarados como tales por el Ministerio, mediante decreto o resolución administrativa, incluyendo todas las materias primas peligrosas que no cuenten con regulación específica","Todo el país"]
[30,24,"Reglamento Técnico para el Registro, Importación, Etiquetado y Control de Productos Peligrosos (No. 30718/2002)","Ídem al anterior","Todo el país"]
[30,25,"Reglamento para la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos (No. 30131/2002)","Dirigido a toda persona física o jurídica que almacene o comercialice combustibles derivados de los hidrocarburos.","Todo el país"]
[30,26,"Reglamento sobre Uso y Fabricación de Materiales Pirotécnicos (No. 27502/1998)","Regulación de todas las actividades en las que se fabriquen, transporten, vendan o distribuyan y se usen explosivos o productos pirotécnicos, para fines recreativos, cívicos y religiosos.","Todo el país"]
[30,27,"Requisitos y Procedimientos para el Otorgamiento de las Autorizaciones Sanitarias por parte del Ministerio de Salud para la Actividad Pirotécnica. (No. 32852/2005)","Regular y controlar el funcionamiento de la actividad pirotécnica, mediante el establecimiento de los requisitos y procedimientos para otorgar las autorizaciones sanitarias a nivel de todo el territorio nacional.","Todo el país"]
[30,28,"Reforma al Reglamento para el Registro de Productos Peligrosos (No. 30718-S)","Disponibilidad de las hoja de seguridad","Todo el país"]
[30,29,"Guía de Respuesta en Caso de Emergencia para el Transporte de Materiales Peligrosos 2008 y reforma Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos y Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales (No. 35861/2010)","Reglamentar las condiciones técnicas y jurídicas bajo las cuales es posible el transporte terrestre de productos o sustancias tóxicas y peligrosas","Todo el país"]
[30,30,"Reglamenta Uso Aerosoles Incluidos Protocolo Montreal (No 19797/1990)","Se prohíbe en usar en la fabricación de  aerosoles, los gases propelentes incluidos en el Protocolo de Montreal, en el Grupo 1º con los números CFC (clorofluorocarbonos) 11, 12, 113, 114 y 115; y en el Grupo 2º, que incluye los Halones números 1211, 1301 y 2402. También prohíbe su importación","Todo el país"]
[30,31,"Reglamento para Regulación del Contenido Plomo y Mercurio en Pinturas (No 24334/1994)","Condiciones bajo las cuales pueden usar plomo o mercurio en la pintura, así como los entes encargados de este seguimiento","Todo el país"]
[30,32,"Prohibe Uso en Productos del Químico Nitrobenceno (No.18822/1989)","Se prohíbe el uso del compuesto químico nitrobenceno en cualquier tipo de jabón y productos destinados a la higiene humana","Todo el país"]
[31,1,"Reglamento de Construcciones (No 0/1983)","Fomentar, proteger y asegurar la salud en la  construcción de edificios, calles, campos deportivos, instalaciones industriales, de maquinaria y cualesquiera otras obras, en lo relativo a la arquitectura, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica e ingeniería sanitaria","INS. Guía para la mejora de la gestión preventiva. Trabajo en alturas: www.coepa.es/prevencion/guias/04_trabajos_en_altura.html"]
[31,2,"Reglamento de Seguridad en Construcciones (No.25235/1996)","Disposiciones generales del Convenio de Seguridad e Higiene en la Construcción y las Obras Públicas, para prevenir y controlar las condiciones de riesgo en la industria de la construcción.","ANSI Z359-2007 “Requisitos de\nSeguridad de la Norma Norteamericana\npara Sistemas Personales, Subsistemas y Componentes de Protección contra Caídas: \nespanol.grainger.com/content/qt-safety-ansi-fall-protection-347"]
[31,3,"Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (No.1/1967)","Establece las condiciones generales que, obligatoriamente, se deben cumplir en materia de seguridad e higiene, en cualquier centro de trabajo.","OSHA 1926 Construcción\n1926 Subpart E – Equipo de Protección Personal y Salvavidas\n1926.104 – Cinturones de seguridad, líneas de vida y cabos\n1926.105 – Redes de seguridad.\n1926 Subpart L – Andamios\n1926 Subpart M – Protección de Caídas\n1926 Subpart R – Elevaciones de Acero\n1926.760 – Protección de Caídas.\n1926 Subpart X – Escaleras y Escalas1926.1423 – Protección de Caídas:                          "]
[32,1,"Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial (No. 9078/2012)","Regula la circulación, por las vías públicas terrestres, de los vehículos y de las personas que intervengan en el sistema de tránsito.  Asimismo, regula la circulación de los vehículos en las gasolineras, en estacionamientos públicos, privados de uso público o comerciales regulados por el Estado, las playas y en las vías privadas","OSHA 1926 Construcción\n1926 Subpart E – Equipo de Protección Personal y Salvavidas\n1926.104 – Cinturones de seguridad, líneas de vida y cabos\n1926.105 – Redes de seguridad.\n1926 Subpart L – Andamios\n1926 Subpart M – Protección de Caídas\n1926 Subpart R – Elevaciones de Acero\n1926.760 – Protección de Caídas.\n1926 Subpart X – Escaleras y Escalas1926.1423 – Protección de Caídas:                          "]
[32,2,"Prohíbe el Registro, Importación, Exportación, Fabricación, Formulación, Almacenamiento, Distribución, Transporte, Reempaque, Reenvase, Manipulación, Venta, y Uso de Ingredientes Activos Grado Técnico y Plaguicidas Sintéticos que Contengan Alachlor  Decreto ejecutivo No. 38677/2014)","Regular las sustancias químicas o afines, para uso agrícola de forma que sean manejadas de forma correcta, razonablemente y no generen riesgos inaceptables a la salud humana y el ambiente, aun cuando se utilice conforme a las recomendaciones de uso.","La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos clasifica Alachlor como probable carcinógeno humano (Grupo B2) y en la Unión Europea como Carcinógeno Categoría 3."]
[32,3,"Prohibición del Registro, Importación, Exportación, Fabricación, Formulación, Almacenamiento, Distribución, Transporte, Reempaque, Reenvase, Manipulación, Venta, Mezcla, Uso de Ingredientes Grado Técnico y Plaguicidas que Contengan Carbofurán (No.38713/2014)","Regular las sustancias químicas o afines, para uso agrícola de forma que sean manejadas de forma correcta, razonablemente y no generen riesgos inaceptables a la salud humana y el ambiente, aun cuando se utilice conforme a las recomendaciones de uso.","Acuerdo número IX de la XXIII Reunión de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (RESSCAD), celebrada en la República de Honduras en el año 2000, establece la aplicación de controles legales más efectivos tendientes a la prohibición y restricción de los plaguicidas químicos que causan mayor morbi-mortalidad en el área centroamericana."]
[32,4,"Prohibición del Registro, Importación, Exportación, Fabricación, Formulación, Almacenamiento, Distribución, Transporte, Reempaque, Reenvase, Manipulación, Venta, Mezcla, Uso de Ingredientes Grado Técnico y Plaguicidas que Contengan Endosulfán (No.38834/2014)","Regular las sustancias químicas o afines, para uso agrícola de forma que sean manejadas de forma correcta, razonablemente y no generen riesgos inaceptables a la salud humana y el ambiente, aun cuando se utilice conforme a las recomendaciones de uso.","Anexo III del Convenio de Rotterdam para la aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado previo a ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos objeto de Comercio Internacional."]
[32,5,"Guía de Respuesta en Caso de Emergencia para el Transporte de Materiales Peligrosos 2008 y reforma Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos y Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales (No. 35861/2010)","Existen una serie de productos y materias que dada su naturaleza intrínseca y sus propiedades fundamentales, requieren una regulación específica a efecto de que puedan ser trasladados y transportados por las vías públicas terrestres, en observancia de las normas técnicas y jurídicas que posibiliten la protección al medio ambiente y la seguridad de quienes se desplazan por estas vías","Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, emitidas por las Naciones Unidas.\nwww.transportation.gov/regulations"]
[32,6,"Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos (No. 37788/1998)","Establecer las condiciones y requisitos para la clasificación de los residuos peligrosos, así como las normas y procedimientos para la gestión de éstos, desde una perspectiva sanitaria y ambientalmente sostenible.","Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, emitidas por las Naciones Unidas.\nwww.transportation.gov/regulations"]
[32,7,"Reglamentos Técnicos sobre Transporte Terrestre Hidrocarburos, Gas Licuado de Petróleo a Granel; Recipientes a Presión Cilindros Portátiles y Productos de Petróleo, Gases Licuados de Petróleo (No. 32921/2005)","Establecer los requisitos mínimos de diseño y construcción que deben cumplir las unidades de transporte terrestre de hidrocarburos líquidos (excepto GLP), que circulen en los países Parte del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana ","Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, emitidas por las Naciones Unidas.\nwww.transportation.gov/regulations"]
[32,8,"Reglamento Técnico: RTCR 305:1998 Transporte Terrestre de Productos Peligrosos. Señalización de las Unidades de Transporte Terrestre de Materiales y Productos Químicos Peligrosos (No. 27008/1998)","Establecer los requerimientos mínimos que deben cumplir las etiquetas y el etiquetado que deben portar las unidades de transporte de materiales y productos químicos peligrosos, inclusive derivados del petróleo, que circulen en el territorio nacional, cualquiera que sea su destino.","Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, emitidas por las Naciones Unidas.\nwww.transportation.gov/regulations"]
[32,9,"Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos (No. 24715/1995)","Definir cuáles son\nsustancias o productos tóxicos, así como sustancias, productos u objetos peligrosos de carácter radiactivo, comburente, inflamable, corrosivo, irritante, explosivo u otros, así como autorizar su importación, almacenamiento, venta, transporte, distribución o suministro.\n\n","Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, emitidas por las Naciones Unidas.\nwww.transportation.gov/regulations"]

{"sheet":"M. Capitulo","index":4,"n_rows":1061,"n_cols":5,"rows_kept":1061,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Cod Tema","Cod reglamento","Cód apartados","Descripción","Artículo"]
[1,1,1,"Objetivo del Reglamento ",1]
[1,1,2,"Ámbito de aplicación ","2 al 3"]
[1,1,3,"Definiciones y Acrónimos ",4]
[1,1,4,"Símbolos y Abreviaturas ",5]
[1,1,5,"Responsabilidades del Ministerio de Salud y Permisos de Funcionamiento \n","6 al 7"]
[1,1,6,"Niveles de Control de Calidad del Agua",8]
[1,1,7,"Establecimiento de la línea base de calidad",9]
[1,1,8,"Requisitos que deben cumplir los laboratorios ",10]
[1,1,9,"Obligatoriedad de confeccionar reportes ",11]
[1,1,10,"Responsabilidad de la Dirección del Área Rectora de Salud ",12]
[1,1,11,"Obligatoriedad Programa de Control de Calidad del Agua",13]
[1,1,12,"Programa de Vigilancia utilizando las Guías de Inspección del Sistema Estandarizado de Regulación de la Salud (SERSA) ",14]
[1,1,13,"Emergencia calificada por las autoridades sanitarias ",15]
[1,1,14,"De los muestreos aleatorios ",16]
[1,1,15,"De la desinfección",17]
[1,1,16,"Tratamiento de agua potable ",18]
[1,1,17,"Valores máximos admisibles para cualquier contaminante no contemplado en Anexo 1 ",19]
[1,2,1,"Aguas de dominio  público                                                                                        \nAguas de dominio privado","1 al 5"]
[1,2,2,"Requisitos para apertura de pozos ",6]
[1,2,3,"Regulaciones para el alumbramiento de aguas subterráneas","7 al 9"]
[1,2,4,"Libre uso de playas, mar litoral, ríos navegables, ensenadas, radas, bahías y abras \nRequisitos para extraer aguas apartadas artificialmente de sus cauces naturales que discurren por canales, acequias o acueductos descubiertos\nRestricciones de uso de agua en canales, acequias o acueductos de aguas públicas al descubierto\nPermiso para pesca en cauces públicos\nRequisitos para la pesca en los canales, acequias o acueductos para la conducción de las aguas públicas\nRestricción de pesca en las aguas de dominio privado y en las concedidas para el establecimiento de viveros o criaderos de peces","10 al 16"]
[1,2,5,"Requisitos para el aprovechamiento de aguas públicas \nConcesión  de derecho para el aprovechamiento de aguas publicas\nExpropiaciones para el aprovechamiento de aguas públicas \nCaducidad y extinción de concesiones","17 al 29"]
[1,2,6,"Derecho de uso de las aguas potables para el servicio de  cañería","31 al 33"]
[1,2,7,"Caudal mínimo de agua por habitante  \nCaudal mínimo de Agua Potable por habitante \nEnajenación forzosa de aguas de propiedad particular para el abastecimiento de una población\nCriterios para la definición de aguas de origen domestico \nConcesión para el aprovechamiento de agua para abrevaderos, lecherías y baños\nAdministrador de las aguas de las cañerías para el abastecimiento de poblaciones","34 al 41"]
[1,2,8,"Aprovechamiento de aguas para empresas de ferrocarriles y otras de transportes","42 al 45"]
[1,2,9,"Leyes que rigen las concesiones para el aprovechamiento de aguas públicas",46]
[1,2,10,"Derecho de los dueños de predios lindantes con cauces públicos ","47 al 55"]
[1,2,11,"Concesión especial para el  uso de aguas públicas \nDeber de usuarios o concesionarios de la calidad del agua devuelta a su cauce primitivo","56 al 57"]
[1,2,12,"Tiempo máximo de duración de la concesión \nPeriodo para revisión de las tarifas de concesión \nObligación de los concesionarios de conservar en buen estado las obras y servicio de explotación ","58 al 62"]
[1,2,13,"Prohibición de construcción de estanques para criaderos de peces en terrenos de propiedad nacional\nRequisitos para concesión de estanques para viveros ","63 al 68"]
[1,2,14,"Definiciones",69]
[1,2,15,"Concesiones para el aprovechamiento de las aguas y depósitos de playas, zonas marítimas",70]
[1,2,16,"Terrenos de dominio público y de propiedades privadas ","71 al 88"]
[1,2,17,"Desecación de terrenos","89 al 93"]
[1,2,18,"Requisitos para evitar que las aguas de predios superiores arrastren sobrantes o sustancias nocivas ","94 al 98"]
[1,2,19,"Licencia de las aguas públicas en las que se requiere la construcción de obras ","99 al 103"]
[1,2,20,"Requisitos especiales para servidumbre de acueducto ","104 al 122"]
[1,2,21,"Reglas especiales para la servidumbre de estribo, de presa y de parada o partidor","123 al 125"]
[1,2,22,"Reglas especiales para la servidumbre de abrevadero y de saca de agua","126 al 130"]
[1,2,23,"Requisitos para formar sociedades de usuarios para el aprovechamiento colectivo de las aguas públicas",131]
[1,2,24,"Beneficios y limitaciones de las sociedades de usuarios",132]
[1,2,25,"Escritura pública para formar sociedades de usuarios",133]
[1,2,26,"Requisitos para el funcionamiento de las sociedades de usuarios ","134 al 135"]
[1,2,27,"Modificación de los derechos al uso de las aguas públicas",137]
[1,2,28,"Notificación a concesionarios de derecho de uso de aguas  ",138]
[1,2,29,"Autorización de proyectos para el mejor y racional aprovechamiento de agua ",139]
[1,2,30,"Principios en caso de escasez de agua","140 al 142"]
[1,2,31,"Declaración del Poder Ejecutivo para constituir reservas hidráulicas para generación de energía","142 al 144"]
[1,2,32,"Conservación de árboles","145 al 159"]
[1,2,33,"Penas e impuestos","160 al  174"]
[1,2,34,"Administración de concesiones\nRequisitos para solicitud de concesiones \nRevocación de concesiones ","175 al 185"]
[1,2,35,"Atención de diferencias y conflictos entre particulares","186 al 193"]
[1,2,36,"Requisitos para los inspectores Cantonales de Aguas","194 al 198"]
[1,2,37,"Demandas","199 al 212"]
[1,2,38,"Disposiciones generales de la ley","213 al 216"]
[1,3,1,"Obligaciones de los ministerios","1 al 7"]
[1,3,2,"Obligación de propietarios de abastecer de Agua Potable a sus inquilinos",9]
[1,3,3,"Fijación y uso de dineros por tarifas de prestación de cañería  ","10 al 12"]
[1,3,4,"Multa por atraso de pago de los servicios de Agua Potable",13]
[1,3,5,"Multas por uso indebido, desperdicio o perturbación del sistema de abastecimiento de Agua Potable","14 al 15"]
[1,3,6,"Prohibición de instalaciones, edificaciones, o labores en las zonas cercanas a fuentes de abastecimiento, plantas purificadoras, o cualquiera otra parte que perjudique el sistema  de abastecimiento de Agua Potable",16]
[1,3,7,"Cobro de excedente de cuota básica por servicio de Agua Potable",17]
[1,4,8,"Principios que rigen la política nacional en materia de gestión de los recursos hídricos y que deben ser incorporados, según corresponda, en los planes de trabajo de las instituciones públicas relevantes",1]
[1,5,1,"Periodos de diseño para que un sistema de acueductos funcione correctamente","1.1."]
[1,5,2,"Recomendaciones para periodos de diseño del acueducto","1.2."]
[1,5,3,"Población futura para el periodo de diseño","1.3."]
[1,5,4,"Dotaciones brutas para el diseño (patrones de consumo y demanda)","1.4."]
[1,5,5,"Caudales de diseño","2.1"]
[1,5,6,"Capacidad de las diferentes partes del sistema","2.2."]
[1,5,7,"Presiones en las líneas de conducción \nPresiones en la red de distribución \nPresiones de aceptación o de prueba \nUbicación de las tuberías \nCaracterísticas de las tuberías \nDiámetros mínimos de las tuberías\nVelocidades permisibles del agua\nColocación de válvulas en la red de distribución \nColocación de hidrates en la red de distribución \nRequisitos de las previstas domiciliarias\nColocación de medidores de caudal   ","2.3"]
[1,5,8,"Capacidad de los tanques de almacenamiento \no Volúmenes de regulación de consumo \no Volúmenes de reserva para incendio\no Volúmenes de reserva para interrupciones \no Volumen total de almacenamiento \n","2.4"]
[1,6,1,"Aplicabilidad del reglamento\nBitácora por el funcionario responsable.",1]
[1,6,2,"Definiciones.",2]
[1,6,3,"Responsabilidad del AYA en la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de acueductos y alcantarillados y el manejo integrado de las cuencas hidrográficas ",3]
[1,6,4,"Cumplimiento obligatorio de reglamento para todos los sistemas de acueductos \nDefinición de Administradores como responsables de garantizar cumplimiento de las normas técnicas\nDesignación del Ministerio de Salud o del AYA como verificadores del cumplimiento de las normas y procedimientos ",4]
[1,6,5,"Fijación de tarifas por la ARESEP para garantizar dotación de recursos","5 al 6"]
[1,6,6,"Designación del AYA como ente responsable de aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar las aguas para dotar a las poblaciones del recurso",7]
[1,6,7,"Designación de entes que pueden administrar y prestar servicios públicos derivados de los sistemas de Acueductos y Alcantarillados (AYA, Municipalidades, Empresa de Servicios Públicos de Heredia y  Organizaciones comunales)",8]
[1,6,8,"Justificación técnica para el uso de aguas superficiales o subterráneas",9]
[1,6,9,"Registro de caudales en el Registro Nacional de Aguas",10]
[1,6,10,"Designación del MINAE como responsable de emitir las políticas y directrices ambientales para el manejo integral del recurso hídrico",11]
[1,6,11,"Concesión para el uso de aguas diferente a las destinadas al servicio de las poblaciones ",12]
[1,6,12,"Declaración de interés público del uso del agua para las poblaciones ",13]
[1,6,13,"Definición de Agua Potable ",14]
[1,6,14,"Prohibición de contaminación de los abastos de agua, así como dañar, obstruir parcial o totalmente, los sistemas de abastecimiento de Agua Potable ",15]
[1,6,15,"Proceso para las solicitudes de concesiones ","16 al 18"]
[1,6,16,"Registro Nacional de dotaciones de agua por el  Dpto. de Aguas del MINAE ","19 al 21"]
[1,6,17,"Procedimiento para la asignación del recurso hídrico ","22 al 26"]
[1,6,18,"Registro de la asignación de las aguas utilizadas o vertidas el sistema, ante el Departamento de Aguas de MINAE",27]
[1,6,19,"Estudios requeridos para la concesión, permiso o asignación de aguas\nRazones de prohibición de desfogue de galerías de aguas subterráneas \nDistancias mínimas para explotación de acuíferos costeros",28]
[1,6,20,"Autorización requerida para la construcción de pozos privados y la utilización de sistemas privados de abastecimiento de agua para el uso y consumo humano",29]
[1,6,21,"Designación del Ministerio de Salud como responsable de emitir las políticas específicas relativas a la calidad y cantidad de los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país",30]
[1,6,22,"Personas que pueden ser nombradas como Policía o Inspectores de Salud y Ambientales y de Recursos Naturales",31]
[1,6,23,"Identificación de los sistemas destinados a Agua Potable de las poblaciones","32 y 33"]
[1,6,24,"Inscripción de las servidumbres en el Registro Nacional ",34]
[1,6,25,"Instalación de cintas celestes en tuberías enterradas ",35]
[1,6,26,"Siembra de especies arbóreas autóctonas en las zonas protectoras de las tomas",36]
[1,6,27,"Prohibición de bañarse, lavar ropas, abrevar ganados en las presas, tanques o tomas de agua destinada a los abastecimientos.",37]
[1,6,28,"Cumplimiento de la ley de uso y manejo del suelo, a efectos de evitar las erosiones y sedimentaciones en los sitios de captación de las aguas.",38]
[1,6,29,"Requisitos para el Ingreso de encargados del acueducto a las fincas ",39]
[1,6,30,"Definición, clasificación y división de obras de captación ",40]
[1,6,31,"Definición y tipos de tomas ",41]
[1,6,32,"Frecuencia y tipo y procedimiento para el mantenimiento de tomas ","42 y 43"]
[1,6,33,"Frecuencia, tipo y procedimiento para las captaciones de manantiales  ","44 y 45"]
[1,6,34,"Definición y clasificación de pozos ",46]
[1,6,35,"Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de pozos  ","47 y 48"]
[1,6,36,"Definición de Obras de pretratamiento.",49]
[1,6,37,"Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de desarenadores ","50 y 51"]
[1,6,38,"Definición y tipos de obras de conducción ",52]
[1,6,39,"Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de obras de conducción ","53 y 54"]
[1,6,40,"Procesos de tratamiento para potabilización del agua \nFrecuencias para la ejecución de las actividades de mantenimiento",55]
[1,6,41,"Definición de sistemas de entrada y mezcladores.",56]
[1,6,42,"Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de sistemas de entrada y mezcladores","57 y 58"]
[1,6,43,"Definición de floculadores ",59]
[1,6,44,"Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de floculadores","60 y 61"]
[1,6,45,"Definición de sedimentadores ",62]
[1,6,46,"Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de sedimentadores","63 y 64"]
[1,6,47,"Definición de filtros ",65]
[1,6,48,"Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de filtros","66 al 69"]
[1,6,49,"Definición de dosificadores ",70]
[1,6,50,"Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de dosificadores ","71 al 74"]
[1,6,51,"Definición de sistemas de desinfección\nVentajas del uso del cloro como método de desinfección ",75]
[1,6,52,"Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de los equipos productores de hipoclorito de sodio en sitio ","76 y 77"]
[1,6,53,"Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de los sistemas de gases oxidantes  ","78 y 79"]
[1,6,54,"Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de los sistemas para cloro gas ","80 y 81"]
[1,6,55,"Definición y división de tanques de distribución y de almacenamiento ",82]
[1,6,56,"Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de los tanques de almacenamiento y distribución  ","83 y 84"]
[1,6,57,"Definición de redes de distribución",85]
[1,6,58,"Frecuencia, tipo y procedimiento para el mantenimiento de las redes de distribución ","86 y 87"]
[1,6,59,"Mantenimiento preventivo de edificios.",88]
[1,6,60,"Frecuencia y tipo de mantenimiento de edificios",89]
[1,6,61,"Procedimientos para el mantenimiento de redes de distribución ",90]
[1,6,62,"Suministro de bitácoras para cada actividad.",91]
[1,6,63,"Fecha desde la cual rige la norma",92]
[1,7,1,"Objetivo de la ley ",1]
[1,7,2,"Funciones del AyA",2]
[1,7,3,"Procedimiento para la aprobación de las tarifas y tasas para la prestación de servicios públicos ","3 al 4"]
[1,7,4,"Atribuciones y prerrogativas del AyA",5]
[1,7,5,"Junta directiva que rige el AyA",6]
[1,7,6,"Nombramiento directores",7]
[1,7,7,"Período de los directores, su remoción y nombramiento ",8]
[1,7,8,"Sesiones de junta directiva","9 al 10"]
[1,7,9,"Funciones de la junta directiva",11]
[1,7,10,"Atribuciones del gerente",12]
[1,7,11,"Atribuciones del auditor",13]
[1,7,12,"Nombramiento del auditor ",14]
[1,7,13,"Dependencia del auditor ",15]
[1,7,14,"Determinación de funciones de la junta directiva",16]
[1,7,15,"Reabajas especiales de tarifas",17]
[1,7,16,"Patrimonio nacional de propiedades e instalaciones de organismos del estado ",18]
[1,7,17,"Cálculo de las tasas de venta de Agua Potable y disposiciones de aguas\nresiduales ",19]
[1,7,18,"Autorizacion de contratos con municipalidades",20]
[1,7,19,"Autorización del AyA para construcción, ampliación o modificación de sistemas de abastecimiento de Agua Potable y disposición de aguas servidas y pluviales, público o privado",21]
[1,7,20,"Obligación del AyA de gastos que demanden la conservación, ampliación y seguridad de los bosques que sirvan para mantener las fuentes de aguas",22]
[1,7,21,"Revisión de planos para la construcción o reconstrucción parcial o total de una casa o edificio por el Departamento de Ingeniería Municipalidades y AyA",23]
[1,7,22,"Fiscalización económicafinanciera del AyA por la Contraloría General de la República ",24]
[1,7,23,"Personería jurídica propia del AyA",25]
[1,7,24,"Multas por incumplimiento de la ley ",26]
[1,7,25,"Creación del Área Metropolitana como distrito especial",27]
[1,7,26,"Derogación de los artículos 276, 277 y 280 de la ley No. 809 ",28]
[1,7,27,"Fecha desde la cual rige la norma",29]
[1,8,1,"Promoción y mantenimiento de las condiciones del medio ambiente natural y de los ambientes artificiales",262]
[1,8,2,"Prohibición de operaciones que deterioren en medio ambiente, especialmente agua, aire y suelo\n",263]
[1,8,3,"Prioridad del agua para consumo humano",264]
[1,8,4,"Definición de Agua Potable",265]
[1,8,5,"Requisitos de estructura y abastecimiento que deben llenar los abastecimientos de agua del país",266]
[1,8,6,"Deber de los abastecimientos de agua de suministrara Agua Potable de forma continua y en presión necesaria",267]
[1,8,7,"Control por el Ministerio de los abastecimientos de Agua Potable","268 al 269"]
[1,8,8,"Autorización del ministerio para la construcción de pozos privados en regiones donde hay acueducto público",270]
[1,8,9,"Usos de sistemas de abastecimiento de Agua Potable en regiones del país donde no hay abastos públicos",271]
[1,8,10,"Permiso que deben pedir empresas particulares para abastecer de agua en lugares donde no hay abastecimientos públicos",272]
[1,8,11,"Prohibición de contaminar abastos de agua, dañar, obstruir parcial o totalmente, los sistemas de abastecimiento de Agua Potable destinada a la población",273]
[1,8,12,"Deber de las personas naturales o jurídicas de utilizar agua que reúna las calidades exigidas por el Ministerio para el tipo específico de actividades que desarrollan",274]
[1,8,13,"Prohibición a toda persona natural o jurídica de contaminar las aguas superficiales, subterráneas y marítimas territoriales",275]
[1,8,14,"Permiso del Ministerio para hacer drenajes o proceder a la descarga de residuos\no desechos sólidos o líquidos u otros que puedan contaminar el agua superficial, subterránea, o marítima",276]
[1,8,15,"Prohibición de contaminación o deterioro sanitario de las cuencas hidrográficas que sirvan a los establecimientos de agua para el consumo y uso humano",277]
[1,8,16,"Deber de los interesados de demostrar que cuenta con los sistemas sanitarios adecuados para la eliminación de emanaciones, a fin de no causar o contribuir a la contaminación del suelo y del agua destinada al uso y consumo humanos, ni del aire ",300]
[1,8,17,"Todo proyecto de urbanización debe disponer de sistemas de suministro de Agua Potable",309]
[1,8,18,"Requisitos sanitarios de viviendas (iluminación adecuada, ventilación adecuada, Agua Potable)",313]
[1,9,1,"Dominio público del agua",50]
[1,9,2,"Criterios para conservación y uso del agua",51]
[1,9,3,"Aplicación de criterios para conservación y uso del agua",52]
[1,9,4,"Prevención de la contaminación (incluye establecimiento de agua para consumo humano, control de la contaminación atmosférica, sónica, sustancias químicas y radioactivas)",60]
[1,9,5," Prevención de la contaminación del agua",64]
[1,9,6,"Contaminación o deterioro de cuencas hidrográficas",67]
[1,10,1,"Establece que el canon por aprovechamiento del agua debe utilizarse como instrumento económico para el desarrollo socio económico del país. ",1]
[1,10,2,"Categorías para el aprovechamiento del agua",2]
[1,10,3,"Pago por el uso de las aguas","3 al 11"]
[1,10,4,"Uso de los ingresos","12 al 15"]
[1,10,5,"Reconocimiento del pago del canon","16 al 19"]
[1,10,6,"Cobro del canon","20 al 22"]
[1,10,7,"Incentivo a empresas que realicen un Plan de Uso Eficiente del Recurso Hídrico ","23 al 27"]
[1,10,8,"Disposiciones generales","23 al 27"]
[2,1,1,"Obligación de tratamiento de aguas residuales.\nObligación de confeccionar reportes operacionales","4 al 5"]
[2,1,2,"Parámetros universales de análisis obligatorio.                                                                  Parámetros complementarios de análisis obligatorio en aguas residuales de tipo especial (metales y plaguicidas seran definidos por el Ministerio de Salud con base en insumos y procesos del ente generador).","14 al 16"]
[2,1,3,"Límites para el vertido de aguas residuales en alcantarillados sanitarios.  \nLímites para el vertido de aguas residuales en alcantarillados sanitarios, parámetros complementarios de análisis obligatorio.          Límites para el vertido de aguas residuales a un cuerpo receptor.                                     \nLímites para el vertido de aguas residuales a un cuerpo receptor, parámetros complementarios de anáisis obligatorio.                Límite de coliformes fecales para vertido de aguas residuales en cuerpo receptores.               \nLímites adicionales para vertido de aguas residuales especiales.","18 al 23"]
[2,1,4,"Clasificación de los tipos de reuso.                            \nParámetros de análisis obligatorio para el reuso de aguas residuales ordinarias.                    \nLímites máximos para el reuso de aguas residuales ordinarias.                                            Parámetros de análisis obligatorios para el reuso de aguas residuales especiales.                 \nLímites máximos para el reuso de aguas residuales especiales.","28 al 32"]
[2,1,5,"Frecuencia mínimas de muestreo y análisis de aguas residuales de tipo ordinario.                \nFrecuencias mínimas de muestreo y análisis de aguas residuales de tipo especial.                                                                        Frecuencias mínimas de muestreo y análisis para el reuso de aguas residuales.             \nMétodos de referencia para análisis de aguas residuales.                                                    Muestreo por el ente generador.                               \nBitácora de manejo de aguas residuales.","34 al 41"]
[2,1,6,"Contenido de los reportes operacionales.                                  Procedimiento para la elaboración de reportes operacionales.                                                   Elaboración y firma de los reportes operacionales.                                                           Frecuencias mínimas para la presentación de reportes operacionales.                                         \nLaboratorios autorizados para el análisis de aguas residuales.                                                  Reportes de Laboratorio (información).                  \nReporte de cambios en el proceso productivo y en las unidades de tratamiento.                                                                                     Vigilancia Estatal (muestreos y análisis a ente generador para control cruzado).","42, 43, 46, 49, 50, 54, 58                            "]
[2,1,7,"Dilucion de aguas.                                                                                           Uso incorrecto de alcantarillados.                                       Vertido de lodos residuales.                                                Vertido de materias peligrosas.                                \nVertido de aguas residuales de industrias de plaguicidas.                                                        Vertido de aguas residuales contaminadas con sustancias radioactivas.","61 al 66"]
[2,1,8,"Incumplimientos que ameritan sanciones por parte del Ministerio de Salud.                            \nAcciones del Ministerio de Salud en caso de incumplimientos.","67 al 72"]
[2,1,9,"Procedimiento para la elaboración del reporte operacional (presentación, contenido, entre otros).","68 al 72"]
[2,2,1,"Prohíbese arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos, permanentes o no permanentes, lagos, marismas y embalses naturales o artificales, esteros, turberas, pantános, humedales, aguas dulces, salobres o saladas, en sus cauces o en sus respectivas áreas de conservación",128]
[2,3,1,"Las excretas, las aguas negras, las servidas y las pluviales, deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad.",285]
[2,3,2,"Toda persona natural o jurídica propietaria de viviendas o de establecimientos o edificios en que las personas desarrollen sus actividades, responderá de que tales bienes dispongan de un sistema de disposición de excretas y de aguas negras y servidas aprobado por el Ministerio y los usuarios de las viviendas, establecimientos o edificios estarán obligados a mantener dicho sistema en buenas condiciones de funcionamiento ",287]
[2,3,3,"Queda prohibido en todo caso la descarga de las aguas negras, de las aguas servidas y de residuos industriales al alcantarillado pluvial.",292]
[2,3,4,"Toda vivienda individual, familiar o multifamiliar, deberá cumplir con sistemas adecuados de eliminación de excretas, de aguas negras, servidas y pluviales aprobados por la autoridad de salud.",313]
[2,4,1,"El Estado, las minicipalidadesy demás instituciones públicas, darán prioridad, entre otros, al establecimiento y operación de servicios adecuados como […] La disposición sanitaria de excretas, aguas servidas y aguas pluviales. ",60]
[2,4,2,"Las aguas residuales de cualquier origen deberán recibir tratamiento antes de ser descargadas en ríos, lagos, mares y demás cuerpos de agua; además deberán alcanzar la calidad establecida para el cuerpo receptor, según su uso actual y potencial y para su utilización futura en otras actividades.",65]
[2,4,3,"… la responsabilidad del tratamiento de los vertidos corresponderá a quien produzca la contaminación. La autoridad competente determinará ña tecnología adecuada y establecerá los plazos necesarios para aplicarla",66]
[2,5,1,"Requisitos para construir y operar un sistema de tratamiento de aguas residuales.",4]
[2,5,2,"Disposiciones generales para la construcción y ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales.","7 al 24"]
[2,5,3,"Comunicación al Ministerio de Salud, de remodelación o ampliación del sistema de tratamiento de aguas residuales.                        Código de colores y rotulación de tuberías en sistemas de tratamiento de aguas residuales.                                                                   Dispositivo de seguridad para la conducción del biogas (en caso de tratamiento dotado de losa superior) a sitio ventilado, evitando concentraicón de gases.","32, 36, 39"]
[2,5,4,"La base para el cobro del canon (DQO, DBO, SST).                                                               EL monto del canon (kilogramo de carga contaminante neta vertida).","7 al 8"]
[2,6,1,"Permiso de vertidos.                                         \nVigencia del permiso de vertidos.                              \nSolicitud del permiso de vertidos.                                  Exoneración de la solicitud del permiso de vertidos.                                                                            ","15 al 19"]
[2,6,2,"Los lodos procedentes de tanques sépticos, deberán ser manejados adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del agua, suelo y aire. ","I.1"]
[2,6,3,"Toda persona o empresa propietaria de establecimientos o actividades que se dedique a la limpieza y transporte de lodos provenientes de tanques sépticos, deberá contar con el permiso sanitario de funcionamiento y cumplir con los requisitos que señala el Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento del Ministerio de Salud y el presente Reglamento.","I.3"]
[2,6,4,"Brindar a sus operadores un entrenamiento y capacitación apropiada, sobre: manejo de lodos; peligros y riesgos contra la salud; medidas preventivas; uso de equipo de protección, medidas de primeros auxilios.","II.1"]
[2,6,5,"Dotar al personal operativo del siguiente equipo de protección personal: aRopa de trabajo limpia, a razón de una mudada por jornada y por trabajador.\nbBotas de hule, a razón de un par por trabajador.\ncGuantes de material impermeable y resistente, a razón de un par por trabajador.\ndProtector para la cabeza.Deberá lavar y desinfectar la ropa de trabajo por cuenta propia, utilizando equipo automático de lavado. ","II.3 \nII.4"]
[2,6,6,"El plantel deberá contar con todas las facilidades físicosanitarias reglamentarias (servicio sanitarios, lavatorios, bodegas y otros), de conformidad con el \"Reglamento\nsobre Higiene Industrial\".Las duchas para el baño diario de los operadores, serán de doble vía y contarán con recipientes para el manejo de ropa sucia y facilidades para guardar la ropa de uso diario. ","III.2                                \nIII.3"]
[2,6,7,"Mantener un botiquín de primeros auxilios conforme a lo estipulado por el Consejo de Salud Ocupacional, con los medicamentos adecuados y personal apto para su utilización. ","III.6"]
[2,6,8,"Los camiones recolectores deben estar autorizados por el Ministerio de Salud a través de las Áreas Rectoras y portar la leyenda “Transporte Exclusivo de Aguas Residuales y Lodos”. Para la disposición final de las aguas transportadas debe contarse con la autorización de la empresa\nencargada del sistema de tratamiento, y ésta a la vez debe tener el permiso sanitario de funcionamiento vigente. El vehículo debe tener los horarios y rutas aprobadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. \n","IV.1"]
[2,6,9,"Deberá utilizar ropa exclusiva para el trabajo, incluye ropa limpia, guantes, botas y protector para la cabeza.                                                                                                       Después de cada jornada de trabajo en la base de operaciones, deberá bañarse, cambiarse la ropa de trabajo por ropa de uso diario; tendrá el cuidado de no mezclar la ropa contaminada con la ropa limpia.   Colocará la ropa de trabajo contaminada en recipientes especiales para que la empresa efectúe el lavado de la misma; la ropa personal la colocará en lugar limpios, libres de contaminación.\nLos equipos o utensilios de protección personal no los llevará a su domicilio.\nSe someterá a un control médico semestralmente.\n","V.1                                         \nV.2                                                     \nV.3                                                \nV.5                                               \nV.6                                        \nV.7                                  \nV.8"]
[2,6,10,"Los derrames accidentales, deberán lavarse inmediatamente utilizando suficiente agua clorada u otro desinfectante apropiado, tomando todas las precauciones.               \nDeberá transportarse siempre y en buen estado, suficiente hipoclorito de calcio (HTH) u otro bactericida autorizado por el Ministerio de Salud, para aplicarse en caso de derrames. El agua usada en el lavado y desinfección de áreas contaminadas, debe ser desechada o dispuesta de conformidad con las normas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud, nunca se descargarán a sistemas de evacuación de aguas\npluviales, acequias o ríos. ","VI.1                               \nVI.2                                \nVI.3                      "]
[3,1,1,"Este Reglamento tiene por objeto establecer los valores máximos de inmisión del aire (calidad del aire), que deben regir para preservar y mantener la salud humana, animal o vegetal, los bienes materiales del hombre o de la comunidad y su bienestar, así como disponer las medidas correctivas cuando se sobrepasen los valores máximos de inmisión o se produzcan contingencias ambientales.","2 al 12"]
[3,1,2,"Valores de referencia de calidad del aire\nRepresentatividad de las estaciones de muestreo\nMuestreos Perimetrales\nCriterios de Representatividad de datos: analizadores automáticos/ Captadores manuales","5 al 8"]
[3,1,3,"Medidas de mitigación\nRecomendaciones a la población","9 y 10"]
[3,2,1,"Es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), y los otros tres son gases industriales fluorados: hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6)","2 al 7"]
[3,3,1,"Este reglamento establece los valores máximos de emisión a que deben ajustarse los establecimientos cuyos procesos o actividades incluyan la operación de calderas y hornos de tipo indirecto \n",1]
[3,3,2,"Requisitos legales de aplicació por el consejo técnico de  emisiones e inmisiones","4 al 6"]
[3,3,3,"Valores máximos de emisión\nAnálisis de la calidad de los combustibles.","7 al 8"]
[3,3,4,"Minotoreo y Muestreos","9 al 12"]
[3,3,5,"Reportes operacionales y de laboratorio","15 al 21, 23"]
[3,3,6,"Sanciones",26]
[3,4,1,"De los deberes de las personas para la conservación y acondicionamiento del ambiente y de las restricciones a que quedan sujetas sus actividades en beneficio de su preservación.","248, 263, 285, 291, 294, 296, 300"]
[3,4,2,"Contaminación atmosférica","293 al 297"]
[3,4,3,"Condiciones De insalubridad por emisiones o por ruido","301 y 369"]
[3,5,1,"Utilización. El aire es patrimonio común y debe utilizarse sin lesionar el interés general de los habitantes de la Nación.",49]
[3,5,2,"Contaminación atmosférica","62 y 63"]
[3,6,1,"Si como consecuencia de la quema controlada se genera un riesgo inminente y notorio para la salud y seguridad de la población inmediata o al ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en forma coordinada o  separadamente, podrán  suspender temporal o definitivamente la quema, levantando el acta que justifique los motivos por los cuales se ordenó la suspensión.",22]
[3,6,2,"Permisos y requisitos","4 al 12"]
[3,7,1,"Condiciones para realizar una quema controlada",13]
[3,7,2,"Limpieza de frentes, de calle y de caminos",14]
[3,7,3,"Prohibiciones",15]
[3,7,4,"Responsabilidades y sanciones","16 y 17"]
[3,7,5,"Seguimiento y control de permisos","18 y 19"]
[3,7,6,"Situaciones de emergencia","20 al 23"]
[3,7,7,"Comité Interinstitucional Permanente",24]
[3,8,1,"Este reglamento establece los procedimientos administrativos y límites de emisión que deben cumplir los hornos de fundición de vidrio con que cuente la industria vidriera.","9, 11"]
[3,8,2,"Requisitos generales",4]
[3,8,3,"Manejo, recolección, almacenamiento y procesamiento de combustibles alternos","5 al 8"]
[3,8,4,"Muestreos, análisis y reportes de emisiones atmosféricas",9]
[3,8,5,"Parámetros y límites en carga antes de alimentar los hornos",10]
[3,8,6,"Parámetros y límites de emisiones atmosféricas",11]
[3,8,7,"Programa de contingencia",12]
[3,8,8,"Obligaciones  de  los  generadores,  transportistas  e  industria  vidriera receptora  de  los  combustibles  alternos",13]
[3,8,9,"Protocolo de pruebas de quemado",14]
[3,8,10,"Autorizaciones",15]
[3,8,11,"Otros requisitos",16]
[3,8,12,"Sanciones","17 al 19"]
[3,8,13,"Establecer los lineamientos para el control de ingreso y circulación de los vehículos equipados con motor de combustión interna para su autopropulsión, con base en sus emisiones contaminantes.","5, 6, 7, 8,18"]
[4,1,1,"Colocación de vallas y publicidad en derecho de vía  Se debe aplicar el Decreto Ejecutivo Nº 29253Mopt del 20 de diciembre de 2001, Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior",6]
[4,2,1,"Actuación de Inspección Vial y Demoliciones de la Dirección de Ingeniería de la División de Obras Públicas  Para la ejecución del presente Reglamento el Ministeriode Obras Públicas y Transportes actuará por medio del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones de la Dirección de Ingeniería de la\nDivisión de Obras Públicas, dependencia que tendrá las siguientes atribuciones y funciones                                              d) Será el encargado de la administración de los derechos\nde vía y otras áreas públicas, denominadas remanentes,\nmediante convenios de cooperación con las personas\npúblicas y privadas que ostenten la titularidad del inmueble colindante o, en su defecto, su objetivo será preservar la propiedad pública y contribuir al ornato y la belleza escénica",7]
[4,2,2,"Instalación, construcción, relocalización, traslados y exhibición de anuncios, rótulos o avisos, por parte de personas públicas o privadas  Autorización: Para la instalación, construcción,\nrelocalización, traslados y exhibición de anuncios, rótulos o avisos, por parte de personas públicas o privadas, en una faja de terreno de doscientos (200) metros de ancho, adyacentes a ambos lados de la línea de centro de las carreteras y caminos o en aquellos lugares que de alguna forma tengan incidencia sobre la seguridad, la visibilidad,la perspectiva panorámica, el ornato o el medio ambiente, se requerirá autorización del MOPT.",10]
[4,2,3,"Deberán suscribir y mantener vigente una Póliza de Responsabilidad Civil Públicas)\nPóliza de Responsabilidad Civil: Las personas físicas\no jurídicas que ejerzan las actividades a las que se refiere el presente reglamento, deberán suscribir y mantener vigente una Póliza de Responsabilidad Civil, por la suma inicial de diez millones de colones para el ejercicio de la actividad industrial y comercial de que se trata,la cual deberá obtenerse en el Instituto Nacional de Seguros, por un plazo de vigencia no menor a un año, esta deberá renovarse anualmente, momento en el cual se incrementará en proporción al monto o porcentaje de devaluación decretado por el Banco Central de Costa Rica.\nLa renovación de la póliza deberá presentarse anualmente ante el Departamento de Inspección Vial de la Dirección General de Policía de Tránsito, en los quince días hábiles siguientes a su emisión. Caso contrario se tendrá como incumplimiento a las disposiciones del presente reglamento.",17]
[4,2,4,"En el derecho de vía de las carreteras y caminos públicos se permitirán únicamente vallas, rótulos o anuncios, que planifique, localice, exhiba, construya e instale el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y que sean ejecutados por entes particulares, con la autorización de dicho Ministerio  Excepciones a la prohibición de levantamiento de\nestructuras en el derecho de vía: En el derecho de vía de las\ncarreteras y caminos públicos se permitirán únicamente vallas,\nrótulos o anuncios, que planifique, localice, exhiba, construya e\ninstale el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y que sean ejecutados por entes particulares, con la autorización de dicho Ministerio, y que formen parte de los estudios o convenios nacionales e internacionales, para la divulgación o información de programas de seguridad, prevención de riesgos, ornato o embellecimiento, así como también para la señalización de infraestructuras existentes que provean servicios, aledaños a donde circule el peatón, el conductor del vehículo, el pasajero o el visitante del lugar o zona",23]
[4,2,5," Rótulos prohibidos: Queda totalmente prohibida la instalación de los siguientes rótulos Se deben eliminar los rótulos abandonados o en un estado de deterioro evidente desde un punto de vista estético, o que representen un peligro para los transeúntes.  ",46]
[4,2,6,"Queda absolutamente prohibido colocar anuncios publicitarios en las siguientes condiciones:  \na) Rótulos y anuncios en secciones que por la topografía del terreno, y de acuerdo con el criterio técnico de la Dirección General de Ingeniería de Transito puedan afectar la seguridad vial, la visibilidad, la perspectiva panorámica, el ornato o el medio ambiente. ",52]
[4,2,7,"Prohibición para pintar anuncios o rótulos con colores asociados con las señales de tránsito: Queda prohibido construir o pintar rótulos, anuncios o cualquier obra que por la combinación de sus colores, diseños, dimensiones o símbolos, pudieren confundirse con las señales de tránsito",54]
[5,1,1,"Requisitos para el establecimiento del programa; documentación de las acciones enegéticas.","4\n6 al 9\n24"]
[5,1,2,"Obtencion de incentivos económicos, requisitos legales  para equipos consumidores de energía.",42351]
[5,1,3,"Requisitos para la importación de maquinaria equipo y vehículos consumidores de energía.",15]
[5,1,4,"Requisitos re rotulación: rlacas y avisos de consumo en  equipos, maquinaria o vehículos",16]
[5,1,5,"Permisos para instalaciones eléctricas; Requisitos  para el manejo de gases de desecho  de instalaciones de cualquier tipo que usen maquinaria o equipos.Limites permisibles de emisión de gases ","24\n26 - 27"]
[5,2,1,"Requisitos para el aprovechamiento de los recursos energéticos",57]
[5,3,1,"Requisitos  para acceso al petroleo",1]
[5,4,1,"Requisitos para la explotación de un servicio público",16]
[5,5,1,"Requisitoslegales y licencias  para las areas de   investigación, entrenamiento, industria, medicina, agricultura y otros. Requisitos de profesionales a cargo. Otrogamiento de licencias","3\n21\n27"]
[5,5,2,"Descripcion de la responsabilidad  por la reparación de los daños y perjuicios, responsabliades empresariales","30\n32"]
[5,6,1,"Requisitos para la solicitud de  autorización al Ministerio de Salud para el uso de combustibles alternos. Requisitos de la documentación para la solicitud de autorización  del ministerio de salud",1]
[5,6,2,"Requisitos  de legales de funcionamiento: descripción de las acciones, medidas, obras, equipos, instrumentos o materiales con que cuenta la industria para controlar contingencias ambientales debidas a emisiones descontroladas,purgas, derrames, explosiones, incendios que se puedan presentar en todas las operaciones querealiza la industria como resultado del manejo de los residuos y los respectivos simulacros. Requisitos para la protección del medio ambiente: Valores de emisiones.","9 - 10 y 12"]
[6,1,1,"Conceptos generales y abreviaciones referentes a los Estudios de Impacto Ambiental.                                                                     Documentos como Guías y Códigos que se pueden utilizar para elaborar el EIA.","1 al 3 "]
[6,1,2,"Categorización, clasificación y calificación de actividades, obras y proyectos, esto según el impacto ambiental que puedan generar.                                                                              Documentos y támites que se deben presentar ante SETENA según calificación inicial de las actividades, obras y proyectos.                                                                         ","4 al 29 menos el 15 y 23  "]
[6,1,3,"Elaboración de los EsIA.                                                               Responsabilidades del equipo consultor.                                                                                                       ","31-34, 36 y 37 (se elimina 41)."]
[6,1,4,"Revisión de los EsIA por parte de SETENA.","35,38,39, 40, 41 y 42."]
[6,1,5,"Otorgamiento de la viabilidad (licencia) ambiental.","45, 46, 46 bis."]
[6,1,6,"Informes ambientales para el SETENA.                         ",47]
[6,1,7,"Inspecciones ambientales de cumplimiento y auditorías ambientales por parte de SETENA.","48 y 49"]
[6,1,8,"Calificación de la calidad ambiental de actividades, obras y proyectos por parte de SETENA.",50]
[6,1,9,"Presentación y trámites de las denuncias ambientales ante SETENA.","51,52 y 53."]
[6,1,10,"Mecanismos para ser escuchados.                                         Participantes y costo de audiencia pública.","55, 58 y 59"]
[6,1,11,"Integración de elementos de evaluación ambiental en la elaboración de planes, programas y políticas en organizaciones publicas y privadas. ","62-65, 67, 69 y 70"]
[6,1,12,"Trámite de inscripción en el registro de consultores ambientales y de empresas consultoras",72]
[6,1,13,"Vigencia y renovación de la inscripción.",74]
[6,1,14,"Gestión y funciones del responsable ambiental.","79 y 80."]
[6,1,15,"Formato para el Informe Ambiental",84]
[6,1,16,"Bitácora Ambiental",85]
[6,1,17,"Montos de garantías de cumplimiento y medidas por incumplimiento en el rendimiento de la garantía ambiental.","87, 89"]
[6,1,18,"Vigencia, devolución y ejecución de la garantía ambiental.","90,91 y 92"]
[6,1,19,"Inicio de actividades sin otorgamiento de viabilidad",93]
[6,1,20,"Procedimiento para determinar daño ambiental",96]
[6,1,21,"Levantamiento de las sanciones ",97]
[6,1,22,"Suspensión de la inscripcíón",99]
[6,1,23,"Sanciones a los responsables ambientales","101,102 y 103"]
[6,1,24,"Costos del proceso de EIA",112]
[6,2,1,"Procedimientos de elaboración.                                                     Anexo 1 del reglamento.",6]
[6,2,2,"Presentación de las propuestas de Guía Ambiental",7]
[6,2,3,"Rechazo de la guía",9]
[6,2,4,"Mecanismos de oficialización",12]
[6,2,5,"Publicaciones",13]
[6,2,6,"Observaciones/correcciones",14]
[6,2,7,"Guías ambientales sectorial",17]
[6,2,8,"Guías ambientales subsectoriales",18]
[6,3,1,"La guía completa","NA"]
[10,1,1,"Igualdad de oportunidades: Principio que reconoce la importancia de las diversas necesidades del individuo, las cuales deben constituir la base de la planificación de la sociedad con el fin de asegurar el empleo de los recursos para garantizar que las personas disfruten de iguales oportunidades de acceso y participación en idénticas circunstancias.","1 al 84"]
[10,2,1,"Organismo cuya finalidad será la de brindar protección a todas las personas ciegas, por los medios y en la forma que esta ley señala y coordinar la acción de todos aquellos organismos o asociaciones que tengan relación con los problemas de las personas no videntes.","1 al 33"]
[10,3,1,"Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, encargado de orientar la política general en materia de rehabilitación y Educación Especial.","1 a 11"]
[10,4,1,"Son deducibles de la renta bruta:\nAdemás, podrá deducirse una cantidad igual adicional a la que se pague por los conceptos mencionados en los párrafos anteriores de este artículo a las personas con discapacidad a quienes se les dificulte tener un puesto competitivo, de acuerdo con los\nrequisitos, las condiciones y normas que se fijan en esta ley. Asimismo, los costos por las adecuaciones a los puestos de trabajo y en las adaptaciones al entorno en el sitio de labores incurridas por el empleador. ","8b"]
[10,5,1,"Convenio No. 159 sobre Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su sexagésima novena reunión, celebrada en Ginebra, en 1983,","Convenio"]
[10,6,1,"Para cumplir lo dispuesto en los incisos 3 y 4 del artículo VI de la presente Convención, le corresponderá al Consejo Nacional de Rehabilitación y de Educación Especial, creado por la Ley N°. 5347, de 3 de setiembre de 1973, elaborar el informe de Costa Rica.","Tratado Internacional"]
[10,7,1,"Toda persona física o jurídica, pública o privada, que organice un espectáculo o una actividad pública, deberá reservar un espacio del cinco por ciento (5%) del aforo en los sitios donde se realice la actividad, para que sea ocupado exclusivamente por personas con discapacidad.","1 al 14"]
[10,8,1,"\"Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad\"  Naciones Unidas, 2007.","Tratado Internacional"]
[10,9,1,"Declárase el día 29 de mayo de cada año el Día Nacional de la Persona con Discapacidad","1 al 22"]
[10,10,1,"Este reglamento tiene como objetivo brindar el servicio a personas con discapacidad visual (parcial o total) esto significa personas cuya agudeza visual no puede ser corregida por métodos: láser, quirúrgicos, médicos, con lentes convencionales o no la posibilidad de identificar los medicamentos dispensados bajo receta con la información de su dosificación e instrucciones necesarias por medio de una etiqueta u hoja de papel (adherida a una bolsa conteniendo individualmente cada uno de los medicamentos dispensados por el regente farmacéutico de cada farmacia) por medio de los siguientes métodos:\n1) En escritura Braille.\n2) Cambio en el tamaño, tipo y estilo de la letra. Ampliación de la letra estándar que puede ser de 14 y hasta 32, tipo Verdana!important, estilo Negrita y diferenciando mayúsculas de minúsculas.\n3) Otros métodos que sean estandarizados, (aceptado, revisado y aprobado por el organismo nacional responsable: Patronato Nacional de Ciegos PANACI). Y además el procedimiento y la lista de todos los materiales necesarios para la correcta utilización de cada nuevo método, serán realizados y aprobado por el Patronato Nacional de Ciegos y el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica.","1 al 9"]
[10,11,1,"En las ofertas de empleo público de los Poderes del Estado se reservará cuando menos un porcentaje de un cinco por ciento (5%) de las vacantes, en cada uno de los Poderes, para que sean cubiertas por personas con discapacidad siempre que exista oferta de empleo y se superen las pruebas selectivas y de idoneidad, según lo determine el régimen de personal de cada uno de esos Poderes.","Artículo único"]
[10,12,1,"El Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en ámbitos como: salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación, deportes, cultura y todos los demás ámbitos establecidos.","1 al 185"]
[10,13,1,"Busca fiscalizar el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población con discapacidad, por parte de las entidades públicas y privadas.\nRegir la producción, ejecución y fiscalización de la política nacional en discapacidad, en coordinación con las demás instituciones públicas y organizaciones de personas con discapacidad, en todos los sectores de la sociedad.","1 al 14"]
[11,1,1,"CAPÍTULO II\n Del contenido de la planificación\nArtículo 55.—Del contenido normativo de los Planes Reguladores. \nArtículo 64.—Preservación del Paisaje. ","55 y 64"]
[11,2,1,"Acatamientos y  Sanciones ","Del 1 al 30"]
[11,3,1,"Los bienes inmuebles que integran el patrimonio históricoarquitectónico, serán clasificados en la declaratoria que haga el Ministerio para incorporarlos","art. 6"]
[11,3,2,"Obligaciones y derechos de los propietarios de bienes inmuebles declarados.","art. 9"]
[11,3,3,"Será sancionado con multa de diez a veinte veces el salario base","art. 21"]
[12,1,1,"Propósito, criterios, clasificiación del riesgo según tipo de establecimiento","3 al 7"]
[12,1,2,"Sección II: Del requerimiento de los Planes según la clasificación por riesgo","8 al 18"]
[12,1,3,"Determina los ajustes aplicables a partir del 2016 para el otorgamiento por primera vez y las renovaciones de permisos sanitarios de funcionamiento. ","9,13, 16 al 18, 21, 32, 36 al 38"]
[12,2,1,"Objetivos del presente Reglamento en consonancia con las disposiciones establecidas en la Ley Nº 7779. (Refiere  la manera bajo la cual las empresas deberían proyectar el desarrollo de la misma, mediante el uso de políticas del buen uso del suelo, así como planes de la promoción de agroegología, inventarios ambientales, así como un aprovechamiento balanceado  entre la capacidad de uso del suelo y el potencial productivo.)","5; 41"]
[12,3,1,"Sobre la contaminación de suelos y aguas por uso de sustancias químicas o biológicas, además de los parámetros de medición de la contaminación, así como el accionar en el caso de que estos no existan.","64-70"]
[12,4,1,"Con el sistema simplificado, los plazos y gastos de tramitación se reducen considerablemente, y el proceso previo de revisión en planos se traduce en una fiscalización de la obra durante su construcción. ","3 al 25"]
[12,5,1,"Se realiza la evaluación de acuerdo a las condiciones para el establecimiento de la empresa.","NA"]
[12,6,1,"Se establecen todos los requisitos legales que debe presentar la empresa ante la institución encargada de aprobar la instalación y funcionamiento de la caldera, así como los mecanismos en los cuales se desaprobará la instalación de las mismas. Además, de fichas técnicas, cartas de certificación de fabricación.","3 al 16"]
[12,1,4,"Elaboración, diseño, plazos, revisión e inspección\nde implementación de los Planes ","18 al 21"]
[12,1,5,"Elaboración, diseño, plazos, revisión  e inspección de implementación de los Planes","18 al 21"]
[12,1,6,"Requisitos para tramitar solicitudes de renovación del  permiso sanitario de funcionamiento","22 al 31"]
[12,7,1,"Disposiciones generales: Principios de la Ley","1 al 5"]
[12,7,2,"Actividades que deberán incluir con el objeto de adoptar una cultura ambiental para alcanzar el desarrollo sostenible.","12 al 16"]
[12,7,3,"Aprobación y costo de las evaluaciones\nResoluciones y cumplimiento\nGarantía de cumplimiento","17 al 24"]
[12,7,4,"Clasificación de las áreas silvestres protegidas.\n","32 al 38"]
[12,7,5,"Definición y delimitación de zonas protegidas","39 al 45"]
[12,7,6,"Deber del estado conservar, proteger y administrar el recurso forestal","1900-02-17"]
[12,7,7,"Utilización del aire",49]
[12,7,8,"Dominio público del agua\nCriterios para la conservación y uso sostenible del agua ","50 al 52"]
[12,7,9,"Criterios para proteger y aprovechar el suelo. \nRestauración de suelos",53]
[12,8,1,"Interpretación de esta Ley.\nCompetencias de Senasa.","1 al 7"]
[12,8,2,"Potestades especiales\nPlagas y enfermedades\nLaboratorios\nIntercambio comercial y tránsito de animales, productos y subproductos de origen animal.\nControl veterinario en establecimientos\nSeguridad y trazabilidad/rastreabilidad\nVigilancia, control veterinario y erradicación de las zoonosis\nProducción pecuaria orgánica\nInfracciones y sanciones\nAplicación de medidas sanitarias","37 al 91"]
[12,1,7,"Definiciones y abreviaturas.\n",2]
[12,1,8,"Criterios de clasificación para determinar la clasificación de riesgo de las actividades agrícolas, industriales, comerciales o de servicios, clasificación y tabla de clasificación ","4 al 7"]
[12,1,9,"Condiciones previas\nRequisitos para solicitar el Permiso\nRequisitos para la solicitud del trámite, plazos de resolución, vigencia de permiso, ","8 al 17"]
[12,1,10,"Elaboración, diseño, plazos, revisión  e inspección de implementación de los Planes","18 al 21"]
[12,1,11,"Requerimientos para establecimientos de salud donde se realicen  investigaciones.\nContralorías de Servicios de Salud\n","51 al "]
[12,9,1,"Especificaciones para establecimientos que brindan atención a las personas\nEspecificaciones para centro radiológico\nEspecificaciones para laboratorios dentales\nEspecificaciones para depósito dental\nEquipo transportable\nUnidades móviles",3]
[12,9,2,"Requisitos que los establecimientos deben cumplir\n4.1 Recurso humano\n4.2 Planta física\n4.3 Equipo","4 al 4.3"]
[12,9,3,"Requisitos que los establecimientos deben cumplir\n5.1 Recurso humano\n5.2 Planta física: salidas, pasillos, ventilación\n5.3 Equipo: extintores","5 al 5.3"]
[12,9,4,"Requisitos que los establecimientos deben cumplir\n6.1 Recurso Humano\n6.2 Planta física\n","6 al 6.2"]
[12,9,5,"Requisitos que los establecimientos deben cumplir\n7.1 Recurso Humano\n7.2 Planta física\n7.3 Requisitos","7 al 7.1 "]
[12,9,6,"Ilumincación, ventilación, condiciones de la planta","4.2.2 Planta Física"]
[12,9,7,"Requisitos que los establecimientos deben cumplir en: \n\nSeñalización de seguridad \nPlan de emergencias, equipos de control de incendio. \nManual de protocolos de seguridad para la prevención de enfermedades infectocontagiosa\n","4.3 Seguridad e Higiene Laboral"]
[12,10,1,"Requerimientos en infraestructura","4.1 Planta Física"]
[12,10,2,"Requisitos que los establecimientos deben cumplir en: \n\nAsesoría de un profesional en seguridad e higiene laboral\nSeñalización de seguridad \nPlan de emergencias\n\n","4.3 Seguridad e higiene laboral"]
[12,10,3,"Requerimientos en infraestructura","6.1 Planta Física"]
[12,10,4,"Requisitos que los establecimientos deben cumplir en: \n\nAsesoría de un profesional en seguridad e higiene laboral\nSeñalización de seguridad \nPlan de emergencias, equipos de control de incendio. \n\n","6.3 Seguridad e higiene laboral"]
[12,10,5,"Requisitos que los establecimientos deben cumplir en: \n4.1. Dirección, Administración o Coordinación de Programa: Recurso humano, Recurso material y\nDocumentación\n4.2 Estructura y Mobiliario: Planta física, documentación,. \n4.3 Seguridad e Higiene: Recurso humano, planta física, recurso material  y documentación\n4.4 Trabajo social: planta física, recurso material  y documentación\n4.5 Psicología: Recurso humano, Recurso material, planta física y Documentación\n4.6 Medicina: Recurso humano, Recurso material, planta física\n4.7 Enfermería: planta física, recurso material  y documentación\n4.8 Nutrición: Recurso humano, Recurso material, planta física\n4.9 Prevención y Atención de la Violencia: Documentación\n4.11 Lavandería y ropería: Recurso humano, Recurso material, planta física y Documentación\n","Sección 4"]
[12,10,6,"Requisitos que los establecimientos deben cumplir en: \n4.1. Dirección, Administración o Coordinación de Programa: Recurso humano, Recurso material y\nDocumentación\n4.2 Planta física\n4.3 Seguridad e Higiene: Recurso material  y documentación\n4.4. Atención Ambulatoria: Recurso humano, material, planta física y documentación\n4.5  Atención Domiciliar: Recurso humano  y documentación","Sección 4"]
[12,11,1,"Tipo de ambulancias: Tipo A: \"Avanzadas\"; Tipo B: \"Intermedias\"; Tipo C: \"Básicas\". \nDiposiciiones generales de las unidades","1 al 6 "]
[12,11,2,"Sobre la rotulaciòn, formaciòn del conductor, acompañante y requisitos de equipamiento. ","7 al 20"]
[12,11,3,"Competencias del personal extrahospitalario\nProhibiciones \nActualizaciones de formaciòn APA y AEM","21 al 25"]
[12,11,4,"Sobre la jerarquia en la atenciòn de emergencias\nApoyo de \"Soporte Básico\", A. P. A, y A. E. M.","26 al 36"]
[12,11,5,"Recursos y equipos necesarios.\nInspecciones del vehìculo por parte del Ministerio de Salud","37 al 53"]
[12,12,1,"4.1 Ambulancias o unidades móviles de soporte avanzado: tipo A\n4.1.1 Recurso humano\n4.1.2 Planta física.\n4.1.3 Recurso material\n4.1.4 Documentación\n4.1.5 Gestión\n","4 al 4.1.5 "]
[12,13,1,"Especificaciones: Recurso humano debe estar a cargo de un regente farmacéutico (debidamente incorporado al colegio profesional).\nRequisitos equipo que se debe contar.\nDocumentación necesaria.\nSeguridad e Higiene.\nNormas para el manejo de los equipos.\n","4 al 4.1.5 "]
[12,14,1,"Clasificación:Química clínica, hematología, inmunohematología, parasitología, inmunología.\nDocumentación necesaria.\nRequisitos físicos de las instalaciones.\nFormulario de habilitación de establecimientos de salud y afines.\nConstancia del Colegio de Microbiólogos y químicos Clínicos de Costa Rica, de que el establecimiento tiene permiso de operar.\nConstancia del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica de que la persona responsable técnica del establecimiento es miembro activo.\nFotocopia de cédula de identidad, ambos lados, de la persona responsable técnica del establecimiento.","4 al 4.1.5 "]
[12,15,1,"Requerimientos de las personas que van a realizar los trabajos de limpieza de tanques sépticos.\nContenido de las capacitaciones necesarias que debe contar el personal.\nEquipo de protección personal requerido para llevar a cabo limpieza de tanques séptícos\n","I-III"]
[12,15,2,"Medidas que se deben tomar en caso de derrames, transporte y desinfección de áreas contaminadas dentro del marco de las normas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud.","VI"]
[12,16,1,"Requisitos iniciales:\na) Permiso de ubicación.\nb) Permiso de construcción.\nIndica los retiros mínimos a linderos propiedad.\nLimitaciones de vertido de líquidos.\nLos planos deben entregarse al Ministerio de Salud con el fin de obtener una aprobación.\nSe debe adjuntar el manual de operación y mantenimiento.\nSenalización de las tuberías.","1 al 47"]
[12,16,2,"Reportes Operacionales\nParámetros universales de análisis obligatorio en aguas residuales de tipo ordinario y especial.\nParámetros complementarios para análisis de aguas residuales de tipo especial.\nAnálisis y reporte de parámetros adicionales.\nLímites para el vertido de aguas residuales en alcantarillados sanitarios.\nLímites para el vertido de aguas residuales a un cuerpo receptor. Parámetros complementarios de análisis obligatorio.","1 al 27"]
[12,16,3,"Condiciones en que se permite el reuso \nClasificación de los tipos de reuso\nParámetros de análisis obligatorio para el reuso de aguas residuales ordinarias.\nLímites máximos para el reuso de aguas residuales ordinarias.\nParámetros de análisis obligatorio para el reuso de aguas residuales especiales\nFrecuencias mínimas de muestreo y análisis de aguas residuales de tipo especial","28 al 41"]
[12,16,4,"Contenido de los reportes operacionales\nProcedimiento para la Elaboración del Reporte Operacional\nElaboración y firma de los reportes operacionales\nFrecuencias mínimas para la presentación de reportes operacionales\nMetodología de la medición del caudal\nLaboratorios autorizados para el análisis de aguas residuales\nInclusión del Reporte de Laboratorio de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos\nEmisión del certificado de la calidad del agua.","42 al 60"]
[12,16,5,"Del Permiso Sanitario de Funcionamiento por primera vez.\nDe la renovación del Permiso Sanitario de Funcionamiento\nDel uso incorrecto de alcantarillados.\nDel vertido de lodos residuales\nDel vertido de materias peligrosas, industrias plaguicidas, radioactivas.\nPor incumplimiento a la presentación del reporte operacional por parte del ente generador. \nRegulación de emisarios submarinos","61 al 70"]
[12,17,1,"Se describe la manera en la cual se inscribe un producto químico, registra, la importación de materias primas y la denegación de los registros ","02 al 14 "]
[12,17,2,"Se realiza la clasificación  de las sustancias químicas en 9 categorías :  Explosivos, Gases, Líquidos inflmables o combustibles, Sólidos,  Oxidantes o comburentes y peróxidos orgánicos,  Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas, Sustancias radioactivas, Corrosivos y Miscelaneos.","NA"]
[12,17,3,"Información mínima que debe contener una hoja de seguridad o MSDS","NA"]
[12,17,4,"Elaboración del sistema de Gestión de Residuos, Conformación de unidades de cumplimiento",9]
[12,17,5,"Obligaciones del productor y consumidor, prohibiciones y sanciones","10 al 24"]
[12,18,1,"Clasificación de las instalaciones y las autorizaciones para el funcionamiento dependiendo de la clasificación de las instalaciones.  Solicitud de permisos de funcionamiento ","9 al 31"]
[12,18,2,"Clasificación de las instalaciones y las autorizaciones para el funcionamiento dependiendo de la clasificación de las instalaciones.  Solicitud de permisos de funcionamiento ","9 al 31"]
[12,18,3,"Recuperación de residuos sólidos \nordinarios valorizables","18 al 22"]
[12,19,1,"Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en la presente legislación. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.","17 al  24"]
[12,20,1,"Requisitos para gestionar la incorporación al Colegio como Miembro Activo o Asociado:Certificado original de graduación extendido por la institución de educación superior correspondiente, copia certificada y documento original del título universitario, copia certificada del expediente universitario donde consten al menos las asignaturas aprobadas, convalidadas o reconocidas, programa de estudios de las materias cursadas, debidamente firmados y sellados por la institución correspondiente,certificado del registro de delincuencia, sin más de un mes y recibo de cancelación de la cuota de incorporación. \nTipo de regencias.\nUso de bitácoras con el fin de comunicar los hallazgos de las visitas.\nTodo establecimiento estará obligado a contar con servicios de Regencia que deberán ser concordantes con las actividades del  establecimiento referido y estar inscrito en el Colegio de Químicos de Costa Rica\nPara inscribir o renovar la Regencia, el Profesional presentará su Contrato de Servicios Profesionales ante el Colegio firmado por él y el representante legal del establecimiento, junto con una copia del Permiso Sanitario de Funcionamiento del Establecimiento o del Certificado Veterinario de Operación según corresponda.\n","17 al  24"]
[12,21,1,"Requisitos necesarios para la urbanización de terrenos que necesitan las personas naturales o jurídicas. La aprobación del proyecto de urbanización depende de su ubicación y de los sistemas sanitarios disponibles para los fluidos de Agua Potable y aguas residuales.",309]
[7,1,1,"Esta Ley tiene por objeto regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos, mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación.","1 al 6"]
[7,1,2,"* Competencias institucionales","7 al 9"]
[7,1,3,"* Política Nacional de Residuos           \n* Planes municipales de residuos                       \n* Programas de residuos por parte de los generadores","10 al 16"]
[7,1,4,"* Promoción para la gestión integral de residuos","17 al 19"]
[7,1,5,"* Promoción para la gestión integral de residuos","20 al 23"]
[7,1,6,"* Fondo para la gestión integral de residuos","24 al 26"]
[7,1,7,"* Presupuestos         \n* Compras del Estado                                      \n* Autorización","27 al 30"]
[7,1,8,"* Licencias y permisos","31 al 32"]
[7,1,9,"* Exportación, importación y tránsito de residuos\n* Prohibición para la importación y el movimiento transfronterizo                              \n* Excenciones para la importación de residuos","33 al 37"]
[7,1,10,"* Obligaciones de los generadores                 \n* Generadores de residuos ordinarios            \n* Propiedad de los residuos","38 al 42"]
[7,1,11,"* Infracciones gravísimas, graves, leves y sus sanciones","47 al 54"]
[7,1,12,"* Responsabilidad por daños y perjuicios ambientales",57]
[7,2,1,"* Asegurar el trabajo articulado en la gestión integral de residuos para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la población.","1 al 66"]
[7,3,1,"* Objetivo \n* Definiciones \n* Principio de jerarquización \n* Registro de Gestores","1 al 6"]
[7,3,2,"* Responsabilidades de las Municipalidades \n* Plan Municipal para la Gestión Integralde Residuos Sólidos ","7 al 9"]
[7,3,3,"* Obligaciones de los usuarios del servicio de recolección de residuos sólidos","10 al 17"]
[7,3,4,"* Propósitos de la recuperación de residuos sólidos ordinarios valorizables\n","18 al 22"]
[7,3,5,"* Responsabilidades del gestor que recolecta los residuos","23 al  28"]
[7,3,6,"* Características básicas de los vehículos que transportan residuos sólidos","29 al 32"]
[7,3,7,"* Condiciones de las empresas que se dediquen a la valorización de residuos","33 al 34"]
[7,3,8,"* La disposición de los residuos sólidos se hace en un Relleno Sanitario","35 al 37"]
[7,3,9,"* Características de las estaciones de transferencia","47 al 60"]
[7,3,10,"* Normas generales respecto a lo que no se debe hacer","61 al 67"]
[7,3,11,"*Otras legislaciones que refieren a sanciones","68 al 69"]
[7,4,1,"* Alcances y Enfoque Metodológico \n* Objetivo del Estudio \n* Contenido del Informe de Avance N°1 \n* Objetivo del PRESOL \n* Principios del PRESOL","1.1 al 1.5"]
[7,4,2,"* Aspectos Técnicos del Manejo de Los Residuos Domiciliarios y Similares                   \n* Aspectos Técnicos del Manejo de Residuos Industriales no peligrosos","2.1 al 2.2"]
[7,4,3,"* Legislación General sobre Residuos Sólidos","3.1 al 3.3 "]
[7,4,4,"* Entes Responsables de la Gestión de Residuos Sólidos",4]
[7,4,5,"* Análisis del Plan Nacional de Manejo de Desechos de Costa Rica                                   \n* Situación Actual de la Educación y Sensibilización",5]
[7,4,6,"*Instituciones involucradas en Aspectos Financieros del Manejo de Residuos Sólidos\n*Costos del Manejo de Residuos Sólidos\n*Cálculo y Determinación de Tarifas \n*Cobranza y Morosidad de Pago","6"]
[7,5,1,"* Obligación de separar, recolectar, reutilizar y disponer finalmente los residuos.\n* Competencias de las municipalidades en recolección, acarreo y disposición de residuos.\n*Obligación de las personas de utilizar esos servicios y contribuir a su financiamiento.\n*Competencias de Ministerio de Salud para autorizar sistemas de recolección, transporte, acumulación, recuperación, aprovechamiento y disposición final de residuos.\n*Obligación de generadores de desechos que por su cantidad o por sus características no pueden usar servicio ordinario, para contar con sistemas de separación, recolección y disposición final.","27\n60 \n68"]
[7,6,1,"Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios\nque cobre por los servicios municipales, así como proponer los proyectos\nde tributos municipales a la Asamblea Legislativa. ",75]
[7,7,2,"Establece las medidas para el  recolección, transporte y disposición sanitaria de basuras.\nDivide el manejo de basuras en servicio ordinario y especial.\nProhíbe la quema de basura pero permite la incineración.\nRegula la recuperación de residuos y el reciclaje.\nEstablece obligaciones para los usuarios de los servicios.","Todos"]
[7,7,2,"Clasifica a los rellenos sanitarios en manuales y mecanizados.\nEstablece las características que deben tener las propiedades donde se construyan rellenos sanitarios.\nEstablece los permisos que debe tener un relleno sanitario.\nIndica que mientras no exista en el país plantas de tratamiento o rellenos de seguridad para residuos peligrosos, éstos se entierran en los rellenos sanitarios en celdas separadas.","Variable"]
[7,8,1,"Promover la clasificación, cuantificación y caracterización de los residuos, a fin de construir y mantener actualizado un inventario nacional que permita una adecuada planificación para su gestión integral","Todos"]
[8,1,1,"Definiciones LD 50 y CL 50\nDefiniciones y obligaciones de los generadores\nDefinición, requisitos, recipientes, rotulación, ubicación, equipos de seguridad, identificación del sitio y EPP para el empleado\nIdentificación del grupo reactivo al que pertenece el desecho peligroso\nConsideraciones para el almacenamiento\nCantidades máximas permitidas por envase para contener el desecho, consideraciones generales para el almacenaje según tipo de desecho, embalaje/envase, descontaminación, condiciones de bodega de almacenaje, precauciones contra incendio\nRegulación y clasificación para el transporte, requisitos mínimos para el transporte, penas.\nDefinición, métodos permitidos de tratamiento de desechos peligrosos, regulaciones para la instalación de tratamiento de desechos peligrosos\nDefinición, métodos para disposición final de desechos y exportación\nRequisitos para la instalación de tratamiento de desechos peligrosos, responsabilidad del tratador de desechos, prohibiciones, seguridad requerida para la instalación, duración mínima para realizar las inspecciones\nRequisitos para las bodegas fuera de la instalaciones generadoras, responsabilidad del almacenador","1 \n2 \n3\n4.1 a 4.3 \n5.1 a 5.4\n6.1 a 6.5\n7\n8.1 a 8.7\n9.1 a 9.6\n10\n11.1 a 11.5 \n12.1 a 12.3 \n13.1 a 13.7\n14.1 a 14.6\n15\n"]
[8,2,"1","Objeto, ámbito de aplicación, definiciones, principios, clasificación e identificación de los residuos peligrosos\nEtapas claves del manejo de residuos peligrosos y evaluación de riesgo\nObligaciones y responsabilidades del generador (requisitos, acumulación, almacenamiento, responsabilidad y obligaciones del fabricante o importador) \nObligaciones del transportista, gestor de residuos peligrosos, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.\nCompetencias del Ministerio de Salud, Obligaciones del MINAE\nProhibiciones, sanciones, control y verificación.","1 al 16"]
[8,3,"1","Características que permiten clasificar un desecho industrial como peligroso\nCaracterísticas de los desechos peligrosos","3 (3.1 a 3.7)\n4"]
[8,4,1,"Residuos peligrosos, generador, gestor, gestión integral de residuos, entre otros.\nResponsabilidad y obligaciones\nPrevención de la contaminación y remediación\nInfracciones y su sanciones (gravísimas, graves, leves), principios de legalidad y debido proceso, actuación indebida de funcionarios públicos, inspecciones, cancelación de licencias y permisos\nTráfico ilícito y disposición ilegal\nResponsabilidad por daños y perjuicios","1 al 6\n\n43 al 44\n45 al 46\n\n47 al 54\n55 al 56\n57"]
[8,5,"1","Establece el alcance y definiciones\nEstablece consideraciones para la clasificación por tipo desecho infectocontagioso\nEstablece Cuadro 1. Clasificación por nivel según establecimientos públicos y privados generadores de desechos infectocontagiosos. Además de asignación de responsable para manejo de desechos y que cumpla con las disposiciones del reglamento\nDefine Cuadro 2. Características e identificación de los envases\nsegún tipo de desecho y Cuadro 3. con especificaciones para las bolsas. Se define además características de los recipientes de residuos peligrosos y etiquetado, y disposición final de bombillos, fluorescentes, grapas y bandas de metal y plástico.\nDefine características de carritos manuales con tapa para recolección y depósito en el área de almacenamiento, restricción de medios de transporte interno, regulación de rutas y horarios, además del EPP a utilizar y condiciones de salud requeridas\nConsideraciones y características de almacenamiento según tipo de establecimiento, consideraciones del envase, período de almacenamiento temporal según tipo de establecimiento\nRegulación de transporte según normativa nacional y requisitos a cumplir\nDisposición a tratar desechos por métodos físicos y químicos, métodos deben ser autorizados y cumplir con ciertos criterios, establecimientos que traten desechos deben cumplir con un plan de contingencia\nDisposición final de desechos infectocontagiosos, excepción para disponer desechos sin tratamiento en celdas especiales, vigilancia del cumplimiento","1 al 2\n\n3\n\n4 y 5\n\n\n6 al 25\n\n\n\n26 al 29"]
[8,5,"2","Definiciones y simbologías                                                                                                                                                                                                                Celdas de seguridad","1 y 7"]
[8,6,"1","Información general de la industria, Manejo de residuos (combustibles alternos), recolección, almacenamiento, reciclaje de residuos (combustibles alternos) , plan de contingencia, muestreos, análisis y reportes\nObligaciones del generador, transportista y destinatario de los residuos peligrosos (combustibles alternos).","4 al 10\n13"]
[8,7,"1","Formulario con datos de la empresa generadora, descripción del desecho, instrucciones especiales e información para manejo seguro, certificación del generador, datos de empresa transportadora, datos de manifiesto para transporte","NA"]
[8,8,"1","Adhesión Costa Rica al Convenio de Basilea y fecha en la que rige este convenio.","1 y 2"]
[8,9,"1","Alcance, consideraciones para los tipos de desecho, desechos que se excluyen, definiciones del convenio, definiciones nacionales de desechos peligrosos, obligaciones generales, Designación de las autoridades competentes y del punto de contacto, movimientos fronterizos entre las partes, Movimiento transfronterizo de una Parte a través de Estados que no sean Partes, obligación de reimportar, tráfico ilícito, cooperación internacional, Acuerdos bilaterales, multilaterales y regionales, consultas sobre la responsabilidad, transmisión de información, aspectos financieros, conferencia entre las partes, secretaría, enmiendas al convenio, adopción y enmienda de anexos, verificación, solución de controversias, firma, Ratificación, aceptación, confirmación formal o aprobación, adhesión, derecho al voto, entrada en vigor, reservas y declaraciones, denuncia, depositario, textos auténticos.","1 al 28"]
[8,10,"1","Disposiciones generales, sobre el metódo analítico, Sobre muestreo, preservación y manejo de muestras, Sobre los aparatos y materiales, reactivos, evaluaciones preliminares, procedimiento para determinar los constituyentes no volátiles, determinar la cantidad del reactivo de extracción necesario, procedimiento para determinar los constituyentes volátiles, sobre los requisitos de control.","1 al 10"]
[8,11,1,"Definiciones\nContenido de los planes municipales, contenido del programa por parte de los generadores.\nAutoridad nacional designada para movimientos transfronterizos, requisitos para la exportación de residuos peligrosos, notificación al país receptor, solicitud de transito de residuos por países, autorización de país receptor, documentos de seguimiento. anexo II Formato para la gestión integral de residuos por parte de los generadores, anexo III Registro de gestores, anexo IV Documentos de notificación y movimiento para el control del movimiento transfronterizo de residuos peligrosos e instrucciones para completar esos documentos.","2\n\n22, 24\n\n54 - 59 \n"]
[8,12,1,"Elaboración y diseño de los Planes\nAnexo No. 2 Tabla de Clasificación de riesgos, Anexo No. 5 Requerimientos de Planes, anexo No. 7 Solicitud de Permiso Sanitario de Funcionamiento",19]
[8,13,1,"Definiciones, cumplimiento con el Plan de Manejo de Desechos para establecimientos con residuos peligrosos, condiciones físicosanitarias de las instalaciones","2, 5, 8"]
[13,1,1,"Regula la actividad de personas físicas o jurídicas que presten de manera individual o colectiva servicios provados tanto a personas como a sus bienen e inmueble.                                                                           Estarán sujeta a esta ley: Las empresas de seguridad privada, cuerpos de vigilancia, investigadores privados y los servicios particulares de seguridad patrimonial.","1-4."]
[13,1,2,"Establece que el organo encargada de llevar el registro de la personas fisicas y juridicas que se dedican a presentar los servicios descritos en el art 2, de esta ley es el Ministerio de Seguridad Pública. ","5-7."]
[13,1,3,"Establece que solo podrá suminstrarse los servicio de seguridad privada previo a utorización de Ministerio de Seguridad Pública. Prohibe la existencia de grupos particulares armados de cualquier índole","5-7."]
[13,1,4,"Establece los registro que se deben llevar los Ministro de Seguridad Público","5-7."]
[13,1,5,"Inclusión de cumplimiento de las obligaciones obreropatronales y con la proteccion contra riesgos laborales",8]
[13,1,6,"Duración de la autorizacion es de 5 años, con renovacion por periodos iguales",11]
[13,1,7,"Requisitos para la solicitud ","13 INCISO A,D,G"]
[13,1,8,"Requisitos del personal de Seguridad","14 INCISO A,C,D,E"]
[13,1,9,"Deberes y obligaciones de los agentes de seguridad, incluyendo la portacion de armas, auxilio a la fuerza de policia, uniformes, credenciales. ",16]
[13,1,10,"Obligaciones de las empresas autorizadas (registros, notificacion de plazos sobre actos ilegales o delictivos, otorgar uniformes al personal…)",17]
[13,1,11,"Detalles del trámite para la renovación",18]
[13,1,12,"Límite de crecimiento del número de agentes ",19]
[13,1,13,"Inspección de instalaciones u oficinas por parte del Ministerios de Seguridad",21]
[13,1,14,"Clasificación de servicios",23]
[13,1,15,"Conformación de personal autorizado para brindar seguridad física",25]
[13,1,16,"Conformación de personal autorizado para brindar seguridad electrónica",30]
[13,1,17,"Regulación de uniformes de la seguridad privada",34]
[13,1,18,"Requisitos para la autorización para ejercer investigaciones privada",36]
[13,1,19,"Conformacion del personal autorizado para la custodia y transporte de valores y los requisitos a cumplir para realizar dicha labor",38]
[13,1,20,"Requisitos a cumplir, prohibiciones para la seguridad de eventos masivos y capacidad operativo para la atencion de eventos masivos.  ","39, 40, 41"]
[13,1,21,"Requisitos a cumplir por las personas físicas o jurídicas que presten el servicio de detección de drogas o\nexplosivos mediante la utilización de perros",42]
[13,1,22,"Prohibición y Requisitos que debe cumplir toda persona física o jurídica que tenga su propio servicio de seguridad para proteger sus bienes muebles y los bienes inmuebles contenidos en ellos, así como para transportar sus valores. ","43, 44"]
[13,1,23,"Probiciones para las personas fisicas, juridicas y agentes",45]
[13,1,24,"Procedimiento para la imposición de sanciones y medida de suspensión ","46,  47"]
[13,1,25,"Sanciones de suspensión por incumplimiento en lo establecido por la ley","49, 50, 51"]
[13,1,26,"Sanciones penales por brindar servicios sin autorizacion","52, 53"]
[13,2,1,"Ambito de aplicación: Estarán sujetos a la aplicación de este Reglamento, los mencionados en el artiulo 3. ",3]
[13,2,2,"Seguridad de representaciones diplomaticas. Las representaciones diplomáticas o misiones internacionales que cuenten con su propio personal de seguridad debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, deberán comunicarlo a partir de la vigencia del presente Decreto a la Dirección remitiendo el listado de dicho personal con sus nombres y calidades. Cualquier cambio que se produzca, deben informarlo a la Dirección. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados, convenciones internacionales o acuerdos entre gobiernos.",4]
[13,2,3,"Solicitud de autorización. Las personas físicas o jurídicas que soliciten autorización para prestar servicios de seguridad privada en las modalidades de seguridad física, custodia y transporte de valores, seguridad en eventos masivos, seguridad canina, seguridad electrónica, seguridad patrimonial e investigaciones privadas, así como las escuelas autorizadas para impartir los diversos cursos de seguridad privada, deben presentar solicitud escrita ante la Dirección, cumpliendo los  requisitos establecidos en el presente artículo.",23]
[13,2,4,"Trámite de solicitud",26]
[13,2,5,"Plazo de la autorizacion y renovación eventual ",27]
[13,2,6,"Modificación, inclusión o exclusión",28]
[13,2,7,"Limite de crecimiento en numero de agentes",29]
[13,2,8,"Requisitos de inscripcion de los agentes de seguridad",31]
[13,2,9,"Otorgamiento de credencial. la Dirección procederá a inscribirlo como agente de seguridad privada; y le otorgará una credencial que lo identifique como tal. Dicha credencial será personalísima e intransferible; tendrá vigencia por dos años, y deberá ser portada en todo momento mientras el agente se desempeñe como tal.",32]
[13,2,10,"Requisitos de los dictamenes ",35]
[13,2,11,"Plazo para una nueva prueba psicologica ",38]
[13,2,12,"Requisitos para la autorización. Toda entidad que pretenda impartir los cursos señalados en la Ley y en el presente Reglamento, deberá estar debidamente registrada ante la Dirección, en la modalidad de adiestramiento.",39]
[13,2,13,"Plazo de autorizacion para ipartir cursos ",45]
[13,2,14,"Obligaciones de los agentes de seguridad",51]
[13,2,15,"Deberes, obligaciones y atribuciones de las empresas autorizadas.",52]
[13,2,16,"Requisitos de los vehículos de los servicios de seguridad privados.",53]
[13,2,17,"Clasificiación de servicios",55]
[13,2,18,"Conformación. Conformación. Estarán autorizados para brindar seguridad física: Las empresas de seguridad privada, sean personas físicas o jurídicas y vigilantes independientes.",56]
[13,2,19,"Vigilantes independientes",61]
[13,2,20,"Conforación, autorización, reporte, unifome y credenciales","65, 66, 67, 68"]
[13,2,21,"Autorizacion, demostracion de la idoneidad y obligaciones","69, 70, 71"]
[13,2,22,"Modalidades de la prestación del serivicio, requisitos de los vehiculos de la seguridad y custodia de valores y registro de los vehiculos","73, 74, 75, 76"]
[13,2,23,"Prohibición, Capacidad y plan operativa","77 - 80"]
[13,2,24,"Prueba, certificado, resultados de prueba","81 - 87"]
[13,2,25,"Objeto y prohibicion ","90 91"]
[13,3,1,"Definiciones: Arma, Ministerio, Dirección, Departamento, Explosivos, Explosivos bajos, Explosivos altos, Productos pirotécnicos, pólvora, pólvora menuda lucería, permiso de salud, registro, pirotécnica, entre otros. ",3]
[13,3,2,"Inventario: los órganos estatales, las instituciones autónomas y semiautónomas, las empresas públicas, municipalidades, y empresas de seguridad privadas deben informar, semestralmente, sobre la cantidad, tipo, y número de serie, nombre de la persona asignada, y el estado de las armas.",5]
[13,3,3,"Personas inhibidad para portar armas: Reos, menore de 18 años, personas con impedimento físico o mental, quienes hayan sido acusados de delito con armas, etc. ",7]
[13,3,4,"Importación y comercialización de cuchillos y herramientas: Hace excepciones a navajas, cuchillos de mesa, machetes u otras herramientas propias de la labranza, entre otros. ",8]
[13,3,5,"Competencia: El Departamento es el encargado de otorgar los permisos  de venta, importación, exportación, permisos de venta, fabricación. Además, deberá levantar y mantener actualizados los registros de las armas permitidas. El departamento tendrá potestad para comprobar, inspeccionar, controlar y fiscalizar la fabricación, la compra, la venta, la importación el desalmacenaje, traslado y el decomiso de armas municiones, explosivos y afines. ",12]
[13,3,6,"Suministro y Custodia: El Arsenal Nacional suministrará por orden específica del Director General de Armamento, las armas, implementos y recursos materiales que el Ministerti provea a las unidades policiales. El Arsenal es el encargado de custodiar las armas y las municiones del Gobierno de la República, de reparar y darles mantenimiento.","14 y 15"]
[13,3,7,"Tipos de armas, y armas permitidas","19 y 20"]
[13,3,8,"Requisitos para poseer y portar armar permitidas, las personas físicas deberán: Ser mayores de edad, no haber sido condenado por delitos relacionados a uso de armas, no estar inhabilitado mediante resolución judicial para usar armas. ",22]
[13,3,9,"Inscripción de armas por parte de personas físicas: las inscripciones de las armas permitidas se darán por tiempo indefinido, no podrán inscribir más de 3 armas por persona para ser utilizadas en su seguridad personal.",23]
[13,3,10,"Armas prohibidas en cuanto a la fabricación, tenencia, portación, importación, uso y comercialización.",25]
[13,3,11,"Prohibiciones: El uso, la producción o la introducción al país de gases, compuestos químicos, virus o bacterias tóxicas o letales, que produzcan consecuencias físicas o mentales irreversibles, para ser usados como armas. ",26]
[13,3,12,"Requisitos para inscribir armas: Toda paersona que adquiera una o más armas permitidas, de cualquier tipo, está obligada a solicitar su inscripción al Departamento.",33]
[13,3,13,"Permiso para portar armas, características y registro del permiso: tendrá vigencia de 2 años, y podrá limitarse en cuanto a la jurisdicción. El plazo debe renovarse al vencerse. ",35]
[13,3,14,"Solicitudes de inscripción o permiso: Debe identificarse con cédula de identidad o de residencia, sino con la firma del petente autenticada por un abogado.",41]
[13,3,15,"Pérdida, estravío y sustracción de armas: se debe comunicar al Departamento dentro de 8 días siguientes",47]
[13,3,16,"Causas de cancelación del permiso: mal empleo de las armas, portación de arma distinta a la indicada en el permiso, documentación falsa, usadas fuera de los lugares autorizados, entre otros. ",49]
[13,3,17,"Colecciones, enajenación, y colección de armas prohibidas, préstamo, seguridad para las colecciones.","53,54,55,56,57,58"]
[13,3,18,"Armas para deportistas: tipos de armas con respectivos permisos para autorizarse a los deportistas de tiro y cacería. Alcances del permiso de inscripción para armas permitidas para el tiro al blanco, plato o para cacería. Cantidad de armas permitidas.","60,61, 62"]
[13,3,19,"Permiso a extranjeros para ingreso de armas y tiros: para uso exclusivo de competencias deportivas, podrán importar hasta quinientos tiros libres del pago de derechos, cantidad permitida.",63]
[13,3,20,"Permiso a menores: exclusivas para práctica de deprotes, cacería, tiro al balnco con adulto autorizado.",64]
[13,3,21,"Control, vigilancia y fiscalizaci[on de toda actividad que se realice con armas, municiones, explosivos, artificios, sustancias químicas, pólvora en todas sus presentaciones y materias primas para elaborar productos regulados por etsa ley. Así como la fabricación, almacenamiento, comercio, importación y exportación ","67, 68"]
[13,3,22,"Inscripción de establecimientos mercantiles y comerciales dedicados a la venta regular de armas permitidas. Registro de ventas realizadas ante el Departamento, con los datos del comprador.","74, 75"]
[13,3,23,"Autorización y restricciones para almacenamiento, en cantidaddes y locales autorizados, tablas de compatibilidad y distanciacantidad.","81,82"]
[13,3,24,"Secuestro y Decomiso de armas: Cuando se comete un delito se cancelará la inscripción correspondiente","83, 84"]
[13,3,25,"Armas permitidas en el servicio privado de seguridad: se podrán suscribir el número de armas que se requiera para la función, pero no podrá ser mayor al 1% del total de armas de la fuerza pública, según inventario de cada año.",86]
[13,3,26,"Informe semestral de los encargados del servicio de seguridad privada ante el Departamento de forma semestral acerca del estado y cantidad de las armas de los agentes.",87]
[13,3,27,"Tenencia y portación de armas ilegalesprohibidas, se impondrá pena de 6 meses a 3 años de cárcel por no contar con el permiso: prisión de 2 a 5 años ","88 y 89"]
[13,3,28,"Introducción clandestina de armas permitidas, comercio de armas, explosivos y pólvora, fabricación, exportación e importación ilegales: 2 a 7 años de prisión. ","92, 93, 94"]
[13,3,29,"Actuación de autoridades administrativas y los organos judiciales para hacer cumplir las normas dictadas dentro de la misma ley",99]
[9,1,1,"Alteración del equilibrio del Subsuelo.\nNo invasión a subsuelo de vía pública. \nEquilibrio del subsuelo en vias públicas.","9-11."]
[9,1,2,"Cloacas e instalaciones","42-42"]
[9,1,3,"Excavaciones","55-59"]
[9,1,4,"Establecimiento mal sanos","69-73"]
[9,2,1,"Relativos a la aprobación de anteproyectos, permisos de construcción, usos del suelo y segregaciones, así como cualesquiera otros de su competencia",70]
[9,2,2,"Zonificación",24]
[9,3,1,"Un Plan de Mejoramiento Urbano que incluya los siguientes requisitos:\n1. Presentar un estudio detallado de los usos del suelo existentes, donde se incluyan los materiales y el número de pisos de cada construcción, el plano debe incluir curvas de nivel a cada metro.","7.1"]
[9,3,2,"Movimiento de tierras","3.9"]
[9,3,3,"Drenaje pluviales","1"]
[9,3,4,"Planes de manejo y  conservacion de suelos para las tierras de uso agroecologico","1-20."]
[9,3,5,"Planes de manejo, conservacion y recuperacion de suelos por areas, cuencas o sub cuenca hidrografica","15,16,17 y 18"]
[9,3,6,"Practicas de manejo, conservacion y recuperacion de los suelos, con aspectos agroecologicos y socioeconomicos de las areas consideradas","19,20,21,22,23,24,25,26 y 27"]
[9,4,1,"Proteccion y mejoramiento del ambiente en asentamientos humanos","53,-55\n68-69, 70 bis\n113"]
[9,4,2,"Ordenamiento  Territorial","28,29,30 y 31"]
[9,5,1,"Sistema de control y monitoreo, metodos de analisis de muestreo y periodos de medicion","6 y 12"]
[9,5,2,"Reportes y Controles Estatales","12,13, 14,15,16 y 17"]
[14,1,1,"Condiciones generales de los locales y ambientes de trabajo",10]
[14,1,2,"Instalación de dispositivos que adviertan de la presencia de sustancias tóxicas",21]
[14,1,3,"Protección del trabajador contra la lluvia y el polvo en lugares de trabajo abiertos o semiabiertos",23]
[14,1,4,"Limpieza húmeda o aspiración en centros de trabajo que generan polvo ",25]
[14,1,5,"Condiciones de ventilación, iluminación o protección contra la humedad en trabajos subterráneos o semisubterráneos",36]
[14,1,6,"Evaluación de gases o sustancias nocivas en ambientes subterráneos",36]
[14,1,7,"Condiciones de seguridad en lugares de trabajo con presencia de sustancias peligrosas","65 al 70"]
[14,1,8,"Envase transporte, trasiego o manipulación de productos peligrosos, que ofrezcan garantías de seguridad, de manera que el trabajador no entre en contacto con ellos o sus vapores, ni resulte alcanzado por salpicaduras de los mismos y se emplearán, ",74]
[14,1,9,"Uso de EPP para la manipulación de sustancias peligrosas ",74]
[14,1,10,"Transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas en recipientes móviles","75 al 76"]
[14,1,11,"Obligación de los patronos de brindar EPP",81]
[14,1,12,"Obligatoriedad de disponer instalaciones para el cambiarse, secar y guardar la ropa",93]
[14,1,13,"Condiciones convenientes de iluminación, ventilación, cubicación y protección de los dormitorios","94 al 95"]
[14,1,14,"Casas de habitación proporcionada debe reunir los requisitos de seguridad e higiene",96]
[14,2,1,"Objetivo",1]
[14,2,2,"Ámbito aplicación",2]
[14,2,3,"Competencia",3]
[14,2,4,"Definiciones",4]
[14,2,5,"Documentos a presentar: se incluye las medidas de seguridad que se deben adoptar antes, durante y  después  de  la  aplicación, relacionadas con la protección de los usuarios, animales domésticos y el ambiente",6]
[14,2,6,"Requisitos que deben cumplir las áreas de almacenamiento de plaguicidas",9]
[14,2,7,"Capacitación de trabajadores",11]
[14,2,8,"Cumplimiento de normas técnicas y sanitarias",12]
[14,2,9,"Previsiones relativas al uso de cada producto",13]
[14,2,10,"Capacitación de trabajadores",14]
[14,2,11,"Prevención de riesgos laborales","16 al 17"]
[14,2,12,"Transporte",18]
[14,2,13,"Aguas de lavado",19]
[14,2,14,"Rotulación en áreas de aplicación de plaguicidas",20]
[14,2,15,"Responsabilidades de los trabajadores(medidas de seguridad e higiene)",21]
[14,2,16,"Prohibiciones (seguridad e higiene)",22]
[14,3,1,"Objetivo",1]
[14,3,2,"Ámbito aplicación",2]
[14,3,3,"Competencia",3]
[14,3,4,"Definiciones",4]
[14,3,5,"Obligaciones del empleador","5 al 6"]
[14,3,6,"Obligaciones del personal que efectúa los exámenes médicos",7]
[14,3,7,"Obligaciones de los Trabajadores",8]
[14,3,8,"Exámenes médicos que se deben realizar previa exposición ",9]
[14,3,9,"Examen  médico periódico ",10]
[14,3,10,"Valor de colinesterasa eritrocitaria y plasmática basal","11 al 13"]
[14,3,11,"Precauciones que debe tomar en cuenta el piloto (medidas de seguridad e higiene)",34]
[14,3,12,"Normas para el personal auxiliar (medidas de seguridad e higiene)",35]
[14,3,13,"Aplicación sobre escuelas, casas, carreteras, ríos, quebradas, lagos, manglares o embalse",38]
[14,3,14,"Rotulación del peligro",44]
[14,3,15,"Cabina",45]
[14,3,16,"Prohibición de aspersión y polvoreo de plaguicidas en  zonas acuíferas",68]
[14,3,17,"Requisitos  de  cumplimiento  en  las  aplicaciones  aéreas  de  plaguicidas  respecto  a  centros  de población o granjas",70]
[14,3,18,"Obligatoriedad de aviso previo a los vecinos",71]
[14,3,19,"Obligatoriedad  del  propietario,  arrendatario,  tenedor  o  usufructuario  de  informar  por  escrito sobre  localización  de    viviendas,  centros  educativos,  clínicas  de  salud  y  otros",73]
[14,3,20,"Responsabilidad del personal auxiliar que trabaja para la compañía propietaria de la aeronave. ",74]
[14,3,21,"Disposiciones  sobre  la  mezcla  de  agroquímicos",76]
[14,3,22,"Obligatoriedad de examen médico",79]
[14,4,1,"Objetivo",1]
[14,4,2,"Ámbito aplicación",2]
[14,4,3,"Competencia",3]
[14,4,4,"Definiciones",4]
[14,4,5,"Deberes de los patronos","5 al 6"]
[14,4,6,"Personas que tienen prohibido el uso de agroquímicos",7]
[14,4,7,"Deberes de los trabajadores",8]
[14,4,8,"Prohibiciones de los trabajadores ",9]
[14,4,9,"Medidas de seguridad en el transporte","10 al 12"]
[14,4,10,"Medidas de seguridad en el almacenamiento","13 al 15"]
[14,4,11,"Medidas de seguridad en la preparación de la mezcla","16 al 17"]
[14,4,12,"Medidas de seguridad en las labores de aplicación","18 al 21"]
[14,4,13,"Medidas de seguridad en la manipulación de envases vacíos","22 al 24"]
[14,4,14,"Medidas de seguridad en el mantenimiento de los equipos de aplicación ","25 al 27"]
[14,5,1,"Ámbito de aplicación",1]
[14,5,2,"Definiciones",2]
[14,5,3,"Disposiciones de ubicación para los Establecimientos que no reempaquen o reenvasen agroquímicos y para los Establecimientos que reempaquen o reenvasen agroquímicos, en genertal establece las distancias que deben guardar con relacion a la vía publica, edificaciones,  escuelas, hospitales, clinicas y las distancias contempladas en la Ley Forestal para la protección de las fuentes de agua superficiales o subterráneas,",3]
[14,5,4,"Condiciones físico sanitarias que deben cumplir las instalaciones.",4]
[14,5,5,"Establecimiento de las normas que deben cumplir los establecimientos para el almacenamiento de los agroquimicos.  ",5]
[14,5,6,"Establece el acatamiento de las siguientes disposiciones: uso de equipo de protección personal, gabacha, capacitación en manejo de agroquimicos, contar con las MSDS, tener un botiquin, rotulación  con los numeros de telefono en caso de emergencia, retiro del producto deteriorado o sin etiqueta y disposición y tratamiento final de los desechos.",6]
[14,5,7,"Establece quienes estan en la obligación  de hacer cumplir las disposiciones contempladas en este Reglamento ",7]
[14,5,8,"Prohibiciones.",8]
[14,5,9,"Premisos de funcionamiento. ",9]
[14,6,1,"Definiciones",1]
[14,6,2,"Lista de las  sustancias que son consideradas como precursores, productos de sustancias químicas y disolventes",2]
[14,6,3,"Requisitos que deben cumplir la empresa fabricante, importadora, vendedora y distribuidora previo a la solicitud de importación de sustancias",3]
[14,6,4,"Información que debe incluir el interesado para solicitar autorización a la Junta",4]
[14,6,5,"Documentos que deben presentar ante el Departamento para desalmacenar las sustancias indicadas en el artículo 2° de este reglamento. ",5]
[14,6,6," Información que deben suministrar las empresas importadorasa la Junta cada dos meses o previo a otra solicitud de autorización para importar",6]
[14,6,7,"Requisitos que deben cumplir empresas representantes, distribuidoras o almacenadoras para el Área Centroamericana y del Caribe",7]
[14,6,8,"Establecimiento de los requisitos que debe cumplir la empresa fabricante con respecto a las etiquetas de los recipientes de las sustancias a importar o exportar",8]
[14,6,9,"Acciones que se llevaran a cabo en caso de no contar con autorización de la Junta",9]
[14,7,1,"Ámbito de aplicación.",1]
[14,7,2,"Definiciones",2]
[14,7,3,"Requisitos para inscripción de las empresas físicas o jurídicas. ",3]
[14,7,4,"Requisitos para el registro de ingredientes activos grado técnico para elaborar plaguicidas químicos formulados para la exportación. ",4]
[14,7,5,"Requisitos para inscribir plaguicidas químicos formulados para la exportación elaborados en formuladoras nacionales, zonas francas, perfeccionamiento activo u otros regímenes similares. ",5]
[14,7,6,"Comunicación. ",6]
[14,7,7,"Formulación de productos para exportación. ",7]
[14,7,8,"Titularidad del registro. ",8]
[14,7,9,"De la vigencia del registro",9]
[14,7,10,"De los plazos. ",10]
[14,7,11,"Certificado de registro",11]
[14,7,12,"Motivos para la suspensión del registro de las sustancias amparadas a este reglamento",12]
[14,7,13,"Razones para la cancelación del registro de las sustancias amparadas a este reglamento. ",13]
[14,7,14,"Procedimiento para la cancelación.",14]
[15,1,1,"En los locales cerrados, el aire deberá renovarse de acuerdo\ncon el número de trabajadores, la naturaleza de la industria o trabajo y con las causas generales o particulares que contribuyan, en cada caso, a vaciar el ambiente o hacerlo incómodo (…)",21]
[15,1,2,"La temperatura y el grado de humedad del ambiente en los\ncentros de trabajo cerrados, deberán ser mantenidos, siempre que lo permita la índole de la industria, entre los límites tales que no resulten desagradables o perjudiciales para la salud (…), Cuando en ellos existan focos de calor o elementos que ejerzan influencia sobre la temperatura ambiente o la humedad, deberá procurarse eliminar o reducir en lo posible tal acción por los procedimientos más adecuados (...)",22]
[15,1,3,"Cuando por las necesidades del trabajo éste deba realizarse en locales a cielo abierto o semiabierto (…), deberán suavizarse, en lo posible, las temperaturas  externas, protegiendo a los trabajadores contra las inclemencias en general (…)",23]
[15,1,4,"El trabajo en lugares subterráneos o semisubterráneos (…), deberá proveerse a estos lugares de las necesarias condiciones de ventilación, iluminación y protección contra la humedad (…)",36]
[15,1,5,"Condiciones convenientes de iluminación, ventilación, cubicación y protección de los dormitorios","94 al 95"]
[15,1,6,"Casas de habitación proporcionada debe reunir los requisitos de seguridad e higiene",96]
[15,1,7,"Condiciones de ventilación e iluminación de los comedores",97]
[15,2,1,"Oficialícese para efectos de aplicación obligatoria la Norma de  Hidratación de las Personas Expuestas a Estrés Térmico por Calor en Actividades Físicas de Tipo Laboral de Riesgo IV, la cual está contenida en el anexo al presente decreto.","1, Anexo 1"]
[15,3,1,"Campo de aplicación ",1]
[15,3,2,"Competencia",2]
[15,3,3,"Definiciones ",3]
[15,3,4,"Obligaciones del empleador",4]
[15,3,5,"Obligaciones del trabajador",5]
[15,3,6,"Protocolo de “hidratación, sombra, descanso y protección",6]
[15,3,7,"Periodo de aclimatación ",7]
[15,3,8,"Capacitación ",8]
[15,3,9,"Aplicación de medidas sanitarias en caso de incumplimiento",9]
[15,3,10,"Fecha a partir de la que rige ",10]
[16,1,1,"Definiciones de construcción",1]
[16,1,2,"Obligación de empresas e instituciones en cuanto a la Salud Ocupacional.",2]
[16,1,3,"De la Comisión de Salud Ocupacional.",3]
[16,1,4,"Requisitos de Salud Ocupacional a cumplir antes del inicio de una obra de construcción","4 al 6"]
[16,1,5,"Protecciones en zonas de paso",7]
[16,1,6,"Caracteríasticas y técnicas de almacenamiento","8 al 10, 12, 16, 17"]
[16,1,7,"Materiales pesados cercanos a zanjas o excavaciones",11]
[16,1,8,"Materiales tóxicos, corrosivos, inflamables o\nexplosivos",13]
[16,1,9,"Señalización/ rotulación",14]
[16,1,10,"Acopios de materiales en pisos superiores.",15]
[16,1,11,"Manejo manual de cargas",18]
[16,1,12,"Previsiones a  considerar antes de los trabajos","19 al 24"]
[16,1,13,"Protecciones en zonas de paso","25 al 27, 35"]
[16,1,14,"Control de polvo",28]
[16,1,15,"Protecciones de edificación ",29]
[16,1,16,"Demolición por tracción",30]
[16,1,17,"Precauciones ante de demoliciones con máquinas.","31 al 34"]
[16,1,18,"Manejo de escombros/ residuos","36, 37, 39"]
[16,1,19,"Protecciones contra caída de objetos","38, 40"]
[16,1,20,"Demolición con explosivos",41]
[16,1,21,"Previsiones a considerar antes de los trabajos",42]
[16,1,22,"Estabilización de  los taludes.","43, 44"]
[16,1,23,"Almacenamiento de materiales producto de excavaciones",45]
[16,1,24,"Consideraciones para la salida del personal",46]
[16,1,25,"Requerimientos de los ademes horizontales o verticales","47 al 53"]
[16,1,26,"Señalización/ rotulación",54]
[16,1,27,"Requerimientos para protecciones con barandas y rodapiés.",55]
[16,1,28,"Consideraciones para la ventilación",56]
[16,1,29,"Nichos de defensa",57]
[16,1,30,"Iluminación en trabajos subterráneos",58]
[16,1,31,"Precauciones en uso de explosivos\nProtección contra proyección de piedras.\nProtocolo de detonación","59 al 61"]
[16,1,32,"Instalación de tuberías en zanjas ",62]
[16,1,33,"Instalación de protecciones colectivas","63, 66"]
[16,1,34,"Uso de maquinaria","64, 65"]
[16,1,35,"Permisos especiales de operación",67]
[16,1,36,"Consideraciones de las formaletas o enconfrados",68]
[16,1,37,"Sistemas de protección contra caídas\nCaída de objetos","69, 70"]
[16,1,38,"Protecciones en zonas de paso",71]
[16,1,39,"Precauciones en manejo de materiales","del 72 al 74"]
[16,1,40,"Precauciones  e Inspección en actividades de postensado","75, 76"]
[16,1,41,"Consideraciones en el transporte vertical de concreto con grúas.","77, 78"]
[16,1,42,"Precauciones en las coladas de concreto:\nductos de transporte y vibradores.","79, 80"]
[16,1,43,"Instalación de tapias de protección\nCaída de objetos","81, 82, "]
[16,1,44,"Instalación de protecciones contra caídas\nCaída de personas a distinto nivel\nBarandillas, Sistema de Protección Personal contra Caídas Redes, EPP","del 83 al 87"]
[16,1,45,"Consideraciones en ambientes con ventilación insuficiente\nUso de EPP",88]
[16,1,46,"Aspectos técnicos:\ncolocación de escaleras",89]
[16,1,47,"Aspectos técnicos:\ncaracterísticas de escaleras provisionales",90]
[16,1,48,"Características ,precauciones de uso e inspección de escaleras de mano.","91 al 94"]
[16,1,49,"Precauciones de uso e inspección en andamios\nPrecauciones de instalación\nAspectos técnicos: características, dimensiones, factor de seguridad","95 al 101"]
[16,1,50,"Precauciones de uso e inspección de andamios de suspensión\nPrecauciones de instalación\nAspectos técnicos: características, dimensiones, factor de seguridad","102 al 105"]
[16,1,51,"Requerimientos de protección contra caídas\n",103]
[16,1,52,"Aspectos técnicos en andamios sobre ruedas",106]
[16,1,53,"Aspectos técnicos de andamios tubulares:\ncaracterísticas de los elementos, factor de seguridad, distancia a líneas eléctricas, requisitos mínimos","107 al 110"]
[16,1,54,"Aspectos técnicos de las rampas:\ndimensiones, requisitos","111 y,113"]
[16,1,55,"Describe características de almacenamiento, distancias, prohibiciones, ventilación, transporte, señalización y uso de los materiales explosivos tales como: mechas, detonadores, pólvoras y cualquier tipo de explosivos sean iniciadores, reforzadores y de rupturas, utilizados en las obras de construcción,\n","114-125"]
[16,1,56,"Características de los lugares de aseo en el trabajo como, vestidores, suministro de agua potable, prohibiciones para su trsasiego, inodoros, y servicio médico","126-131"]
[16,1,57,"Levantamiento de cargas con eslingas\nCódigo de señales\nInspección de cables de acero                                                                Características de los aparatos elevadores.                                         Angulos que deben formar las eslingas.                                               Protección a los cables de acero.                                                             Factores de seguridad de las cadenas y las cuerdas que utilizan. para el levantamientode cargas.                                                              Características de los ganchos.","132-146"]
[16,1,58,"Condiciones generales de seguridad de las instalaciones eléctricas, diseño de los toma corrientes e interrupctores y protección de conductores eléctricos.","147-153"]
[16,1,59,"Indica la necesidad de brindar capacitación en el uso de EPP y que el mismo se encuentre certificado. Indica los EPP de acuerdo a los distintos  tipos de trabajo","154-176"]
[16,1,60,"Establece funciones de Consejo de Salud Ocupacional e INS, en la inspección y alcance de pólizas\nAdemás establece obligaciones de los trabajadores","176-186"]
[17,1,1,"Condiciones para que una instalación eléctrica sea considerada de peligro inminente o de alto riesgo.","176-186"]
[17,1,2,"Listas de aspectos a evaluar para la verificación de las instalaciones eléctricas catalogadas de peligro inminente o de alto riesgo.","176-186"]
[17,2,1,"Definiciones de temas eléctricos.","I-1.1"]
[17,2,2,"Aberturas no utilizadas, Encerramientos por debajo de la superficie, Integridad de los equipos y conexiones eléctricas.","I-3.7.1                     I-3.7.2                       I-3.7.3"]
[17,2,3,"Ancho del espacio de trabajo, Altura del espacio de trabajo, Espacios Libres, Acceso y entrada al espacio de trabajo, Iluminación, Interior (espacio dedicado a la instalación eléctrica, Sistemas extraños, Protección con aspersor), Exterior, Resguardo de partes energizadas, Prevención contra daños físicos, Señales de advertencia.","I-8.1.1.2                 I-8.1.1.3                 I-8.1.2                         I-8.1.3                            I-8.1.4                                  I-8.1.6.1                     I-8.1.6.2                      1-8.2                                       "]
[17,2,4,"Encerramiento para instalaciones eléctricas. Espacio de trabajo alrededor de los equipos. Entrada y acceso al espacio de trabajo.                      Espacio de trabajo y resguardo.","1-9.2                                                      1-9.3                           1-9.4                             1-9.5"]
[17,2,5,"Distancias de seguridad al suelo.  Distancia de seguridad a las aberturas de edificaciones.","2-3.2                         2-3.2                     2-3.4"]
[17,2,6,"Dispositivos de protección","2-5.2.1.2"]
[17,2,7,"Protección de las bombillas.Protección contra daños accidentales.","3-1.2.3.6                   3-1.2.3.8"]
[17,2,8,"Partes energizadas (portabombillas, lugares húmedos y mojados)","3-10.1"]
[17,2,9,"Resguardo de partes energizadas (partes energizadas resguardadas contra contacto accidental, señal de advertencia)","3-10.4.7"]
[17,2,10,"Entradas, tuberías de agua y accesorios, almacenamiento en bóvedas.","3-10.5.6"]
[17,2,11,"Avisos luminosos e iluminación de contorno (medios de desconexión, contorno).","4-1.0"]
[17,2,12,"Distancia de seguridad (partes energizadas)","4-2.3"]
[17,2,13,"Ascensores, pequeños ascensores de carga, escaleras y pasillos mecánicos, ascensores y elevadores para sillas de ruedas (avisos de advertencia de varios medios de desconexión).","4.3"]
[17,2,14,"Resguardo, puesta a tierra y rotulado","4-7.2"]
[17,2,15,"Distancias de seguridad a conductores aéreos","4-11.2.2"]
[17,2,16,"Lugares clase I. Lugares clase II. Lugares clase III.","5-1.1                    5-1.2                  5-1.3"]
[17,2,17,"Técnicas de protección","5-4.4"]
[17,2,18,"Agrupación y clasificación","5-4.7"]
[17,2,19,"Sistemas de emergencia (alambrado, iluminación, señales).","6.2"]
[17,2,20,"Entrenamiento de Seguridad, Tipo de entrenamiento, procedimientos de emergencia, entrenamiento del empleado.","1-5.1                            1-5.2                               1-5.3                           1-5.4"]
[17,2,21,"Trabajo en o cerca de conductores y partes de circuitos eléctricos, Trabajo en o cerca de conductores o partes de circuitos eléctricos desenergizados, a los que se les han instalado dispositivos de candado/etiquetado.","2-1.0                          2-1.2"]
[17,2,22,"Trabajo en o cerca de conductores o partes de circuitos eléctricos expuestos que están o pueden llegar a estar energizados (análisis del peligro de relámpago, frontera de protección contra relámpago, ropa de protección y EPP para la aplicación con el análisis de peligro de relámpago).","2-1.3"]
[17,2,23,"Trabajo en o cerca de líneas aéreas no aisladas (no aisladas y energizadas, distancias de aproximación para personas no calificadas, desenergización o resguardo).","2.2"]
[17,2,24,"Vehículos y equipos mecánicos (distancia de seguridad)","2.2.5"]
[17,2,25,"Programa de Seguridad Eléctrica (controles del programa de seguridad eléctrica, procedimientos del programa de seguridad eléctrica, procedimiento de evaluación peligro/riesgo, instructivo de trabajo, condición de alerta, trabajo a ciegas, iluminación, elementos conductivos que se llevan vestidos, materiales conductivos, herramientas y equipos que se manipulan, herramientas y equipos aislados, blindajes de protección, escaleras portátiles, espacios confinados o encerrado, enclaamientos de seguridad, tareas de limpieza,uso ocasional de materiales inflamables, modificación de la protección contra sobrecorriente, anticipación a la falla).","2.3"]
[17,2,26,"Cuidado del EPP                                                                                                Equipo de protección personal (movibilidad y visibilidad, Protección cabeza, cara, cuello y mentón, Protección de los ojos, cuerpo, manos, brazos, pies y piernas, Selección del EPP, Matriz de ropa de protección y EPP, Características de la ropa de protección, factores de selección de ropa de protección, capas, capas exteriores, capas internas, cubrimiento, ajuste de la ropa, interferencia, EPP contra relámpago de arco, Cuidado y mantenimiento de ropa RLL y trajes de arco RLL, Características del material de la ropa, Ropa no permitida).","3-2.0                      3-3.0"]
[17,2,27,"Otros equipos de protección (herramientas aisladas, Puesta a tierra de protección temporal de equipos, Escaleras no conductivas, Equipos con caucho aislante, Equipos de protección de plástico con valor nominal de tensión, Barreras físicas o mecánicas, Señales y etiquetas de seguridad, Barricadas, Técnicas alternas para alertar, Instrumentos y equipos de prueba).","3-4.0"]
[17,2,28,"Uso de instrumentos y equipos de prueba.                          Energización y desenergización de circuitos eléctricos de potencia.                                                Equipo eléctrico portátil         ","4-1.0                               4-2.0                             4-3.0"]
[17,2,29,"Principios de la ejecución de candado/etiqueta           ","5-1.1                          "]
[17,2,30,"Procedimientos de control de los peligros de la energía eléctrica (individual, candado/etiqueta simple y candado/etiqueta complejo).","5-1.3"]
[17,2,31,"Dispositivos de candado. Dispositivos de etiqueta","5-3.3                          5-3.4"]
[17,2,32,"Procedimientos (Personas expuestas, Elementos de Control).","5-4.0"]
[17,2,33,"Espacios alrededor de equipos eléctricos. Protección de partes energizadas.  Seguridad de equipos. Espacios libres.Señales de prevención.","2-3                                2-5                                2-6                               2-7                                  2-9                             "]
[17,2,34,"Requisitos de mantenimeinto de los equipos de seguridad y protección personal. Inspección y prueba de equipos de protección y herramientas de protección                  ","11-1.0                            11-2.0"]
[17,2,35,"Resguardo. Entrenamiento de seguridad.Entrenamiento de empleados.Resguardo de los empleados en la línea de la zona de trabajo de celdas.","2-2.2                                      2-3.0                          2-4.0                        2-5.0"]
[17,2,36,"Iluminación. Señales de advertencia. Equipo de protección personal.","3-5.6                            3-7.6                            3-8.0"]
[17,2,37,"Entrenamiento de Seguridad.Salvaguardia de los empleados en el área de operación de láser.                               ","4-3.0                                   4-4.0"]
[17,2,38,"Peligros asociados con equipos electrónicos de potencia (Resultados de la corriente de frecuencia de potencia, Resultados de la corriente continua, Resultados de la tensión, Resultados de contacto de corta duración, Efectos de forma de onda y descarga capacitiva) Peligros asociados con equipos electrónicos de potencia.                                                                 Medidas específicas para el personal de seguridad. ","5-5.0                       5-6.0                       5-7.0                 "]
[17,3,1,"Regulación de los productos y servicios eléctricos para satisfacer la demanda eléctrica nacional. Estos productos y servicios y sus características, provienen de las actividades de generación, transmisión, distribución, intercambios internacionales y la gestión económica y técnica del sistema eléctrico. Asimismo, pretende modernizar y fortalecer la estructura institucional del subsector electricidad y del sector energía.\n \nEstán sometidas a la presente Ley todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que produzcan, transmitan, almacenen, distribuyan electricidad en las redes eléctricas nacionales o internacionales o que operen o hagan uso de los productos, bienes o servicios que componen el subsector electricidad.","Todo"]
[17,4,1,"Las máquinas, aparatos e instalaciones eléctricas deberán satisfacer las medidas de seguridad fijadas por los reglamentos específicos existentes o que al efecto se dicten.","51.0"]
[17,4,2,"Los generadores y transformadores eléctricos situados en los lugares de trabajo, deberán sujetarse a las medidas de protección para motores de toda clase señalados en el articulo 38 del presente Reglamento. Las medidas de seguridad contenidas en este Reglamento, igualmente se aplicarán a los centros productores, transformadores o distribuidores de energía eléctrica, de acuerdo con las exigencias de cada uno de ellos.","52.0"]
[17,4,3," Riesgos de la Electricidad (Seguridad de las líneas conductoras de energía eléctrica, transformadores, interruptores, operaciones y reparaciones).","53 al 56"]
[17,4,4,"Líneas Conductoras de Energía Eléctrica (Desconexión y aislación, personal competente, escaleras, trepadores y cinturones de seguridad apropiados, herramientas con material aislante).","56 al 64"]
[18,1,1,"Instancias de la coordinación de emergencias.\nPreparativos para emergencias en centros de trabajo y sitios de afluencia masiva de personas.","10\n12"]
[18,1,2,"Declaración de estado de emergencia, Fases para la atención de una emergencia, Efectos de la declaración de emergencia.\nCoordinación obligatoria interinstitucional y colaboración de particulares y entidades privadas, Potestad de imponer restricciones temporales, Expropiación sin previa indemnización al mediar declaración de emergencia, Potestad de imposición de servidumbres, ocupación, derribo o restricción","29-31\n33-36"]
[18,2,1,"Declárase servicio público la instalación, el desarrollo, la operación y el mantenimiento de los hidrantes.",1]
[18,2,2,"El desarrollo de la red de hidrantes, su instalación, operación y mantenimiento, serán responsabilidad de los operadores de los sistemas de distribución del servicio de agua potable, públicos o privados, según el área concesionada.  ",2]
[18,2,3,"Reforma del artículo 87 de la Ley de construcciones, Nº 833, indica que cada entidad que construya urbanizaciones, centros comerciales, multifamiliares, construcciones sujetas al régimen de propiedad horizontal, industria y comercio, en general deberá instalar los hidrantes",7]
[18,3,1,"Definiciones\nColor oficial del hidrante (rojo para red privada, amarillo para red pública).","2\n8"]
[18,3,2,"Situaciones de emergencia (coordinación con respecto al acueducto).\nPrácticas y Simulacros (El cuerpo de bomberos con el administrador del sistema de acueductos)\nUso de hidrantes privados","18\n19\n22"]
[18,4,1,"Características de las escaleras de emergencia para los edificios",13]
[18,4,2,"De las salidas de emergencia",19]
[18,4,3,"Instalaciones necesarias para un local con peligro de incendio",79]
[18,4,4,"Equipamiento para la atención de primeros auxilios",98]
[18,4,5,"Enfermería en un centro de trabajo",100]
[18,5,1,"Contenido del botiquín\nMínimo de botiquines y señalización del mismo, definiciones, requisitos de botiquín y personal.","24\n24 bis"]
[18,6,1,"Definición de un Programa de Gestión Ambiental Institucional",2]
[18,7,1,"Requerimientos generales y requisitos específicos por ocupación.\nTablas e imágenes","3 al 4\n7 al 8"]
[18,8,1,"Las concentraciones máximas permisibles o tolerables en un ambiente determinado.","6 al 7"]
[18,8,2,"Reporte y monitoreo.\nMétodos de análisis y métodos de muestreo.\nDe las condiciones para realizar los muestreos.","8 al 11"]
[18,8,3,"Presentación de los reportes de monitoreo, Presentación y elaboración del informe de muestreo e informe de laboratorio, Costos de elaboración del Plan de Remediación y Reportes de\nmonitoreo, Control estatal de los reportes de monitoreo, Control, Casos especiales.","12 al 17"]
[18,8,4,"De las medidas especiales, Sanciones","18 al 19"]
[18,9,1,"\nDerrame o fugas, definición de eventos peligrosos, notificación de derrame, medidas adoptadas por chofer, entidades presentes en la emergencia, responsable del derrame, operaciones de trasbordo de material.","66 al 73"]
[18,10,1,"De procedimiento y comunicación en caso de una emergencia","101 al 106"]
[18,11,1,"Planificación previa de las estructuras en función de las emergencias del país, preparando las edificaciones en caso de sismo con el fin de evitar colapsos.","N/A"]
[18,12,1,"\nDeclaratoria de interés público, definiciones, funciones, Excepciones, Organización.","3 al 7"]
[18,12,2,"Plan básico, Colaboración ante la emergencia, Sometimiento al mando de la emergencia.","10 al 12"]
[18,12,3,"Obligación de prevenir,Requerimientos técnicos en edificaciones\nEquipos de detección de incendios, Inspecciones.\nInformación sobre las condiciones de la amenaza \nAviso de materiales peligrosos y Brigadas contra incendio","13 al 14\n16 al 17\n19\n21 al 22"]
[18,12,4,"Servicio sin distinciones, Abastecimiento de agua, Manejo de desechos, Transporte de materiales peligrosos","23 al 26"]
[18,12,5,"Manejo de inadecuado de desechos, transporte de materiales peligrosos, Obstrucción en una emergencia, Activación injustificada de un sistema de emergencia","29 al 32"]
[18,12,6,"Justificación de los efectos ocasionados, recuperación de los gastos, sitios de reuniones públicas, inclusión en actividades académicas, medios de comunicación.","35 al 39"]
[18,13,1,"Inmunidad jurídica de los bomberos para el menoscabo patrimonial o ingreso a cualquier estructuras en una emergencia\nConformación de una brigada, aplicabilidad de la normativa de bomberos a proyectos de construcción, adoptación de las NFPA por bomberos\nLas emergencias son responsabilidad del gobierno, deber de diferentes grupos de elaborar el plan de emergencias\nElementos que debe contener el plano de emergencia de un determinado lugar.\nObligación de todo ente de poner a disposición del cuerpo de bomberos los insumos requeridos para la atención de una emergencia, incluido los acueductos y fuentes de agua.","60 al 61\n64 al 66\n68 al 69\n74\n77 al 78"]
[18,14,1,"Establece los pictogramas para medios de alarma y alerta; medios de evacuación; equipos de lucha contra incendios; dispositivos destinados a evitar la propagación del fuego; zonas que presentan un riesgo particular de incendio. ",3]
[18,15,1,"Definiciones y abreviaturas",2]
[18,15,2,"Implementación del Plan de Atención de Emergencias, Programa de Manejo Integral de Residuos, Programa de Salud Ocupacional.\nVerificación Plan de Atención de Emergencias, Programa de Manejo Integral de Residuos, Programa de Salud Ocupacional de Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas prácticas de almacenamiento y distribución para productos de interés sanitario.\nRequerimiento de Programa de Salud Ocupacional y Plan de Emergencias","40\n42\nAnexo 2"]
[18,16,1,"Definiciones\nPrincipios\nMarco Legal\nPlan de Preparativos y Respuesta ante emergencias de centros laborales y de ocupación pública.\nEvaluación del Plan de preparativos y respuesta ante emergencias\nA1 Simulación y A2 Simulacro\nB. Sucesos adversos\nC. Listado de requisitos legales y normativos pertinentes a los plantes de preparativos y respuesta ante emergencias","4\n5\n6\n7\n8\nAnexo A\nAnexo B\nAnexo C"]
[18,16,2,"Base de elaboración del documento y leyes que lo sustentan, así como el marco de contenido del mismo.\nImportancia de la implementación de la norma.","3\n6"]
[19,1,1,"Todo patrono o su representante, intermediario o contratista, debe adoptar y poner en práctica en los centros de trabajo, por su exclusiva cuenta, medidas de seguridad e higiene adecuadas para proteger la vida, la salud, la integridad corporal\ny moral de los trabajadores.","Titulo1, Cap 1\nCap 3, Art 3 "]
[19,1,2,"Requisitos de confección y ubicación de asientos.","83 y 84"]
[19,2,0.01,"Peso máximo individual, peso máximo de levantamento grupal, frecuencia de levantamiento, prácticas alternativas de levantamiento.  Equipo de protección personal para manejo de cargas","18, 160"]
[19,2,2,"Obligación de espacio de trabajo para corte y doblado de varilla",72]
[19,3,1,"Factores de ergonomía ambiental a incluir en el ambiente de trabajo del hogar","Punto 3.15"]
[19,4,1,"Describe la responsabilidad de uso y  verificacion de las condiciones  ergonomicas de trabajo para trabajadores y patronos.",8]
[20,1,1,"*Los locales cerrados el aire debe renovarse de acuerdo al número de trabajadores.    *El aire no puede ser nocivo para la salud del personal.  En los locales cerrados, el aire deberá renovarse de acuerdo con el número de trabajadores, la naturaleza de la industria o trabajo y con las causas generales o particulares que contribuyan, en cada caso, a vaciar el ambiente o hacerlo incómodo.\nEl aire de los centros de trabajo deberá mantenerse en condiciones que no resulte nocivo para la salud de¡ personal. Cuando se requiera, se instalará un dispositivo que advierta al personal la presencia o desprendimiento de cantidades peligrosas de sustancias tóxicas.\nLa renovación del aire podrá hacerse mediante ventilación natural o artificial, debiendo tenerse en cuenta la velocidad, forma de entrada, cantidad por hora y persona y condiciones de pureza, temperatura y humedad, con el objeto de que no resulte molesta o perjudicial para la salud de los trabajadores.       ",21]
[20,1,2,"*La temperatura y el grado de humedad del ambiente en los centros de trabajo deben mantenerse y que no resulten desagradables o perjudiciales .La temperatura y el grado de humedad del ambiente en los centros de trabajo cerrados, deberán ser mantenidos, siempre que lo permita la índole de la industria, entre los límites tales que no resulten desagradables o perjudiciales para la salud. Su determinación estará a cargo del Consejo, el cual deberá observar las normas que sobre el particular señale la Organización Internacional del Trabajo.\nCuando en ellos existan focos de calor o elementos que ejerzan influencia sobre la temperatura ambiente o la humedad, deberá procurarse eliminar o reducir en lo posible tal acción por los procedimientos más adecuados, protegiendo en debida forma a los trabajadores que laboren en ellos o en sus proximidades.",22]
[20,1,3,"*Las lámparas deben ser a prueba de chispas protegidas por un envolvente de vidrio de cierre hermético y por una rejilla metálica.En los locales especialmente peligrosos por sus condiciones favorables al fuego, no deberán existir hornos ni hogueras, ni efectuarse en ellos ninguna operación que requiera el empleo de un dispositivo de fuego libre.\nEl alumbrado ha de ser eléctrico, las lámparas a prueba de chispa, protegidas por un envolvente de vidrio de cierre hermético y por una rejilla metálica y su instalación deberá quedar a nivel de los techos o paredes. Las instalaciones eléctricas, interruptores y fusibles han de reunir las condiciones especiales de seguridad que en este Reglamento se indican.\nTodos los depósitos, tuberías y canalizaciones metálicos deberán conectar- se adecuadamente a tierra",30]
[20,1,4,"*Prohibido fumar o introducir fósforos o cualquier objeto susceptible de provocar fuego libre en el recinto. Queda terminantemente prohibido fumar o introducir fósforos, encendedores o cualquier objeto susceptible de provocar fuego libre en los locales de trabajo en que haya peligro de explosión o incendio. Esta medida de seguridad deberá ser recordada mediante leyendas suficientemente visibles.",35]
[20,1,5,"*Se debe proveer a estos lugares de las necesarias condiciones de ventilación, iluminación y protección contra la humedad. Se debe determinar que no existe presencia de gases o sustancias nocivas.Deben portar equipos de seguridad y estar vigilados durante el trabajo.El trabajo en lugares subterráneos o semisubterráneos solo podrá efectuarse cuando concurran particulares exigencias técnicas. En tales casos, deberá proveerse a estos lugares de las necesarias condiciones de ventilación, iluminación y protección contra la humedad. Es prohibido el trabajo en pozos, fosas, galerías y, en general, en ambientes subterráneos o semisubterráneos, sin determinar de previo la no existencia de gases o sustancias nocivas o de condiciones tales, que pudieran exponer al peligro la vida o la seguridad de los trabajadores, si no se ha saneado la atmósfera mediante la conveniente ventilación. Cuando pueda existir alguna duda sobre la peligrosidad de la atmósfera, los trabajadores deberán estar provistos de equipos de seguridad o aparatos de protección y ser vigilados durante toda la duración del trabajo.",36]
[20,1,6,"*Las lámparas portátiles alimentadas por electricidad estarán provistas de mango o empuñaduras aislantes y de dispositivos protectores y cables resistentes.  (QUEDA IGUAL)",60]
[20,1,7,"*Los trabajadores cuando fuere necesario, contarán con el equipo de protección personal de conformidad con las reglamentaciones especiales existentes, o que se llegaran a dictar en la materia. (QUEDA IGUAL)",69]
[20,1,8,"*Equipo de protección personal a los colaboradores g)   Aparatos respiratorios de tipo aislante \"ciclo cerrado\", o de tipo de más- cara en comunicación con una fuente exterior de aire puro mediante tubería, para todos aquellos trabajos que deban realizarse en atmósferas alta- mente peligrosas",81]
[20,2,1,"*Excavaciones con más de 1,50 de profundidad, deben disponer de escaleras o rampas próximas a las áreas de trabajo, a fin de permitir, en caso de emergencia, la salida rápida del personal En las excavaciones con más de un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) de profundidad, las personas trabajadoras deben disponer de escaleras, rampas u otra manera segura de ingresar y salir del lugar ó área de trabajo. Estos accesos deben estar a una distancia no mayor de siete metros con cincuenta centímetros (7,50 m) entre uno y otro","46 42"]
[20,2,2,"*Se dispondrá de una buena ventilación natural o forzada en los pozos y galerías subterráneas para mantener el ambiente libre de gases tóxicos (SE ELIMINA)",56]
[20,2,3," Todo trabajo a realizarse en un espacio confinado debe cumplir con lo siguiente.",77]
[20,2,4,"a) Tener por escrito un procedimiento de trabajo seguro que incluya el permiso de ingreso y un plan de rescate en caso de emergencia.",77]
[20,2,5,"b) Señalizar el área de ingreso",77]
[20,2,6,"c) Personal capacitado para trabajos en espacios confinados",77]
[20,2,7,"d) Toda persona trabajadora debe tener un estado de completo bienestar físico, mental y social que le permita realizar las labores acorde a la naturaleza del espacio.",77]
[20,2,8,"e) Estar provistos de equipos de protección personal y equipo para su rescate.",77]
[20,2,9,"f) Designar una persona capacitada externa al espacio confinado para que vele por la seguridad de las personas trabajadoras que se encuentran dentro de dicho espacio. Debe mantenerse comunicación continua con el personal",77]
[20,2,10,"g) Monitorear la atmósfera del espacio confinado antes y durante la ejecución del trabajo para descartar la presencia de sustancias peligrosas.",77]
[20,2,11,"h) Controlar que el porcentaje de oxígeno en el volumen de aire se encuentre entre diecinueve punto cinco por ciento (19.5%) y veintitrés punto cinco por ciento (23.5 %).",77]
[20,2,12,"i) Dotar a las personas trabajadoras del equipo especial para el suministro de aire, solamente si el porcentaje de oxígeno es menor al permisible",77]
[20,2,13,"j) Iluminación para realizar los trabajos de manera eficiente y segura.",77]
[20,2,14,"Los equipos para monitoreo de atmósferas peligrosas deben estar calibrados de acuerdo al fabricante.",78]
[20,2,15,"En el espacio donde se requiera ventilación mecánica, de acuerdo al resultado del análisis de la atmósfera, se debe asegurar que exista un inyector y extractor de aire simultáneamente.",79]
[20,2,16,"Antes de ingresar a un espacio confinado se debe asegurar que no existan riesgos eléctricos, por lo cual se debe considerar lo siguiente",80]
[20,2,17,"a) Tipo de instalación existente",80]
[20,2,18,"b) La suspensión del fluido eléctrico, aplicando procedimientos de control de energías peligrosas (bloqueo y etiquetado).",80]
[20,2,19,"c) Utilizar un probador de inducción para verificar la presencia de corriente eléctrica, voltaje existente y amperaje.",80]
[20,2,20,"d) Utilizar equipo dieléctrico.",80]
[20,2,21,"Cuando el trabajo en espacio confinado presente condiciones de riesgo biológico para la persona trabajadora, se debe cumplir con lo siguiente:",81]
[20,2,22,"a) Control médico para las personas que realizan esta labor periódicamente",81]
[20,2,23,"b) Capacitación de hábitos de higiene personal después de salir del espacio confinado y antes de ingerir alimentos.",81]
[20,2,24,"c) Disposición de instalaciones para el aseo personal.",81]
[20,2,25,"Es obligación de las personas empleadoras, cuando las personas trabajadoras realicen su trabajo en lugares confinados, dotarlas de sistemas de protección respiratoria, cuando se determine que las concentraciones de contaminantes exceden los límites permisibles y los sistemas mecánicos para ventilación sean ineficaces para asegurar su salud y seguridad.",123]
[21,1,1,"La persona empleadora, sea de derecho público o de derecho privado, que ocupe permanentemente más de cincuenta personas trabajadoras, está obligada a mantener en su empresa una Oficina o Departamento de Salud Ocupacional.",7]
[21,1,2,"La oficina o departamento debe estar compuesta por una o varias personas, tanto con formación profesional en salud ocupacional, como en cualquiera otra que sea atinente y deben estar reconocidos por el MEP y los requisitos son los siguientes:\na) Diplomado Universitario en Salud Ocupacional.\nb) Bachillerato Universitario en Salud Ocupacional.\nc) Licenciatura en Salud Ocupacional.\nd) Especialidad Profesional, Maestría y Doctorado de la Educación Superior Universitaria Pública o Privada, en Salud Ocupacional reconocida en el país.","34, 35"]
[21,1,3,"Son funciones de las personas encargadas de las oficinas:\na) Gestionar la salud ocupacional de las personas.\nb) Intervenir sobre los factores de riesgo propios o agregados de la actividad laboral, por medio de un diagnostico para abordarlos a través ves de una estrategia de intervención.\nc) Mantener informadas a las personas trabajadoras.\nd)Llevar un registro estadístico de los accidentes y enfermedades.\ne) Presentar al Consejo un informe sobre los casos de accidentes o enfermedades del trabajo con resultado de muerte, dentro de un plazo de diez días hábiles posteriores al acaecimiento del hecho.\nf) Realizar estudios o participar en el diseño sobre las condiciones de nuevas instalaciones, acondicionamiento y remodelación e incorporación de nuevas maquinarias, equipos y tecnologías de la Empresa o Institución.\ng) Realizar actividades de prevención y promoción de la salud ocupacional.\nh)Coordinar acciones preventivas de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia.\ni) Asesorar sobre la planificación y organización del trabajo, incluido en los puestos de trabajo.\nj) Participar en el diseño y desarrollo de programas de buenas prácticas laborales, así como en las pruebas y evaluación de nuevos equipos en relación con la protección a la salud.",38]
[21,1,4,"La persona o personas encargadas de la oficina o departamento deben presentar ante el Consejo, durante todo el mes de febrero, un informe anual sobre los accidentes y enfermedades de trabajo, por medio del formato y mecanismos establecidos por el Consejo. El informe deberá incluir los siguientes indicadores:\na) Porcentaje de incidencia.\nb) Índice de frecuencia.\nc) Índice de gravedad.\nd) Duración media.\ne) Número de trabajadores\nEn caso de que la empresa o institución cuente con varios centros de trabajo pertenecientes a una misma razón social, deben presentar un único informe anual.","40, 41"]
[21,1,5,"Son obligaciones de la persona empleadora que ocupe permanentemente más de cincuenta personas trabajadoras, con relación a las oficinas o departamentos, las siguientes:\na) Formar y mantener una oficina o departamento, integrada por personal con formación profesional en salud ocupacional.\nb) Aprobar los programas y planes de salud ocupacional en su empresa o institución, que sean sometidos a su conocimiento por la persona encargada de la oficina, así como promover y crear, por todos los medios posibles, una cultura de salud ocupacional empresarial o institucional.\nc) La persona empleadora pondrá a disposición de la oficina o departamento las instalaciones, medios materiales, tecnológicos, equipos y recursos financieros para su funcionamiento.\nd) Atender las recomendaciones e informes, vinculantes para la persona empleadora, emitidos por la persona responsable de la oficina o departamento.",9]
[21,1,6,"El presente reglamento regulará las condiciones mínimas para la constitución, organización y funcionamiento de las comisiones en todos los centros de trabajo que tengan las empresas y las instituciones que ocupen diez (10) o más personas trabajadoras. En caso de que una empresa o institución tenga varios centros de trabajo, se deben conformar comisiones en forma independiente para cada uno de esos centros.",3]
[21,1,7,"Integración de la Comisión de Salud Ocupacional\nDe 10 a 50 Personas trabajadoras: deben integrarse por un representante de la persona empleadora y un representante de la persona trabajadora.\nDe 51 a 250 Personas trabajadores: deben integrarse por dos representantes de la persona empleadora y dos representantes de las personas trabajadoras.\nDe 251 a 750 Personas trabajadoras: deben integrarse por tres representantes de la persona empleadora y tres representantes de las personas trabajadoras.\nMás de 751 Personas trabajadoras: deben contar con cuatro representantes de la persona empleadora y cuatro representantes de las personas trabajadoras.",11]
[21,1,8,"Las personas empleadoras podrán designar a personas que actúen como su representante, según lo establecido en el artículo 5 del Código de Trabajo, y debe ser comunicado a todas las personas trabajadoras de la empresa o institución, con diez (10) días naturales de anticipación a la elección de los representantes de las personas trabajadoras.",12]
[21,1,9,"Prohibiciones para representar a las personas trabajadoras:\n•Personas trabajadoras que tengan vínculos por consanguinidad hasta un tercer grado, salvo que la actividad laboral sea desarrollada solamente por familiares.\n•Personas que físicamente estén en otro centro de trabajo\n•Las comprendidas en el artículo 5 del Código de Trabajo",15]
[21,1,10,"Los integrantes de las comisiones permanecerán en su puesto hasta por 3 años.5\nEl proceso para realizar la elección de los representantes de las personas trabajadoras, se efectuará según la modalidad presencial o electrónica, que se elija, de conformidad con las siguientes reglas:\na) La invitación a participar.\nb) Cuando no exista la Comisión, la convocatoria debe hacerla la persona empleadora o uno de sus representantes.\nc) Los candidatos, deben ser presentadas a la población trabajadora por cualquier medio de información disponible.\nd) La elección de los representantes se debe consignar en un acta.","16 , 17"]
[21,1,11,"Para ser representante de las personas trabajadoras en la comisión se debe contar con una antigüedad no menor a los tres (3) meses, en forma ininterrumpida, laborando para la empresa o institución.\n",14]
[21,1,12,"La Comisión sesionará ordinariamente, al menos una vez al mes. De igual manera podrá sesionar extraordinariamente cuando así lo convoque la persona coordinadora o la persona a la que se le haya delegado tal coordinación.\n•Al final de cada reunión se levantará un acta debidamente foliada, la cual debe tener: la Fecha, hora de inicio y conclusión, nombre y firma, se debe consignar la elección de los representantes, temas tratados y todos los acuerdos aprobados en firme, y toda modificación a la integración de la Comisión debe quedar asentada en el acta respectiva.","25, 26, 27, 28, 29"]
[21,1,13,"Las comisiones de salud ocupacional tendrán las siguientes funciones: \na) Investigar las causas de los riesgos del trabajo. \nb) Vigilar que todo se cumpla. \nc) Notificar por escrito a la persona empleadora las condiciones de riesgo identificadas, para su corrección. \nd) Solicitar copia de las estadísticas de accidentabilidad y de los informes de investigación de accidentes. \ne) Solicitar copia de los informes y programas anuales de la oficina o departamento. \nf) Constituirse en enlace de comunicación con el Consejo.\ng) Elaborar un informe anual de las acciones desarrolladas por la Comisión, mediante formato propuesto por el Consejo.\nh) Colaborar en la organización de actividades de información y motivación sobre la prevención de los riesgos laborales.",19]
[21,1,14,"Los representantes de la persona empleadora y de las personas trabajadoras elegidas en la Comisión procederán a definir, de su propio seno, un directorio compuesto por una persona coordinadora y otra como secretario/(a) y los demás serán miembros de la Comisión.\nEl coordinador tendrá las siguientes funciones:\na) Convocar a sesiones de la Comisión.\nb) Velar por el correcto desempeño de los demás miembros.\nc) Coordinar las diversas actividades establecidas en el presente\nEl secretario cumplirá las siguientes funciones:\na)Llevar las actas de la Comisión.\nb) Atender y tramitar correspondencia.\nc) Firmar conjuntamente con el coordinador las actas e informes de la Comisión.",20]
[21,1,15,"Se debe presentar ante el consejo en el transcurso del mes de febrero de cada año, el informe anual de la gestión desarrollada por las comisiones, vencido el plazo del mes natural, la Comisión quedará en estado de incumplimiento, lo que se podrá subsanar en cualquier momento.\nEl informe contendrá una lista de las acciones de investigación de las causas de los riesgos, vigilancia y prevención desarrolladas por la Comisión, así como las gestiones desarrollas por la persona empleadora, según artículo 19 inciso c) del presente reglamento.","32, 33"]
[21,1,16,"Son obligaciones de la persona empleadora, sea patrono o intermediario, respecto de las comisiones lo siguiente:\na) Constituir comisiones en cada centro de trabajo que cuente con diez o más personas trabajadoras, conforme a lo establecido en el presente reglamento.\nb) Integrar y apoyar el funcionamiento de las comisiones, designando a sus representantes conforme al procedimiento prescrito en el presente reglamento.\nc) Otorgar el tiempo necesario, en horas hábiles y con goce de salario, para que las personas trabajadoras participen de la elección de sus representantes y para que los integrantes de la Comisión desempeñen sus funciones, sin que medien recargos de trabajo por su asistencia a las sesiones de la Comisión.\nd) Suministrar los materiales, el espacio físico y documentación requerido por la Comisión para realizar las reuniones.\ne) Capacitar a los miembros de las comisiones, como mínimo una vez al año, en materia de salud ocupacional.\nf) Atender las mejoras a las condiciones laborales planteadas por la Comisión, en un plazo de treinta días hábiles posteriores a la fecha de presentación de las solicitudes.\ng) Informar a la Comisión del plan de salud ocupacional de la empresa, así como hacerla partícipe en la formulación de la política empresarial en salud ocupacional.",8]
[21,2,1,"El perfil de contenidos teóricos mínimos que se deben abordar en los cursos de capacitación para las comisiones de salud ocupacional, con una duración de 24 horas, tal como se muestra en la Tabla de Contenidos Mínimos",4]
[22,1,1,"Condiciones generales de los locales y ambientes de trabajo",10]
[22,1,2,"Iluminación en los centros de trabajo",24]
[22,1,3,"Condiciones de ventilación, iluminación o protección contra la humedad en trabajos subterráneos o semisubterráneos",36]
[22,1,4,"Condiciones convenientes de iluminación, ventilación, cubicación y protección de los dormitorios","94 al 95"]
[22,1,5,"Casas de habitación proporcionada debe reunir los requisitos de seguridad e higiene",96]
[22,1,6,"Condiciones de ventilación e iluminación de los comedores",97]
[23,1,1,"Proceso de incripcción, limitantes y campo de aplicación.",4]
[23,1,2,"Inciso a) Los Centros de Trabajo inscritos en el Sistema de Atención en Salud de Medicina de Empresa proporcionarán la infraestructura, equipamiento tecnológico y el recurso humano técnico y administrativo necesario, que asegure la calidad adecuada de los servicios de salud, con base en lo estipulado por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y el Ministerio de Salud, que permita cumplir con los procesos estipulados en el Sistema.",5]
[23,1,3,"Inciso b) El consultorio para la atención de los trabajadores en el escenario laboral podrá estar tanto dentro de las instalaciones del Centro de Trabajo como fuera, garantizándose en cualquier caso por parte del Centro, el traslado seguro de quienes requieran el servicio y asumiendo toda responsabilidad que de dicho traslado se derive.",5]
[23,1,4,"Inciso c) El recurso humano mínimo necesario para ingresar al Sistema es de un médico, preferiblemente especialista en Medicina del Trabajo, sin embargo cada Centro de Trabajo puede contar con el personal adicional que considere óptimo, según sus necesidades y recursos.",5]
[23,1,5,"Inciso d) Los Centros de Trabajo libremente, escogerán y contratarán a los médicos; estos deberán cumplir con los requisitos legales y reglamentarios que la legislación costarricense tenga establecido para el ejercicio de la profesión.",5]
[23,1,6,"Inciso e) En cualquier modalidad de contratación del médico, ya sea que el mismo se encuentre en planilla del Centro de Trabajo, se subcontrate una persona\nReglamento del Sistema de Atención en Salud de Medicina de Empresa\n",5]
[23,1,7,"Inciso f) Todo médico inscrito en el Sistema debe estar ligado al menos a un Centro de Trabajo; un mismo médico puede estar ligado a varios Centros de Trabajo.",5]
[23,1,8,"Todo, la temática del artículo se basa en establecer la papelería que el centro médico laboral debe mantener para que este pueda cumplir las funciones como emisión de recetas, incapacidades, constancias para licencias, etc.",6]
[23,1,9,"Inciso a) Todo asegurado activo que sea parte de la planilla de un Centro de Trabajo inscrito en este Sistema que cumpla con los requisitos reglamentarios definidos, tiene el derecho a recibir, por parte de la CCSS, los servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento solicitados por el médico, dentro de la oferta de servicios establecida en artículos posteriores, según las posibilidades financieras institucionales y a lo que se establece en el Capítulo VI, Artículo 75, 76 y 77 del Reglamento del Seguro de Salud. Lo anterior en igualdad de condiciones que los usuarios de otras modalidades de atención.",7]
[23,1,10,"Inciso b) Para utilizar los servicios que se ofrecen en este Sistema dentro de la red de la CCSS, se requiere que el asegurado activo presente la orden patronal, cédula de identidad odocumento de similar rango y el carné de asegurado (artículo 74 Reglamento del SeguroSalud), lo anterior en el caso que no se disponga de sistema informático que permitaprescindir de dichos requisitos de verificación.",7]
[23,2,1,"Procedimiento de inscripcción",5]
[23,2,2,"Requisitos para la empresa",6]
[23,2,3,"Requisitos para el consultorio médico laboral",7]
[23,2,4,"Consultorios médicos laborales en empresas mancomunadas.",8]
[23,2,5,"Facultades del Instituto",9]
[23,2,6,"Infraestructura del consultorio ",10]
[23,2,7,"Recuso Humano",11]
[23,2,8,"Personal médico",12]
[23,2,9,"Personal de Enfermería",13]
[23,2,10,"Personal de Salud Ocupacional.",14]
[23,2,11,"Equipamiento",15]
[23,2,12,"Clasificación del consultorio",16]
[23,2,13,"Capacitación e inicio de operaciones",17]
[23,2,14,"Comunicación de inclusión.",19]
[23,2,15,"Responsabilidad laboral y civil del personal médico",20]
[23,2,16,"El INS se exime de cualquier responsabilidad laboral, penal o civil producto de la acciones del personal médico durante el ejercicio de sus labores.",21]
[23,2,17,"Papelería que se debe mantener en el consultorio ",22]
[23,2,18,"Materiales e implementos médicos.",23]
[23,2,19,"Rótulo y Sello",24]
[23,2,20,"Medicamentos y exámenes de laboratorio.",25]
[23,2,21,"Notificación de atenciones",26]
[23,2,22,"Responsabilidades del personal de salud ",27]
[23,2,23,"Sustitución del personal de salud",28]
[23,2,24,"Expediente clínico",29]
[23,2,25,"Informes estadísticos.",30]
[23,2,26,"Capacidad de resolución",31]
[23,2,27,"Otorgamiento de incapacidades",32]
[23,2,28,"Asesoría",33]
[23,2,29,"Evaluación de funcionamiento",34]
[23,2,30,"Atención de recomendaciones",35]
[23,2,31,"Oportunidad de exclusión",36]
[23,2,32,"Causas de exclusión",37]
[23,2,33,"Potestad del INS de excluir al centro médico en dado caso de no cumplirse lo estipulado en artículos anteriores.",38]
[23,2,34,"Las disposiciones de este reglamente aplican una vez inscrito el centro médico laboral.",39]
[24,1,1,"Son trabajos o centros de trabajos insalubres los que, por\nsu naturaleza, pueden originar condiciones capaces de amenazar o dañar la salud de los trabajadores o vecinos, por causa de materiales empleados, elaborados o desprendidos, o por los residuos, sólidos, líquidos o gaseosos.",294]
[24,1,2,null,294]
[24,2,1,"Artículo 12: Se entiende por insalubres los establecimientos industriales que, por la naturaleza de los trabajos que en ellos se desarrollan o las condiciones\nen que se realizan, puedan originar efectos capaces de amenazar o dañar la salud de los trabajadores o del vecindario, debido a los materiales empleados,\nelaborados, desprendidos o de desechos.                       Artículo 16: Para evitar los olores, se mantendrá una escrupulosa limpieza: se usarán procedimientos que impidan las fermentaciones pútreas y, cuando sea necesario, se usarán desodorantes, campanas o chimeneas. Los\nmateriales mal olientes se guardarán en recintos herméticamente cerrados.\n","12 y 16"]
[24,2,2,null,"12 y 16"]
[24,3,1,"Artículo 1°- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones generales de seguridad e\nhigiene en que obligatoriamente deben realizarse las labores en todos los centros de trabajo, con el fin de proteger\neficazmente la vida, la salud, la integridad corporal y la moralidad de los trabajadores.\nArtículo 2°- Para los efectos de este Reglamento se entiende por Centro de Trabajo, todo aquél en que se\nefectúen labores industriales, agrícolas, comerciales o de cualquier otra índole; por Oficina, la Oficina de Seguridad\ne Higiene de Trabajo; por Consejo, el Consejo de Seguridad e Higiene de Trabajo; por Inspectores, a los\nfuncionarios dependientes de la Inspección General de Trabajo. ","1 y 2"]
[24,3,2,"Todos los locales de trabajo deberán mantenerse siempre en condiciones normales de limpieza. ",25]
[24,4,1,"La Ley General de Salud establece la importantancia del orden, higiene y limpieza de los centros de trabajo con el fin de evitar situaciones de riesgos para la salud de  las personas que utlizan diferentes servicios. La sección III especialmente para centros de trabajo en donde se mainuplen, fabriquen o almacenen alimentos.","212, 213, 232"]
[25,1,1,"Establecer los criterios tendientes a proteger la salud de la población de los riesgos radiológicos que puedan derivarse del empleo de las radiaciones ionizantes y actividades afines.\n","Todos"]
[25,2,1,"Fomentar las aplicaciones, el desarrollo y la investigación de la energía atómica con fines pacíficos. Regular la posesión y el uso de todas las sustancias radiactivas naturales o artificiales, y de equipos e instalaciones nucleares. Prevenir lo peligros derivados de las radiaciones ionizantes. ","Todos"]
[25,3,1,"Establecer requisitos y criterios tendientes a proteger la salud del personal técnico y de la población en general, de los potenciales riesgos y efectos nocivos a la exposición de los campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes, que puedan derivarse de la explotación y uso de los sistemas inalámbricos. ","Todos"]
[26,1,1,"Indica las condiciones en las que deben funcionar todos las maquinarias que posean partes móviles deben estar debidamente protegidos y con sus dispositivos de seguridad.","Del 37 al 50"]
[27,1,1,"Objetivo",1]
[27,1,2,"Alcance",2]
[27,1,3,"Consideraciones preliminares para las pruebas de ruido",3]
[27,1,4,"Definiciones",4]
[27,1,5,"Equipos para la medición del ruido y sus características generales",5]
[27,1,6,"Entorno acústico (lugar de ensayo)",6]
[27,1,7,"Informe de la prueba.",7]
[27,1,8,"Valores límite de ruido para el escape de los vehículos",8]
[27,1,9,"Valores límite de ruido para el escape de los vehículos equipados con freno motor. ",9]
[27,1,10,"Medición de las revoluciones del motor para realizar la prueba",10]
[27,1,11,"Ruido ambiente (de fondo). ",11]
[27,1,12,"Procedimiento de ensayo",12]
[27,1,13,"Revoluciones del motor para las pruebas",13]
[27,1,14,"Vehículos con sistema de escape múltiple.",14]
[27,1,15,"Mediciones de las pruebas.",15]
[27,1,16,"Sanciones",16]
[27,1,17,"Responsables de realizar la medición de ruido",17]
[27,1,18,"Vigencia",18]
[27,2,1,"Objetivo y alcance",1]
[27,2,2,"Competencia",2]
[27,2,3,"Definiciones",3]
[27,2,4,"Requisitos previos a la Medición del Ruido",4]
[27,2,5,"Calibración del Equipo",5]
[27,2,6,"Aspectos que se deben cumplir para efectuar Mediciones",6]
[27,2,7,"Cálculo de los NPS (para un receptor que recibe ruido de diferentes fuentes)",7]
[27,2,8,"Informe técnico",8]
[27,2,9,"Acciones correctivas",9]
[27,2,10,"Vigencia",10]
[28,1,1,"Definiciones",1]
[28,1,2,"Definición de lugares de trabajo ruidosos\nLímite de ruido para lugares de trabajo",2]
[28,1,3,"Instalación de máquinas y equipos productores de ruido","3 al 4"]
[28,1,4,"Separación de áreas ruidosas de áreas contiguas",5]
[28,1,5,"Mantenimiento de máquinas productoras de ruido superior a 85 dB(A)",6]
[28,1,6,"Límite de ruido en áreas de trabajo",7]
[28,1,7,"Señalización de locales de trabajo ruidosos",8]
[28,1,8,"Regulación para el uso de vehículos e instalación de equipos de transmisión dentro del área de trabajo","9 al 11"]
[28,1,9,"Obligación del patrono de dotar de EPP para disminuir la exposición a   ruido",12]
[28,1,10,"Regulación para la instalación de centros de trabajo ruidosos",13]
[28,1,11,"Muestreo de ruido en locales de trabajo modificados",14]
[28,1,12,"Uso de silenciadores en máquinas de combustión interna y escape  de aire","15 al 16"]
[28,1,13,"Dotación de EPP para atenuar exposición a ruido",17]
[28,1,14,"Tiempo máximo de exposición para trabajadores en trabajos con ruido superiores a 85dB(A)",18]
[28,1,15,"Capacitación sobre uso de EPP (ruido)",19]
[28,1,16,"Obligación del patrono de inspeccionar estado de los protectores  personales contra ruido\nLimpieza de los protectores personales ",20]
[28,1,17,"Obligación de los trabajadores de utilizar los equipos protectores contra ruido",21]
[28,1,18,"Protección contra el ruido de comedores y dormitorios",22]
[28,1,19,"Protección contra el ruido de servicios sanitarios",23]
[28,1,20,"Cabinas especiales para locales de trabajo que expendan o reparen instrumentos musicales",24]
[28,1,21,"Señalización en planos de medidas de eliminación o reducción de ruido para construcción de edificios ruidosos",25]
[28,1,22,"Entidades gubernamentales encargadas de la medición de ruido y efectividad de los protectores auditivos",26]
[28,1,23,"Sanciones ","27 al 29"]
[28,2,1,"Obligación del patrono en la reducción del impacto del ruido y de las vibraciones que puedan perjudicar a los trabajadores.",4]
[28,2,2,"Construcción de barreras en motores que produzcan ruido y vibraciones",38]
[28,2,3,"Obligación de los trabajadores encargados del manejo de motores y máquinas en general de usar el equipo de protección personal ",50]
[28,2,4,"Obligación de los patronos de brindar EPP",81]
[28,3,1,"Ratificación del convenio 148",1]
[28,3,2,"Aplicación del convenio",1]
[28,3,3,"Aceptación de las obligaciones del convenio",2]
[28,3,4,"Definiciones",3]
[28,3,5,"Deber de la adopción de medidas preventivas",4]
[28,3,6,"Participación de empleador y trabajadores en la adopción de medidas preventivas",5]
[28,3,7,"Responsabilidades de los empleadores",6]
[28,3,8,"Obligaciones y derechos de los trabajadores",7]
[28,3,9,"Criterios para definir los riesgos de exposición a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones ",8]
[28,3,10,"Eliminación del riesgo por exposición a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones ",9]
[28,3,11,"EPP",10]
[28,3,12,"Vigilancia de la salud de los trabajadores",11]
[28,3,13,"Notificación a autoridad competente del uso de procedimientos y sustancias que entrañen la exposición de trabajadores",12]
[28,3,14,"Información sobre riesgos profesionales (riesgos y medidas a seguir)",13]
[28,3,15,"Investigación para la prevención",14]
[28,3,16,"Persona responsable de la prevención ",15]
[28,3,17,"Deberes de los miembros que ratifiquen el convenio",16]
[28,3,18,"Comunicación de ratificación del convenio",17]
[28,3,19,"Entrada en vigor del convenio",18]
[28,3,20,"Denuncia",19]
[28,3,21,"Notificación de ratificaciones","20 al 22"]
[28,3,22,"Ratificación de un nuevo convenio",23]
[29,1,1,"establece los límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el agua potable, incluidos residuos de plaguicidas","todos"]
[29,2,1,"Este reglamento especifica disposiciones técnicas para la operación de aquellas instalaciones que fabriquen productos procesados; incluyendo las condiciones de los edificios, abastecimiento de agua, disposición de desechos líquidos, procesos de desinfección, control de plaga, comportamiento de las personas, competencias, controles de salud, y controles de operación.","Todos"]
[29,3,1,"Este reglamento establece los límites máximos permisibles  para la carga microbiana aceptable de los alimentos en su punto final de consumo, establece el tipo de muestras y los límites por grupos de riesgo de alimentos","Todos"]
[29,4,1,"Establece características del etiquetado, caracterización o agrupación de los ingredientes según origen, alimentos o ingredientes que producen reacción alérgica y deben declararse, indicación para la aclaración del contenido neto, marcado de fecha de vencimiento  e instrucciones de conservación, etiquetado de alimentos cuantitativo","Todos"]
[29,5,1,"Este reglamento establece las especificaciones de producto para la comercialización de grasas y aceites: Carácterísticas Físico-Químicas, Ingredientes, Características microbiológicas, aditivos, contaminantes y métodos de análisis","Todos"]
[29,6,1,"Establece los aditivos permitidos así como la dosis máxima de uso según la Ingestión Diaria Admisible (IDA) para una persona.  Lista de aditivos permitidos de acuerdo con la categoría de alimentos.","Todos"]
[29,7,1,"Establece los requisitos mínimos de operación, controles y verificaciones asociadas a cada categoría de productos, principios de seguridad alimentaria, controles de inspección de importación y exportación","Norma completa para cada categoría"]
[29,8,1,"Establece los requisitos  de operación, controles y verificaciones de seguridad alimentaria","Todos de la sección"]
[29,9,1,"Establece el marco de referencia sobre las directrices nacionales sobre inocuidad","Toda la política"]
[29,10,1,"Establece el marco de referencia nacional sobre la seguridad alimentaria y nutrición de una forma integrada ","Todos"]
[30,1,1,"Disposiciones de cumplimiento del reglamento e instituciones involucradas en la regulación. Instituciones asociadas al manejo de sustancias radioactivas y desechos peligrosos. Se denotan disposiciones de transporte desde o hacia un puerto o un aeropuerto. Clasificación según clase, división o grupo de empaque, identificación del medio de transporte mediante señalización, identificación de la clase de producto peligroso, según tipo de transporte, señalización cuando hay carga mezclada de producto peligroso. Prohibición de transporte de sustancias en un mismo vehículo conjuntamente con personas, animales, medicamentos y otras cargas, autorización de entes estatales para transporte de sustancias cuando los vehículos no cuenten con condiciones de transporte, transporte de sustancias según rutas y horarios, prohibición de transporte de sustancias de consumo humano o animal en tanques destinados a sustancias peligrosas, rotulación y medidas de seguridad durante carga, descarga, transporte y transbordo, paquetes de productos marcados por el expedidor, requisitos para acondicionar los vehículos, requerimientos mínimos en cuanto a equipos eléctricos, Equipos de Seguridad a portar, entes que deben velar por  uso adecuado de equipos de transporte de sustancias peligrosas, frecuencia de las revisiones de los vehículos, cumplimiento de normas de seguridad y de contaminación ambiental, entes que realizan verificaciones, pruebas y ensayos, revisiones de entes en caso de accidentes o averías, comunicación que debe poseer el transporte, certificado de capacidad acreditado, condiciones que se deben seguir por la persona que carga el producto peligroso, condiciones del tanque a cargar, reglas de condición de remolque de la unidad autopropulsada a la unidad de carga, prohibición de detención de transporte en carretera,  documentos que debe tener el trasporte posterior a la descarga del material, regulación de rutas para el transporte. Verificación del cargador, personal durante carga y descarga, aislamiento del vehículo en el proceso, condiciones del vehículo durante la operación, disposiciones en operaciones de carga y descarga. Regulación en cuanto a rutas, informes anuales del expedidor, restricción de uso de vías, itinerario. Regulación y prohibiciones en cuanto a estacionamiento. Calificación y habilidad del operador. Responsabilidades del contratista, adiestramiento mínimo, certificación de curso del adiestramiento y conservación del mismo, vigencia del adiestramiento, responsabilidad del transportista antes de movilizar el vehículo, durante el transporte, interrupción del viaje ante situaciones en las condiciones de partida, alcance de función del transportista según conocimiento, EPP durante transporte. Documentación asociada al transporte. Certificación de un Químico, con cuidados especiales. Fletamento interlineal, condición de recibo de carga de otro transportista, condiciones de carga hacia un puerto aéreo o marítimo, ruta por medio de Ferry, ferrocarril, fleteo internacional. Responsabilidad en caso de derrame o fuga, definición de evento peligroso, responsabilidad en accidente en trasiego, responsabilidad del transportista en caso de accidente o avería, atención de personal competente y especializado, responsable de la situación a nivel del contrato, responsables en cobertura de gastos directos, operaciones de transbordo en condición de emergencia. Responsabilidades y requisitos que debe cumplir el fabricante o importador. Contratante debe asegurar condiciones optimas de transporte y documentación del transportista. Responsabilidad del expedidor para que se cumpla obligaciones del transportista, en la operación y cumplimiento de lo que pide este reglamento. Deberes y obligaciones del transportista. Responsabilidades del conductor. Descarga o llenado con gas inerte, remoción de la sustancia peligrosa del depósito y responsable de la limpieza, responsabilidad del expedidor en carga y descarga, y cuidados especiales. Ente fiscalizador, aspectos a fiscalizar, violación de disposiciones. Competencia de entes gubernamentales para la aplicación del reglamento, medidas, regulaciones y prohibiciones para establecimiento de  medidas especiales de seguridad en el transporte, compatibilidad entre dos o más productos, perdida de validez del certificado o permiso, responsabilidad de fabricantes, expedidores, transportistas, conductores, receptores u otros.","Todos los artículos"]
[30,2,1,"El presente reglamento proporciona campo de aplicación, definiciones, principios generales, todo lo respectivo a clasificación, señalización, dimensiones y características generales, así como también disposiciones generales y obligatorias","Todos los artículos"]
[30,3,1,"Entes reguladores, políticas, interés público servicio de transporte de derivados del petróleo, definiciones y disposiciones técnicas. - Requerimientos para el  permiso de operación de una unidad de transporte, periodicidad y el tipo de pruebas técnicas de las unidades de transporte terrestre tanto para hidrocarburos líquidos como para GLP , cuadro con detalle, inspección técnica y visual. Regulaciones de vehículos de reparto de GLP, plazo del permiso de funcionamiento. - Medidas de seguridad, durante la carga descarga, responsabilidad del operador de la unidad de transporte y la persona responsable de la estación de servicio, planta envasadora de gas o el tanque de autoconsumo. - Obligaciones del prestador de servicio, notificación en caso de accidente, reporte semestral a los clientes, edad de la unidad de transporte, otorgamiento de toda nueva autorización de servicio público, ausencia de placa de identificación, rotulación. - Sanciones, suspensión y revocatoria para el prestador del servicio. placas, Excepción temporal al parámetro de antigüedad, Manual de Especificaciones Técnicas de Revisión para las empresas autorizadas por el MINAET, documentación para solicitar o renovar permiso de operación de la unidad de transporte. Permiso de operación, Requisitos para obtener el permiso de operación de una unidad de transporte, Sustitución de unidad de transporte, antigüedad y condiciones.","Todos los artículos y transitorios. El 26,46 y transitorio 4, cuentan con derogaciones incluidas)"]
[30,4,1,"Objeto, ámbito y definiciones. Cumplimiento obligatorio de las instrucciones para el almacenamiento contenidas en las hojas de seguridad y etiquetas, Obligaciones para con los trabajadores, Regulaciones para el Manejo.","Todos los artículos"]
[30,5,1,"Aplicabilidad, manual de adopción de medidas de cumplimiento, excepción de mercancías peligrosas que deban llevarse el  aeronave, regulación del transporte por vía aérea. Definiciones. Clasificación de acuerdo a instrucciones técnicas para transporte sin riesgo. Prohibición de transporte de mercancías peligrosas por vía aérea, salvo a cumplimiento con algunas disposiciones, prohibiciones en todos los casos. Requisitos y condiciones de embalaje. Etiquetado de acuerdo a la instrucción del producto, marca de acuerdo a denominación del artículo expedido que contenga y con código de los manuales, uso de idioma español y del inglés. Evaluación antes del transporte para que se cumpla con los requisitos, portar documento completo para el transporte y declaración por quién entregue mercancías peligrosas para transportar. Refiere a criterios de no aceptación para transporte, uso de lista de verificación para verificar cumplimiento y pueda aceptar el transporte, inspección y actuación en caso de averías o pérdidas, restricción de transporte en cabina, eliminación de contaminación en caso de pérdidas o averías, transporte de mercancías según compatibilidad, protección y sujeción para evitar pérdidas o daños.  Información al piloto al mando por el operador de la aeronave, operador debe suministrar información de la mercancía a la tripulación, información a los pasajeros sobre restricción de mercancía a transportar, información a terceros por parte de explotadores, expedidores u entes, información del piloto a la administración aeroportuaria, notificación en caso de accidente o avería, deber de comunicación. Deber de inspección de autoridad aeronáutica, regulación para envío de mercancía por correo. Regulación para investigación de accidentes e incidentes para evitar repetición de eventos.","Todos los artículos"]
[30,6,1,"Autorización, definiciones, control y fiscalización, inventario, denuncia, legislación y supletoria. Creación, competencia, resolución del departamento, suministro de armas, custodia, falta grave, control de armas en poder del estado, deber del director al finalizar cada administración. Armas permitidas, prohibiciones, prohibición del uranio, autorización del Ministerio. Control, vigilancia y fiscalización, fabricación, almacenamiento, comercio, importación y exportación, condiciones de los establecimientos, características del permiso, plazos del permiso y de la renovación, inscripción de establecimientos, información de los comerciantes, prohibición de variar el uso, requisitos para exportar, retiro del dominio fiscal, requerimientos de seguridad para importar armas, copias de permisos de transporte, autorización para almacenar, restricciones para el almacenamiento. Secuestro de armas, comiso de armas, acta de decomiso. Tenencia y acopio de armas prohibidas, introducción y tráfico de materiales prohibidos, comercio de armas, explosivos y pólvora, fabricación, exportación e importación ilegales, administración irregular, facilitación armas, actuación de autoridades administrativas y los órganos judiciales.","1 al 5. 9 al 10. 11 al 18. 25 al 27 y 30. 67 al 69. 72 al 82. 83 al 85. 89 al 91. 93 al 96. 99"]
[30,7,1,"Facultades del departamento, prohibición para variar al fin, Permiso para la compra de explosivos y sus aditamentos por parte de los entes estatales y por parte de particulares, indicación del lugar donde se usaran los explosivos, informe sobre saldos de explosivos, Requisitos de almacenamiento de los explosivos industriales, distancia sobre cantidad de explosivos almacenados, control de uso de explosivos, presentación de registros, requisitos para el uso ocasional de explosivos, requisitos del permiso de venta habitual de explosivos industriales y pirotécnicos permitidos y sus aditamentos, plazo y renovación del permiso, modalidades de comercialización.","96 al 110. 111 al 116. 117 al  125. 146 al 161. 162"]
[30,8,1,"Retiro de explosivos del dominio fiscal, permiso de importación de explosivos y sus aditamentos, permiso de importación ocasional de explosivos y aditamentos, permiso de exportación de explosivos y sus aditamentos, traslado de explosivos industriales y sus aditamentos, traslado de artículos pirotécnicos, sus aditamentos y materia prima. Requisitos del permiso de fabricación de explosivos permitidos, requisitos para las operaciones de manufactura, requisitos para la fabricación de explosivos, requisitos del edificio, condiciones para los trabajadores, obligatoriedad de informar, plazo del permiso de fabricación, permiso de compra o importación de explosivos y sus aditamentos por parte de los Entes Estatales, trámite de importación habitual. Del procedimiento de decomiso, facultad para decomisar armas, explosivos y sus aditamentos, decomisos en favor del estado, cancelación de inscripción,  obligatoriedad de informar por parte del Arsenal Nacional, destino de las armas decomisadas. Sanciones aplicables.","Todos los artículos"]
[30,9,1,"Regulaciones a las empresas, pruebas analíticas a los gases que se usan para corroborar contenido, actuación en caso de que el gas se suministre de forma errónea, requisitos en caso de tener una red de suministro de oxígeno, aprobación que debe contar el sistema analítico  de la empresa productora y distribuidora de gas de uso hospitalario como el que debe implementar los establecimientos hospitalarios, condiciones del cilindro de gas hospitalario.","Todos los artículos"]
[30,10,1,"Aplicación, definiciones, autorización, registro e importación, ente que vela por el incumplimiento, sanciones al incumplimiento del decreto.","Todos los artículos"]
[30,11,1,"Condiciones de seguridad e higiene de los lugares de trabajo, donde se utilicen sustancias peligrosas, aplicabilidad de las disposiciones, límites permisibles de sustancias nocivas, uso de sustancias más amigables con ambiente y salud, EPP para los trabajadores, dispositivos de alarma en caso de desprendimiento de gases o vapores. Condiciones de los depósitos de líquidos peligrosos. Condiciones de los recipientes, transporte y manipulación.","65 al 70.\n72. 73\n74 al 77."]
[30,12,1,"Definiciones, sustancias consideradas como precursores, productos de sustancias químicas y disolventes, requisitos para la importación de sustancias, información que debe considerar la solicitud, documentación para desalmacenar las sustancias, información previo a la solicitud de autorización, requisitos para empresas representantes,  requisitos de las etiquetas de los recipientes de las sustancias a importar o exportar, decomiso en caso de no tener autorización.","Todos los artículos"]
[30,13,1,"Definiciones, requisitos generales del proyecto, del proyecto civil, del mecánico, del eléctrico, del sistema contra incendio, del proceso. Se detallan requisitos específicos para cada proyecto. Además de aspectos de conclusión de obra, especificaciones operativas, medios de almacenamiento para el desarrollo de la actividad de envasado, comercialización y distribución de Gas L.P., archivo de documentación técnica y modificaciones.","Se clasifica en 18 apartados."]
[30,14,1,"Definiciones, ente nacional competente, disposiciones generales, requisitos del tanque, inspección y métodos de prueba, ","Se divide en 13 apartados."]
[30,15,1,"Definiciones, ente nacional competente, disposiciones generales, requisitos del tanque, evaluación de las unidades de transporte, plazo de la autorización de para el transporte de Gas Licuado de Petróleo, cláusula de responsabilidad, criterios de aceptación, rechazo y sanciones, marcado,  actualización y revisión del reglamento, vigilancia y verificación, normas que deben consultarse.","Se divide en 16 apartados."]
[30,16,1,"Definiciones,  ente nacional competente, clasificación, especificaciones, muestreos, métodos de prueba, marcado y embalaje, protección al consumidor, actualización y revisión del reglamento, vigilancia y verificación, normas que deben consultarse.","Se divide en 14 apartados."]
[30,17,1,"Definiciones,  ente nacional competente, especificaciones, muestreos, métodos de prueba, marcado y embalaje, protección al consumidor, actualización y revisión del reglamento, vigilancia y verificación, normas que deben consultarse.","Se divide en 13 apartados."]
[30,18,1,"Definiciones,  ente nacional competente, clasificación, especificaciones generales, especificaciones particulares, clasificación de los defectos en los cilindros, métodos de prueba y ensayo, muestreo, criterios de aceptación y rechazo de los cilindros, destrucción de los cilindros, actualización y revisión del reglamento, vigilancia y verificación, normas que deben consultarse.","Se divide en 16 apartados."]
[30,19,1,"Definiciones,  ente nacional competente, características, muestreo, métodos de ensayo,  revisión del reglamento, vigilancia y verificación, normas que deben consultarse.","Se divide en 11 apartados."]
[30,20,1,"Definiciones,  ente nacional competente, características, pruebas de resistencia, métodos de ensayo, Evaluación de las características de los sellos de inviolabilidad, Marcado, rotulado y embalaje, Protección al consumidor,  revisión del reglamento, vigilancia y verificación, normas que deben consultarse.","Se divide en 13 apartados."]
[30,21,1,"Definiciones, clasificación, revisión documental, Medidas mínimas de seguridad en la operación del vehículo terrestre de reparto, Valoración de las condiciones de seguridad de los vehículos de reparto, Periodo de valoración de las condiciones de seguridad de los componentes de los vehículos distribuidores, Criterios de aceptación y rechazo,  ente nacional competente, revisión del reglamento, vigilancia y verificación, normas que deben consultarse.","Se divide en 15 apartados."]
[30,22,1,"Definiciones, Límites de exposición, Frecuencia de las mediciones, Métodos para la determinación de los niveles de concentración, medidas de prevención y protección, vestimenta de los trabajadores, transporte, manipulación, eliminación de los residuos, rotulación, demoliciones, exámenes de salud, demoliciones","Todos los artículos"]
[30,23,1,"Definiciones, registro de productos peligrosos, importación de productos químicos, etiquetado de productos peligrosos, exportación de productos peligrosos, vigilancia y control","Todos los artículos"]
[30,24,1,"Aspectos generales del registro de productos químicos, requisitos para el registro de productos peligrosos, importación de productos químicos, etiquetado de productos peligrosos, exportación de productos peligrosos, vigilancia y control","Todos los artículos"]
[30,25,1,"Requisitos estaciones servicio, tanques de almacenamiento, tuberías, instalación eléctrica, medidas de operación y seguridad","Todos los artículos"]
[30,26,1,"Permisos, regulaciones en los centros de trabajo, registro de los productos, fabricación, almacenaje, venta y distribución de productos pirotécnicos, rotulación y el transporte de productos pirotécnicos, medidas especiales y sanciones","Todos los artículos"]
[30,27,1,"Requisitos para autorizaciones sanitarias para espectáculos pirotécnicos, requisitos para autorizaciones sanitarias para venta de pólvora menuda de lucería época navideña, \nDe los requisitos autorización sanitaria para la quema de bombetas de trueno, requisitos para permiso de funcionamiento de fábricas de pirotécnicos o bodegas, requisitos para la certificación sanitaria de personas para realizar labores profesionales con explosivos pirotécnicos","Todos los artículos"]
[30,28,1,"Reforma  Del Anexo 3 del Reglamento N° 28113-S","Todos los artículos"]
[30,29,1,"Oficializa para efectos de aplicación obligatoria para la confección de la Ficha de Emergencias para el Transporte de Productos Peligrosos, la \"Guía de Respuesta en Caso de Emergencia\"","Todos los artículos"]
[30,30,1,"Prohibiciones para fabricantes e importadores de aerosoles según el tipo de aerosol descrito","Todos los artículos"]
[30,31,1,"Consideraciones, autorizaciones, condiciones de uso, etiquetado, sanciones y plazos, legislación relacionada","Todos los artículos"]
[30,32,1,"Autoridades  y prohibiciones para el no uso de este compuesto","Todos los artículos"]
[31,1,1,"Deberes de los patronos de  adoptar y poner en práctica en los centros de trabajo, medidas de seguridad e higiene adecuadas para proteger la vida, la salud y la integridad corporal de los trabajadores entre los cuales está el suministro, uso y mantenimiento del equipo de protección personal. ",35.200000000000003]
[31,1,2,"Características de las escaleras portátiles, para trabajo en alturas, deben ser ancladas y arriostradas correctamente. ",35.11]
[31,1,3,"Suministro de equipo a trabajadores según la tarea que deben desarrollar, se hace mención al suministro de cinturones de seguridad para trabajos en altura en condiciones peligrosas de caída.   (Nota: en la actualidad se utiliza arnés sustituyendo el cinturón).",35.14]
[31,1,4,"Uso imprescindible de cinturones de seguridad: en trabajos peligrosos de alturas.",35.15]
[31,2,1,"Estabilidad de andamios y escaleras durante procesos de demolición.",35]
[31,2,2,"Uso de cinturón en trabajos que estén a más de 2 m. de altura, \nligados a un cabo de seguridad o a la estructura cuando sea posible. ",69]
[31,2,3,"Indica que las aberturas perimetrales y fachada deben ser protegidas ante riesgo de caídas de persona ",83]
[31,2,4,"Características que deben cumplir las redes elásticas para protección de riesgo de caídas de alturas",84]
[31,2,5,"Uso de cinturones de seguridad unidos a puntos fijos. en lugares con inclinaciones, montajes de estructuras, condiciones atmosféricas desfavorables y a una altura mayor a 2 metros o calificados como caída grave. ","85 y 86"]
[31,2,6,"Características de escaleras provisionales; uso de barandas, barras o enrejados para proteger de riesgos por caída. ",90]
[31,2,7,"Características del diseño de escaleras de mano","91 y 92"]
[31,2,8,"Uso de escaleras de más de 7 metros, uso de cinturón de seguridad",93]
[31,2,9,"Uso correcto de escaleras ",94]
[31,2,10,"Uso de andamios de madera y/o metálicos; descripción de las características de cada tipo de andamio; uso recomendado de cinturón de seguridad. ","95 - 110"]
[31,2,11,"Uso de cinturones de seguridad en alturas superiores a los 2 metros, cables de seguridad, cables salvavidas, puntos de amarre y características de estos  ","168,169 y 179"]
[31,3,1,"Uso de cinturones. Trepadores y escaleras en líneas elevadas, postes y torres",59]
[31,3,2,"Características de seguridad para escaleras portátiles o móviles.",78]
[32,1,1,"Regula todo lo relativo a la seguridad vial, a su financiamiento, al pago de impuestos, multas, derechos de tránsito y lo referente al régimen de la propiedad de los vehículos automotores, tutelado por el Registro Nacional, a excepción del régimen de tránsito ferroviario y el tránsito de semovientes en la vía pública","Todos"]
[32,2,1,"Las personas físicas o jurídicas que registren, importen, exporten, fabriquen, formulen, almacenen, distribuyan, transporten, reempaquen, reenvasen, manipulen, vendan, mezclen y usen ingrediente activo grado técnico o plaguicidas sintéticos formulados que contengan alachlor, tendrán que agotar sus existencias en el mercado nacional. ","Todos"]
[32,3,1,"Las personas físicas o jurídicas que registren, importen, exporten, fabriquen, formulen, almacenen, distribuyan, transporten, reempaquen, reenvasen, manipulen, vendan, mezclen y usen ingrediente activo grado técnico o plaguicida sintético formulado que contengan carbofurán, y tengan autorizado su uso en formulaciones granuladas para los cultivos de piña y banano,tendrán que agotar sus existencias en el mercado nacional. ","1 al 14"]
[32,4,1,"Las personas físicas o jurídicas que registren, importen, exporten, fabriquen, formulen, almacenen, distribuyan, transporten, reempaquen, reenvasen, manipulen, vendan, mezclen y usen ingrediente activo grado técnico o plaguicida sintético formulado, que contenga endosulfán y tengan autorizado su uso en el cultivo de café, tendrán que agotar sus existencias en el mercado nacional. ","1 al 10"]
[32,5,1,"El Ministerio de Salud tiene la obligación de velar porque toda persona natural o jurídica que se ocupe de la importación, fabricación, manipulación, almacenamiento, venta, distribución, transporte y suministro de sustancias o productos tóxicos, o sustancias peligrosas o así declaradas, realice dichas operaciones en condiciones tales, que permitan eliminar o minimizar el riesgo para la salud y la seguridad de las personas y animales que pudieren quedar expuestos con ocasión de su trabajo, tenencia, uso o consumo, según corresponda.","1 al 4"]
[32,6,1,"Gestión de residuos peligrosos ",8]
[32,7,1,"Transporte terrestre de hidrocarburos","Todos"]
[32,8,1," Los fabricantes, importadores o comerciantes de materiales y productos químicos peligrosos deben rotular las unidades de transporte utilizando la señalización recomendada en el presente reglamento para suministrar información importante sobre los materiales y productos químicos peligrosos desde el punto de vista de la protección de la salud humana, vegetal y animal, la seguridad y del medio ambiente.","Todos"]
[32,9,1,"Existen una serie de productos y materias que dada su naturaleza intrínseca y sus propiedades fundamentales, requieren una regulación específica a efecto de que puedan ser trasladados y transportados por las vías públicas terrestres en estricta observancia de las normas técnicas y jurídicas que posibiliten la protección efectiva al medio ambiente y la seguridad de los peatones, usuarios y conductores que se desplazan por tales vías públicas.\n\n","Todos"]

{"sheet":"Créditos","index":5,"n_rows":46,"n_cols":4,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,4],[0,2,1,2],[14,3,15,3],[28,3,29,3],[41,3,42,3]]}
[null,null,"Créditos "]
[]
[null,"En caso de consultas o comentarios comuniquese con:"]
[]
[null,"Temas","Elaborado por:","Revisado por:"]
[null,"Agentes químicos","Melania Álvarado Chinchilla \nmela2986@gmail.com","Evelyn Solano Coto\nevelyn.solanco@gmail.com"]
[null,"Agua potable","Melania Álvarado Chinchilla \nmela2986@gmail.com","Evelyn Solano Coto\nevelyn.solanco@gmail.com"]
[null,"Aguas residuales","Paola Román Solano \npaola1002@gmail.com","Tatiana Esquivel Hernández\ntaesquivel@gmail.com"]
[null,"Aire","Carolina Montero Hernandez \ncaromh76@gmail.com","Karlly Sanabria Hernández\nkarllyster@gmail.com"]
[null,"Construcciones","Carolina Montero Hernandez \ncaromh76@gmail.com","Bryan Román Solano\nbryan100587@gmail.com"]
[null,"Construcciones","Xiomara Moya Solano \nxmoyas@gmail.com","Daniel Valverde Barrantes\ndanielvb90@gmail.com"]
[null,"Contaminación visual","Adrián Gutiérrez Fuentes \nadrianguti20@gmail.com","María Mercedes Calderón Brenes\nmarume86@gmail.com"]
[null,"Electricidad","Paola Román Solano \npaola1002@gmail.com","Gabriela Gómez Leiva\ngabriela18gl@gmail.com"]
[null,"Emergencias ","Susan Álvarez Fernández\nsusanalvarezfernandez@gmail.com","Melida Sánchez García 7masg7@gmail.com"]
[null,"Emergencias ","Michelle Contreras Gutiérrez \nmichelle.contreras.g@gmail.com","Tatiana Esquivel Hernández\ntaesquivel@gmail.com"]
[null,"Emergencias ","Paola Gutiérrez Chaves\npao2686@gmail.com"]
[null,"Energía","Noelia Gómez Serrano \nnoecags18@gmail.com","Juan Humberto Zúñiga Rodríguez\njhumberto.zr@gmail.com"]
[null,"Ergonomía","Noelia Gómez Serrano \nnoecags18@gmail.com","Shirley Salazar Salas\nstss14@yahoo.com"]
[null,"Espacios confinados","Paulina Quesada Calderón \npauqueca@gmail.com","María Mercedes Calderón Brenes\nmarume86@gmail.com"]
[null,"Evaluación de impacto ambiental","Marcela Brenes Calvo \nmarce.brenes17@gmail.com","Catalina Hidalgo Prado\nkatahp28@gmail.com"]
[null,"Evaluación de impacto ambiental","Paulina Quesada Calderón \npauqueca@gmail.com","Bryan Román Solano\nbryan100587@gmail.com"]
[null,"Gestión de salud ocupacional","Mariela Sáenz Sánchez\nmarysaenzcr@gmail.com","Silvia Rojas Obando\nrojassil@gmail.com"]
[null,"Igualdad de oportunidades","Sofía Ramírez Guillén \nsofia.ramirez.guillen@gmail.com","Gabriela Gómez Leiva\ngabriela18gl@gmail.com"]
[null,"Medicina de empresa",null,"Andrés Leiva Garro\nandresleig@gmail.com\n"]
[null,"Medicina de empresa",null,"Mariela Romero Bonilla\nmari.r18@gmail.com"]
[null,"Orden y aseo","Sofía Ramírez Guillén \nsofia.ramirez.guillen@gmail.com","Catalina Hidalgo Prado\nkatahp28@gmail.com"]
[null,"Paisaje y cultura","Sofía Ramírez Guillén \nsofia.ramirez.guillen@gmail.com","Benjamín Vargas Alvarado\nbenjavargas88@gmail.com"]
[null,"Permisos de operación","Susan Álvarez Fernández\nsusanalvarezfernandez@gmail.com","Silvia Rojas Obando\nrojassil@gmail.com"]
[null,"Permisos de operación","Michelle Contreras Gutiérrez \nmichelle.contreras.g@gmail.com","Daniel Valverde Barrantes\ndanielvb90@gmail.com"]
[null,"Permisos de operación","Paola Gutiérrez Chaves\npao2686@gmail.com"]
[null,"Radiaciones","Adrián Gutiérrez Fuentes \nadrianguti20@gmail.com","Karlly Sanabria Hernández\nkarllyster@gmail.com"]
[null,"Resguardos",null,"Benjamín Vargas Alvarado\nbenjavargas88@gmail.com"]
[null,"Residuos peligrosos","Fanny Brenes Granados \nfany13@gmail.com","Doménica Díaz García\nnaturalezadediaz@gmail.com"]
[null,"Residuos peligrosos",null,"Melida Sánchez García 7masg7@gmail.com"]
[null,"Residuos sólidos","Jorge Hernández Aguilar \njorge.mario.hdz@gmail.com","Roberto Álvarez García\nromariag12@gmail.com"]
[null,"Ruido y vibraciones, calor e iluminación","Melania Álvarado Chinchilla \nmela2986@gmail.com","Karlly Sanabria Hernández\nkarllyster@gmail.com"]
[null,"Seguridad alimentaria",null,"Zeidy Marín Murillo\ningeniambiente@gmail.com\n"]
[null,"Seguridad alimentaria",null,"Jonathan Brenes Valverde\njbrenes@sheasesoria.com"]
[null,"Seguridad patrimonial",null,"Jennifer Mora Fonseca\njennifer.mor@gmail.com"]
[null,"Seguridad patrimonial",null,"Dania Rodríguez Villegas\nnannia20@gmail.com"]
[null,"Suelos","Xiomara Moya Solano \nxmoyas@gmail.com","Shirley Salazar Salas\nstss14@yahoo.com"]
[null,"Sustancias peligrosas ","Fanny Brenes Granados \nfany13@gmail.com","Doménica Díaz García\nnaturalezadediaz@gmail.com"]
[null,"Sustancias peligrosas ","Jorge Hernández Aguilar \njorge.mario.hdz@gmail.com"]
[null,"Trabajo en alturas ","Marcela Brenes Calvo \nmarce.brenes17@gmail.com\n","Juan Humberto Zúñiga Rodríguez\njhumberto.zr@gmail.com"]
[null,"Tránsito vehícular","Adrián Gutiérrez Fuentes \nadrianguti20@gmail.com","Roberto Álvarez García\nromariag12@gmail.com"]
[null,"Revisión y compilación de la Matriz","Mariela Sáenz Sánchez\nmarysaenzcr@gmail.com","\n"]